Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-23656/23

03 октября 2023 года

г. Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе: председательствующий  судья Фаньян Ю. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО1, рассматривает в судебном заседании дело  по иску ООО "ЭМС СИСТЕМЫ"  

к ООО "ДОМОДЕДОВО КАРГО", Домодедовская таможня  Об истребовании имущества из чужого незаконного владения  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 171 и статьей 176 Арбитражного  процессуального кодекса РФ, арбитражный суд   

РЕШИЛ:

Истребовать из незаконного владения Домодедовской таможни в пользу  ООО "ЭМС СИСТЕМЫ" товары, задекларированные в таможенной декларации  10005030/230123/3017393, 2 коробки совокупным весом брутто 93,5 кг.,  имеющие следующие идентификационные данные:  

Наименование 

Производитель 

Марка  

Модель 

Тов.знак  

Кол -во  

Артикул 

Серийный No  

Compact Combination Simulator  

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. БЛОК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  СИГНАЛА, СТАТИЧЕСКИЙ, С ФУНКЦИЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ  

НАПРЯЖЕНИЯ О ПРЕДЕЛЕННОЙ АМПЛИТУДЫ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ, в 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСАХ, С П РЕДУСМОТРЕННЫМИ НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ  КОРПУСОВ: РУЧКАМИИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ, СЕНСОРНЫМ  

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВСТРОЕННОЙ  

СВЕТОДИОДНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ И ИНТЕРФЕЙСАМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ.ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ ДЛЯ ИМИТАЦИИ  

ИМОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ИМПУЛЬСОВ  

НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТЕНДОВ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ  СОВМЕСТИМОСТЬ. /НЕ ОТНОСИТСЯ К ШИФРОВАЛЬНЫМ  

(КРИПТОГРАФИЧЕСКИМ) СРЕДСТВАМ, ТАК КАК НЕСОДЕРЖИТ БЛОКОВ ПР  

ЕОБРАЗОВАНИЯ, КОДИРОВАНИЯ ИЛИ ДЕКОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ТАКЖЕ  ОТСУТСТВУЮТ ПЕРЕДАЮЩИЕ БЛОКИ, НЕ ПРОИЗВОДИТ ИЗЛУЧЕНИЯ СИГНАЛА В  

ПРОСТРАНСТВО, НЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ, НЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ СРЕДСТВО  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 110/220  В МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 200 ВТ ТИПОРАЗМЕР  

КОРПУСОВ (ШИРИНА/ВЫСОТА): 19 ДЮЙМОВ/611 ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 45 - 75% РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: 1535 *С ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ ПЕРЕДНЕГО ФРОНТА ИМПУЛЬСОВ: 6,4/16 МКС;  ПЕРИОД ПОВТОРЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: (1 - 999) С ЗНАЧЕНИЯ РАЗВЯЗЫВАЮЩИХ  ЕМКОСТЕЙ: 9, 18 МКФ ЗНАЧЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЙ НАГРУЗОК: 50, 1000 ОМ  ВНЕШНЯЯ ФАЗОВАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ: 0 - 360' ВСТРОЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ  ИНТЕРФЕЙСЫ: RJ45, ETHERNET  

SUZHOU ЗСТЕ ST ELECTRON 1С СО. LTD. 

ЗСТЕ  ST  

CCS 

ЗСТЕ  ST  

1 

CCS 60 0 

ES014003022  001  

Optional Module  

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. БЛОК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  СИГНАЛА, СТАТИЧЕСКИЙ, С ФУНКЦИЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ  

НАПРЯЖЕНИЯ О ПРЕДЕЛЕННОЙ АМПЛИТУДЫ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ, в  

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСАХ, С П РЕДУСМОТРЕННЫМИ НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ  КОРПУСОВ: РУЧКАМИИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ, СЕНСОРНЫМ  

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВСТРОЕННОЙ  

СВЕТОДИОДНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ И ИНТЕРФЕЙСАМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ.ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ ДЛЯ ИМИТАЦИИ  

ИМОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ИМПУЛЬСОВ  

НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТЕНДОВ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ  СОВМЕСТИМОСТЬ. /НЕ ОТНОСИТСЯ К ШИФРОВАЛЬНЫМ  

(КРИПТОГРАФИЧЕСКИМ) СРЕДСТВАМ, ТАК КАК НЕСОДЕРЖИТ БЛОКОВ ПР  

ЕОБРАЗОВАНИЯ, КОДИРОВАНИЯ ИЛИ ДЕКОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ТАКЖЕ  ОТСУТСТВУЮТ ПЕРЕДАЮЩИЕ БЛОКИ, НЕ ПРОИЗВОДИТ ИЗЛУЧЕНИЯ СИГНАЛА В  

ПРОСТРАНСТВО, НЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ, НЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ СРЕДСТВО  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: МАКСИМАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ  НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ИСПЫТУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 250 В, 50/60 ГЦ  

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК ИСПЫТУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 16 А (В  ДЛИТЕЛЬНОМ НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ), 20 А (В ТЕЧЕНИЕ 5 С), 40 А  

(В ТЕЧЕНИЕ 3 С), 500 А (В ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ) УРОВНИ ДИНАМИЧЕСКИХ  

ИЗМЕНЕНИЙ: 0 -100% ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ: 5 - 9999 МС ВРЕМЕНА НАРАСТАНИЯ  И СПАДА ВОЗДЕЙСТВИЙ: 1 - 5 МКС (ПРИ НАГРУЗКЕ 100 ОМ) ДЛИТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕРЫВАНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ: 1 -9999 

МС ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЯ: 1 - 9999 С ВРЕМЯ МЕЖДУ ИЗМЕНЕНИЯМИ  

НАПРЯЖЕНИЯ: 10 - 99999 МС СИНХРОНИЗАЦИЯ: 360° (ШАГ 1°) ИЛИ СЛУЧАЙНЫМ  ОБРАЗОМ ТИП ВСТРОЕННОГО КОАКСИАЛЬНОГО РАЗЪЕМА: BNC  

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОВОДИМОГО ИСПЫТАНИЯ: IEC 61000-4-11 И  IEC 61000-4-29 РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: +15 : +35 "С  

SUZHOU ЗСТЕ ST  ELECTRON 1С СО.  LTD.  

ЗСТЕ  ST  

V 

3CTEST  

1 

WT22 16SV  

ES051000821  006  

Обязать Домодедовскую таможню передать ООО "ЭМС СИСТЕМЫ"  товары, задекларированные в таможенной декларации  10005030/230123/3017393, 2 коробки совокупным весом брутто 93,5 кг.,  имеющие следующие идентификационные данные:  

Наименование 

Производитель 

Марка  

Модель 

Тов.знак  

Кол -во  

Артикул 

Серийный No  

Compact Combination Simulator  

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. БЛОК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  СИГНАЛА, СТАТИЧЕСКИЙ, С ФУНКЦИЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ  

НАПРЯЖЕНИЯ О ПРЕДЕЛЕННОЙ АМПЛИТУДЫ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ, в  

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСАХ, С П РЕДУСМОТРЕННЫМИ НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ  КОРПУСОВ: РУЧКАМИИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ, СЕНСОРНЫМ  

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВСТРОЕННОЙ  

СВЕТОДИОДНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ И ИНТЕРФЕЙСАМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ.ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ ДЛЯ ИМИТАЦИИ  

ИМОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ИМПУЛЬСОВ  

НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТЕНДОВ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ  СОВМЕСТИМОСТЬ. /НЕ ОТНОСИТСЯ К ШИФРОВАЛЬНЫМ  

(КРИПТОГРАФИЧЕСКИМ) СРЕДСТВАМ, ТАК КАК НЕСОДЕРЖИТ БЛОКОВ ПР  

ЕОБРАЗОВАНИЯ, КОДИРОВАНИЯ ИЛИ ДЕКОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ТАКЖЕ  ОТСУТСТВУЮТ ПЕРЕДАЮЩИЕ БЛОКИ, НЕ ПРОИЗВОДИТ ИЗЛУЧЕНИЯ СИГНАЛА В  ПРОСТРАНСТВО, НЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ, НЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ СРЕДСТВО  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 110/220  В МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 200 ВТ ТИПОРАЗМЕР  

КОРПУСОВ (ШИРИНА/ВЫСОТА): 19 ДЮЙМОВ/611 ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 45 - 75% РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: 1535 *С ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ ПЕРЕДНЕГО ФРОНТА ИМПУЛЬСОВ: 6,4/16 МКС;  ПЕРИОД ПОВТОРЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: (1 - 999) С ЗНАЧЕНИЯ РАЗВЯЗЫВАЮЩИХ  ЕМКОСТЕЙ: 9, 18 МКФ ЗНАЧЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЙ НАГРУЗОК: 50, 1000 ОМ  ВНЕШНЯЯ ФАЗОВАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ: 0 - 360' ВСТРОЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ  ИНТЕРФЕЙСЫ: RJ45, ETHERNET  

SUZHOU ЗСТЕ ST 

ELECTRON 1С  СО. LTD.  

ЗСТЕ  ST  

CCS 

ЗСТЕ  ST  

1 

CCS 60 0 

ES014003022  001  

Optional Module  

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. БЛОК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  СИГНАЛА, СТАТИЧЕСКИЙ, С ФУНКЦИЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ  

НАПРЯЖЕНИЯ О ПРЕДЕЛЕННОЙ АМПЛИТУДЫ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ, в  

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСАХ, С П РЕДУСМОТРЕННЫМИ НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ  КОРПУСОВ: РУЧКАМИИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ, СЕНСОРНЫМ  

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВСТРОЕННОЙ  

СВЕТОДИОДНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ И ИНТЕРФЕЙСАМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ.ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ ДЛЯ ИМИТАЦИИ  

ИМОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ИМПУЛЬСОВ  

НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТЕНДОВ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ  СОВМЕСТИМОСТЬ. /НЕ ОТНОСИТСЯ К ШИФРОВАЛЬНЫМ  

(КРИПТОГРАФИЧЕСКИМ) СРЕДСТВАМ, ТАК КАК НЕСОДЕРЖИТ БЛОКОВ ПР  

ЕОБРАЗОВАНИЯ, КОДИРОВАНИЯ ИЛИ ДЕКОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ТАКЖЕ  ОТСУТСТВУЮТ ПЕРЕДАЮЩИЕ БЛОКИ, НЕ ПРОИЗВОДИТ ИЗЛУЧЕНИЯ СИГНАЛА В  

ПРОСТРАНСТВО, НЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ, НЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ СРЕДСТВО  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: МАКСИМАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ  НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ИСПЫТУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 250 В, 50/60 ГЦ  

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК ИСПЫТУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 16 А (В  ДЛИТЕЛЬНОМ НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ), 20 А (В ТЕЧЕНИЕ 5 С), 40 А  

(В ТЕЧЕНИЕ 3 С), 500 А (В ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ) УРОВНИ ДИНАМИЧЕСКИХ  

ИЗМЕНЕНИЙ: 0 -100% ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ: 5 - 9999 МС ВРЕМЕНА НАРАСТАНИЯ  И СПАДА ВОЗДЕЙСТВИЙ: 1 - 5 МКС (ПРИ НАГРУЗКЕ 100 ОМ) ДЛИТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕРЫВАНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ: 1 -9999 

МС ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЯ: 1 - 9999 С ВРЕМЯ МЕЖДУ ИЗМЕНЕНИЯМИ  

НАПРЯЖЕНИЯ: 10 - 99999 МС СИНХРОНИЗАЦИЯ: 360° (ШАГ 1°) ИЛИ СЛУЧАЙНЫМ  ОБРАЗОМ ТИП ВСТРОЕННОГО КОАКСИАЛЬНОГО РАЗЪЕМА: BNC  

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОВОДИМОГО ИСПЫТАНИЯ: IEC 61000-4-11 И  IEC 61000-4-29 РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: +15 : +35 "С  

SUZHOU ЗСТЕ ST  ELECTRON 1С СО.  LTD.  

ЗСТЕ  ST  

V 

3CTEST  

1 

WT22 16SV  

ES051000821  006  

В требованиях ООО "ЭМС СИСТЕМЫ" к ООО "ДОМОДЕДОВО  КАРГО", отказать.  

Взыскать с Домодедовской таможни в пользу ООО "ЭМС СИСТЕМЫ"  расходы по госпошлине в сумме 6 000 руб.  

Возвратить ООО "ЭМС СИСТЕМЫ" из федерального бюджета  госпошлину в сумме 18 688 руб., уплаченную по платежному поручению № 73  от 22.03.2023 г.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца  со дня принятия решения.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Судья Ю.А. Фаньян