АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ Октябрьский проспект, дом 19, город Владимир, 600005 тел. (4922) 47-23-41, факс (4922) 47-23-98 http://www.vladimir.arbitr.ru; http://www.my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

город Владимир 

«20» сентября 2022 года Дело № А11-13414/2021  

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Бондаревой -  Битяй Ю.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной ответственностью «Курорт Доброград» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: мкр. Доброград, д. 1, пом. 17,  д. Гороженово, Ковровский р-н, Владимирская обл., 601965)  

к обществу с ограниченной ответственностью «МиКва» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>; адрес: ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, эт/пом 4/I,  ком./оф. 19Б/256, вн.тер.г. МО Царицино, 

<

...>)  

о понуждении передать исполнительную документацию. 

Руководствуясь статьями 17, 65, 70, 71, 110, 167 – 171, 176, 180, 181, 319  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Обязать общество с ограниченной ответственностью «МиКва» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) передать обществу с ограниченной  ответственностью «Курорт Доброград» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  течение 10 рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда,  следующую исполнительную документацию:  

Наименование работ по КС2  

Перечень исполнительной документации  

КС-2 № 1 от 30.08.2019. 

"Валка деревьев с корня без  корчевки пня  

мягколиственных и твердолиственных пород 

(кроме породы тополь) при  диаметре ствола: до 24 см  

1.Общий журнал работ 

2.Исполнительная схема с указанием валки деревьев  

КС-2 № 1 от 30.08.2019. КС-2  

1.Общий журнал работ 

 

№ 2 от 30.09.2019.  

КС-2 № 5 от 11.12.2019.  "Разработка грунта в отвал  

экскаваторами «драглайн» или  «обратная лопата» с ковшом  

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3,  группа грунтов 2 (труба,  

кабель) 

2.Акт разбивки основных осей здания;  

3. Исполнительная схема разбивки основных осей  здания;  

4.Исполнительная схема котлована с подсчетом  объемов  

грунта; 

5. Акт осмотра отрытых рвов и котлованов под  фундаменты 6.Комплект рабочих чертежей на  

строительство предъявляемого к приемке объекта,  разработанных проектными организациями, с  

надписями о соответствии выполненных в натуре  работ этим чертежам или внесенным в них  

изменениям, сделанными лицами, ответственными  за  

 

производство строительно-монтажных  работ, согласованными с авторами  

проекта. 

КС-2 № 1 от 30.08.2019. 

"Устройство заборов (с  установкой столбов): глухих (с  

обшивкой профнастилом)-  прим-но  

Общий журнал работ 

КС-2 № 1 от 30.08.2019. 

"Устройство ворот распашных  с установкой столбов:  

металлических 

Общий журнал работ 

КС-2 № 1 от 30.08.2019. КС-2  

 № 2 от 30.09.2019. 

"Разработка грунта с  погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа  

"ATLAS", "VOLVO",  "KOMATSU", "HITACHI",  

"LIEBHER" с ковшом  вместимостью 0,5 (0,5-0,63)  

м3, группа грунтов: 2  

1.Общий журнал работ  

2. Акт разбивки основных осей здания;  

3. Исполнительная схема разбивки основных осей  здания;  

4.Исполнительная схема котлована с подсчетом  объемов грунта;  

5. Акт осмотра отрытых рвов и котлованов под 

фундаменты 6.Комплект рабочих чертежей на  

строительство предъявляемого к приемке объекта,  разработанных проектными организациями, с  

надписями о соответствии выполненных в натуре  работ этим чертежам или внесенным в них  

изменениям, сделанными лицами, ответственными  за производство строительно-монтажных работ,  

согласованными с авторами проекта. 

 

КС-2 № 1 от 30.08.2019. 

"Устройство подстилающих и  выравнивающих слоев  

оснований: из песка 

(временные дороги на  стройплощадке)  

1.Общий журнал работ  

2.Исполнительная схема устройства естественного  основания под фундаменты;  

3 . Акт осмотра отрытых рвов и котлованов под  фундаменты 4.Комплект рабочих чертежей на  

строительство предъявляемого к приемке объекта,  разработанных проектными организациями, с  

надписями о соответствии выполненных в натуре  работ этим чертежам или внесенным в них  

изменениям, сделанными лицами, ответственными  за производство строительно-монтажных работ,  

согласованными с авторами проекта.  

КС-2 № 1 от 30.08.2019. КС-2  

 № 2 от 30.09.2019. 

"Устройство дорог из сборных  

железобетонных плит  площадью: более 3 м2  

1.Общий журнал работ  

2. Журнал производства земляных работ  3. Журнал входного учета и контроля качества  

материалов 

4. Исполнительная геодезическая документация:  5.1. Акт разбивки основных осей проезжей части  

5.2. Исполнительная схема разбивки основных осей  проезжей части  

6. Акты освидетельствования скрытых работ  6.1. Устройство подстилающего слоя из песка  6.2. Устройство щебеночного основания  

7. Паспорта, сертификаты качества, пожарные  

сертификаты, санитарно-гигиенические заключения  на строительные материалы, изделия и  

конструкции. На все поступающие на строительную  площадку строительные материалы, изделия,  

конструкции и оборудование должен составляться  акт входного контроля с последующим  

подписанием его ответственными лицами 

8. Комплект рабочих чертежей на строительство  предъявляемого к приемке объекта, разработанных  

проектными организациями, с надписями о  соответствии выполненных в натуре работ этим  

чертежам или внесенным в них изменениям,  сделанными лицами, ответственными за  

производство строительно-монтажных работ,  согласованными с авторами проекта.  

9. Документы о согласовании отступлений от  проекта при строительстве  

 

КС-2 № 2 от 30.09.2019.  КС-2 № 4 от 11.11.2019. КС-2  

 № 5 от 11.12.2019. КС-2 № 6 от 

27.12.2019. КС-2 № 7 от  28.02.2020.  

Устройство бетонной подготовки 

1.Общий журнал работ  

2.Акты освидетельствования скрытых работ на  устройство бетонной подготовки под фундаменты 3.  

Журнал бетонных работ. 

4.Паспорта, сертификаты качества на строительные  

материалы, изделия и конструкции. 6.Комплект  рабочих чертежей на строительство предъявляемого  

к приемке объекта, разработанных проектными  организациями, с надписями о соответствии  

выполненных в натуре работ этим чертежам или  внесенным в них изменениям, сделанными лицами,  

ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами  проекта.  

КС-2 № 3 от 23.10.2019.  КС-2 № 5 от 11.12.2019.  Армирование подстилающих  

слоев и на бетонок(сетки С-2)  

1.Общий журнал работ  

2.Акты освидетельствования скрытых работ на  

армирование монолитных фундаментов, установка  анкерных болтов  

3. Журнал бетонных работ. 4. Паспорта, сертификаты качества на 

строительные материалы, изделия и конструкции.  5.Комплект рабочих чертежей на строительство  

предъявляемого к приемке объекта, разработанных  проектными организациями, с надписями о  

соответствии выполненных в натуре работ этим  чертежам или внесенным в них изменениям,  

сделанными лицами, ответственными за 

производство строительно-монтажных работ,  согласованными с авторами проекта.  

КС-2 № 2 от 30.09.2019.  

Засыпка траншей и 

котлованов с перемещением  грунта до 5 м бульдозерами  

мощностью: 59 кВт (80 л.с.),  группа грунтов 1 (песок)  

1.Общий журнал работ  

2. Акты освидетельствования скрытых работ на  обратную засыпку пазух фундаментов (с послойным  

уплотнением) 3.Комплект рабочих чертежей на  строительство предъявляемого к приемке объекта,  

разработанных проектными организациями, с  надписями о соответствии выполненных в натуре  

работ этим чертежам или внесенным в них  изменениям, сделанными лицами, ответственными  

за производство строительно-монтажных работ,  согласованными с авторами проекта.  

КС-2 № 2 от 30.09.2019. КС-2  

1.Общий журнал работ 2.Исполнительная схема  

 

№ 3 от 23.10.2019. КС-2 № 4 от  

11.11.2019. 

Устройство железобетонных  фундаментов общего  

назначения под колонны  

объемом: до 5 м3(Фм-1...Фм- 31)  

фундаментов;  

3. Журнал бетонных работ; 

4. Акт освидетельствования ответственных 

конструкций (фундаментов). 

5. Протоколы испытания качества послойного  уплотнения грунта при обратной засыпке;  

6. Температурные листы прогрева бетона  

7. Акты освидетельствования скрытых работ на  монтаж опалубки монолитных фундаментов  

8. Акты освидетельствования скрытых работ на  бетонирование монолитных фундаментов  

9. Паспорта, сертификаты качества на 

строительные материалы, изделия и конструкции. 

10.Комплект рабочих чертежей на строительство  предъявляемого к приемке объекта, разработанных  

проектными организациями, с надписями о  

соответствии выполненных в натуре работ этим  чертежам или внесенным в них изменениям,  

сделанными лицами, ответственными за 

производство строительно-монтажных работ,  согласованными с авторами проекта.  

КС-2 № 2 от 

30.09.2019. КС-2 № 3  от 23.10.2019.  

1 .Общий журнал работ 2.Исполнительная схема анкерных болтов 

Установка стальных 

конструкций, остающихся в  теле бетона (блок  

фундаментных болтов)  

3 . Акты освидетельствования скрытых работ на  Армирование монолитных фундаментов, установка  

анкерных болтов; 

4. Паспорта, сертификаты качества на строительные  

материалы, изделия и конструкции. 5 .Комплект  рабочих чертежей на строительство предъявляемого  

к приемке объекта, разработанных проектными  организациями, с надписями о соответствии  

выполненных в натуре работ этим чертежам или  внесенным в них изменениям, сделанными лицами,  

ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами  проекта.  

КС-2 № 2 от 30.09.2019. КС-2  

 № 3 от 23.10.2019. 

КС-2 № 6 от 27.12.2019.  Гидроизоляция боковая  

1.Общий журнал работ 

2.Акты освидетельствования скрытых работ на  горизонтальная гидроизоляция фундаментов;  

3. Акты освидетельствования скрытых работ на  

 

обмазочная битумная в 2 слоя  по выровненной поверхности  бутовой кладки, кирпичу,  

бетону 

вертикальная обмазочная гидроизоляция  

фундаментов 4. Паспорта, сертификаты качества на 

строительные материалы, изделия и конструкции.  

5.Комплект рабочих чертежей на строительство  предъявляемого к приемке объекта, разработанных  

проектными организациями, с надписями о 

соответствии выполненных в натуре работ этим  чертежам или внесенным в них изменениям,  

сделанными лицами, ответственными за  производство строительно-монтажных работ,  

согласованными с авторами проекта. 

КС-2 № 2 от 30.09.2019.  КС-2 № 3 от 23.10.2019.  Устройство бетонной  

подготовки (набетонка под балки) 

1.Общий журнал работ  

2.Акты освидетельствования скрытых работ на  устройство бетонной подготовки под фундаменты.  

3. Журнал бетонных работ; 

4.Паспорта, сертификаты качества на строительные  материалы, изделия и конструкции. 5 .Комплект  

рабочих чертежей на строительство предъявляемого  

к приемке объекта, разработанных проектными  организациями, с надписями о соответствии  

выполненных в натуре работ этим чертежам или  внесенным в них изменениям, сделанными лицами,  

ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами  проекта.  

КС-2 № 2 от 30.09.2019. КС-2   № 3 от 23.10.2019.  

КС-2 № 5 от 11.12.2019.  Устройство подстилающих и  

выравнивающих слоев оснований: из песка 

1.Общий журнал работ  

2.Акты освидетельствования скрытых работ  Устройство песчаной подготовки под фундаменты  

3. Паспорта, сертификаты качества на строительные  материалы, изделия и конструкции. 4.Комплект  

рабочих чертежей на строительство предъявляемого  к приемке объекта, разработанных проектными  

организациями, с надписями о соответствии  выполненных в натуре работ этим чертежам или  

внесенным в них изменениям, сделанными лицами,  ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами  проекта.  

КС-2 № 2 от 30.09.2019. КС-2   № 3 от 23.10.2019.  

1.Общий журнал работ 

2.Протоколы испытания качества послойного  

 

КС-2 № 5 от 11.12.2019.  Уплотнение грунта  

пневматическими 

трамбовками, группа грунтов:  1 -2  

уплотнения грунта при обратной засыпке; 3.  Комплект рабочих чертежей на строительство  

предъявляемого к приемке объекта, разработанных  проектными организациями, с надписями о  

соответствии выполненных в натуре работ этим  

чертежам или внесенным в них изменениям,  сделанными лицами, ответственными за  

производство строительно-монтажных работ,  согласованными с авторами проекта.  

КС-2 № 3 от 23.10.2019.  Укладка перемычек при  наибольшей массе монтажных  

элементов в здании: до 5 т, 

масса перемычки до 0,7 т  

1.Общий журнал работ  

2. Журнал по монтажу строительных конструкций  3. Журнал замоноличивания стыков  

4. Акт освидетельствования ответственных  конструкций  

5. Монтаж железобетонных конструкций (колонн,  балок, ригелей, диафрагм,);  

6. Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности, строительные материалы,  изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве  

металлоконструкций) 

7. Комплект рабочих чертежей на строительство 

предъявляемого к приемке объекта, разработанных  проектными организациями, с надписями о  

соответствии выполненных в натуре работ этим  чертежам или внесенным в них изменениям,  

сделанными лицами, ответственными за  производство строительно-монтажных работ,  

согласованными с авторами проекта.  

КС-2 № 3 от 23.10.2019. КС-2   № 4 от 11.11.2019.  

Решетчатые конструкции  

(стойки, опоры, фермы и пр.),  сборка с помощью: крана на  

автомобильном ходу-

изготовление - металлический  каркас здания  

1.Общий журнал работ  

2.Журнал по монтажу строительных конструкций;  3. Журнал производства сварочных работ;  

4. Журнал антикоррозионной защиты сварных  соединений;  

5.Комплект рабочих чертежей на строительство  предъявляемого к приемке объекта, разработанных  

проектными организациями, с надписями о  

соответствии выполненных в натуре работ этим  чертежам или внесенным в них изменениям,  

сделанными лицами, ответственными за  производство строительно-монтажных работ,  

 

согласованными с авторами проекта.  6. Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности, строительные материалы,  изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве  металлоконструкций)  

КС-2 № 3 от 23.10.2019. КС-2   № 4 от 11.11.2019. КС-2 № 5 от  11.12.2019.  

КС-2 № 6 от 27.12.2019. 

"Огрунтовка металлических  поверхностей за один раз:  

грунтовкой ГФ-021 (2 слоя)  

1 .Общий журнал работ  

2.Журнал антикоррозионной защиты сварных  соединений; 3 .Комплект рабочих чертежей на  

строительство предъявляемого к приемке объекта,  разработанных проектными организациями, с  

надписями о соответствии выполненных в натуре  работ этим чертежам или внесенным в них  

изменениям, сделанными лицами, ответственными  за производство строительно-монтажных работ,  

согласованными с авторами проекта.  4. Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности, строительные материалы,  изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве  

металлоконструкций) 

КС-2 № 3 от 23.10.2019. КС-2   № 4 от 11.11.2019.  

Монтаж каркасов 

многоэтажных гражданских  

зданий одно- и многоэтажных  высотой: до 25 м  

1.Общий журнал работ  

2.Исполнительные схемы по элементам, 

конструкциям и частям зданий и сооружений  

(форма ГОСТ Р 51872-2002): 2.1.Исполнительная  схема отклонений отметок опорной поверхности  

колонны от проектных; 2.2.Исполнительная схема  смещения осей колонн и опор относительно  

разбивочных осей в опорном сечении; 

2.3.Исполнительная схема отклонений осей колонн  от вертикали в верхнем сечении;  

2.4.Исполнительная схема смещения ферм, балок  ригелей с осей на оголовках колонн из плоскости  рамы ; 2.5.Исполнительная схема сварных  

соединений (требуется в случае отсутствия клейма у  сварщиков);  

 

3. Акты освидетельствования скрытых работ на  

3.1.Монтаж металлоконструкций (колонн, балок,  

ригелей, ферм, прогонов, горизонтальных и  вертикальных связей)  

3.2. Устройство подливки под базы колонн;  

 

3.3. Антикоррозионная защита сварных соединений  

4.Акты приемки и испытаний строительных  конструкций:  

4.1. Акт освидетельствования ответственных  конструкций (каркас здания);  

4.2. Акт визуального осмотра сварных швов-100%  длины сварных швов  

4.3. Акт контроля сварных швов неразрушающим  

способом (радиографическим, ультразвуковым и  др.-не менее 0,5% длины сварных швов в случае  отсутствия указаний в проекте). С документами  лаборатории.  

5.Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  пожарной безопасности, строительные материалы,  

изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве  металлоконструкций)  

6. Удостоверения и протоколы аттестации  

сварщиков, протоколы механических испытаний  допускных стыков, удостоверение руководителя  сварочных работ (не ниже II уровня), удостоверения  

монтажников по работе с высокопрочными  

болтами, паспорт и свидетельство о поверке на  динамометрический ключ  

7. Комплект рабочих чертежей на строительство  предъявляемого к приемке объекта, разработанных  

проектными организациями, с надписями о  

соответствии выполненных в натуре работ этим  чертежам или внесенным в них изменениям,  

сделанными лицами, ответственными за 

производство строительно-монтажных работ,  согласованными с авторами проекта  

8.Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  пожарной безопасности, строительные материалы,  

изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве  металлоконструкций).  

КС-2 № 3 от 23.10.2019.  КС-2 № 5 от 11.12.2019.  Устройство ж/б приямков  

лифтов (прим-но) 

1.Общий журнал работ 

2.Акты освидетельствования скрытых работ на  устройство бетонной подготовки под фундаменты 3.  

Журнал бетонных работ; 4.Исполнительная схема  

 

лифтовой шахты 5.Паспорта, сертификаты качества  

на строительные материалы, изделия и  конструкции. 6.Комплект рабочих чертежей на  

строительство предъявляемого к приемке объекта,  разработанных проектными организациями, с  

надписями о соответствии выполненных в натуре  работ этим чертежам или внесенным в них  

изменениям, сделанными лицами, ответственными  за производство строительно-монтажных работ,  

согласованными с авторами проекта. 7.Паспорта,  сертификаты санитарно-эпидемиологические  

заключения, сертификаты пожарной безопасности,  строительные материалы, изделия и конструкции (в  

т.ч. документы о качестве металлоконструкций).  

КС-2 № 5 от 11.12.2019. КС-2  № 6 от 27.12.2019. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 300 мм 

1.Общий журнал работ 2.Журнал бетонных работ;  3. Акты приемки и испытаний строительных  конструкций:  

3.1. Акт освидетельствования ответственных  конструкций (фундаментов);  

3.2. Протоколы испытаний бетона (приложить  копию аттестации лаборатории);  

 

3.3. Температурные листы прогрева бетона;  

4. Акты освидетельствования скрытых работ:  4.1. Армирование балок фундаментных  

монолитных (монолитных поясов);  4.2. Установка опалубки балок фундаментных  

монолитных (монолитных поясов);  

4.3. Бетонирование фундаментных монолитных  балок (монолитных поясов);  

5. Паспорта, сертификаты качества на  строительные материалы, изделия и конструкции.  

6. Комплект рабочих чертежей на строительство  предъявляемого к приемке объекта, разработанных  проектными организациями, с надписями о  

соответствии выполненных в натуре работ этим  чертежам или внесенным в них изменениям,  

сделанными лицами, ответственными за  производство строительно-монтажных работ,  

согласованными с авторами проекта. 

7.Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

 

пожарной безопасности, строительные материалы,  изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве  металлоконструкций)  

КС-2 № 5 от 11.12.2019.  

Установка стальных 

конструкций, остающихся в  теле бетона(блок  

фундаментных болтов БФ3)  

1.Общий журнал работ  

2.Акты освидетельствования скрытых работ на  

армирование балок фундаментных монолитных  (монолитных поясов) 3. Паспорта, сертификаты  качества на строительные материалы, изделия и  конструкции. . 4.Комплект рабочих чертежей на  строительство предъявляемого к приемке объекта,  

разработанных проектными организациями, с  надписями о соответствии выполненных в натуре  

работ этим чертежам или внесенным в них  изменениям, сделанными лицами, ответственными  

за производство строительно-монтажных работ,  согласованными с авторами проекта.  

КС-2 № 5 от 11.12.2019.  Установка закладных деталей  

весом: до 20 кг 

1.Общий журнал работ  

2.Акты освидетельствования скрытых работ на  

армирование балок фундаментных монолитных  (монолитных поясов)  

3. Паспорта, сертификаты качества на строительные 

материалы, изделия и конструкции. .  

4.Комплект рабочих чертежей на строительство  предъявляемого к приемке объекта, разработанных  

проектными организациями, с надписями о  

соответствии выполненных в натуре работ этим  чертежам или внесенным в них изменениям,  

сделанными лицами, ответственными за 

производство строительно-монтажных работ,  согласованными с авторами проекта.  

КС-2 № 5 от 11.12.2019.  Установка блоков стен  

подвалов массой: до 0,5 т 

1.Общий журнал работ  

2. Журнал по монтажу строительных конструкций  3. Журнал замоноличивания стыков  

4. Акт освидетельствования ответственных  конструкций  

5. Монтаж железобетонных конструкций (колонн,  балок, ригелей, диафрагм,);  

6. Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности, строительные материалы,  изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве  

 

металлоконструкций) 

7. Комплект рабочих чертежей на строительство  предъявляемого к приемке объекта, разработанных  

проектными организациями, с надписями о  соответствии выполненных в натуре работ этим  

чертежам или внесенным в них изменениям,  сделанными лицами, ответственными за  

производство строительно-монтажных работ,  согласованными с авторами проекта.  

КС-2 № 5 от 11.12.2019. КС-2  

 № 7 от 28.02.2020. 

Гидроизоляция боковая  обмазочная праймером в 2  

слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки,  кирпичу, бетону (CreteSafe B- 250)  

1.Общий журнал работ  

2.Вертикальная обмазочная гидроизоляция  фундаментов;  

3. Горизонтальная гидроизоляция фундаментов; .  4. Комплект рабочих чертежей на строительство  

предъявляемого к приемке объекта, разработанных  

проектными организациями, с надписями о  соответствии выполненных в натуре работ этим  

чертежам или внесенным в них изменениям,  сделанными лицами, ответственными за  

производство строительно-монтажных работ,  согласованными с авторами проекта.  

5.Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности, строительные материалы,  изделия и конструкции  

КС-2 № 5 от 11.12.2019.  Изоляция изделиями из  

пенопласта насухо холодных  поверхностей стен  

.Общий журнал работ  

3.Акты освидетельствования скрытых работ:  3.1.Утепление наружных ограждающих  

конструкций 

4. Паспорта, сертификаты качества, пожарные  

сертификаты, санитарно-гигиенические заключения  на строительные материалы, изделия и  

конструкции. На все поступающие на строительную  площадку строительные материалы, изделия,  

конструкции и оборудование должен составляться  акт входного контроля с последующим  

подписанием его ответственными лицами 

5. Комплект рабочих чертежей на строительство  предъявляемого к приемке объекта, разработанных  

проектными организациями, с надписями о  соответствии выполненных в натуре работ этим  

 

чертежам или внесенным в них изменениям,  сделанными лицами, ответственными за  

производство строительно-монтажных работ,  согласованными с авторами проекта.  

6. Документы о согласовании отступлений от  проекта при строительстве  

КС-2 № 5 от 11.12.2019.  

Устройство гидроизоляции  вертикальной из мембраны  профилированной Плантер- стандарт  

1.Общий журнал работ  

2.Акты освидетельствования скрытых работ 

3. Паспорта, сертификаты качества, пожарные  

сертификаты, санитарно-гигиенические заключения  на строительные материалы, изделия и  

конструкции. На все поступающие на строительную  площадку строительные материалы, изделия,  

конструкции и оборудование должен составляться  акт входного контроля с последующим  

подписанием его ответственными лицами  4. Комплект рабочих чертежей на строительство  

предъявляемого к приемке объекта, разработанных  проектными организациями, с надписями о  

соответствии выполненных в натуре работ этим  чертежам или внесенным в них изменениям,  

сделанными лицами, ответственными за  производство строительно-монтажных работ,  

согласованными с авторами проекта. 

5. Документы о согласовании отступлений от  проекта при строительстве  

КС-2 № 5 от 11.12.2019.  Установка пароизоляционного  

слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) 

1.Общий журнал работ  

2.Акты освидетельствования скрытых работ  3. Паспорта, сертификаты качества, пожарные  

сертификаты, санитарно-гигиенические заключения  на строительные материалы, изделия и  

конструкции. На все поступающие на строительную  площадку строительные материалы, изделия,  

конструкции и оборудование должен составляться  акт входного контроля с последующим  

подписанием его ответственными лицами  

 

4. Комплект рабочих чертежей на строительство  предъявляемого к приемке объекта, разработанных  

проектными организациями, с надписями о  соответствии выполненных в натуре работ этим  

чертежам или внесенным в них изменениям,  

 

сделанными лицами, ответственными за  производство строительно-монтажных работ,  

согласованными с авторами проекта. 

5. Документы о согласовании отступлений от  проекта при строительстве  

КС-2 № 5 от 11.12.2019.  Монтаж балок, ригелей  перекрытия, покрытия и под  

установку оборудования  многоэтажных зданий при  

высоте здания: до 25 м  (косоуры)  

1.Общий журнал работ  

2. Журнал по монтажу строительных конструкций  3.Журнал производства сварочных работ; 4.Журнал  

антикоррозионной защиты сварных соединений;  5.Исполнительная схема монтажа лестничных  

маршей;. 

6. Акт освидетельствования ответственных  конструкций – на каждый этаж здания;  

7. Акты освидетельствования скрытых работ на  монтаж лестничных маршей;  

8. Акты освидетельствования скрытых работ на  монтаж лестничных площадок;  

9. Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности, строительные материалы,  изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве  металлоконструкций)  

10. Комплект рабочих чертежей на строительство  предъявляемого к приемке объекта, разработанных  проектными организациями, с надписями о  

соответствии выполненных в натуре работ этим  чертежам или внесенным в них изменениям,  

сделанными лицами, ответственными за  производство строительно-монтажных работ,  

согласованными с авторами проекта.  

КС-2 № 5 от 11.12.2019.  

Отдельные конструктивные  элементы зданий и  

сооружений с преобладанием 

гнутосварных профилей и  круглых труб, средняя масса  

сборочной единицы до 0,1 т  

1.Общий журнал работ  

2.Исполнительные схемы по элементам,  конструкциям и частям зданий и сооружений  

(форма ГОСТ Р 51872-2002): 

2.1.Исполнительная схема отклонений отметок  опорной поверхности колонны от проектных;  

2.2.Исполнительная схема смещения осей колонн и  опор относительно разбивочных осей в опорном  

сечении; 

2.3.Исполнительная схема отклонений осей колонн  от вертикали в верхнем сечении;  

 

2.4.Исполнительная схема смещения ферм, балок  ригелей с осей на оголовках колонн из плоскости  рамы ;  

2.5.Исполнительная схема сварных соединений  (требуется в случае отсутствия клейма у  

сварщиков); 

3. Акты освидетельствования скрытых работ на  

3.1.Монтаж металлоконструкций (колонн, балок,  ригелей, ферм, прогонов, горизонтальных и  

вертикальных связей) 

3.2. Устройство подливки под базы колонн; 

3.3. Антикоррозионная защита сварных соединений  4.Акты приемки и испытаний строительных  

конструкций: 4.1. Акт освидетельствования ответственных конструкций (каркас здания); 

4.2. Акт визуального осмотра сварных швов-100%  длины сварных швов  

4.3. Акт контроля сварных швов неразрушающим 

способом (радиографическим, ультразвуковым и  др.-не менее 0,5% длины сварных швов в случае  

отсутствия указаний в проекте). С документами лаборатории. 

 

5.Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  пожарной безопасности, строительные материалы,  

изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве  металлоконструкций)  

6. Удостоверения и протоколы аттестации  

сварщиков, протоколы механических испытаний  допускных стыков, удостоверение руководителя  сварочных работ (не ниже II уровня), удостоверения  

монтажников по работе с высокопрочными  болтами, паспорт и свидетельство о поверке на  

динамометрический ключ 

7. Комплект рабочих чертежей на строительство  предъявляемого к приемке объекта, разработанных  

проектными организациями, с надписями о  

соответствии выполненных в натуре работ этим  чертежам или внесенным в них изменениям,  

сделанными лицами, ответственными за  

 

производство строительно-монтажных работ,  согласованными с авторами проекта.  

КС-2 № 5 от 11.12.2019.  Устройство лестниц по  

готовому основанию из  отдельных ступеней: гладких  

1.Общий журнал работ  

2. Журнал по монтажу строительных конструкций 

3.Журнал производства сварочных работ; 4.Журнал  

антикоррозионной защиты сварных соединений;  5.Исполнительная схема монтажа лестничных  

маршей;. 

6. Акт освидетельствования ответственных  конструкций – на каждый этаж здания;  

7. Акты освидетельствования скрытых работ на  монтаж лестничных маршей;  

8. Акты освидетельствования скрытых работ на  монтаж лестничных площадок;  

9. Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности,строительные материалы,  изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве  металлоконструкций)  

10. Комплект рабочих чертежей на строительство  предъявляемого к приемке объекта, разработанных  проектными организациями, с надписями о  

соответствии выполненных в натуре работ этим  чертежам или внесенным в них изменениям,  

сделанными лицами, ответственными за  производство строительно-монтажных работ,  

согласованными с авторами проекта.  

КС-2 № 6 от 27.12.2019.  Укладка прогонов массой: до 2  

т 

1.Общий журнал работ  

2. Журнал по монтажу строительных конструкций;  3.Журнал производства сварочных работ;  

4.Журнал антикоррозионной защиты сварных  соединений;  

5. Исполнительная схема смещения ферм, балок  ригелей с  

осей на оголовках колонн из плоскости рамы ;  6. Акты освидетельствования скрытых работ :  6.1. Монтаж металлоконструкций (колонн, балок,  

ригелей, ферм, прогонов, горизонтальных и  вертикальных связей);  

6.2. Устройство подливки под базы колонн;  6.3. Антикоррозионная защита сварных  

 

соединений;  

7. Акты приемки и испытаний строительных  конструкций:  

7.1. Акт освидетельствования ответственных  конструкций  

(каркас здания); 

7.2. Акт визуального осмотра сварных швов  7.3. Акт контроля сварных швов неразрушающим  

способом 

8. Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические  

заключения, сертификаты пожарной безопасности,  строительные материалы, изделия и конструкции (в  т.ч. документы о качестве металлоконструкций)  

 

9. Удостоверения и протоколы аттестации  

сварщиков, протоколы механических испытаний  допускных стыков, удостоверение руководителя  сварочных работ (не ниже II уровня),  

10. Комплект рабочих чертежей на строительство  предъявляемого к приемке объекта, разработанных  проектными организациями, с надписями о  

соответствии выполненных в натуре работ этим  чертежам или внесенным в них изменениям,  

сделанными лицами, ответственными за 

производство строительно-монтажных работ,  согласованными с авторами проекта.  

КС-2 № 6 от 27.12.2019. КС-2   № 8 от 15.06.2020.  

Устройство перекрытий 

безбалочных толщиной: более  200 мм на высоте от опорной  площади до 6 м  

1.Общий журнал работ  

2. Поэтажные исполнительные схемы планово-высотного положения монолитных плит перекрытия  

(с указанием положения термовкладышей,  технологических отверстий при их наличии в  

проектной документации). 

3. Высотная исполнительная схема площадок  

опирания панелей перекрытий и покрытий здания.  4. Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности, строительные материалы,  изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве  

металлоконструкций) 

5. Удостоверения и протоколы аттестации  сварщиков, протоколы механических испытаний  

 

допускных стыков, удостоверение руководителя  сварочных работ (не ниже II уровня),  

6. Комплект рабочих чертежей на строительство  предъявляемого к приемке объекта, разработанных  

проектными организациями, с надписями о  

соответствии выполненных в натуре работ этим  чертежам или внесенным в них изменениям,  

сделанными лицами, ответственными за  производство строительно-монтажных работ,  

согласованными с авторами проекта.  

КС-2 № 6 от 27.12.2019.  Гидроизоляция стен,  

фундаментов: горизонтальная  оклеечная в 1 слой  

1.Общий журнал работ  

2. Акты освидетельствования скрытых работ на  горизонтальная гидроизоляция фундаментов;  

3. Паспорта, сертификаты качества на 

строительные материалы, изделия и конструкции.  4. Комплект рабочих чертежей на строительство  предъявляемого к приемке объекта, разработанных  

проектными организациями, с надписями о  

соответствии выполненных в натуре работ этим  чертежам или внесенным в них изменениям,  

сделанными лицами, ответственными за  производство строительно-монтажных работ,  

согласованными с авторами проекта.  

КС-2 № 6 от 27.12.2019.  Прокладка трубопроводов  

канализации из 

полиэтиленовых труб высокой  плотности диаметром: 50 мм  

1.Общий журнал работ  

2. Журнал входного контроля качества;  

3. Исполнительные чертежи систем ВК (ХГВС,  канализации, водостоков);  

4. Акты освидетельствования скрытых работ:  4.1. Устройство естественного основания под  трубопроводы канализации ниже отм. 0.000;  

4.2. Устройство искусственного основания под  трубопроводы канализации ниже отм. 0.000;  

4.3. Прокладка трубопроводов канализации ниже  отм. 0.000  

4.4. Монтаж трубопроводов систем ХГВС и  крепление к конструкциям здания;  

4.5. Устройство прохода трубопроводов ХГВС,  канализации через стены и перекрытия;  

 

5. Акт испытания системы внутренних канализации 

и водостоков; 

6. Акт освидетельствования сетей инженерно- 

 

технического обеспечения;  

7. Удостоверения и протоколы аттестации  сварщиков;  

8. Сертификаты и паспорта качества на  применяемые  

материалы и оборудование, сертификаты пожарной  безопасности, санитарно-эпидемиологические  

заключения; 

9. Комплект рабочих чертежей на строительство  

предъявляемого к приемке объекта, разработанных  проектными организациями, с надписями о  

соответствии выполненных в натуре работ этим  чертежам или внесенным в них изменениям,  

сделанными лицами, ответственными за  производство строительно-монтажных работ,  

согласованными с авторами проекта. 

КС-2 № 6 от 27.12.2019. Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой  плотности диаметром: 110 мм  

1.Договор подряда № АТ-2472 от 08 ноября 2019г.  

П4.1.15,4.1.22,4.1.23,4.1.34 1.Общий журнал работ 

2. Журнал входного контроля качества;  3. Исполнительные чертежи систем ВК (ХГВС,  

канализации, водостоков); 

4. Акты освидетельствования скрытых работ:  4.1. Устройство естественного основания под  трубопроводы  

канализации ниже отм. 0.000; 

4.2. Устройство искусственного основания под 

трубопроводы канализации ниже отм. 0.000;  4.3. Прокладка трубопроводов канализации ниже  

отм. 0.000 

4.4. Монтаж трубопроводов систем ХГВС и 

крепление к конструкциям здания; 

4.5. Устройство прохода трубопроводов ХГВС, 

канализации через стены и перекрытия;  5. Акт испытания системы внутренних канализации  

и водостоков; 

6. Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;  

7. Удостоверения и протоколы аттестации  сварщиков;  

8. Сертификаты и паспорта качества на  

 

применяемые 

материалы и оборудование, сертификаты пожарной  безопасности, санитарно-эпидемиологические  

заключения; 

9. Комплект рабочих чертежей на строительство  предъявляемого к приемке объекта, разработанных  

проектными организациями, с надписями о  соответствии выполненных в натуре работ этим  

чертежам или внесенным в них изменениям,  сделанными лицами, ответственными за  

производство строительно-монтажных работ,  согласованными с авторами проекта.  

КС-2 № 8 от 15.06.2020.  Кладка стен кирпичных  наружных: простых при  высоте этажа до 4 м  

1.Общий журнал работ  

2. Журнал работ по монтажу строительных  конструкций  

3. Журнал входного контроля 

4. Исполнительная схема кирпичной кладки стен  5 . Акты освидетельствования скрытых работ:  

5.1. Армирование кирпичной кладки стен, колонн,  перегородок  

5.2. Кирпичная кладка стен с армированием  6. Паспорта, сертификаты качества, пожарные  сертификаты, санитарно-гигиенические заключения  

на строительные материалы, изделия и  конструкции. На все поступающие на строительную  

площадку строительные материалы, изделия,  

конструкции и оборудование должен составляться  акт входного контроля с последующим  

подписанием его ответственными лицами 

 

7. Комплект рабочих чертежей на строительство  предъявляемого к приемке объекта, разработанных  

проектными организациями, с надписями о  соответствии выполненных в натуре работ этим  

чертежам или внесенным в них изменениям,  сделанными лицами, ответственными за  

производство строительно-монтажных работ,  согласованными с авторами проекта.  

8. Документы о согласовании отступлений от  проекта при строительстве  

КС-2 № 8 от 15.06.2020.  Монтаж колонн одноэтажных  

1.Общий журнал работ 

2. Журнал по монтажу строительных конструкций;  

 

и многоэтажных зданий и  

крановых эстакад высотой: до  25 м цельного сечения массой  до 1,0 т (К3)  

3. Журнал производства сварочных работ;  

4. Журнал антикоррозионной защиты сварных  соединений;  

5. Исполнительные схемы по элементам,  конструкциям и частям зданий и сооружений  

(форма ГОСТ Р 51872-2002): 

5.1. Исполнительная схема отклонений отметок  опорной поверхности колонны от проектных;  

5.2. Исполнительная схема смещения осей колонни  

опор относительно разбивочных осей в опорном  сечении;  

5.3. Исполнительная схема отклонений осей колонн  от  

вертикали в верхнем сечении; 

6. Акты освидетельствования скрытых работ :  

6.1Монтаж металлоконструкций (колонн, балок,  ригелей, ферм, прогонов, горизонтальных и  

вертикальных связей); 

6.2. Устройство подливки под базы колонн;  6.3. Антикоррозионная защита сварных  

соединений; 

7. Акты приемки и испытаний строительных  конструкций:  

7.1. Акт освидетельствования ответственных  конструкций (каркас здания);  

7.2Акт визуального осмотра сварных швов-100%  длины сварных швов  

7.3. Акт контроля сварных швов неразрушающим  способом.-не менее 0,5% длины сварных швов в  случае отсутствия указаний в проекте). С  

документами лаборатории. 

8. Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности, строительные материалы, 

изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве  металлоконструкций)  

9. Удостоверения и протоколы аттестации  

сварщиков, протоколы механических испытаний  допускных стыков, удостоверение руководителя  сварочных работ (не ниже II уровня),  

10 Комплект рабочих чертежей на строительство  

 

предъявляемого к приемке объекта, разработанных  проектными организациями, с надписями о  

соответствии выполненных в натуре работ этим  чертежам или внесенным в них изменениям,  

сделанными лицами, ответственными за  производство строительно-монтажных работ,  

согласованными с авторами проекта.  

КС-2 № 8 от 15.06.2020.  Монтаж балок, ригелей  перекрытия, покрытия и под  

установку оборудования  многоэтажных зданий при  

высоте здания: до 25 м (Б3) 

1.Общий журнал работ 

2. Журнал по монтажу строительных конструкций 

3.Журнал производства сварочных работ; 4.Журнал  антикоррозионной защиты сварных соединений;  5.Исполнительная схема монтажа  

6. Акт освидетельствования ответственных  конструкций - на каждый этаж здания;  

 

7. Акты освидетельствования скрытых работ на  монтаж металлоконструкций (колонн, балок,  

ригелей, ферм, прогонов, горизонтальных и  вертикальных связей);  

8. Акты приемки и испытаний строительных  конструкций:  

8.1.Акт освидетельствования ответственных  конструкций (каркас здания);  

8.2.Акт визуального осмотра сварных швов-100%  длины сварных швов  

8.3.Акт контроля сварных швов неразрушающим  способом (радиографическим, ультразвуковым и  

др.-не менее 0,5% длины сварных швов в случае  отсутствия указаний в проекте). С документами  лаборатории.  

9. Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические  

заключения, сертификаты пожарной безопасности,  строительные материалы, изделия и конструкции (в  

т.ч. документы о качестве металлоконструкций)  10. Комплект рабочих чертежей на строительство  

предъявляемого к приемке объекта, разработанных  проектными организациями, с надписями о  

соответствии выполненных в натуре работ этим  чертежам или внесенным в них изменениям,  

сделанными лицами, ответственными за  производство строительно-монтажных работ,  

 

согласованными с авторами проекта.  

КС-2 № 8 от 15.06.2020.  Монтаж профлиста  

1.Общий журнал работ  

2.Высотные исполнительные схемы консолей  колонн, площадок опирания перекрытий и  

покрытий, панелей. 

3 . Акты освидетельствования скрытых работ  4. Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  пожарной безопасности, строительные материалы,  

изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве  металлоконструкций)  

5. Комплект рабочих чертежей на строительство 

предъявляемого к приемке объекта, разработанных  проектными организациями, с надписями о  

соответствии выполненных в натуре работ этим  чертежам или внесенным в них изменениям,  

сделанными лицами, ответственными за 

производство строительно-монтажных работ,  согласованными с авторами проекта.  

КС-2 № 8 от 15.06.2020.  Устройство перекрытий по  

стальным балкам и 

монолитных участков при  сборном железобетонном  перекрытии площадью: до 5  

м2 приведенной толщиной до 150 мм 

1.Общий журнал работ  

2.Высотные исполнительные схемы консолей 

колонн, площадок опирания перекрытий и  покрытий, панелей. 3 . Акты освидетельствования  

скрытых работ: 3.1.установка опалубки для  

бетонирования монолитных фундаментов, стен,  колонн, перекрытий и покрытий;  

3.2. армирование железобетонных фундаментов,  стен, колонн, перекрытий и покрытий;  

3.3. бетонирование монолитных бетонных и  железобетонных фундаментов, стен, колонн,  перекрытий и покрытий;  

4. Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  пожарной безопасности, строительные материалы,  

изделия и конструкции (в т.ч. документы о качестве  металлоконструкций)  

5 . Комплект рабочих чертежей на строительство 

предъявляемого к приемке объекта, разработанных  проектными организациями, с надписями о  

соответствии выполненных в натуре работ этим  чертежам или внесенным в них изменениям,  

 

сделанными лицами, ответственными за 

производство строительно-монтажных работ,  согласованными с авторами проекта.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МиКва» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Курорт Доброград» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6000 рублей 00 копеек.  

Выдача исполнительных листов осуществляется по правилам статьи 319  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца  с момента принятия решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Ю.В. Бондарева-Битяй