Арбитражный суд Краснодарского края

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32

e-mail: a32.nchernyy@ARBITR.RU, сайт: http://krasnodar.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А32-38767/2022

г. Краснодар

12 мая 2023 года

Резолютивная часть решения принята 27 марта 2023 года;

Полный текст решения изготовлен 12 мая 2023 года;

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Черного Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление МАУ СШ «Лидер» (ОГРН/ИНН 

<

***>/

<

***>), 

к ООО «ПРИВАТ-ДЕАЛ» (ОГРН/ИНН 

<

***>/

<

***>)

об обязании безвозмездно устранить выявленные недостатки, 

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился,

от ответчика: не явился, 

 

УСТАНОВИЛ:

В арбитражный суд обратилось МАУ СШ «Лидер» (далее – истец) с исковым заявлением к ООО «ПРИВАТ-ДЕАЛ» (далее – ответчик) об обязании безвозмездно устранить выявленные недостатки по перечню, в рамках договора № 01/2021 от 06.04.2021.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 12.08.2022 указанное исковое заявление было принято судом к производству.

Протокольным определением от 21.09.2022 суд окончил подготовку дела к судебному разбирательству, перешел судебному разбирательству.

Протокольным определением от 24.01.2023 судебное заседание отложено на 09:50 27.03.2023.

Лица, участвующие в деле, явку своих представителей не обеспечили, дополнительные документы, ходатайства не представили.

Дело подлежит рассмотрению в порядке ст. 156 АПК РФ Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Изучив материалы дела и оценив имеющиеся в деле доказательства с учетом их относимости и допустимости, суд установил следующее.

Как видно из материалов дела, между ответчиком и истцом заключен договор от 06.04.2021 № 01/2021 с учетом дополнительного соглашения от 07.04.2021 на поставку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края «Спорт-норма жизни».

Согласно п. 3.1. договора качество оборудования должно соответствовать техническим условиям.

В соответствии с планом работы контрольно-счётной палаты муниципального образования город Армавир на 2022 год, проведено контрольное мероприятие «Проверка расходования средств на создание малой спортивной площадки по ул. Ефремова, 39 в рамках национального проекта «Демография», регионального проекта Краснодарского края «Спорт-норма жизни» (с элементами аудита закупок)» в отношении МАУ СШ «Лидер».

В ходе контрольного мероприятия инспектором контрольно-счетной палаты муниципального образования город Армавир в присутствии представителя заказчика МАУ СШ «Лидер», представителя исполнителя директора ООО «Коммерческая научно-внедренческая фирма «ПРИВАТ-ДЕАЛ» ФИО2 провели контрольный обмер (осмотр) результатов поставки и монтажа спортивно-технологического оборудования для малой спортивной площадки по ул. Ефремова, 39 по договору от 06.04.2021 № 1/2021 (выборочно).

В ходе контрольного осмотра выявлены несоответствия с условиями договора.

С учетом указанных обстоятельств истцом в адрес ответчика была направлена претензия, а также установлен срок для устранения недостатков, которая оставлена без удовлетворения.

Неисполнение ответчиком договорных обязательств послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

При принятии решения суд руководствуется следующим.

Согласно ст. 506 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

На основании ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

В соответствии с положениями ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

В ст. 469 ГК РФ указано, что продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли продажи. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

В силу ст. 474 ГК РФ проверка качества товара может быть предусмотрена законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов или договором купли-продажи. Порядок проверки качества товара устанавливается законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов или договором. В случаях, когда порядок проверки установлен законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов, порядок проверки качества товаров, определяемый договором, должен соответствовать этим требованиям.

В соответствии с положениями ст. 518 ГК РФ покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

В п. 1 ст. 475 ГК РФ установлено, что если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

В силу п. 2 ст. 475 ГК РФ в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы либо потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

Согласно ч. 1 ст. 476 ГК РФ продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.

В соответствии со ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В ст. 722 ГК РФ установлено, что в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (п. 1 ст. 721). 

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы. 

В ст. 724 ГК РФ указано, если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей. 

В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. 

В соответствии с п. 2 ст. 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 

В ст. 756 ГК РФ установлено, что правила, указанные в пп. 1 - 5 ст. 724 ГК РФ, применяются также и в том случае, если предъявлены требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ по договорам строительного подряда, с той лишь разницей, что предельный срок обнаружения недостатков применительно к п. 2 и п. 4 ст. 724 ГК РФ в отношении таких договоров составляет 5 лет. 13 Таким образом, в пределах гарантийного срока действует презумпция вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ. Именно на подрядчика возложена обязанность доказывания, что выявленные недостатки произошли вследствие неправильной эксплуатации объекта, либо ненадлежащего его содержания, либо в результате действий третьих лиц, то есть доказывания отсутствия вины в недостатках. Последствия выполнения работ с недостатками установлены в ст. 723 ГК РФ.

В соответствии со ст. ст. 307, 309, 310 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны выполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно п. 3 ст. 154 ГК РФ для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка).

Заключая спорный договор ответчик, выразил свою волю и согласие со всеми условиями.

Согласно п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, что в ходе контрольного осмотра выявлены несоответствия оборудования условиям договора от 06.04.2021 № 1/2021.

Согласно представленному письму № 09/06/221 от 27.06.2022 адресованному истцу, ответчик сообщает, что готов произвести ремонтные работы на тренажерах, для чего необходимо снять тренажеры и выполнить ремонт в заводских условиях, а также сообщил, что демонтаж будет производиться с 27.06.2022 по 30.06.2022, выполнение работ может занять до 60 дней.

Возражая относительно требования в части выявленных недостатков по монтажу, ответчик указывает на то, что у него отсутствуют обязательства по монтажу оборудования.

Истец в нарушение ст. 65 АПК РФ указанный довод ответчика документально не опроверг.

Относительно п. 6 таблицы (Мишень на стойках квадратная для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) указано на недостатки, вместе с тем отражено, что заградительная сетка находится на складе МАОУ «Лидер».

При этом недостатки относительно того, что на опорных столбах не наварены проушины, а также того, что расстояние от мишени до заградительной сетки - 600 мм относится к монтажу оборудования.

Относительно п. 16 таблицы (Стенка для лазанья с зацепами) указано на недостатки относительно высоты расположения перекладин, вместе указанные недостатки относятся к монтажу оборудования.

Обратного истцом документально не доказано.

Доказательств возражения на ответчика обязанности по монтажу оборудования истцом не представлено.

Относительно п. 14 таблицы (ФИО3 турник (три хвата)) отражено, что оборудование не эксплуатируется (разноуровневый турник находится на складе МАОУ «Лидер», хомуты поломаны). 

При этом документальных доказательств передачи ответчиком хомутов в неисправном виде истцом не представлено. 

Относительно п. 18, таблицы (Уличный кардиотренажер на все группы мышц с безынерционным нагрузочным механизмом) отражено, что тренажер находится в нерабочем состоянии (левый рычаг отломан от вала безынерционного механизма). Относительно п. 22 таблицы (Уличный тренажер для развития мышц ягодиц, голеней и бедер с безынерционным механизмом) отражено, что тренажер находится в нерабочем состоянии (левый рычаг отломан от вала безынерционного механизма). 

При этом документальных доказательств передачи ответчиком тренажеров в неисправном виде истцом не представлено. 

В отзыве ответчик указывает на то, что согласно акту приема-передачи от 11.07.2022 оборудования в ремонт, было демонтировано с описанием неисправностей и передано заводу-изготовителю.

Из представленных УПД невозможно установить, что выявленные недостатки в части деталей комплектации оборудования были переданы истцу. 

Ответчик на момент рассмотрения спора и принятия решения не представил суду документальных доказательств устранения выявленных недостатков, в связи с чем, несет риск наступления последствий несовершения им процессуальных действий в соответствии со ст. 9 АПК РФ. 

В силу ст. 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно отраженному в постановлении от 06.03.2012 № 12505/11 правовому подходу Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, с точки зрения состязательности как основы судопроизводства в арбитражном суде нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

Практика применения вышеназванных норм АПК РФ определена также в постановлении Президиума ВАС РФ № 8127 от 15.10.2013, где разъяснено, что в условиях, когда обстоятельства считаются признанными ответчиком согласно ч. 3.1. и 5 ст. 70 АПК РФ, суд не вправе принимать на себя функцию ответчика и опровергать доводы и доказательства, представленные истцом.

Вместе с тем из текста договора с учетом дополнительного соглашения не следует, что на ответчика были возложенные обязанности по монтажу оборудования, в связи с чем требование в части устранения недостатков относительно уровня высоты оборудования и расстояния не подлежат удовлетворению.  

С учетом изложенного исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

В соответствии с п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (ч. 2 ст. 174 АПК РФ). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Суд считает, что с учетом срока вступления судебного акта в законную силу, который равен одному месяцу, срок в течение одного месяца с даты вступления судебного акта в законную силу является разумным сроком для исполнения судебного акта.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При подаче искового заявления истцом не была уплачена государственная пошлина.

Поскольку исковые требования удовлетворены, с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6 000 руб. 

Руководствуясь ст. ст. 9, 65, 70, 71, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Обязать ООО «ПРИВАТ-ДЕАЛ» (ОГРН/ИНН 

<

***>/

<

***>) устранить выявленные недостатки, в соответствии с условиями договора от 06.04.2021 № 01/2021 с учетом дополнительного соглашения от 07.04.2021, в течение одного месяца со дня вступления судебного акта в законную силу, а именно следующие недостатки: 

Вид оборудования

Выявленные несоответствия

Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией ступней для выполнения испытания «Поднимание туловища из положения лежа на спине» (габаритные размеры (Д/Ш/В): 1700/765/620 мм; вертикальные опорные столбы - 4 шт.; перекладины 034 мм - 3 шт.; скамья Д/Ш/В 1700/400/100 мм - 1 шт.; перекладины располагаются на высоте: 520 мм - 1 шт. (упор для ног), 350 мм - 2 шт.; к лицевой стороне настила скамьи на глубину 4 мм вклеено финишное высокопрочное резиновое покрытие (Д/Ш/В 1600/300/4 мм))

- отсутствует финишное резиновое покрытие

Горизонтальная гимнастическая скамья, к которой прикреплены две раздвижные антивандальные измерительные линейки с диапазоном измерения от +35 до -10 см для выполнения испытания "Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье" (габаритные размеры (Д/Ш/В): 1500/765/450 мм; вертикальные опорные столбы - 4 шт.; перекладины 034 мм - 4 шт.; скамья Д/Ш/В. 1500/400/240 мм - 1 шт.; измерительные линейки стальные с выдвижной частью - 2 шт.; к лицевой стороне настила скамьи на глубину 4 мм вклеено финишное высокопрочное резиновое покрытие (Д/Ш/В 1400/300/4 мм))

- отсутствуют измерительные линейки;

- отсутствует финишное резиновое покрытие;

- отсутствуют 2 перекладины для крепления 2-го слоя скамьи.

Информационная стойка с описанием нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (габаритные размеры (Д/Ш/В): 1665/165/2150 мм; вертикальные опорные столбы - 2 шт.; стенд из металлической пластины толщиной 1,2 мм формата АО 841x1189 мм, цветнографическое наполнение стенда выполнено на полимер-алюминиевой композитной пластине Д/Ш/В 1177/3/829 мм, информация защищена прозрачным листом из ультрафиолетового стойкого монолитного поликарбоната толщиной 4 мм; обрамление металлической пластины: по горизонтали-перекладина O34 мм - 2 шт., по вертикали - перекладина O25 мм - 2 шт.)

При изготовлении стенда не использовались:

- металлическая пластина;

- полимер-алюминиевая композитная пластина;

- прозрачный лист из ультрафиолетового стойкого монолитного поликарбоната.

 

Комплекс для выполнения испытания "Прыжок в длину с места толчком двумя ногами" с нанесенной разметкой не менее чем на 300 см (габаритные размеры (Д/Ш/В): 4140/1465/350 мм; вертикальные опорные столбы - 4 шт.; перекладины O34 мм - 2 шт.; трафарет сборный из 3 частей, выполнен из металлических листов толщиной 1,2 мм, на трафарете вырезана пиктограмма испытания, а также линейка от 50 см до 300 см с ходом 5 см)

Отсутствует сборный трафарет В МАОУ «Лидер» находится резиновое ковровое покрытие 3500x1260x8 мм с нанесенной линейкой и пиктограммой

Комплекс для выполнения испытания "Рывок гири 16 кг" с организованной зоной безопасности 2x2 м

(габаритные размеры (Д/Ш/В): 2165/2165/350 мм; вертикальные опорные столбы - 4 шт.; перекладины O42 мм - 3 шт.; перекладины располагаются на высоте 250 мм от уровня земли)

- одна из перекладин имеет диаметр 34 мм.

 

Мишень на стойках круглая для выполнения испытания "Метание теннисного мяча в цель дистанция 6 м", диаметр отверстия 90 см (габаритные размеры (Д/Ш/В): 3000/1000/3150 мм; вертикальные опорные столбы – 4 шт.; перекладины O34 мм для обрамления мишени – 2 шт.; мишень состоит из металлической пластины 1000x1193 мм толщиной 1,5 мм, в котором вырезано отверстие (мишень) диаметром 900 мм, для обеспечения травмобезопасности контур мишени обрамлен по кругу защитными пластинами с 2-х сторон, суммарной толщиной 3 мм; нижняя часть отверстия (мишени) находится на высоте 2000 мм, верхняя часть на высоте 2900 мм; заградительная капроновая сетка имеет квадратную ячейку 40x40 мм, толщина нити 3,2 мм и крепится к опорным столбам тросом в ПВХ оболочке через приварные проушины из металлического прутка O5 мм; мишень располагается параллельно от заградительной сетки на расстоянии 1000 мм)

- отсутствует 1 столб для заградительной сети;

- контур мишени не обрамлен защитными пластинами

 

Перекладины стационарные разноуровневые с упором для ног для выполнения испытания "Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине"

(габаритные размеры (Д/Ш/В): 3165/165/1200 мм; вертикальные опорные столбы 3 шт.; перекладины O34мм - 2 шт. расположены на высоте 1100 мм и 900 мм; упоры для ног из листа ПВЛ Д/Ш/В 680/520/309 мм располагаются напротив перекладин - 2 шт.)

- отсутствует 1 столб (используется столб турника №9);

- нет упоров для ног.

Помост для выполнения испытания "Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу" с платформой для фиксации результатов выполнения испытания

(габаритные размеры (Д/Ш/В): 2000/1165/750 мм; вертикальные опорные столбы - 4 шт.; перекладины O34 мм - 2 шт. расположены на высоте 650 мм от земли; скамья Д/Ш/В 2000/800/100 -1 шт.; к лицевой стороне   настила скамьи на глубину 4 мм вклеено финишное высокопрочное резиновое покрытие (Д/Ш/В 1800/700/4 мм); платформа для фиксации результатов выполнения испытания выполнена из влагостойкой фанеры ФСФ ламинированной с двух сторон, на платформе изображена пиктограмма испытания)

- отсутствует финишное резиновое покрытие;

- отсутствует платформа для фиксации результатов.

Турник-перекладина с регулируемой высотой от 90 см до 260 см для выполнения испытаний "Подтягивание из виса на высокой перекладине" и "Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине" с упором для ног для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (габаритные размеры (Д/Ш/В): 1665/290/2700 мм; вертикальные опорные столбы со специальными крепежами, которые позволяют регулировать высоту перекладины от 900 мм до 2600 мм от уровня земли - 2 шт.; вертикальные ограничители O34 мм - 2 шт.; мобильная перекладина O34 мм - 1 шт.; упор для ног из листа ПВЛ располагается напротив перекладины Д/Ш/В (680/520/309))

- отсутствуют вертикальные ограничители;

- мобильная перекладина O33 мм находится на складе МАОУ «Лидер»;

- отсутствует упор для ног

Брусья разноуровневые с возможностью занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (габаритные размеры (Д/Ш/В): 2333/765/1550 мм; вертикальные опорные столбы - 4 шт.; перекладины O42 мм - 2 шт.; перекладины из цельной стальной трубы, гнутые, перепад 300 мм, высота от уровня земли 1450 мм и 1000 мм)

- одна из труб имеет поперечный сварной шов

Комплекс для тренировки мышц верхнего плечевого пояса и мышц брюшного пресса (габаритные размеры (Д/Ш/В): 765/809/2100 мм; вертикальные опорные столбы - 2 шт.; перекладины O34 мм на высоте 200 мм (упор для ног), 1219 мм и 2050 мм от уровня земли – 3 шт.; вертикальные стойки с упорами для рук Д/Ш/В 675/85/537 мм располагаются на высоте 1566 мм от уровня земли, параллельно друг другу на расстоянии 600 мм - 2 шт.; вертикальная стойка Д/Ш/В 400/8/1000 и подлокотники Д/Ш/В 300/100/18 изготовлены из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм; вертикальные и горизонтальные рукоятки защищены резиновыми накладками эргономической формы с противососкальзывающими законцовками)

- отсутствует перекладина для ног;

- одна из вертикальных стоек шатается в горизонтальной и вертикальной плоскости в связи с большим отверстием в трубе

 

Рукоход с изменением высоты и возможностью использования дополнительных аксессуаров (подвижные кольца) длиной разнохватовый турник (три хвата) (габаритные размеры (Д/Ш/В): 1665/354/2700 мм; вертикальные опорные столбы - 8 шт.; секция рукохода с 10 шт. гимнастическими кольцами на подвесах располагается на высоте 2600 земли, опорные перекладины O42 мм, перекладины O34 мм, Д/Ш 1895/1536 мм, шаг хода 400 мм - 1 шт.; секция рукохода горизонтального располагается на высоте 2600 мм от уровня земли, опорные перекладины O42 мм, перекладины O34 мм, Д/Ш 1895/1536мм, шаг хода 288 мм - 1 шт.; секция рукохода наклонного располагается на высоте 2600 мм и 2170 мм от уровня земли, опорные перекладины O42 мм, перекладины O34 мм, Д/Ш 1825/1536 мм, шаг хода 288 мм - 1 шт.; малая шведская стенка, три ступени, Д/В 1397/1900 мм, шаг хода 288 мм O34 мм, крепится к перекладинам O34 мм - 1 шт.; вспомогательные рукоятки 1900 мм O34 мм)

- количество колец 7 шт.;

- габариты секции наклонного рукохода Д/Ш 2100/1450 мм;

- длинна вспомогательной рукоятки 1770 мм;

- габариты шведской стенки Д/В 1150/1770 мм;

- ширина комплекса 1550 мм.

 

Уличный горизонтальный велотренажер с безынерционным нагрузочным механизмом (габаритные размеры (Д/Ш/В): 2045/1190/1656 мм; несущая конструкция изготовлена из стального профиля 120x60 мм и 3-х стальных труб O74 мм; регулировочный упор сиденья из 5 положений; рычаг узла вращения длиной 200 мм, соединенный с педалью, изготовлен из стального профиля 30x60 мм с толщиной стенки 2 мм; педали тренажера размером 120x80x50 мм изготовлены из стального профиля 120x80 толщиной стенки 3 мм; сиденье размером 257x433 мм и спинка размером 257x433 мм изготовлены из стальной пластины толщиной 3 мм, на спинку и сиденье установлены накладки из фанеры толщиной 12 мм; 2 рукоятки из стального прутка O25 мм, в местах хвата на рукоятки закреплены ручки из пластиката O34 мм, имеющиеанатомическую нескользящую поверхность; для безопасности в основании ног тренажера устанавливаются цельнолитые резиновые накладки O390мм толщиной 60 мм, которые закрывают выступающие элементы анкерных болтов; на тренажере размещена нестираемая полноцветная иллюстрированная инструкция в виде таблички с визуализацией выполнения упражнения и информацией о назначении тренажера в комплексе ГТО, а также нестираемая полноцветная инструкция в виде таблички с требованиями безопасности и предостережениями; на тренажер несмываемым способом нанесены заглавные буквы "Г", "Т", "О")

- рычаг узла вращения изготовлен из стальной пластины 210x60 мм толщиной 6 мм;

- педали изготовлены из пластика и не соответствуют по размеру;

- сиденье и спинка не имеют стальной пластины;

- размер фанеры на сидении 220x230 мм;

- рукоятки выполнены из трубы O34 мм;

- резиновые накладки в основание не устанавливались;

- отсутствуют таблички с инструкцией и требованиями безопасности;

- не наносилась надпись ГТО

 

Уличный кардиотренажер на все группы мышц с безынерционным нагрузочным механизмом (габаритные размеры (Д/Ш/В): 1850/1190/1670 мм: несущая конструкция изготовлена из стального профиля 120x60 мм и 3-х стальных труб O74 мм; рычаги узла вращения длиной 185 мм и 1280 мм, изготовленные из стального профиля 40x60 мм и 60x60 мм, а также рычаг длиной 840 мм, изготовленный из стальной гнутой трубы O60 мм, соединены с педалью; педали изготовлены из комбинированного материала: стального листа толщиной 3 мм и полиэфирного полиуретана общей толщиной 40 мм размером 590x350 см с нанесением противоскользящих ребер и бортиков; подвижные вертикальные рукоятки из гнутой стальной трубы O34 мм, в местах хвата на рукоятки закреплены ручки из пластиката O34 мм, имеющие анатомическую нескользящую поверхность; предусмотрены неподвижные горизонтальные рукоятки из стального прутка O30 мм, в местах хвата на рукоятки закреплены ручки из пластиката O34 мм, имеющие анатомическую нескользящую поверхность; на тренажере установлен держатель для гаджетов и книг, выполненный из стального листа толщиной 3 мм с прорезным орнаментом для свободного стока воды; для безопасности в основании ног тренажера устанавливаются цельнолитые резиновые накладки O390 мм толщиной 60 мм, которые закрывают выступающие элементы анкерных болтов; на тренажере размещена нестираемая полноцветная иллюстрированная инструкция в виде таблички с визуализацией выполнения упражнения и информацией о назначении тренажера в комплексе ГТО, а также нестираемая полноцветная инструкция в виде таблички с требованиями безопасности и предостережениями; на тренажер несмываемым способом нанесены заглавные буквы "Г", "Т", "О")

- рычаги узла вращения выполнены из стальной пластины 210x60 мм толщиной 6 мм, профиля 25x50 мм длиной 1400 мм и круглой трубы длиной 1600 мм O34 мм;

- в педалях нет стального листа, изготовлены из полиуретана и имеют размер 330x150 мм;

- неподвижные рукоятки отсутствуют;

- отсутствует держатель для гаджетов и книг;

- резиновые накладки в основание не устанавливались;

- отсутствуют таблички с инструкцией и требованиями безопасности;

- не наносилась надпись ГТО.

 

Уличный силовой тренажер для развития мускулатуры спины, плечевого пояса, бицепса, пресса с изменяемой нагрузкой (габаритные размеры (Д/Ш/В): 1570/1680/1230 мм; несущая конструкция изготовлена из стального профиля 120x60 мм и 4-х стальных труб O74 мм; сиденье круглой формы O280 мм и упор для груди размером 201x201 мм изготовлены из стальной пластины толщиной 3 мм, на упор и сиденье установлены накладки из фанеры толщиной 12 мм; подвижная рама из стального профиля 120x60 мм, 4 вертикальных накопителя дисков из прутка нержавеющей стали O20 мм, соединенных между собой прутками из стали O20 мм, и 4 горизонтальных накопителя дисков из бесшовной стальной трубы O48 мм, соединенных между собой прутками из стали O30 мм; сквозное крепление накопителей через специальные втулки, вваренные в профиль подвижной рамы; на верхние накопители установлены отбойники O58 мм толщиной 15 мм из пластиката; на тренажере предусмотрены 2 упора (отбойника) из пластиката размером 108x60x60 мм; рычаги подвижной рамы оснащены рукоятками из стального прутка O30 мм, в местах хвата на рукоятки закреплены ручки из пластиката O34 мм, имеющие анатомическую нескользящую поверхность; в тренажере используются диски стальные, обрезиненные 12 шт. по 5 кг и 6 шт. по 2,5 кг; узел вращения подвижной рамы изготовлен из стальной пластины размером 166x120 мм с толщиной стенки 8 мм и оснащен 2 осями рычагов длиной 86 мм из стального прутка O40 мм; упоры для ног (ступени) изготовлены из многослойной фанеры и полиэфирного полиуретана общей толщиной 30 мм размером 370x200 мм; в основании ног тренажера устанавливаются цельнолитые резиновые накладки O390 мм толщиной 60 мм; на тренажере размещены инструкции с визуализацией выполнения упражнения и требованиями безопасности; на тренажер несмываемым способом нанесены заглавные буквы "Г", "Т", "О")

- сиденье и упор для груди не имеют стальной пластины;

- вертикальные и горизонтальные накопители дисков изготовлены из трубы O49 мм;

- вертикальные и горизонтальные накопители соединены трубой O30 мм;

- на верхние накопители не установлены отбойники;

- отбойники на раме не соответствуют по размерам;

- используются диски 12 шт. по 2,5 кг, 10 шт. по 5 кг и 2 шт. по 10 кг;

- в узлах вращения используется пластина толщиной 6 мм и болты O12 мм;

- рычаги подвижной рамы выполнены из трубы O34 мм;

- нет упора для ног;

- резиновые накладки не устанавливались;

- отсутствуют таблички;

- не наносилась надпись ГТО

 

Уличный силовой тренажер для комбинированного жима на верхнюю и нижнюю часть тела, мышцы кора с изменяемой нагрузкой (габаритные размеры (Д/Ш/В): 1930/1610/1240 мм; несущая конструкция изготовлена из стального профиля 120x60 мм и 4-х стальных труб O74 мм; подвижная рама из стального профиля 120x60 мм, расстояние между рычагами подвижной рамы 470 мм; 4 рукоятки для прямого и параллельного хвата из стального прутка O30 мм, в местах хвата на рукоятки закреплены ручки из пластиката O34 мм, имеющие анатомическую нескользящую поверхность; 4 вертикальных накопителя дисков из прутка нержавеющей стали O20 мм, соединенных между собой прутками из стали O20 мм, и 4 горизонтальных накопителя дисков из бесшовной стальной трубы O48 мм, соединенных между собой прутками из стали O30 мм; сквозное крепление накопителей через специальные втулки, вваренные в профиль подвижной рамы; на верхние накопители установлены отбойники O58мм толщиной 15 мм из пластиката; на тренажере предусмотрены 2 упора (отбойника) из пластиката размером 108x60x60 мм; в тренажере используются диски стальные, обрезиненные 8 шт. по 25 кг и 8 шт. по 2,5 кг; узел вращения подвижной рамы изготовлен из стальной пластины размером 166x120 мм с толщиной стенки 8 мм и оснащен 2 осями рычагов длиной 86 мм из стального прутка O40 мм; в основании ног тренажера устанавливаются цельнолитые резиновые накладки O390 мм толщиной 60 мм; на тренажере размещены инструкции с визуализацией выполнения упражнения и требованиями безопасности; на тренажер несмываемым способом нанесены заглавные буквы "Г","Т","О")

- в подвижной раме расстояние между рычагами 1020 мм, отсутствуют рукоятки, предусмотрена перекладина из трубы O34 мм;

- вертикальные и горизонтальные накопители дисков изготовлены из трубы O49 мм;

- вертикальные и горизонтальные накопители соединены трубой O30 мм;

- на верхние накопители не установлены отбойники;

- отбойники на раме не соответствуют по размерам;

- используются диски 12 шт. по 10 кг;

- в узлах вращения используется пластина толщиной 6 мм и болты O12 мм;

- резиновые накладки не устанавливались;

- отсутствуют таблички;

- не наносилась надпись ГТО

 

Уличный силовой тренажер для подтягивания и отжимания на брусьях с противовесом с изменяемой нагрузкой (габаритные размеры (Д/Ш/В): 2475/1590/2475 мм; несущая конструкция изготовлена из стального профиля 120x60 мм и 4-х стальных труб O74 мм; расстояние между рукоятками брусьев 655 мм; турник изготовлен из прутка нержавеющей стали O30 мм длиной 1170 мм; спинка размером 460x255 мм изготовлена из стальной пластины толщиной 3 мм и оснащена фанеры толщиной 12 мм; подлокотники изготовлены из многослойной фанеры и полиэфирного полиуретана общей толщиной 40 мм размером 130x210 мм с нанесением противоскользящих ребер; упоры для ног изготовлены из стальной трубы O42 мм и оснащены насадками из полиэфирного полиуретана диаметром 50 мм; предусмотрены 2 ступени на разной высоте из многослойной фанеры и полиэфирного полиуретана общей толщиной 30 мм размером 370x200 мм с нанесением противоскользящих ребер; в качестве противовеса используется подвижная рама из стального профиля 120x60 мм и 2 накопителя дисков из бесшовной стальной трубы O48 мм, соединенных между собой прутками из стали O30 мм; на тренажере предусмотрен упор (отбойник) из пластиката размером 108x60x60 мм; в тренажере используются диски стальные, обрезиненные 8 шт. по 10 кг; узел вращения подвижной рамы изготовлен из стальной пластины размером 166x120 мм с толщиной стенки 8 мм и оснащен осью рычага длиной 86 мм из стального прутка O40 мм; в основании ног тренажера устанавливаются цельнолитые резиновые накладки O390 мм толщиной 60 мм; на тренажере размещены инструкции с визуализацией выполнения упражнения и требованиями безопасности; на тренажер несмываемым способом нанесены заглавные буквы "Г", "Т", "О")

- турник изготовлен из трубы O34 мм;

- спинка не имеет стальной пластины, установлена фанера размером 340x340 мм;

- подлокотники изготовлены из фанеры толщиной 20 мм размером 100x290 мм;

- упоры для ног отсутствуют;

- верхняя ступень     выполнена профилем, отсутствует покрытие ступеней; 

- резиновые накладки не устанавливались;

- отсутствуют таблички с инструкцией и требованиями безопасности;

- не наносилась надпись ГТО;

- отсутствует подвижная рама со всеми комплектующими

 

Уличный тренажер для развития мышц ягодиц, голеней и бедер с безынерционным механизмом (габаритные размеры (Ц/Ш/В): 2045/1190/1656 мм; несущая конструкция изготовлена из стального профиля 120x60 мм и 3-х стальных труб 074 мм; регулировка сиденья по высоте в 4 положениях; рычаги узла вращения, изготовленные из стальной трубы 048мм толщиной стенки 3,5 мм, длиной 200 мм и 400 мм, а также рычаг длиной 130 мм, изготовленный из стального профиля 30x60 мм толщиной стенки 2 мм, соединены с педалью; педали изготовлены из стальной пластины толщиной стенки 3 мм; сиденье размером 295x290 мм и спинка размером 565x240 мм изготовлены из стальной пластины толщиной 3 мм и оснащены накладками из фанеры толщиной 12 мм; тренажер оснащен горизонтальными рукоятками из стального прутка O30 мм, в местах хвата на рукоятки закреплены ручки из пластиката O34 мм, имеющие анатомическую нескользящую поверхность; на тренажере установлен держатель для гаджетов и книг, выполненный из стального листа толщиной 3 мм с прорезным орнаментом для свободного стока воды; все открытые болтовые соединения защищены колпачками из пластиката диаметром и высотой 27x19 мм, 20x11 мм, 20x16 мм; для безопасности в основании ног тренажера устанавливаются цельнолитые резиновые накладки O390 мм толщиной 60 мм, которые закрывают выступающие элементы анкерных болтов; на тренажере размещена нестираемая полноцветная иллюстрированная инструкция в виде таблички с визуализацией выполнения упражнения и информацией о назначении тренажера в комплексе ГТО, а таю/се нестираемая полноцветная инструкция в виде таблички с требованиями безопасности и предостережениями; на тренажер несмываемым способом нанесены заглавные буквы "Г", "Т", "О") 

- рычаги узла вращения изготовлены из стального профиля 50x50 мм и пластины толщиной 6 мм;

- педали изготовлены из пластика;

- сиденье и спинка не имеют стальной пластины;

- размер фанеры на спинке 250x340 мм, на сидении 240x220 мм;

- рукоятки выполнены из трубы O34 мм;

- отсутствует держатель для гаджетов и книг;

- резиновые накладки в основание не устанавливались;

- отсутствуют таблички с инструкцией и требованиями безопасности;

- не наносилась надпись ГТО;

 

Уличный тренажер сдвоенный для разгибательных мышц спины и больших ягодичных мышц (габаритные размеры (Ц/Ш/В): 1310/1370/980 мм; несущая конструкция изготовлена из стального профиля 120x60 мм и 4-х стальных труб O74 мм; крепление скамьи для пресса и гиперэкстензии к несущей конструкции изготовлено из стальной пластины толщиной 8 мм размером 160x120 мм; спинка скамьи для пресса размером 700x345x12 мм изготовлена из фанеры; упоры для бедер на гиперэкстензии размером 230x250 мм изготовлены из стальной пластины толщиной 3 мм и оснащены накладками из фанеры; рукоятки гиперэкстензии изготовлены из стального прутка O25 мм, в местах хвата на рукоятки закреплены ручки из пластиката O34 мм, имеющие анатомическую нескользящую поверхность; в качестве упоров для ног используются валики O120 мм длиной 250 мм, изготовленные из полиэфирного полиуретана, закрепленные на стальных втулках O42 мм толщиной стенки 3 мм специальным клеем; на тренажере предусмотрена подставка для ног размером 320x400 мм из стального рифленого листа толщиной 6 мм; все открытые болтовые соединения защищены колпачками из пластиката диаметром и высотой 27x19 мм, 20x11 мм, 20x16 мм; для безопасности в основании ног тренажера устанавливаются цельнолитые резиновые накладки O390 мм толщиной 60 мм, которые закрывают выступающие элементы анкерных болтов; на тренажере размещена инструкция в виде таблички; на тренажер несмываемым способом нанесены заглавные буквы "Г", "Т", "О")

- упоры для бедер не имеют стальной пластины;

- размер фанеры на спинке скамьи 640x490 мм, упор для бедер выполнен единой фанерой размером 230x560 мм;

- рукоятки гиперэкстензии выполнены из трубы O34 мм;

- упоры для ног выполнены из трубы O42 мм без валиков из полиуретана;

- подставка для ног имеет размер 3000x300 мм;

- резиновые накладки в основание не устанавливались;

- отсутствуют таблички с инструкцией и требованиями безопасности;

- не наносилась надпись ГТО

 

Хомут ГТО (цвет желтый; высота 43 мм; состоит из 2-х одинаковых полукруглых элементов, имеющих с одного конца округлый выступ и полукруглый вырез аналогичного радиуса с другого конца; полукруглый элемент состоит из 2-х параллельно расположенных полукруглых металлических пластин, между которыми, перпендикулярно им, установлена по внешнему контуру металлическая пластина, на которой прорезаны заглавные печатные буквы "Г", "Т", "О", и закреплены с разных краев в одной плоскости 2 небольшие прямоугольные металлические пластины 6 мм с отверстием для болтового соединения в центре; болтовое соединение состоит из 2-х болтов и удлиненной шестигранной гайки, гайка устанавливается между 2 прямоугольными элементами с отверстиями, через которые в нее вворачиваются болты)

Поломаны 4 хомута (оборудование №15 и №16)

По факту у хомутов:

- цвет - красный;

- полукруглые элементы с обоих концов округлые или оба конца с вырезом;

- пластины с отверстием для болтового соединения имеют толщину 4 мм;

 

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с ООО «ПРИВАТ-ДЕАЛ» (ОГРН/ИНН 

<

***>/

<

***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 6 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления полного текста судебного акта в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                                                Н.В. Черный