АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-10797/2024

г. Оренбург

22 октября 2024 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи  Калашниковой А.В., при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания Крысовой Я.И.,  рассмотрев в  открытом судебном заседании исковое заявление  

 государственного учреждения «Главное управление дорожного  хозяйства Оренбургской области», г. Оренбург (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

 к товариществу на вере «Южный Урал», Оренбургская область,  Сакмарский район, с. Верхние Чебеньки (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

 об исключении из данных ЕГРН сведений о местоположении  границ земельного участка,  

 об установлении границ земельного участка. 

 Руководствуясь статьями 110, 167, 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

1.Исковые требования государственного учреждения «Главное  управление дорожного хозяйства Оренбургской области»  удовлетворить.  

 2. Исключить из данных ЕГРН сведения о местоположении границ  (координат характерных точек) земельного участка с кадастровым  номером 56:33:1219011:2:  

Система координат МСК - субъект 56 Зона № 2  

Координаты, м 

Формулы,  примененные  

для расчета  

средней 

квадратическ 

содержатся в Едином  

определены в результате выполнения кадастровых 

Обознач 

ение 

характер 

ных 

точек 

границ 

государственном реестре 

недвижимости  

работ 

Метод 

определе 

ния 

координа 

т 

ой 

погрешности  

определения  

координат  

характерных  

точек границ  

(М,), с  

подставленны 

м и в такие  

формулы  

значениями и  

итоговые  

(вычисленные 

) значения Mt,  

м 

Описан 

ие 

закрепл 

ения  

точки  

X 

Y 

X 

Y 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

20 

51 1933,54  

2363840,03  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

21 

512070,33  

2364101,78  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

22 

512224,35  

2364397,78  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

23 

512346,58  

2364645,31  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

24 

512344,39  

2364646,37  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

25 

512347,66  

2364653,32  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

26 

512323,28  

2364665,48  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

27 

512325,40  

2364669,80  

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

28 

512331,21  

2364681,62  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

29 

512354,81  

2364669,94  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

30 

512359,49  

2364679,49  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

31 

512363,43  

2364677,91  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

32 

512377,03  

2364705,04  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

33 

512271,77  

2364741,54  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

34 

512170,07  

2364764,16  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

35 

512103,65  

2364772,04  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

36 

512000,27  

2364778,27  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

37 

511924,35  

2364769,50  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

38 

511794,70  

2364785,84  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

39 

511772,74  

2364766,40  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

40 

511785,36  

2364762,57  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

41 

511495,88  

2364521,58  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

42 

511239,09  

2364318,55  

— 

— 

-— 

Mt = 2,5  

— 

1 

510744,60  

2363874,27  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

2 

510824,29  

2363835,60  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

3 

511012,24  

2363783,32  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

 4 

511115,15  

2363711,35  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

5 

511286,67  

2363615,04  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

6 

511400,17  

2363529,56  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

7 

511459,52  

2363448,14  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

8 

51 1554,86  

2363336,23  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

9 

51 1635,85  

2363267,73 

— 

— 

— 

Mt = 2,5 

— 

 Площадь земельного участка ± величина предельной  погрешности определения площади (Р ± АР), м2: 1130000.  

 3. Установить границы вновь образуемого земельного участка  под полосой отвода автомобильной дороги с кадастровым номером  56:33:0000000:2311 в соответствии со следующими координатами  поворотных точек:  

Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков :ЗУ 1 

обозначение земельного участка  

Система координат МСК - субъект 56 Зона № 2  

Обозначение  характерных точек  

границ  

Координаты, м  

Метод  определения  

координат  

Формулы, примененные  

для расчета средней 

квадратической 

погрешности  

определения координат  

характерной точки 

границ (М(), с  подставленными в  

такие формулы 

значениями и  

итоговые(вычисленные)  

значения Mt, м  

Описание  закрепления точки  

X 

Y 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

:ЗУ1(1) 

н1 

511635,85  

2363267,73  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н2 

511640,65  

2363275,48  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н3 

511671,29  

2363334,35  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н4 

511744,25  

2363477,43  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н5 

511811,17  

2363609,22  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

нб 

511812,80  

2363612,16  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н7 

511825,82  

2363633,67  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н8 

511832,16  

2363645,45  

Метод  

.спутниковых  геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н9 

51 1833,89  

2363648,56  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н10 

51 1838,98  

2363657,80  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н11 

511872,10  

2363721,40  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н12 

51 1933,54  

2363840,03  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н13 

512070,33  

2364101,78  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н14 

512224,35  

2364397,78  

Метод  спутниковых  

геодезических 

измерений  

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

(определений) 

н15 

512346,58  

2364645,31  

Метод  

спутниковых  геодезических 

измерений  

(определений) 

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

 SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н16 

512345,58  

2364645,79  

Метод  

спутниковых  геодезических 

измерений  

(определений) 

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

 SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н17 

512218,22  

2364389,04  

Метод  

спутниковых  геодезических 

измерений  

(определений) 

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

 SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н18 

511828,39  

2363642,93  

Метод  

спутниковых  геодезических 

измерений  

(определений) 

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

 SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н19 

511809,23  

2363611,34  

Метод  

спутниковых  геодезических 

измерений  

(определений) 

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

 SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н20 

511644,93  

2363287,02  

Метод  

спутниковых  геодезических 

измерений  

(определений) 

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

 SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н21 

511635,25  

2363268,23  

Метод  

спутниковых  геодезических 

измерений  

(определений) 

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

 SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н1 

511635,85  

2363267,73  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

:ЗУ1(2) 

н22 

512363,43  

2364677,91  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н23 

512377,03  

2364705,04  

Метод  спутниковых  

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

— 

геодезических  

измерений  

(определений)  

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

н24 

512375,27  

2364705,66  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н25 

512361,81  

2364678,56  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н22 

512363,43  

2364677,91  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M1^2+M2  

^2) = 

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

 Сведения о местоположении земельного участка в  структурированном в соответствии с федеральной информационной  адресной системой виде (при отсутствии адреса земельного участка):  Российская Федерация, Оренбургская обл., Тюльганский р-н, с/с  Тугустемирский;  

 Дополнительные сведения о местоположении земельного участка:  земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового  квартала 56:33:0000000, на земельном участке расположена  автомобильная дорога Тугустемир - Разномойка - граница Республики  Башкортостан.  

 Категория земель: Земли промышленности, энергетики,  транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли  для обеспечения космической деятельности, земли обороны,  безопасности и земли иного специального назначения.  

 Вид (виды) разрешенного использования земельного участка: для  размещения автомобильной дороги (код 7.2).  

 Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности  определения (вычисления) площади (Р ±АР), м2: 3052±97  

(1)-2997,49±95,81; 

 (2)-54,42±12,91 

 Кадастровый или иной государственный учетный номер  (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом  земельном участке: 56:33:0000000:2311.  

 4. Установить границы земельного участка с кадастровым номером  56:33:1219011:2 со вновь образуемым земельным участком под полосой  отвода автомобильной дороги с кадастровым номером  56:33:0000000:2311 согласно ведомости координат характерных точек:  

Система координат МСК - субъект 56 Зона № 2 

Обоз нач  ение  харак тер  ных  точек  

грани 

ц 

Координаты, м  

Метод  определения  

координат  

Формулы,  примененные  

для расчета  

средней  

квадратическ 

ой 

погрешности  определения  

координат  характерных  точек границ  

(М.), с  

подставленны 

м и в такие  

формулы  

значениями и  

итоговые  

(вычисленные ) значения Mt,  

м 

Опис ание  закре плени 

я 

точки  

содержатся в 

Едином 

государственно

м реестре  недвижимости  

определены в  результате выполнения  

кадастровых работ 

X 

Y 

X 

Y 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

н1 

— 

— 

511828,39  

2363642,93  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt =  

SQRT(M1^2+ 

M2 ^2) = 

SQRT(0,35^2+ 

0,35^2) = 0,5  

— 

н2 

— 

— 

512218,22  

2364389,04  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt =  

SQRT(M1^2+ 

M2 ^2) = 

SQRT(0,35^2+ 

0,35^2) = 0,5  

— 

н3 

— 

— 

512345,58  

2364645,79  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt =  

SQRT(M1^2+ 

M2 ^2) = 

SQRT(0,35^2+ 

0,35^2) = 0,5  

— 

24 

— 

— 

512344,39  

2364646,37  

— 

Mt = 2,5  

— 

25 

— 

— 

512347,66  

2364653,32  

— 

Mt = 2,5  

— 

26 

— 

— 

512323,28  

2364665,48  

— 

Mt = 2,5  

— 

27 

— 

— 

512325,40  

2364669,80  

— 

Mt = 2,5  

— 

28 

— 

— 

512331,21  

2364681,62  

— 

Mt = 2,5  

— 

29 

— 

— 

512354,81  

2364669,94  

— 

Mt = 2,5  

— 

30 

— 

— 

512359,49  

2364679,49-  

— 

Mt = 2,5  

— 

н4 

— 

— 

512361,81  

2364678,56  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt =  

SQRT(M1^2+ 

M2 ^2) = 

SQRT(0,35^2+ 

0,35^2) = 0,5  

— 

н5 

— 

— 

512375,27  

2364705,66  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt =  

SQRT(M1^2+ 

M2 ^2) = 

SQRT(0,35^2+ 

0,35^2) = 0,5  

— 

33 

— 

— 

512271,77  

2364741,54  

— 

Mt = 2,5  

— 

34 

— 

— 

512170,07  

2364764,16  

— 

Mt = 2,5  

— 

35 

— 

— 

512103,65  

2364772,04  

— 

Mt = 2,5  

— 

36 

— 

— 

512000,27  

2364778,27  

— 

Mt = 2,5  

— 

37 

— 

— 

511924,35  

2364769,50  

Mt = 2,5  

— 

38 

— 

— 

511794,70  

2364785,84  

— 

Mt = 2,5  

— 

39 

— 

— 

511772,74  

2364766,40  

— 

Mt = 2,5  

— 

40 

— 

— 

511785,36  

2364762,57  

— 

Mt = 2,5  

— 

41 

— 

— 

511495,88  

2364521,58  

— 

Mt = 2,5  

— 

42 

— 

— 

511239,09  

2364318,55  

— 

Mt = 2,5  

— 

1 

— 

— 

510744,60  

2363874,27  

— 

Mt = 2,5  

— 

2 

— 

— 

510824,29  

2363835,60  

— 

Mt = 2,5  

— 

3 

— 

— 

511012,24  

2363783,32  

— 

Mt = 2,5  

— 

4 

— 

511115,15  

2363711,35  

— 

Mt = 2,5  

— 

5 

— 

— 

511286,67  

2363615,04  

— 

Mt = 2,5  

— 

н6 

— 

— 

511392,41  

2363523,12  

Аналитически

й метод  

Mt = 2,5  

— 

н7 

— 

— 

511443,64  

2363458,91  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt =  

SQRT(M1^2+ 

M2 ^2) = 

SQRT(1,77^2+ 

1,77^2) = 2,5  

— 

н8 

— 

— 

511496,92  

2363392,58  

Аналитически

й метод  

Mt = 2,5  

— 

8 

— 

— 

511554,86  

2363336,23  

— 

Mt = 2,5  

— 

н9 

— 

— 

511627,94  

2363254,09  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt =  

SQRT(M1^2+ 

M2 ^2) = 

SQRT(0,35^2+ 

0,35^2) = 0,5  

— 

н10  

— 

— 

511635,25  

2363268,23  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt =  

SQRT(M1^2+ 

M2 ^2) = 

SQRT(0,35^2+ 

0,35^2) = 0,5  

— 

н11  

— 

— 

511644,93  

2363287,02  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt =  

SQRT(M1^2+ 

M2 ^2) = 

SQRT(0,35^2+ 

0,35^2) = 0,5  

— 

н12  

— 

— 

511809,23  

2363611,34  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt =  

SQRT(M1^2+ 

M2 ^2) = 

SQRT(0,35^2+ 

0,35^2) = 0,5  

— 

н1 

— 

— 

511828,39  

2363642,93  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt =  

SQRT(M1^2+ 

M2 ^2) = 

SQRT(0,35^2+ 

0,35^2) = 0,5  

— 

 Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности  определения площади' (Р±АР), м2: 1130000.  

 Взыскать с товарищества на вере «Южный Урал»в доход  федерального бюджета сумму госпошлины в размере 6 000 руб.  

 Исполнительный лист выдать налоговому органу.  

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме)  через Арбитражный суд Оренбургской области.  

 Судья А.В. Калашникова