АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А78-3804/2021

г.Чита

14 октября 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена  12 октября 2021 года

Решение изготовлено в полном объёме 14 октября 2021 года

Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи Курбатовой А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 рассматривает в открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: 672002, 

<

...> дело по исковому заявлению администрации городского поселения «Город Балей» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту №24 от 23.10.2020 реестровый номер: 3752800137220000027 по созданию (устройству) места (площадки) для накопления ТКО,

при участии в судебном заседании (д и после перерыва):

от истца: не явился, извещен;

от ответчика: представитель не явился, извещен.

Администрация городского поселения «Город Балей» (далее – истец, администрация ГП «Балей», администрация) обратилась в арбитражный суд с заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик, ИП ФИО2, предприниматель) с вышеуказанным заявлением. 

В ходе рассмотрения дела в результате уточнений исковых требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истец просил (л.д. 73-76) устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту № 24 от 23.10.2020 по созданию (устройству) места (площадки) для накопления ТКО по следующим адресам: 

1.

<

...> (напротив дома № 14) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

2. 

<

...> (в районе дома № 10) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

3. 

<

...> (напротив дома №8) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

4. 

<

...> (напротив дома № 31) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

5. 

<

...> (в районе дома № 2) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

6. 

<

...> (в районе дома № 19) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

7. 

<

...> (в районе дома № 5) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

8. 

<

...> (в районе дома № 4) путем устройства бетонной подготовки; устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

9. 

<

...> (напротив дома № 17) путем устройства бетонной подготовки; устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

10. 

<

...> (в районе дома № 17) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

11. 

<

...> (в районе дома № 2) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

12. 

<

...> (в районе дома №2а) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

13. 

<

...> (в районе дома № 35) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

14. 

<

...> (в районе дома № 20) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

15. 

<

...> (напротив дома № 3) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

16.

<

...> (напротив дома № 31) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

17.

<

...> (напротив дома № 1) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

18. 

<

...> (напротив дома № 33) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

19. 

<

...> (за домом № 1а) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката; 

20. 

<

...> (за домом № 36) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

21. 

<

...> (напротив дома № 17) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

22. 

<

...> (напротив дома № 21) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

23. 

<

...> (в конце улицы) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен; из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката; 

24. 

<

...> (напротив дома № 10) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

25. 

<

...> (выше дома № 22) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

26. 

<

...> (напротив дома № 47) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката; 

27. 

<

...> (напротив дома № 28) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката; 

28. 

<

...> (напротив дома № 2) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

29. 

<

...> (напротив дома № 14) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

30. 

<

...> (в районе магазина «Магнит») путем  устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

31. 

<

...> (в районе ВНС № 4) путем устройства бетонной подготовки; устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

32. 

<

...> (за домом № 15) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

33. 

<

...> (за домом № 22) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

34. 

<

...> (напротив дома № 5): путем устройства бетонной подготовки; устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3, копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

35. 

<

...> (в районе дома № 26) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

36. 

<

...> (в районе дома № 37) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

37. 

<

...> (напротив дома № 59) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

38. 

<

...> (ниже дома № 84) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

39. 

<

...> (напротив дома № 96) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м; установка монтажных изделий; монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката.

В соответствии со статьей 163 АПК РФ, в судебном заседании арбитражного суда объявлялся перерыв до 12.10.2021, о чем было сделано публичное извещение в сети Интернет на официальном сайте суда.

В суд в ходе перерыва в судебном разбирательстве от истца поступило заявление об уточнении исковых требований на 3 листах (вх.№А78-Д-4/69149 от 11.10.2021). Данные уточнения идентичны заявленным ранее уточнениям исковых требований (вх.№А78-Д-4/59332 от 08.09.2021), в связи с чем, судом расценены в качестве дополнительных пояснений.

Ответчик явку в судебное заседание представителя не обеспечил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Судебная корреспонденция направлялась ответчику по адресу согласно ответу органа миграции, а также указанному исполнителем в муниципальном контракте.Направленная судом корреспонденция вернулась в суд не врученной. Согласно ответу органа почтовой связи (в. №1699, л.д. 71) причина невручения отсутствие адресата дома. 

В силу части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если: несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд; копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с указанием источника данной информации.

Верховный Суд Российской Федерации в пункте 64 Постановления Пленума №25 от 23 июня 2015 года «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указал, что юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

Таким образом, ответчик считается надлежащим образом извещенным о времени и месте рассмотрения дела в соответствии с положениями пункта 2 части 4 статьи 123 АПК РФ.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, явку представителя в суд не обеспечил, отзыв на иск не представил, требования истца не оспорил. 

Суд считает, что у ответчика имелись все процессуальные возможности заявления обоснованных возражений против иска. В соответствии с частью 1 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Протокольным определением от 09.09.2021 суд принял к рассмотрению уточненное требование истца.

Дело рассмотрено в порядке части 3 статьи 156 АПК РФ в отсутствие истца, ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, 22.10.2020 между администрацией городского поселения «Город Балей» (заказчик) и ИП ФИО2 (подрядчик) заключен муниципальный контракт №24 (л.д. 28-30 т. 1).

По условиям контракта предприниматель принял на себя обязательство по выполнению на объекте работы по созданию (устройству) места (площадки) для накопления ТКО в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ. Подрядчик обязуется выполнить работы по созданию (устройству) места (площадки) для накопления ТКО (пункты 1.1, 1.2 контракта).

Согласно условиям контракта общая стоимость работ по контракту по выполнению работ составляет 2 020 360 руб. (пункт 3.1 контракта)

Место выполнения работ: Забайкальский край, г. Балей (пункт 2.1 контракта)

Сроки выполнения работ по контракту: в течение 30-ти календарных дней с момента заключения муниципального контракта, но не позднее 31.12.2020.

Требования к качеству выполненных работ: качество выполненных работ должно соответствовать действующим СНиП, требованиям, установленным в РФ к таким работам. После подписания контракта в течение 3 дней подрядчик согласовывает с Заказчиком график выполнения работ (пункт 1.3 контракта).

Разделом 2 контракта стороны согласовали положения о порядке приемки выполненных работ, а именно приемка выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с действующим законодательством и считается выполненной с момента передачи и подписания представителями Заказчика следующих документов: акт о приемке выполненных работ форма КС-2, подписанный обеими сторонами; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, подписанная обеими сторонами. Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) дней письменно известить Заказчика о готовности результата работы к сдаче. Заказчик обязуется осуществить с участием подрядчика приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие) в течение 5 (пяти) дней после получения извещения от подрядчика о готовности результата работы к сдаче. В случае несоответствия качества или количества выполненных работ условиям Контракта, Подрядчик обязан устранить обнаруженные при приемке выполненных работ недостатки (восполнить недоделки, заменить брак и пр.) в течение 5 (пяти) дней с момента получения требования от Заказчика без дополнительной платы. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта капитального строительства обнаружатся недостатки (дефекты), то подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные контрактом. Гарантийный срок: 36 месяцев.

Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) (л.д. 31-32) подтверждается факт выполнения ответчиком работ по контракту № 24 и передача их заказчику без замечаний по объему и качеству выполненных работ, что сторонами не оспаривается.

Заказчиком произведена оплата выполненных работ в размере, предусмотренном контрактом.

В обоснование исковых требований истец указал, что подрядчиком допущены отступления от действующих СНиП, требований, установленных в РФ к таким работам. Скрытые недостатки были выявлены проверкой, состоявшейся 15.03.2021, комиссией составлен акт № 20/03/2021. Проведенной проверкой, установлены недостатки выполненных работ.

По факту выявленных недостатков составлен акт обследования от 15.03.2021  №20/03/2021 (л.д. 33) за подписью членов комиссии заказчика. Акт составлен в двух экземплярах один экземпляр для заказчика, второй у подрядчика. О результатах обследования истец сообщил ответчику 17.03.2021 (л.д. 40), предложив приступить к исправлению выявленных недостатков. Ответчик отклонил требования истца, сославшись на отсутствие замечаний по выполненным работам в акте приемки-передачи (л.д. 41).

Отказ подрядчика исполнять требование заказчика послужил основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В силу пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

По договору подряда одна сторона обязуется выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 703 Гражданского кодекса Российской Федерации договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Согласно статье 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд регулирует Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

В соответствии со статьей 24 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются, в том числе аукционы (аукцион в электронной форме (далее также - электронный аукцион), закрытый аукцион). Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта. 

Как следует из материалов дела, по муниципальному контракту № 24 от 22.10.2020, предприниматель принял на себя обязательство по выполнению на объекте работы по созданию (устройству) места (площадки) для накопления ТКО в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ - работы по созданию (устройству) места (площадки) для накопления ТКО. В зависимости от вида закупаемых работ подрядчик обязан обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметными расчетами стоимости работ по созданию (устройству) места (площадки) для накопления ТКО.

Согласно пунктам 6.4.2, 6.4.3 муниципального контракта подрядчик взял на себя обязательства обеспечить выполнение работ в полном соответствии с условиями, установленными в техническом задании, в том числе с условиями по качеству, сроками выполнения работ, иными условиями контракта, а также согласно требований ГОСТ, Правил производства и приемки работ, норм и правил, утвержденных действующим законодательством для работ, предусмотренных контрактом. Обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков и разрешений на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством РФ и субъекта РФ, в том числе разрешения, связанные с использованием рабочей силы.

Согласно пунктам 6.4.7 и 6.4.8 подрядчик устраняет своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия контракта и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по контракту в порядке, установленном контрактом. Несет ответственность за выполненные работы и установленные материалы. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и в счет контрактной цены в порядке, установленном контрактом.

Пунктом 2.8 муниципального контракта установлен гарантийный срок на выполненные работы 336 месяцев.

Согласно представленному в материалы дела акту от 15.03.2021 в период гарантийного срока в марте 2021 года обнаружены недостатки выполненных ответчиком работ в силу некачественно установленных закладных деталей (л.д. 33).

Согласно статье 721 Гражданского кодекс Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Статьей 722 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721). Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

В соответствии с пунктом 3 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

-возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475).

Согласно пунктам 2.8 и 6.4.7, 6.4.8 устраняет своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия контракта и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по Контракту в порядке, установленном контрактом. Несет ответственность за выполненные работы и установленные материалы. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и в счет контрактной цены в порядке, установленном настоящим Контрактом.

По правилам статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Соглашаясь на условия контакта № 24 от 22.10.2020, подрядчик принял на себя обязательство выполнения работ в полном объеме, в соответствии с требованиями, установленными в контракте.

По условиям контракта работы подлежали выполнению в течение 30-ти календарных дней с момента заключения муниципального контракта, но не позднее 31.12.2020.

Работы переданы заказчику по акту КС-2 без указания даты.

Доказательств наличия обстоятельств, которые грозили годности или прочности результатов выполняемой работы, ответчиком в материалы дела не представлено.

В силу норм статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик, не предупредивший заказчика об указанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

6.4.14 Согласно пункту 6.4.15 муниципального контракта подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика о независящих от подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.  

Доказательств предупреждения заказчика об обстоятельствах, грозящих годности работ, доказательств приостановления работ ответчик в материалы дела также не представил. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Обратного ответчиком не доказано.

В соответствии со статьей 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Определениями суда от 28.05.2021, 21.06.2021, 18.08.2021, 09.09.2021, 29.09.2021

ответчику предлагалось письменный отзыв на исковое заявление с указанием возражений по каждому доводу истца со ссылкой на нормы права, документы в обоснование своих доводов. Судом копии судебных актов с информацией о времени и месте рассмотрения дела, а также о необходимости предоставления отзыва и дополнительных доказательств направлялись по адресу ответчика, в том числе указанному в контракте. Судебная корреспонденция не была получена ответчиком в связи с по адресу, что подтверждается ответом органа почтовой связи в ответе на судебный запрос, что в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признается надлежащим извещением

Искрашиваемые документы в суд не представлены.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Бремя доказывания того, что недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, произошли вследствие нормального износа или неправильной эксплуатации объекта, или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, возлагается на подрядчика (часть 2 статьи 755 ГК РФ)

О необходимости проведении экспертизы некачественных работ и причин повреждения площадок ТКО ответчиком не заявлено.

На основании статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требовании и возражений. 

Обстоятельства, на которые сослался истец, ответчик прямо не оспорил; несогласие ответчика с такими обстоятельствами не вытекает из доказательств, имеющихся в материалах дела.

На основании статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что требования истца являются обоснованными, подтвержденными материалами дела и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Согласно части 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Суд считает, что с момента вступления решения в законную силу недостатки работ подержат устранению. Иное ответчиком не доказано.

Расходы по оплате госпошлины по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО2 за счет собственных средств из своих материалов собственными силами устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту № 24 от 23.10.2020 по созданию (устройству) места (площадки) для накопления ТКО по следующим адресам: 

1.

<

...> (напротив дома № 14) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

4. 

<

...> (в районе дома № 10) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

5. 

<

...> (напротив дома №8) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

16. 

<

...> (напротив дома № 31) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

17. 

<

...> (в районе дома № 2) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

18. 

<

...> (в районе дома № 19) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

19. 

<

...> (в районе дома № 5) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

20. 

<

...> (в районе дома № 4) путем устройства бетонной подготовки; устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

21. 

<

...> (напротив дома № 17) путем устройства бетонной подготовки; устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

22. 

<

...> (в районе дома № 17) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

23. 

<

...> (в районе дома № 2) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

24. 

<

...> (в районе дома №2а) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

25. 

<

...> (в районе дома № 35) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

26. 

<

...> (в районе дома № 20) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

27. 

<

...> (напротив дома № 3) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

16.

<

...> (напротив дома № 31) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

17.

<

...> (напротив дома № 1) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

18. 

<

...> (напротив дома № 33) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

19. 

<

...> (за домом № 1а) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката; 

20. 

<

...> (за домом № 36) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

21. 

<

...> (напротив дома № 17) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

22. 

<

...> (напротив дома № 21) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

23. 

<

...> (в конце улицы) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен; из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката; 

24. 

<

...> (напротив дома № 10) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

25. 

<

...> (выше дома № 22) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

26. 

<

...> (напротив дома № 47) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката; 

27. 

<

...> (напротив дома № 28) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката; 

28. 

<

...> (напротив дома № 2) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

29. 

<

...> (напротив дома № 14) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

30. 

<

...> (в районе магазина «Магнит») путем  устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

31. 

<

...> (в районе ВНС № 4) путем устройства бетонной подготовки; устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

32. 

<

...> (за домом № 15) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

33. 

<

...> (за домом № 22) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

34. 

<

...> (напротив дома № 5): путем устройства бетонной подготовки; устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3, копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

35. 

<

...> (в районе дома № 26) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

36. 

<

...> (в районе дома № 37) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

37. 

<

...> (напротив дома № 59) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

38. 

<

...> (ниже дома № 84) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтажа опорных стоек для пролетов: до 24 м; установки монтажных изделий; монтажа ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката;

39. 

<

...> (напротив дома № 96) путем устройства бетонной подготовки; устройства бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3; копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м; установка монтажных изделий; монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа; профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия через Арбитражный суд Забайкальского края.

Судья А.А. Курбатова