7/2019-6682(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

22 января 2019 года Дело № А28-11701/2018  

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Вычугжанина Р.А. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

истца – администрация Оричевского района Кировской области  (ОГРН 

<

***>)  

к ответчику – общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОРПОРАЦИЯ" (ОГРН 

<

***>)  

о понуждении устранить недостатки, 

при участии в судебном заседании: истец (представитель) – ФИО2 (доверенность от 09.01.2019); 

Руководствуясь статьями 167, 168, 169, 170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОРПОРАЦИЯ" (ОГРН 

<

***>) совершить следующие действия:  

В многоквартирном доме по адресу: Кировская область, Оричевский район,  пгт. Стрижи, ул. Заводская, д. 1:  

- увеличить сечение тех стропильных ног, которые опираются на подкосы  не в местах расположения накладок с каждой стороны стропильной ноги,  усиливающих стропильную ногу в месте сочленения частей стропильной ноги по  ее длине. Увеличение сечения выполнить посредством установки двух  накладок из доски (50*150*2000) мм по разные стороны от имеющейся  стропильной ноги с помощью необходимого количества гвоздей или шпилек;  

- выполнить усиление элементов деревянной конструкции крыши с целью  обеспечения при неблагоприятных климатических условиях, связанных  со значительными ветровой и снеговой нагрузками, прочности, устойчивости  и надежности деревянной конструкции крыши, а именно:  

 стропильные затяжки из доски размером (50*150) мм необходимой длины,  определяемой по месту, установить с обеих сторон стропильных ног в каждой  ферме;  

 накладки из доски размером (50*150) мм необходимой длины,  определяемой по месту, установить с обеих сторон в узле сочленения стойки под  

коньковым брусом с подкосами под стропильные ноги понизу в каждой ферме;  

 накладки из доски размером (50*150) мм необходимой длины,  определяемой по месту, установить с обеих сторон в узле сочленения стропильных  ног над коньковым брусом поверху в каждой ферме;  

 накладки из доски размером (50*150*850) мм установить с обеих сторон в  узле сочленения подкоса под стропильную ногу со стропильной ногой. При  установке накладок учесть, что подкос и стропильная нога выполнены из  материалов различной толщины;  

 накладки из доски размером (50*150*950) мм установить с обеих сторон в  узле сочленения стропильной ноги со стойкой под стропильную ногу,  установленной на незначительном расстоянии от наружной стены дома;  

 упорный бруски размером (50*50*500) мм в узле сочленения подкоса под  стропильную ногу со стропильной ногой закрепить гвоздями в количестве,  предусмотренном схемой «А» на листе КР-6 исполнительной документации, т.е. 4- мя гвоздями;  

 выполнить предусмотренные схемой «Г» на листе КР-5 исполнительной документации скрутки из проволоки Вр-1 диаметром 4 мм по ГОСТ 6727-80 с  креплением каждой второй стропильной ноги к анкерам диаметром 12 мм,  закрепленным в кирпичную кладку наружной стены дома;  

 выполнить предусмотренные первоначальным проектом скрутки из  проволоки Вр-1 диаметром 4 мм по ГОСТ 6727-80 с креплением каждой стойки,  расположенной под коньковым брусом, к анкерам диаметром 12 мм, закрепленным  в кирпичную кладку центральной продольной стены дома;  

 соединения всех элементов деревянной конструкции крыши выполнить  гвоздями в количестве, предусмотренном проектом и строительными нормативами  или шпильками в необходимом количестве, рассчитанном в соответствии со  строительными нормативами;  

- устранить отслоение штукатурного слоя стен жилых помещений   №№ 2,3,9,10,18,19,21,22,25,26,27,28,30,38;  

- устранить дефекты оконных блоков жилого помещения № 26. 

В многоквартирном доме по адресу: Кировская область, Оричевский район,  пгт. Стрижи, ул. Советская, д. 6:  

- увеличить сечение тех стропильных ног, которые опираются на подкосы не  в местах расположения накладок с каждой стороны стропильной ноги,  усиливающих стропильную ногу в месте сочленения частей стропильной ноги по  ее длине. Увеличение сечения выполнить посредством установки двух накладок из  доски (50*150*2000) мм по разные стороны от имеющей стропильной ноги с  помощью необходимого количества гвоздей или шпилек;  

- выполнить усиление элементов деревянной конструкции крыши с целью  обеспечения при неблагоприятных климатических условиях, связанных со  

значительными ветровой и снеговой нагрузками, прочности, устойчивости и  надежности деревянной конструкции крыши, а именно:  

стропильные затяжки из доски размером (50*150) мм необходимой длины,  

определяемой по месту, установить с обеих сторон стропильных ног в  каждой ферме;  

накладки из доски размером (50*150) мм необходимой длин определяемой  по месту, установить с обеих сторон в узле сочленения стойки под коньковым  брусом с подкосами под стропильные ноги понизу в каждой ферме;  

накладки из доски размером (50*150) мм необходимой длины,  определяемой по месту, установить с обеих сторон в узле сочленения стропильных  ног над коньковым брусом поверху в каждой ферме;  

накладки из доски размером (50*150*850) мм установить с обеих сторон в 

узле сочленения подкоса под стропильную ногу со стропильной ногой. При  установке накладок учесть, что подкос и стропильная нога выполнены из  материалов различной толщины;  

накладки из доски размером (50*150*950) мм установить с обеих сторон в  узле сочленения стропильной ноги со стойкой под стропильную ногу,  установленной на незначительном расстоянии наружной стены дома;  

упорные бруски размером (50*50*500) мм в узле сочленения подкоса под  стропильную ногу со стропильной ногой закрепить гвоздями в количестве,  предусмотренном схемой «А» на листе КР-6 исполнительной документации, т.е 4- мя гвоздями;  

выполнить предусмотренные схемой «Г» на листе КР-5 исполнительной  документации скрутки из проволоки Вр-1 диаметром 4 мм по ГОСТ 6727-80 с  креплением каждой второй стропильной ноги к анкерам диаметром 12 мм,  закрепленным в кирпичную кладку наружной стены дома;  

выполнить предусмотренные первоначальным проектом скрутки из  проволоки Вр-1 диаметром 4 мм по ГОСТ 6727-80 с креплением каждой стойки,  расположенной под коньковым брусом, к анкерам диаметром 12 мм, закрепленным  в кирпичную кладку центральной продольной стены дома;  

соединения всех элементов деревянной конструкции крыши выполнить  гвоздями в количестве, предусмотренном проектом и строительными нормативами  или шпильками в необходимом количестве, рассчитанном в соответствии со  строительными нормативами.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОРПОРАЦИЯ" (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6000  (шесть тысяч) рублей 00 копеек государственной пошлины по делу.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  арбитражный суд апелляционной инстанции (Второй арбитражный апелляционный  суд) по правилам главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации. Апелляционная жалоба (в том числе в электронном виде) подается  через Арбитражный суд Кировской области.  

Судья Р.А. Вычугжанин