86/2019-12517(3) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-17616/2018

г. Хабаровск

29 января 2019 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Е.Е. Яцышиной, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев дело по иску муниципального казенного учреждения  «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; место нахождения: 681000,  

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная  компания «Альтаир» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; место  нахождения: 680011, 

<

...> (1-22))  

об обязании устранить недостатки работ по муниципальному контракту   № 17т от 20.09.2016 и о взыскании 210 000 руб.,  

при участии представителя истца, руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Проектно- строительная компания «Альтаир» устранить недостатки согласно  следующему перечню:  

1. Откорректировать сметную документацию с учетом замечаний к  техническим разделам проекта, из них:  

1.1. Технологические и конструктивные решения линейного объекта  Автомобильная дорога  

-Согласно таблице 8 СП 42.13330.2011 ширина полосы движения на  магистральной улице районного значения транспортно-пешеходной 3,5м,  расчетная скорость 70км/ч.  

-Дорожную одежду пересчитать на нагрузку А11,5 для капитального типа.  

-Том 3.1 дополнить ведомостью проектируемых искусственных сооружений,  представить чертежи водопропускных труб, автобусных остановок, чертеж  железобетонного лотка с металлической решеткой на примыканиях.  

-На чертежах типовых поперечных профилей ширина полосы движения  3,50м, 4,0м и 4,5м привести в соответствие с таблицей 8 СП 42.13330.2011  для данной категории. На поперечниках показать опоры освещения.  

-Представить чертеж устройства бордюрного камня и его понижения на  пешеходных переходах.  

-На начале отгона переходно-скоростных полос установить знаки 5.15.3 и  5.15.5 вместо 5.15.1.  

-Том 3.2 дополнить схемой установки перильного ограждения и дорожных  знаков.  

1.2. Система электроснабжения Наружное электроосвещение 

-Установку пункта питания (ПУО) в РУ-0,4кВ ТП-230 согласовать с  МУППЭС и МУП Торсвет" как не соответствующую ТУ или установить  пункт питания вне ТП.  

-Уточнить электроснабжение ПУО: кабелем ВБбШв-4х50 (см. л.1) или  проводом СИП. Пояснить увеличение сечения линии наружного освещения  до 3x35+1x50.  

-Описание сетей наружного освещения на л. 4 раздела ТКР3.2.2.ПЗ не  соответствует схеме на л.1 и плану. Указать сечение кабеля от ПУО до  первой опоры.  

-Расположение опоры № 4 по отношению к пересекаемой ВЛ не  соответствует требованиям п. 2.4.66 ПУЭ (не менее 2 м от опоры до  отклоненных проводов).  

-Выполнить защиту каждого светильника индивидуальным аппаратом  защиты в соответствии с п.6.3.40 ПУЭ.  

Переустройство электрических сетей и сетей связи 

-Предусмотреть переустройство кабелей, попадающих под проектируемую  дорогу, на участке пересечения с ул. Комсомольской (по съемке - с ул.  Ачинской), около опоры № 23.  

-Обустройство газопровода при пересечении с проектируемой автодорогой. 

-Исключить съезд с проектируемой автодороги под существующим  газопроводом в районе ПК7-ПК8, см. п.5.5.4, приложение «В» табл. В1п.14  СП62.13330.2011*.  

1.3. Дождевая канализация 

-Обосновать принятое проектное решение - участок Д5-Д6-5, обосновать  материал труб и глубину заложения (текстовую часть дополнить и  подтвердить диаметр расчетом) см. п. 6.2.4 СП 32.13330.2012.  

-Обосновать и согласовать решение по отводу дождевых стоков на участке  Д7-12, существующий коллектор 0300, проектируемый трубопровод 0400мм.  1.4. Проект организации строительства  

-В разделе не учтены и не описаны работы по переустройству существующих  инженерных сетей, попадающих в зону производства работ по  

реконструкции (Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.38,  п.п."з").  

1.5. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного  объекта  

В текстовой части раздела указать: 

-перечень мероприятий по выведению из эксплуатации существующих опор  наружного освещения, подлежащих демонтажу (Постановление  Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.24, п.п."в");  

-перечень мероприятий по предотвращению проникновения людей и  животных в опасные зоны и на участки демонтажа (Постановление  Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.24, п.п."г");  

-оценка вероятности повреждения при демонтаже инженерной  инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно- технического обеспечения (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008   № 87, п.24, п.п."ж");  

-описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей  инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих  сетей (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.24, п.п."з");  

-описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по  сносу (демонтажу), согласно Постановлению Правительства РФ от  16.02.2008 № 87, п.24, п.п."и".  

2. Откорректировать сметную документацию, в том числе: 2.1. Устранить замечания определения стоимости реконструкции, из них: Общие замечания 

1. Уточнить индекс проектной организации ООО «ИСК «Альтаир»: по  ЕГРЮЛ - 680011, по заявлению - 681о11.  

2. Сметную документацию откорректировать с учетом замечаний к  техническим разделам проекта. Представить откорректированную сводную  ведомость объемов работ (далее СВОР). В СВОР включить объемы по всем  разделам проектной документации (в т.ч. освещение, ливневая канализация).  3. Представить актуальные прайс-листы на текущий период и ТАБЛИЦУ  мониторинга цен (не мене 3-х поставщиков) с выбором наиболее  оптимального (минимального) варианта цены (п.4.25 МДС 81-35.2004). В  позициях смет, принятых по прайс-листам, сделать ссылку на пункт  ТАБЛИЦЫ.  

4. Представить «Сопоставительную ведомость изменений сметной  стоимости по форме  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

Замечания по сводному сметному расчету (ССР).  

5. Состав глав ССР привести в соответствие с МДС 81-35.2004  (стандартный ССР).  

6. Представить сводку затрат (МДС 81-35.2004). 

7. Представить корректные сводные сметные расчеты: во всех форматах  должны соответствовать друг другу (например, по смешанным сводным (1,2  этапы) суммы не совпадают в форматах РЭР и ГРАНД, при сложении  итоговых  

сумм по сводным сметным расчетам по 1 и 2 этапу сумма не идет со сводным  с РЭР).  

8. Представить исходные данные Заказчика для составления сводного  сметного расчета (п. 3.9 МДС 81-35.2004) (опросный лист).  

9. Лимит затрат на временные здания и сооружения определить по п. 4.1.3  приложения 1 ГСН 81-05-01-2001 с коэффициентом 0,8 (п.2.1 ГСН 81-05-01- 2001).  

10. Все затраты сводного сметного расчета должны быть обоснованы, как  в части правомерности включения (данные Заказчика), так и в части  обоснованности сумм. Представить все договоры, контракты, письма и пр.  (должны быть приложением ССР).  

11. Затраты по предоставлению информации, обследованиям,  исследованиям (п.п.24,25,26 ССР) учесть в гл. 9 «Прочие работы и затраты»  ССР.  

12. Уточнить необходимость включения в смету затрат на зимнее  удорожание (данные согласно ПОС).  

13. В пояснительной записке к сметной документации привести информацию  о применяемых индексах на прочие работы и затраты, ПИР.  

14. Включение затрат на выполнение кадастровых работ не обосновано МДС  81-35.2004.  

15. В сводном сметном расчете в базовом уровне цен отобразить, как  посчитаны суммы затрат.  

16. Зональный коэффициент учесть непосредственно в локальных сметных  расчетах.  

17. Учесть затраты на проведение повторной экспертизы проектной  документации и определению достоверности определения сметной  стоимости по договорам с КГБУ «Г осэкспертиза Хабаровского края»  (данные заказчика). Индекс на экспертные работы принять - 5,07  (коэффициент, отражающий инфляционные процессы в 2018 году).  

Замечания по локальным сметным расчетам 

18. Обосновать пересчет сметной стоимости в уровень цен 2 кв. 2018 г.  индексами по видам работ. По материалам, учтенным в сметах по прайс-  листам,  

перевод выполнен не корректно (стоимость делится на один индекс,  умножается  

на другой). Рекомендуется пересчет выполнить в ССР по индексам Минстроя  РФ(письмо от 04.04.2018 № 13606-ХМ/09).  

19. Исключить корректировку наименования расценок из сметно-  нормативной базы, все пояснения давать в скобках.  

20. Представить перечень оборудования, подлежащего пусконаладке. 

21. При корректировке смет и подготовке ответов на замечания, в ответах  указывать номера измененных сметных позиций.  

Первый (I) этап ЛСР № 01-01-01 «Подготовительные работы» 

22. Обосновать транспортировку растительного грунта на 12 км.  Рассмотреть возможность использовать данный грунт для озеленения.  

23. П.11 - исключить работу на отвале. 24. П. 12 - исключить. 

25. П. 23 0 расценить по ТЕР27-03-009-01, коэффициент 2 к расходу  исключить.  

26. П.п.24,27 - исключить, при срезке фрезой дополнительную погрузку  учитывать не нужно.  

27. П.п.29,30 - учесть вывоз демонтированных конструкций. ЛСР № 02-01- 01 «Земляные работы».  

28. П.4 - исключить работу на отвале. 

29. П.п.5,6 - уточнить технологию работ по устройству земляного полотна  согласно проекту, состав работ в принятой расценке вызывает сомнение.  

30. П.7 - обосновать стоимость грунта., отсутствие транспортировки. 

31. П. 12 - согласно СВОР, выравнивающий слой устраивается из высевок  крупнообломочного грунта.  

ЛСР № 03-01-01 «Дорожная одежда» 32. П.п. 1,2 - расценить по ТЕР27-04-003. 

33. П.п.3-6 - устройство основания из щебня расценить по ТЕР27-04-  005.  

ЛСР № 04-01-01 «Искусственные сооружения» 34. П.7 - исключить работу на отвале. 

35. П.13 - расценить по ТЕР06-01-001-01. П.п.14,15 - откорректировать  согласно норе расхода в расценке в п. 13. Исключить корректировку  наименования расценок из сметно-нормативной базы, все пояснения давать в  скобках. По п.п.23-25 - замечание аналогичное.  

36. П.20 - расход принять, как в п. 18. 

37. П.22 - представить подсчет площади, представляется завышенной.  

38. П.п.26-30 - установку металлических решеток учесть по ТЕР08-02-  007-03. Исключить применение сборника ТЕРм38, предусматривает наличие  производственных баз.  

39. Изложенные выше замечания учесть в разделах 2, 3 сметы. 40. П.97 - исключить, работа учтена в п.98. 

41. П.п. 100-102 - расценить по ТЕР06-01 -001 -01. ЛСР № 05-01-01  «Пересечения и примыкания»  

42. П.4 - исключить работу на отвале.  

43. П.5 - уточнить технологию работ по устройству земляного полотна  согласно проекту, состав работ в принятой расценке вызывает сомнение.  

44. П.п.6,11,108,113 - обосновать стоимость грунта, отсутствие  транспортировки.  

45. П.12 - исключить, работа учтена в п. 13. 

46. П.п.14,15,114,115 - расценить по ТЕР27-04-003.  47. П.п. 16-19,116-119 - расценить по ТЕР27-04-005.  

48. П.31 - откорректировать количество - 21 шт. 

49. П.32 - откорректировать количество - 9 шт. (по количеству стоек).  Учесть расценку по дополнительной навеске щитков.  

50. П.ЗЗ - откорректировать вес - (29,95+23,22+151,2)тн.  51. П.50 - обосновать расчет веса или принять, как в п.49 - 552 кг.  

52. Раздел 2 сметы откорректировать с учетом вышеизложенных  замечаний.  

53. П.п.86-88 - расценить по ТЕР06-01-001-01. 54. П.90 - откорректировать объем - занижен в 100 раз. 55. П.п.96-100 - учесть по ТЕР08-02-007-03. 

56. П. 137 - исключить, работа учтен в п. 135.  ЛСР № 06-01-01 «Обустройство дороги»  

57. Уточнить, на какие работы распространяется коэффициент по  прил.27.3 п.3.1 «Производство работ на одной половине проезжей части при  систематическом движении транспорта на другой». Согласно СВОР -  дорожные знаки и разметка. Проверить начисление коэффициентов в  позициях.  

58. Данные по дорожным знакам и перильному ограждению не  соответствуют: см. л.8 ТКРЗ.1.1 и СВОР (смета). Проверить объемы работ  (по всем разделам), привести в соответствие проект, СВОР и смету.  

59. П.44 - исключить, нет в СВОР. 60. П.45 - исключить, работа учтена по п.46. 

61. П.57 - уточнить количество, представить конструктивные решения  по остановке.  

ЛСР № 06-01 -02 «Наружное освещение» 

62. Исключить из сметы неактивные позиции, откорректировать  нумерацию.  

63. П.1 - уточнить, как посчитано количество котлованов.  64. П.2 - обосновать работу.  

65. П. 17 - исключить, опоры учтены дважды (см. п. 16).  

66. П.п. 18,20,45,46 - установку светильников на кронштейнах  расценить по ТЕРЗЗ-04-014.  

67. П.20 - уточнить стоимость кронштейнов. 

68. П.32 - исключить все материалы из расценки, арматуру учесть по  проекту, количество и состав уточнить по л.1 ТКР 3.2.2.СО.  

69. Упорядочить работы в смете, линейную арматуру учесть  непосредственно за теми позициями, к которым она относится.  

70. Проверить комплектацию щита ЩУЭ. Выделить работы в  подраздел.  

71. П.п.43,44,47 - учесть монтаж. 72. П.п.49-51 - отнести к оборудованию. 73. П.59 - учесть материал. ЛСР № 06-01-03 «Ливневая канализация» 

74. Работы в смете упорядочить, выделить подразделами земляные работы,  по колодцам, по прокладке труб.  

75. Учесть устройство песчаной подготовки под трубопроводы.  

76. П.п.2-8 - исключить, прокладку полиэтиленовых труб принять по  ТЕР22-01-021, без корректировки стоимости труб.  

77. П.п. 9-11 - исключить, не обосновано проектом (спецификацией л. 1 НК.С). 

78. П.14 - учесть объем ж/б на устройство горловины (л.8 НК.С).  79. П.21 - учесть объем ж/б на устройство горловины (л.8 НК.С).  80. П.28 - учесть объем ж/б на устройство горловины (л.8 НК.С).  

81. П.35 - уточнить количество по л.8 НК.С, учесть непосредственно  за каждой позицией по устройству колодцев различного диаметра.  

82. П.39 - обосновать вес, указать в спецификации. 83. П.45 - исключить, задвижки учтены дважды. 

84. П.50 - представить мониторинг цен, прайс-листы должны быть на  текущий период, стоимость в рублевом исчислении.  

85. КНС отнести на стоимость оборудования. 

86. Учесть устройство дождеприемных колодцев (л.8-10 НК.С).  

87. Сметную документацию по второму (II) этапу откорректировать  с учетом вышеизложенных замечаний.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно- строительная компания «Альтаир» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>;  место нахождения: 680011, 

<

...> (1-22)) в  доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 13 200 руб.   Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно- строительная компания «Альтаир» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>;  место нахождения: 680011, 

<

...> (1-22)) в  пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства города Комсомольска-на-Амуре» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>; место нахождения: 681000, Хабаровский край, г.Комсомольск- на-Амуре, ул.Кирова, 41) неустойку в сумме 210 000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

 Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

 Судья Е.Е. Яцышина