Арбитражный суд Московской области

   107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-73031/18

21 декабря 2018 года

г. Москва

Резолютивная часть объявлена 18 декабря 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 21 декабря 2018 года.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ю.А. Фаньян , при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания В. А. Савойским, рассмотрев дело по исковому заявлению ООО "ПЕРЕСВЕТ ПЛАЗА" 

к ООО  "ПЛАЗА АКТИВ" в лице конкурсного управляющего Тарасова А.В. 

3 лицо – ООО «Завод кварцевого камня» 

об истребовании имущества из чужого незаконного владения,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью  "ПЕРЕСВЕТ ПЛАЗА" (далее - ООО "ПЕРЕСВЕТ ПЛАЗА", истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА АКТИВ" (далее – ООО  "ПЛАЗА АКТИВ", ответчик) об истребовании имущества из чужого незаконного владения и обязании передать принадлежащее истцу имущество:

1.1. Технологическую линию «Bretonstone» для производства искусственных каменных плиток с инвентарным номером 00000257, 2004 года выпуска, производственной мощностью - 517 кв.м. плитки размером 140x308 см в смену, страна производства Италия, производитель Breton SpA в составе следующих комплектующих элементов:

№ п.п.

Номер модели

Описание комплектующего элемента

Кол-во

1

TN/06/30/LTS

лента для подачи в систему смешивания

(укомплектована поддерживающей конструкцией и

оснащена двигателем с переменными скоростями с

механизмом перемены хода. Длина: 300 см, ширина:

60 см, мощность: 1,5 кВТ

1

2

CPP/05/DC

устройства для взвешивания наполнителя, каждый

состоящий из емкости объемом 0,5 м 3, установленной

на грузовых ячейках, заранее подготовленных для

пневматической погрузки и оснащенных пневматически контролируемым клапаном, фильтром и винтом для засыпания порошка внутрь миксера

1

3

ТР/08/150

лента для взвешивания песка, состоящая из

транспортировочной ленты, установленной на

грузовых ячейках и оснащенных поддерживающей

конструкцией. Длина: 1,500 см, ширина 80 см.,

мощность 3 кВт

1

4

CSUPR

насос для подачи полиэфирной смолы из резервуаров для хранения на обслуживающие контейнеры (насос

снабжен релейными клапанами включения-отключения и фитингами для труб), мощность 1,5кВт

1

5

3500/R2

набор из двух сервисных резервуаров, используемых

для подготовки и хранения смолы с добавками.

Каждый резервуар объемом 3,500 литров оборудован

поддерживающей рамой, клапанами подачи, видимым

индикатором уровня, устройством безопасности и 1.1

кВт электрическими мешалками. Каждый резервуар

оборудован нагревающим элементом и термостатом ля

предварительного нагрева смолы и добавок до

температуры 20-25С

2

6

PRF/150

устройства для взвешивания смешивающейся

жидкости, установленные на миксерах. Каждое

устройство оборудовано нержавеющим стальным

резервуаром емкостью 150 литров. Система

взвешивания является автоматической, проходит через

механизм грузовых ячеек с предварительным

взвешиванием и дисплеем. Каждое устройство

оборудовано пневматическим клапаном подачи 0,37

кВт электрической мешалкой,

1

7

SDC/80/2-CC/4

устройство для хранения, подачи и распределения катализатора состоящее из: а) устройство для хранения

катализатора, состоящее из резервуара из

нержавеющей стали емкостью 80 л. и поставляемого с

поддерживающей рамой, покрытием и двумя насосами

мощностью 0,37 кВт с положительным остатком и

клапанами поставки; б) резервуары из нержавеющей

стали для катализатора емкостью 4 л., оборудованные

поддерживающей рамой, покрытием и индикаторами

максимального уровня.

1

8

IMPBLRR

электрические компоненты управления состоящие из:

панели кнопок для ручного управления,

электрического оборудования для контроля,

установленное в электрическом кабинете,

электрических проводов, соединяющих оборудование

с электрическим кабинетом.

1

9

LTS/1000/S/LT S/1200/S

устройства распределения для передачи инертных

материалов и порошкообразных материалов с

взвешивающих устройств на смешивающие

устройства. Каждое устройство состоит из 2

секционного бункера с пневматически открываемыми

дверями для подачи и управляемым преобразователем

с двойной намоткой, установленная мощность: 7кВТ

каждый

1

10

AZ/1000/S/

миксер с вертикальными осями состоящий из: а)

стального резервуара диаметром 220 см. Стенки

изготовлены из сменных элементов для облегчения

очистки. Резервуар оборудован гидравлически управляемой дверью при подаче и укомплектован

желобом листовой стали; б) смешивающего

устройства с планетарными механизмами быстрого

сцепления, оснащенные 37 кВт моторным

преобразователем, мощность смешивающего

устройства: 1.000 литров

1

11

CAZ/1700/S

кольцевой миксер для сбора, смешивания и получения однородной смеси, состоящий из: а) стального резервуара в форме кольца диаметром 268 см, с

внутренними механизированными стенками: б)

устройства подачи с вращающимися лезвиями,

оснащенными 2,9 кВт двигателем с переменной

скоростью, в) смешивающее устройство, оснащенное

двумя 1,5 кВт двигателями с переменной скоростью.

Мощность миксера 1.700 литров.

1

12

ТАМРОМ

шкаф, расположенный около устройства взвешивания

и машин рапределения и области подачи кольцевого

миксера на ленту

1

13

AZ/B/S

станция масляного давления, обслуживающая миксеры (№№. 10,11), мощность 2кВт

1

14

TNR/12/220/P

лента смешивающего конвейера. Длина 2.200 см., ширина 120 см., мощность 9кВт.

1

15

DTR/12/4/A00

устройство для обработки смеси, состоящее из: а) двух

пар шахт, вращающихся в противоположных

направлениях с четырьмя моторными

преобразователями 9 кВт каждый; б) устройство для

автоматической чистки роликов; в) поддерживающая

конструкция; г) кабинет со створкой доступа

1

16

TAMPFRA

шкаф, расположенный около устройства для обработки смеси (№ 15)

1

17

TNR/08/70/P

лента конвейера для подачи на устройство распределения, состоящая из устройства подачи для

оправочного цикла карниза, оборудованного

вращающимся распылителем. Длина 700 см., ширина

80 см., мощность 5 кВт

1

18

IMPBLMESC

электрический шкаф, состоящий из электрического

оборудования, основного разъединяющего

выключателя, трансформатора для контроля при

низком напряжении

1

19

NTF/20/35

челнок передачи кожуха. Используется для ручной

передачи с оправочных кожухов с линии подачи на

оправочную линию, состоящий из поддерживающей

конструкции, сделанной из сваренной в виде дуг

окрашенной стали, установленной на свободно

вращающихся колесиках, на которые установлен

свободно двигающийся роликовый конвейер

1

20

TRANS/300

устройство непрерывной автоматической подачи.

Используется для последовательной подачи плиты в

различные области, состоящая из модульных стальных

элементов. Передача оборудована лентой конвейера,

шириной 175 см и оснащена двумя моторными

преобразователями 15 кВт каждый.

1

21

TRANS/300/F

устройство взвешивания, распределения,

выравнивания смеси, состоящее из: а)

распределительного цилиндра; б) вертикально

подвижное шасси, в) устройство, используемое для

подъема и продвижения плиты

1

22

шкаф, расположенный около устройства взвешивания и распределения, используемых для удержания паров

стирола и состоящих из внешней структуры,

оборудованной панелями в виде шторок, створками

доступа, соединениями с системой потребления и

верхней крышкой. Створки шкафа оборудованы

выключателем предела безопасности

1

23

GEV/BL/300

устройство для получения прожилок, состоящее из

устройства для получения прожилок, управляемых

PLC, соединенных с основным заводом.

1

24

GPSF1535

устройство, поднимающее кожух, состоящее из: а)

поддерживающей рамки, изготовленной в виде

сваренной из дуг стали, на которую устанавливаются

рельсы для скольжения устройства, обрабатывающей

обшивку; б) набор соединяющих труб для вакуумного

устройства, оборудованный соленоидальными

1

клапанами и контролирующим вакуумометром; в) электрическая станция контроля.

25

VACUUMVIB

ROPRESS

BL/300

устройство производства плит главным образом

состоящее из вакуумного вибропресса в составе

которого: а) стальная основная пластина; б)

высококачественное чугунное устройство уплотнения;

в) устройство виброуплотнения: г) камера

декомпрессии 750 мм/гг; д) станция обслуживания

давления топлива. Установленная мощность: 210 кВт.

VACUUMVIBROPRESS BL/300

1

26

AG/MC/550

воздушный компрессор, оборудованный резервуаром

емкостью 3.000 литра. Мощность 31 кВт, воздушные

выбросы 5.500л/мин.

1

27

IMPBLFORM3 0A01

электрический шкаф

1

28

FCPD/300/15/7/ A01

печь обжига для горячей закалки плит, состоящая из:

а)подъемник для подъема, понижения и расположения нагревающихся уровней и противоположных уровней;

б)семь ячеек катализа, каждая из которых состоит из 2 алюминиевых нагревающих уровня, помещенных один над другим; 

в) поддерживающая конструкция, покрытая изоляционным материалом; г) устройство

для подачи теплопроводного масла к нагревающимся

уровням.

1

29

FCGS30

единый вертикальный резервуар для расширения

масла емкостью 950 литров и хранения масла

емкостью 3.000 литров. Высота 7.300 мм., диаметр

резервуара 900 мм., установленная тепловая

мощность: 400.000 ккал.

1

30

FC/CS/300/S/A 01

устройство подачи печи катализа, состоящая из

устройства загрузки и разгрузки, представляющего

собой моторизированную сваренную в виде дуг

стальную тележку.

31

NTF2035BL5

челнок для подачи кожухов и плит, состоящий из

поддерживающей конструкции, сваренной в виде дуг

окрашенной стали, установленной на свободно

вращающихся колесиках, на которые установлен

свободно двигающийся роликовый конвейер.

1

32

MTL/500/VAP 0

разгрузочное устройство для кожухов и плит,

состоящее из: а) поддерживающей конструкции,

изготовленной из сваренной с виде дуг стали, на

которую устанавливаются рельсы для скольжения

устройства, обрабатывающего обшивки; б)

вертикально двигающегося устройства по обработке,

в) группа пневматических плоскогубцев для обработки

верхних обшивок, г) платформа с форсунками для

всасывания и обработки нижних обшивок. Мощность

подачи: 500 кг, установленная мощность: 2.1 кВт.

Модель MTL/500/VAPO

1

33

TPRBL300/500

конвейер со стальной лентой, передающий верхние и

нижние кожухи, состоящий из: а) шасси; б) лента со

стальной петлей для передачи элементов отправки; в)

буксирующее устройство с лентой со стальной петлей,

оборудованная моторным преобразователем; г) сжимающее устройство с лентой со стальной петлей.

Ширина ленты со стальной петлей 150 см, длина конвейера: 3.400 см, установленная мощность 3 кВт.

1

34

SSD/BL300/A0 1

Станция для применения «выпускающего агента»

состоящая из: а) устройство из нержавеющей стали

для растворения "выпускающего агента" емкостью 800

литров, оснащенное внешней теплообменной

катушкой, электрическим миксером, минимальным и

максимальным уровнями наполнения; б) сервисное устройство из нержавеющей стали для хранения

"выпускающего агента" емкостью 800 литров,

оснащенное термостатичным устройством,

электрическим миксером, минимальным и

максимальным уровнями наполнения; в) насос для

передачи "выпускающего агента" с устройства для

растворения в устройство для хранения,

укомплектованное фильтрами; г) насос для

передачи "выпускающего агента' с сервисного

устройства к форсункам распределения,

укомплектованное фильтрами; д) масло -

водообменный нагреватель; е) воздушно -

водообменный нагреватель ё) система форсунок

распыления оборудованная измерительным насосом

для восстановления пленки и передачи к сервисному

устройству через фильтры и сверхзвуковой деаэратор. Ж) PLC блок управления.

1

35

IE1585C

Устройство для сушки «выпускающего агента»,

состоящее из: а) моторизованной поддерживающей

конструкции на колесиках, изготовленной из

сваренной в виде дуг и окрашенной стали; б) ряд

инфракрасных панелей, прикрепленных к

конструкции, снабженно             й эмитентами,

которые могут модулироваться. Полезная ширина

нагревания: 150 см, полезная длина нагревания:  10.00

см; установленная мощность 140 кВт.

1

36

CAVSVIE

Приемное устройство, состоящее из системы

поглощения паров, поступающих из туннеля

устройства для сушки и от станции применения

«выпускающего агента», оборудованное

электрическим вентилятором для поглощения воздуха

и трубами для сбора паров за пределами здания.

1

37

1RMF/14/L/35/ 1

Конвейер на роликах управляемых трением с

двигателем переменной скорости. Длина: 350 см,

мощность 0,37 кВт.

1

38

LR300P

Туннель для охлаждения плит, состоящий из

изолированного туннеля, двух центробежных

вентиляторов и устройства всасывания, оснащенного

винтовым вентилятором. Длина 1.600 см, мощность 10

кВт.

1

39

AG/CAL/S/140 0/30

Автоматический разгрузчик плит, главным образом

состоит из наклонной тележки, которая перемещается

поперек, с присосками. Установленная мощность 4,5

кВт.

1

40

AG/CAL/RG

Моторизованное кольцо вращения в двух положениях,

обслуживающее автоматический разгрузчик плит,

имеющий максимальную мощность 40.000 кг.

1

41

IMPBLFPLR30

Электрический шкаф

1

42

AG/CAL/RG

Моторизованное кольцо вращения с двумя

положениями, обслуживает автоматический погрузчик

плит, имеющий максимальную мощность 40.000 кг.

1

43

AG/CAL/S/140 0/30

Автоматический погрузчик плит, главным образом

состоящий из наклонной тележки, которая

перемещается поперек, оборудованной присосками.

Установленная мощность: 4,5 кВт.

1

44

1RMF/14/L/30/ 1/RF

Конвейер на роликах, управляемых трением, оснащен

двигателем переменной скорости. Длина: 300см,

мощность 0,37 кВт

1

45

AG/X2DA/140/ 30N

Оборудование для обрезки плит, чтобы одновременно отрезать передний и задний край плит Bretonstone,

состоящее из: а) мостовой структуры, изготовленной в виде дуг сваренной стали, установленной верхом на стол конвейера на роликах, где установлены боковые

направляющие на держащие шпиндель рельсы моста; б) крепкий стальной мост, на который     установлены шпиндели, оборудован моторным преобразователем

управляемым инвертором; в)2 электро-шпинделя,

ограниченные по высоте пневматическими поршнями

для быстрого возвращения моста, разработанные для

оснащения алмазными лезвиями. Электро-шпиндели

оснащены шумопоглощающими покрытиями для

лезвий; г) станция содержащая электрическое и

электронное оборудование, соединенная с панелью, на

которой размещены кнопки управления

оборудованием. Мощность резки шпинделей 15 кВт,

длина роликового конвейера 400 см.

46

1RMF/14/L/40/ 1/SL/RL

Конвейер на роликах, управляемых трением, оснащен

моторным преобразователем, управляемым

инвертором. Роликовый конвейер оснащен

пневматическим боковым толкающим устройством и

роликовыми направляющими. Длина: 400 см,

мощность 0,37 кВт.

1

47

AG/XCB 140/300/A01

Оборудование для отделки сторон плит Bretonstone,

состоящее из: а) подставки из сваренной в виде дуг

стали, на которую установлены отделочные шпиндели,

и над которыми находятся два боковых

поддерживающих плиту рельса конвейеров; б) 2 пар

роликов, оборудованных моторным преобразователем

с инвентором для буксирования двух

поддерживающих плиту конвейеров; в) 2

высокочастотных отделочных шпинделя (по одному с

каждой стороны). Каждый шпиндель установлен к

основе посредством ручного колесика для

расположения по ширине. Каждый ппиндель

разработан для установки алмазных инструментов;

г)станция, размещающая электрическое и электронное

оборудование, соединенная с панелью кнопок ,

расположенных на оборудовании. Мощность

шпинделей: 4,4 кВт.

1

48

AG/1RMF/14/L/ 10/1

Конвейер на роликах, управляемых трением оснащен

моторным преобразователем, управляемым

инвертором. Роликовый конвейер ролика оснащен

пневматическим боковым толкающим устройством и

роликовыми направляющими. Длина 100 см,

мощность 0,37 кВт.

1

49

Модель AG/KCP/41/S

Оборудование для непрерывной калибровки

поверхности плиты, состоящее из: а) рабочего

стального стола; б) конвейера с переменной скоростью с нерастягивающейся, калиброванной по толщине лентой конвейера; в)калибрование держащегося шпинделя моста, перемещающего в разных направлениях к  столу с головками, установленными на роликах, скользящих вдоль поддерживающей конструкции в масляной ванне; г) 4 калибровочных шпиндельных устройства, каждое из которых разработано для установки с радиальными алмазными роликами. Каждый шпиндель имеет оснащенный мотором вертикальное регулирование и

оснащен 30+3 кВт двигателем; д) устройство по затачиванию шпинделей, каждое со специальной головкой компании «Бретон», имеющих 6 вибрирующих образивных блоков модели SG-6.

Каждое шпиндельное устройство имеет пневматическое вертикальное регулирование и снабжено универсальным уровнем и емкостью для

масла. Каждый шпиндель приводится в действие

15кВт двигателем; е) направляющие для бокового

сдерживания; ё) устройство для контроля толщины; ж)

устройство для мойки материала; з) электронный блок

управления модели Т05 для контроля переднего/заднего края плиты; и) электрическая

станция контроля. Общая установленная мощность:

155 кВт.

1

50

Звуконепроницаемый, ослабляющий звук шкаф, состоящий из шасси, изготовленных из окрашенных алюминиевых трубчатых элементов, которые могут быть полностью демонтированы через L-бруски, на которые установлены ослабляющие звук модульные панели. Шкаф оборудован створками доступа

1

51

1RMF/14/L/30/

Конвейер, на роликах, управляемых трением, оснащен моторным преобразователем, управляемым

инвертором. Роликовый конвейер оснащен пневматическим боковым толкающим устройством и

роликовыми направляющими. Длина: 300 см, мощность 0,37 кВт.

1

52

AG/RAL/14/30

Устройство для переворачивания плит, состоящее из: а) шасси, составленное из двух управляемых трением столов на роликах, помещенных один поверх другого, оборудованные вертикальным движением для захвата

плиты на месте; б) группа для вращения стола,

оборудованного моторным преобразователем данных с двойной полярностью. Установленная мощность:

1кВт.

1

53

AG/1RMF/14/L /40/1

Конвейер на роликах, управляемых трением, оснащен

моторным преобразователем, управляемым

инвентором. Роликовый конвейер оснащен

пневматическим боковым толкающим устройством и

роликовыми направляющими Длина 400 см, мощность: 0,37 кВт.

2

54

AG/1RMF/14/L /30/1

Конвейер на роликах, управляемых трением, оснащен

моторным преобразователем, управляемым

инвентором. Роликовый конвейер оснащен

пневматическим боковым толкающим устройством и

роликовыми направляющими Длина 300 см, мощность: 0,37 кВт.

3

55

AG/KCP/515

Оборудование для непрерывной

шлифовки/обточки/полировки поверхности плиты для шлифовки и обточки внешней поверхности плиты,

состоящее из: а) рабочего стального стола; б)

конвейера с переменной скоростью с

нерастягивающейся, калиброванной по толщине

лентой конвейера; в) шлифовальный       держащий

шпиндель мост, перемещающегося в разных

направлениях к столу с головками, установленными

на роликах, скользящих вдоль поддерживающей

конструкции в масляной ванне; г) 5

быстроснимающихся шлифовальных шпиндельных

устройства,        каждое из которых разработано для

установки с алмазными роликами, имеющих внешний

диаметр 570 мм. Каждый шпиндельимеет

оснащенный мотором вертикальное регулирование и

оснащен 30+3 кВт двигателем; д) 15 выравнивающих

шпиндельных устройств, одно из которых с быстро

снимающейся специальной головками компании

«Бретон», имеющих в наличие 6 быстро насаживаемых

ролика и 14 с головками компании «Бретон» с 6

вибрирующими блоками. Все головки с постоянной

смазкой в масляной ванне; е) направляющие для

бокового сдерживания; ё) устройство для контроля

толщины; ж) устройство для мойки материала; з)

устройство для автоматической централизованной

смазки; и) электронный блок управления модели Т05

для контроля переднего/заднего края плиты; й)

электрическая станция контроля. Мощность шпинделей с головками SP-6:18,5 кВт. Мощность

шпинделей с головками SG-6:15 кВт. Общая

установленная мощность:396 кВт.

1

56

Звуконепроницаемый, ослабляющий звук шкаф, состоящий из шасси, изготовленных из окрашенных алюминиевых трубчатых элементов, которые могут быть полностью демонтированы через L-бруски, на которые установлены ослабляющие звук модульные панели. Шкаф оборудован створками доступа

2

57

AG/1RMF/14/L /30/1

Конвейер на роликах, управляемых трением, оснащен

моторным преобразователем, управляемым

инвентором. Роликовый конвейер оснащен

пневматическим боковым толкающим устройством и

роликовыми направляющими Длина 300 см,

мощность: 0,37 кВт.

1

58

AG/FLN/140/S-I

Устройства сушки, два расположены над, и два под

роликовым конвейером. Каждое устройство состоит из

центробежного вентилятора, оснащенного 3 кВт, и

дующие выходы регулируются по высоте в

соответствии с толщиной плиты.

4

59

IS/140

Очищающее устройство для плит Bretonstone,

состоящее из: а) поддерживающей конструкции,

изготовленной из сваренной в виде дуг стальной

портальной портальной рамы, к которой прикреплена

ручная система для шпиндельного вертикального

расположения; б) шпиндель, удерживающий щетку с

горизонтальной осью, снабженной щеткой,

оснащенной электрическим двигателем, мощность

шпиндельного мотора: 4 кВт.

1

60

AG/1RMF/14/L /30/1

Конвейер нароликах, управляемых трением, оснащен моторным преобразователем, управляемым инвентором. Роликовый конвейер оснащен

пневматическим боковым толкающим устройством и

роликовыми направляющими Длина 300 см,

мощность: 0,37 кВт.

1

61

AG/1RBM/14/L /30/1

Наклонный роликовый конвейер, оснащенный

двигателем с переменной скоростью Длина конвейера:

300мм, мощность станции масляного давления: 2,2

кВт, мощность двигателя с переменной скоростью:

0,37 кВт.

1

62

3P/105/PLS

Подъемный кран для разгрузки плит с наклонного

роликового конвейера, снабженный подъемными

щипцами.

1

63

.AG/MC/1000

Воздушный компрессор, оснащенный резервуаром

емкостью 500 литров. Выбросы воздуха: 1.000

литров/минута, мощность: 7,5 кВт

1

64

Вакуумный вибропресс/BL

/32

Вакуумный вибропресс для измерения плит 32x32 см, с насадками и оснащенный вакуумным насосом.

1

65

Электромагнитное просеивающее устройство,

оснащенное решеткой 300 мм. Диаметр решета от

0,045 до 8 мм

1

66

Micron HP-1000/0,005

Электронные весы с показателями делений 1.000 г и 0,005 г.

1

67

Micron EM-30K

Электронные весы с показателями делений 31.000 г и 0,005 г.

1

68

Гидрометр «ACQUA BOY», указывающий количество влаги в инертных материалах

1

69

Электронный термометр для твердых материалов и жидкостей

1

70

HAAKE Viscotester Vt-d

Измеритель вязкости типа «Brookfield»

1

71

Миксер, установленный на поддерживающей конструкции, оснащенный мобильным резервуаром, изготовленным из стальной пластины емкостью 10

литров и устройство для смешивания, оснащенное 1,5

кВт моторным преобразователем

1

1.2. Автоматическую линию для распиливания плит «Bretonstone» с инвентарным ном 00000228 в составе следующих комплектующих элементов:

№ п.п.

Номер модели

Описание

Кол-во

1

3P/55/PSL

ручной кран

1

2

AG/1RBM/14/L /30/1

роликовый конвейер для плиток

1

3

AG/1RMF/14/L /30/1/SL/RL

механичекий роликовый конвейер с приводом от трения,

1

4

AG/140/TC/6

непрерывная продольная пила для резки плит

1

5

AG/1RMF/14/L /30/1/RF/E

механический роликовый конвейер с приводом от трения

1

6

AG/140/TD/11

поперечная плита;

1

7

1RMFC/14/S/30

/1/G

механический роликовый конвейер с приводом от трения,

1

8

AG/DV/90/S/12 /06

отклонитель,

1

9

AG/RMC/90/06

/12

изогнутый конвейер

1

10

AG/1RMF/06/S /30/1/G

механический роликовый конвейер с приводом от трения,

1

11

AG/1RMF/06/S /40/1/G

механический роликовый конвейер с приводом от трения

1

12

AG/BC/60008

машина для снятия фасок Модель AG/BC/60008

1

13

RTM/09/35

автоматический поворотник плитки

1

14

XLAPS/06/04

чистящий/сушильный/уборочный модуль для плиток

1

 1.3. фильтрующую систему для очистки сточных вод, произведенную компанией «FILTEF SYSTEM», инвентарный номер 00000261 в составе следующих комплектующих элементов:

№ п/п

Описание согласно договорам купли-продажи Оборудования, отчетам об оценке Оборудования и разделительному балансу

Кол-во

1

Оцинкованный статический отстойник

Характеристики:

-диаметр - 2400мм

-высота цилиндра - 6 300 мм

-высота конуса - 3000 мм

-общая высота около - 11 060 мм

-производительность - 2500 л/мин в том числе:

2

Ручной кран Ду 100

2

Автоматический пневмоклапан

2

Труба для слива чистой воды

2

Труба для загрузки грязной воды

2

2

Погружной насос Характеристики: -мощность - 8.8 кВт -производительность - 1300+1300л/мин. -напор - 15м.

2

3

Станция   для   приготовления   и   автоматического   дозирования флокулянта в том числе:

3

Бак для приготовления флокулянта емкостью 500л с 075 кВт со смесителем

3

Автоматический дозирующий насос

3

4

Оцинкованная емкость для сброса шлама объемом 1500 литров, в

1

том числе:

электромеханический смеситель мощностью 0,75 кВт

1

Зонд для автоматического слива грязи из силоса

2

Зонд для автоматического цикла старт-стоп фильтропресса

2

5

Насос центрифуга для фильтропресса Характеристики: -давление 0-6 бар -производительность 0-4 мЗ/час

1

6

Фильтропресс автоматический с 8 плитами 500x500 в том числе:

1

Оцинкованная несущая рама

1

Плита 500x500 из полипропилена вместимостью 7 литров

8

Полотно для фильтрации

8

Манометр для контроля давления

1

Встряхиватель плит с мотором 0,75 кВт

1

Канал из нержавеющей стали для сбора воды

1

Зонд контроля конца цикла

1

Гидравлический      поршень      для      открытия      и      закрытия фильтрующего блока

1

Гидравлическая подстанция для работ поршня

1

Панель электрическая, изготовленная в соответствии с номерами СЕ и PLC и индикатором для сообщения об аварийных ситуациях и модем для технического обслуживания и контроля

1

1.4    шнековый  конвейер  для  обслуживания  заводов  для  производства  плит  «Bretonstone» инвентарный номер 00000262 в составе следующих комплектующих элементов:

№ п/п

Описание согласно договорам купли-продажи Оборудования и отчетам об оценке Оборудования

Кол-во

1

Шнеки для дозирования песка и порошка от цилидрических силосов {шнеки установлены на отверстии для подачи материала из силосов. Каждый   из   шнеков   оснащен   электродвигателем   и   контролируется инвертором. Каждый из шнеков имеет ручной клапан для соединения с силосом

20

2

Ленточный конвейер для дозирования песка из бункеров (Каждая лента имеет ручной клапан для соединения с силосом)

4

3

Электрический шкаф состоящий из:

-электрооборудования,       общего     разъединительного      выключателя,

трансформатора для контроля при слабом напряжении и инструментов

для контроля и работы вышеуказанного оборудования

-кабели и провода для подсоединения машин к электрическому шкафу

1

           1.5. емкость для насыпных материалов, инвентарный номер 00000260; 

           1.6. систему пылеудаления Бретон, инвентарный номер 00000258. (далее – оборудование) (с учетом уточнения).

Представитель истца с учетом проведенного осмотра уточнил исковые требования, в судебном заседании исковые требования поддержал с учетом уточнения.

Представитель ответчика и третьего лица в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, представитель ответчика в ходе судебного разбирательства исковые требования не признал по основаниям, изложенным в письменном отзыве. От представителя ответчика поступило ходатайство об отложении судебного заседания в связи с необходимостью ознакомления с результатами совместного выхода на объект. Указанное ходатайство при наличии возражений со стороны истца судом отклонено.

Кроме того, представитель ООО «Монтаж АСК» заявил ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

На основании части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда. 

Исходя из смысла приведенной правовой нормы привлечение третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, является правом, а не обязанностью суда. 

Учитывая, что суд не сделал каких-либо выводов о правах и обязанностях заявленного к привлечению к участию в деле лица, поэтому настоящее решение не может повлиять на его права и законные интересы, что исключает необходимость привлечения данного лица к участию в настоящем деле, в связи с чем, заявленное ходатайство отклонено.

Рассмотрев спор по существу, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, ООО «Пересвет Плаза» (Истец) было образовано путем выделения из ООО «ПластПромКомбинат».

Истцу принадлежит следующее оборудование:

- автоматическая линия для распиливания плит «Bretonstone» в составе всех комплектующих элементов; 

- ручной кран для погрузки плит; 

- емкость для насыпных материалов; 

- технологическая линия «Bretonstone» для производства искусственных каменных плиток в составе всех комплектующих элементов; 

- система для очистки сточных вод «Bretonstone» в составе всех комплектующих элементов;

- система пылеудаления «Bretonstone» в составе всех комплектующих элементов;

- шнековый конвейер для обслуживания заводов для производства плит «Bretonstone» в составе всех комплектующих элементов.

С момента передачи Истцу и по настоящее время указанное выше оборудование установлено в производственных помещениях принадлежащего Ответчику завода, расположенного по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, шоссе Москва-Архангельск, промзона, д.1.

На основании договора аренды оборудования № 4/2017 от 01.10.2017 года ООО «Завод кварцевого камня» арендовало указанное Оборудование в целях производства продукции из кварцевого материала.

В тех же целях на основании договора аренды нежилых помещений №1-03/2017А от 01.03.2017 Третье лицо арендовало у Ответчика производственные помещения Завода, где расположено указанное Оборудование.

Третье лицо уведомило Истца о том, что 31.01.2018 года Ответчик в одностороннем порядке расторг Договор аренды Завода и заблокировал Третьему лицо доступ к Оборудованию. С указанной даты Третье лицо потеряло возможность использовать Оборудование для производства продукции из кварцевого материала.

В связи с вышеуказанной информацией Истец и Третье лицо расторгли договор аренды Оборудования. Однако фактически Оборудование не было возвращено Истцу, поскольку Ответчик ограничил доступ в производственные помещения Завода, где установлено Оборудование.

В целях урегулирования сложившейся ситуации Истец 04.04.2018 направил Ответчику претензию с требованием вернуть Оборудование, приложив к претензии документы, подтверждающие право собственности на Оборудование.

Претензия с приложениями была получена Ответчиком, однако до настоящего времени Оборудование не возвращено Истцу.

Поскольку реализация досудебного порядка урегулирования спора, инициированная истцом, не принесла положительного результата, вышеуказанные обстоятельства послужили основанием по обращению истца в суд с иском.

Исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в полном объёме, суд полагает, что иск подлежит удовлетворению в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" спор о возврате имущества, вытекающий из договорных отношений подлежит разрешению в соответствии с законодательством, регулирующим данные отношения.

В связи с этим при предъявлении истцом требований о возврате спорного имущества судом подлежат применению регулирующие соответствующие правоотношения нормы Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 301 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Как разъяснено в пункте 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», применяя статью 301 Гражданского кодекса Российской Федерации, судам следует иметь в виду, что собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в незаконном владении.

Таким образом Истцу, чтобы истребовать Оборудование из незаконного владения Ответчика, необходимо доказать совокупность следующих обстоятельств:

1)  наличие у Истца права собственности на указанное Имущество;

2) возможность индивидуализации Имущества;

3) нахождение имущества в незаконном владении Ответчика.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Определением Арбитражного суда Московской области от 22.11.2018 по настоящему делу арбитражный суд обязал сторон провести совместный осмотр помещений ООО «Плаза Актив» в целях проверки факта нахождения у них истребуемого оборудования.

Для участия в осмотре по рекомендации фирмы-производителя оборудования Breton S.p.A был привлечен технический специалист Дмитрий Горченков.

По результатам осмотра было выявлено, что истребуемое Истцом оборудование в полном объеме находится в указанных помещениях. За исключением защитных барьеров для автоматической линии распиливания плит и ручного крана для погрузки плит с инвентарным номером 00000216.

Конкретный состав оборудования, установленного в помещениях Ответчика, указан в акте осмотра.

При этом на всех составных элементах производственного оборудования имеются наклейки с указанием наименования элемента, а также модельного номера.

Модельные номера, указанные на наклейках, полностью совпадают с модельными номерами, указанными в договорах купли-продажи оборудования, а также в заключениях оценщика.

Таким образом, из материалов дела усматривается, что истец обладает правом собственности на спорное имущество. Данное обстоятельство подтверждено надлежащими документальными доказательствами с указанием идентифицирующих признаков спорного имущества принадлежащего истцу.

На основании изложенного, учитывая, что факт наличия у истца права собственности спорного оборудования, а также утрата фактического его владения и его фактическое нахождение вещи в чужом незаконном владении ответчика на момент рассмотрения спора, установлено, равно как и установлена возможность выделить оборудование при помощи индивидуальных признаков из однородных вещей, исковые требования об истребовании имущества из чужого незаконного владения спорного имущества и обязании передать его истцу подлежат удовлетворению.

Расходы по оплате государственной распределяются в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 171 и статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "ПЕРЕСВЕТ ПЛАЗА" к  Обществу с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА АКТИВ" удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА АКТИВ" возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "ПЕРЕСВЕТ ПЛАЗА" следующее имущество:

1.1. Технологическую линию «Bretonstone» для производства искусственных каменных плиток с инвентарным номером 00000257, 2004 года выпуска, производственной мощностью - 517 кв.м. плитки размером 140x308 см в смену, страна производства Италия, производитель Breton SpA в составе следующих комплектующих элементов:

№ п.п.

Номер модели

Описание комплектующего элемента

Кол-во

1

TN/06/30/LTS

лента для подачи в систему смешивания

(укомплектована поддерживающей конструкцией и

оснащена двигателем с переменными скоростями с

механизмом перемены хода. Длина: 300 см, ширина:

60 см, мощность: 1,5 кВТ

1

2

CPP/05/DC

устройства для взвешивания наполнителя, каждый

состоящий из емкости объемом 0,5 м 3, установленной

на грузовых ячейках, заранее подготовленных для

пневматической погрузки и оснащенных пневматически контролируемым клапаном, фильтром и винтом для засыпания порошка внутрь миксера

1

3

ТР/08/150

лента для взвешивания песка, состоящая из

транспортировочной ленты, установленной на

грузовых ячейках и оснащенных поддерживающей

конструкцией. Длина: 1,500 см, ширина 80 см.,

мощность 3 кВт

1

4

CSUPR

насос для подачи полиэфирной смолы из резервуаров для хранения на обслуживающие контейнеры (насос

снабжен релейными клапанами включения-отключения и фитингами для труб), мощность 1,5кВт

1

5

3500/R2

набор из двух сервисных резервуаров, используемых

для подготовки и хранения смолы с добавками.

Каждый резервуар объемом 3,500 литров оборудован

поддерживающей рамой, клапанами подачи, видимым

индикатором уровня, устройством безопасности и 1.1

кВт электрическими мешалками. Каждый резервуар

оборудован нагревающим элементом и термостатом ля

предварительного нагрева смолы и добавок до

температуры 20-25С

2

6

PRF/150

устройства для взвешивания смешивающейся

жидкости, установленные на миксерах. Каждое

устройство оборудовано нержавеющим стальным

резервуаром емкостью 150 литров. Система

взвешивания является автоматической, проходит через

механизм грузовых ячеек с предварительным

взвешиванием и дисплеем. Каждое устройство

оборудовано пневматическим клапаном подачи 0,37

кВт электрической мешалкой,

1

7

SDC/80/2-CC/4

устройство для хранения, подачи и распределения катализатора состоящее из: а) устройство для хранения

катализатора, состоящее из резервуара из

нержавеющей стали емкостью 80 л. и поставляемого с

поддерживающей рамой, покрытием и двумя насосами

мощностью 0,37 кВт с положительным остатком и

клапанами поставки; б) резервуары из нержавеющей

стали для катализатора емкостью 4 л., оборудованные

поддерживающей рамой, покрытием и индикаторами

максимального уровня.

1

8

IMPBLRR

электрические компоненты управления состоящие из:

панели кнопок для ручного управления,

электрического оборудования для контроля,

установленное в электрическом кабинете,

электрических проводов, соединяющих оборудование

с электрическим кабинетом.

1

9

LTS/1000/S/LT S/1200/S

устройства распределения для передачи инертных

материалов и порошкообразных материалов с

взвешивающих устройств на смешивающие

устройства. Каждое устройство состоит из 2

секционного бункера с пневматически открываемыми

дверями для подачи и управляемым преобразователем

с двойной намоткой, установленная мощность: 7кВТ

каждый

1

10

AZ/1000/S/

миксер с вертикальными осями состоящий из: а)

стального резервуара диаметром 220 см. Стенки

изготовлены из сменных элементов для облегчения

очистки. Резервуар оборудован гидравлически управляемой дверью при подаче и укомплектован

желобом листовой стали; б) смешивающего

устройства с планетарными механизмами быстрого

сцепления, оснащенные 37 кВт моторным

преобразователем, мощность смешивающего

устройства: 1.000 литров

1

11

CAZ/1700/S

кольцевой миксер для сбора, смешивания и получения однородной смеси, состоящий из: а) стального резервуара в форме кольца диаметром 268 см, с

внутренними механизированными стенками: б)

устройства подачи с вращающимися лезвиями,

оснащенными 2,9 кВт двигателем с переменной

скоростью, в) смешивающее устройство, оснащенное

двумя 1,5 кВт двигателями с переменной скоростью.

Мощность миксера 1.700 литров.

1

12

ТАМРОМ

шкаф, расположенный около устройства взвешивания

и машин рапределения и области подачи кольцевого

миксера на ленту

1

13

AZ/B/S

станция масляного давления, обслуживающая миксеры (№№. 10,11), мощность 2кВт

1

14

TNR/12/220/P

лента смешивающего конвейера. Длина 2.200 см., ширина 120 см., мощность 9кВт.

1

15

DTR/12/4/A00

устройство для обработки смеси, состоящее из: а) двух

пар шахт, вращающихся в противоположных

направлениях с четырьмя моторными

преобразователями 9 кВт каждый; б) устройство для

автоматической чистки роликов; в) поддерживающая

конструкция; г) кабинет со створкой доступа

1

16

TAMPFRA

шкаф, расположенный около устройства для обработки смеси (№ 15)

1

17

TNR/08/70/P

лента конвейера для подачи на устройство распределения, состоящая из устройства подачи для

оправочного цикла карниза, оборудованного

вращающимся распылителем. Длина 700 см., ширина

80 см., мощность 5 кВт

1

18

IMPBLMESC

электрический шкаф, состоящий из электрического

оборудования, основного разъединяющего

выключателя, трансформатора для контроля при

низком напряжении

1

19

NTF/20/35

челнок передачи кожуха. Используется для ручной

передачи с оправочных кожухов с линии подачи на

оправочную линию, состоящий из поддерживающей

конструкции, сделанной из сваренной в виде дуг

окрашенной стали, установленной на свободно

вращающихся колесиках, на которые установлен

свободно двигающийся роликовый конвейер

1

20

TRANS/300

устройство непрерывной автоматической подачи.

Используется для последовательной подачи плиты в

различные области, состоящая из модульных стальных

элементов. Передача оборудована лентой конвейера,

шириной 175 см и оснащена двумя моторными

преобразователями 15 кВт каждый.

1

21

TRANS/300/F

устройство взвешивания, распределения,

выравнивания смеси, состоящее из: а)

распределительного цилиндра; б) вертикально

подвижное шасси, в) устройство, используемое для

подъема и продвижения плиты

1

22

шкаф, расположенный около устройства взвешивания и распределения, используемых для удержания паров

стирола и состоящих из внешней структуры,

оборудованной панелями в виде шторок, створками

доступа, соединениями с системой потребления и

верхней крышкой. Створки шкафа оборудованы

выключателем предела безопасности

1

23

GEV/BL/300

устройство для получения прожилок, состоящее из

устройства для получения прожилок, управляемых

PLC, соединенных с основным заводом.

1

24

GPSF1535

устройство, поднимающее кожух, состоящее из: а)

поддерживающей рамки, изготовленной в виде

сваренной из дуг стали, на которую устанавливаются

рельсы для скольжения устройства, обрабатывающей

обшивку; б) набор соединяющих труб для вакуумного

устройства, оборудованный соленоидальными

1

клапанами и контролирующим вакуумометром; в) электрическая станция контроля.

25

VACUUMVIB

ROPRESS

BL/300

устройство производства плит главным образом

состоящее из вакуумного вибропресса в составе

которого: а) стальная основная пластина; б)

высококачественное чугунное устройство уплотнения;

в) устройство виброуплотнения: г) камера

декомпрессии 750 мм/гг; д) станция обслуживания

давления топлива. Установленная мощность: 210 кВт.

VACUUMVIBROPRESS BL/300

1

26

AG/MC/550

воздушный компрессор, оборудованный резервуаром

емкостью 3.000 литра. Мощность 31 кВт, воздушные

выбросы 5.500л/мин.

1

27

IMPBLFORM3 0A01

электрический шкаф

1

28

FCPD/300/15/7/ A01

печь обжига для горячей закалки плит, состоящая из:

а)подъемник для подъема, понижения и расположения нагревающихся уровней и противоположных уровней;

б)семь ячеек катализа, каждая из которых состоит из 2 алюминиевых нагревающих уровня, помещенных один над другим; 

в) поддерживающая конструкция, покрытая изоляционным материалом; г) устройство

для подачи теплопроводного масла к нагревающимся

уровням.

1

29

FCGS30

единый вертикальный резервуар для расширения

масла емкостью 950 литров и хранения масла

емкостью 3.000 литров. Высота 7.300 мм., диаметр

резервуара 900 мм., установленная тепловая

мощность: 400.000 ккал.

1

30

FC/CS/300/S/A 01

устройство подачи печи катализа, состоящая из

устройства загрузки и разгрузки, представляющего

собой моторизированную сваренную в виде дуг

стальную тележку.

31

NTF2035BL5

челнок для подачи кожухов и плит, состоящий из

поддерживающей конструкции, сваренной в виде дуг

окрашенной стали, установленной на свободно

вращающихся колесиках, на которые установлен

свободно двигающийся роликовый конвейер.

1

32

MTL/500/VAP 0

разгрузочное устройство для кожухов и плит,

состоящее из: а) поддерживающей конструкции,

изготовленной из сваренной с виде дуг стали, на

которую устанавливаются рельсы для скольжения

устройства, обрабатывающего обшивки; б)

вертикально двигающегося устройства по обработке,

в) группа пневматических плоскогубцев для обработки

верхних обшивок, г) платформа с форсунками для

всасывания и обработки нижних обшивок. Мощность

подачи: 500 кг, установленная мощность: 2.1 кВт.

Модель MTL/500/VAPO

1

33

TPRBL300/500

конвейер со стальной лентой, передающий верхние и

нижние кожухи, состоящий из: а) шасси; б) лента со

стальной петлей для передачи элементов отправки; в)

буксирующее устройство с лентой со стальной петлей,

оборудованная моторным преобразователем; г) сжимающее устройство с лентой со стальной петлей.

Ширина ленты со стальной петлей 150 см, длина конвейера: 3.400 см, установленная мощность 3 кВт.

1

34

SSD/BL300/A0 1

Станция для применения «выпускающего агента»

состоящая из: а) устройство из нержавеющей стали

для растворения "выпускающего агента" емкостью 800

литров, оснащенное внешней теплообменной

катушкой, электрическим миксером, минимальным и

максимальным уровнями наполнения; б) сервисное устройство из нержавеющей стали для хранения

"выпускающего агента" емкостью 800 литров,

оснащенное термостатичным устройством,

электрическим миксером, минимальным и

максимальным уровнями наполнения; в) насос для

передачи "выпускающего агента" с устройства для

растворения в устройство для хранения,

укомплектованное фильтрами; г) насос для

передачи "выпускающего агента' с сервисного

устройства к форсункам распределения,

укомплектованное фильтрами; д) масло -

водообменный нагреватель; е) воздушно -

водообменный нагреватель ё) система форсунок

распыления оборудованная измерительным насосом

для восстановления пленки и передачи к сервисному

устройству через фильтры и сверхзвуковой деаэратор. Ж) PLC блок управления.

1

35

IE1585C

Устройство для сушки «выпускающего агента»,

состоящее из: а) моторизованной поддерживающей

конструкции на колесиках, изготовленной из

сваренной в виде дуг и окрашенной стали; б) ряд

инфракрасных панелей, прикрепленных к

конструкции, снабженно             й эмитентами,

которые могут модулироваться. Полезная ширина

нагревания: 150 см, полезная длина нагревания:  10.00

см; установленная мощность 140 кВт.

1

36

CAVSVIE

Приемное устройство, состоящее из системы

поглощения паров, поступающих из туннеля

устройства для сушки и от станции применения

«выпускающего агента», оборудованное

электрическим вентилятором для поглощения воздуха

и трубами для сбора паров за пределами здания.

1

37

1RMF/14/L/35/ 1

Конвейер на роликах управляемых трением с

двигателем переменной скорости. Длина: 350 см,

мощность 0,37 кВт.

1

38

LR300P

Туннель для охлаждения плит, состоящий из

изолированного туннеля, двух центробежных

вентиляторов и устройства всасывания, оснащенного

винтовым вентилятором. Длина 1.600 см, мощность 10

кВт.

1

39

AG/CAL/S/140 0/30

Автоматический разгрузчик плит, главным образом

состоит из наклонной тележки, которая перемещается

поперек, с присосками. Установленная мощность 4,5

кВт.

1

40

AG/CAL/RG

Моторизованное кольцо вращения в двух положениях,

обслуживающее автоматический разгрузчик плит,

имеющий максимальную мощность 40.000 кг.

1

41

IMPBLFPLR30

Электрический шкаф

1

42

AG/CAL/RG

Моторизованное кольцо вращения с двумя

положениями, обслуживает автоматический погрузчик

плит, имеющий максимальную мощность 40.000 кг.

1

43

AG/CAL/S/140 0/30

Автоматический погрузчик плит, главным образом

состоящий из наклонной тележки, которая

перемещается поперек, оборудованной присосками.

Установленная мощность: 4,5 кВт.

1

44

1RMF/14/L/30/ 1/RF

Конвейер на роликах, управляемых трением, оснащен

двигателем переменной скорости. Длина: 300см,

мощность 0,37 кВт

1

45

AG/X2DA/140/ 30N

Оборудование для обрезки плит, чтобы одновременно отрезать передний и задний край плит Bretonstone,

состоящее из: а) мостовой структуры, изготовленной в виде дуг сваренной стали, установленной верхом на стол конвейера на роликах, где установлены боковые

направляющие на держащие шпиндель рельсы моста; б) крепкий стальной мост, на который     установлены шпиндели, оборудован моторным преобразователем

управляемым инвертором; в)2 электро-шпинделя,

ограниченные по высоте пневматическими поршнями

для быстрого возвращения моста, разработанные для

оснащения алмазными лезвиями. Электро-шпиндели

оснащены шумопоглощающими покрытиями для

лезвий; г) станция содержащая электрическое и

электронное оборудование, соединенная с панелью, на

которой размещены кнопки управления

оборудованием. Мощность резки шпинделей 15 кВт,

длина роликового конвейера 400 см.

46

1RMF/14/L/40/ 1/SL/RL

Конвейер на роликах, управляемых трением, оснащен

моторным преобразователем, управляемым

инвертором. Роликовый конвейер оснащен

пневматическим боковым толкающим устройством и

роликовыми направляющими. Длина: 400 см,

мощность 0,37 кВт.

1

47

AG/XCB 140/300/A01

Оборудование для отделки сторон плит Bretonstone,

состоящее из: а) подставки из сваренной в виде дуг

стали, на которую установлены отделочные шпиндели,

и над которыми находятся два боковых

поддерживающих плиту рельса конвейеров; б) 2 пар

роликов, оборудованных моторным преобразователем

с инвентором для буксирования двух

поддерживающих плиту конвейеров; в) 2

высокочастотных отделочных шпинделя (по одному с

каждой стороны). Каждый шпиндель установлен к

основе посредством ручного колесика для

расположения по ширине. Каждый ппиндель

разработан для установки алмазных инструментов;

г)станция, размещающая электрическое и электронное

оборудование, соединенная с панелью кнопок ,

расположенных на оборудовании. Мощность

шпинделей: 4,4 кВт.

1

48

AG/1RMF/14/L/ 10/1

Конвейер на роликах, управляемых трением оснащен

моторным преобразователем, управляемым

инвертором. Роликовый конвейер ролика оснащен

пневматическим боковым толкающим устройством и

роликовыми направляющими. Длина 100 см,

мощность 0,37 кВт.

1

49

Модель AG/KCP/41/S

Оборудование для непрерывной калибровки

поверхности плиты, состоящее из: а) рабочего

стального стола; б) конвейера с переменной скоростью с нерастягивающейся, калиброванной по толщине лентой конвейера; в)калибрование держащегося шпинделя моста, перемещающего в разных направлениях к  столу с головками, установленными на роликах, скользящих вдоль поддерживающей конструкции в масляной ванне; г) 4 калибровочных шпиндельных устройства, каждое из которых разработано для установки с радиальными алмазными роликами. Каждый шпиндель имеет оснащенный мотором вертикальное регулирование и

оснащен 30+3 кВт двигателем; д) устройство по затачиванию шпинделей, каждое со специальной головкой компании «Бретон», имеющих 6 вибрирующих образивных блоков модели SG-6.

Каждое шпиндельное устройство имеет пневматическое вертикальное регулирование и снабжено универсальным уровнем и емкостью для

масла. Каждый шпиндель приводится в действие

15кВт двигателем; е) направляющие для бокового

сдерживания; ё) устройство для контроля толщины; ж)

устройство для мойки материала; з) электронный блок

управления модели Т05 для контроля переднего/заднего края плиты; и) электрическая

станция контроля. Общая установленная мощность:

155 кВт.

1

50

Звуконепроницаемый, ослабляющий звук шкаф, состоящий из шасси, изготовленных из окрашенных алюминиевых трубчатых элементов, которые могут быть полностью демонтированы через L-бруски, на которые установлены ослабляющие звук модульные панели. Шкаф оборудован створками доступа

1

51

1RMF/14/L/30/

Конвейер, на роликах, управляемых трением, оснащен моторным преобразователем, управляемым

инвертором. Роликовый конвейер оснащен пневматическим боковым толкающим устройством и

роликовыми направляющими. Длина: 300 см, мощность 0,37 кВт.

1

52

AG/RAL/14/30

Устройство для переворачивания плит, состоящее из: а) шасси, составленное из двух управляемых трением столов на роликах, помещенных один поверх другого, оборудованные вертикальным движением для захвата

плиты на месте; б) группа для вращения стола,

оборудованного моторным преобразователем данных с двойной полярностью. Установленная мощность:

1кВт.

1

53

AG/1RMF/14/L /40/1

Конвейер на роликах, управляемых трением, оснащен

моторным преобразователем, управляемым

инвентором. Роликовый конвейер оснащен

пневматическим боковым толкающим устройством и

роликовыми направляющими Длина 400 см, мощность: 0,37 кВт.

2

54

AG/1RMF/14/L /30/1

Конвейер на роликах, управляемых трением, оснащен

моторным преобразователем, управляемым

инвентором. Роликовый конвейер оснащен

пневматическим боковым толкающим устройством и

роликовыми направляющими Длина 300 см, мощность: 0,37 кВт.

3

55

AG/KCP/515

Оборудование для непрерывной

шлифовки/обточки/полировки поверхности плиты для шлифовки и обточки внешней поверхности плиты,

состоящее из: а) рабочего стального стола; б)

конвейера с переменной скоростью с

нерастягивающейся, калиброванной по толщине

лентой конвейера; в) шлифовальный       держащий

шпиндель мост, перемещающегося в разных

направлениях к столу с головками, установленными

на роликах, скользящих вдоль поддерживающей

конструкции в масляной ванне; г) 5

быстроснимающихся шлифовальных шпиндельных

устройства,        каждое из которых разработано для

установки с алмазными роликами, имеющих внешний

диаметр 570 мм. Каждый шпиндельимеет

оснащенный мотором вертикальное регулирование и

оснащен 30+3 кВт двигателем; д) 15 выравнивающих

шпиндельных устройств, одно из которых с быстро

снимающейся специальной головками компании

«Бретон», имеющих в наличие 6 быстро насаживаемых

ролика и 14 с головками компании «Бретон» с 6

вибрирующими блоками. Все головки с постоянной

смазкой в масляной ванне; е) направляющие для

бокового сдерживания; ё) устройство для контроля

толщины; ж) устройство для мойки материала; з)

устройство для автоматической централизованной

смазки; и) электронный блок управления модели Т05

для контроля переднего/заднего края плиты; й)

электрическая станция контроля. Мощность шпинделей с головками SP-6:18,5 кВт. Мощность

шпинделей с головками SG-6:15 кВт. Общая

установленная мощность:396 кВт.

1

56

Звуконепроницаемый, ослабляющий звук шкаф, состоящий из шасси, изготовленных из окрашенных алюминиевых трубчатых элементов, которые могут быть полностью демонтированы через L-бруски, на которые установлены ослабляющие звук модульные панели. Шкаф оборудован створками доступа

2

57

AG/1RMF/14/L /30/1

Конвейер на роликах, управляемых трением, оснащен

моторным преобразователем, управляемым

инвентором. Роликовый конвейер оснащен

пневматическим боковым толкающим устройством и

роликовыми направляющими Длина 300 см,

мощность: 0,37 кВт.

1

58

AG/FLN/140/S-I

Устройства сушки, два расположены над, и два под

роликовым конвейером. Каждое устройство состоит из

центробежного вентилятора, оснащенного 3 кВт, и

дующие выходы регулируются по высоте в

соответствии с толщиной плиты.

4

59

IS/140

Очищающее устройство для плит Bretonstone,

состоящее из: а) поддерживающей конструкции,

изготовленной из сваренной в виде дуг стальной

портальной портальной рамы, к которой прикреплена

ручная система для шпиндельного вертикального

расположения; б) шпиндель, удерживающий щетку с

горизонтальной осью, снабженной щеткой,

оснащенной электрическим двигателем, мощность

шпиндельного мотора: 4 кВт.

1

60

AG/1RMF/14/L /30/1

Конвейер нароликах, управляемых трением, оснащен моторным преобразователем, управляемым инвентором. Роликовый конвейер оснащен

пневматическим боковым толкающим устройством и

роликовыми направляющими Длина 300 см,

мощность: 0,37 кВт.

1

61

AG/1RBM/14/L /30/1

Наклонный роликовый конвейер, оснащенный

двигателем с переменной скоростью Длина конвейера:

300мм, мощность станции масляного давления: 2,2

кВт, мощность двигателя с переменной скоростью:

0,37 кВт.

1

62

3P/105/PLS

Подъемный кран для разгрузки плит с наклонного

роликового конвейера, снабженный подъемными

щипцами.

1

63

.AG/MC/1000

Воздушный компрессор, оснащенный резервуаром

емкостью 500 литров. Выбросы воздуха: 1.000

литров/минута, мощность: 7,5 кВт

1

64

Вакуумный вибропресс/BL

/32

Вакуумный вибропресс для измерения плит 32x32 см, с насадками и оснащенный вакуумным насосом.

1

65

Электромагнитное просеивающее устройство,

оснащенное решеткой 300 мм. Диаметр решета от

0,045 до 8 мм

1

66

Micron HP-1000/0,005

Электронные весы с показателями делений 1.000 г и 0,005 г.

1

67

Micron EM-30K

Электронные весы с показателями делений 31.000 г и 0,005 г.

1

68

Гидрометр «ACQUA BOY», указывающий количество влаги в инертных материалах

1

69

Электронный термометр для твердых материалов и жидкостей

1

70

HAAKE Viscotester Vt-d

Измеритель вязкости типа «Brookfield»

1

71

Миксер, установленный на поддерживающей конструкции, оснащенный мобильным резервуаром, изготовленным из стальной пластины емкостью 10

литров и устройство для смешивания, оснащенное 1,5

кВт моторным преобразователем

1

1.2. Автоматическую линию для распиливания плит «Bretonstone» с инвентарным ном 00000228 в составе следующих комплектующих элементов:

№ п.п.

Номер модели

Описание

Кол-во

1

3P/55/PSL

ручной кран

1

2

AG/1RBM/14/L /30/1

роликовый конвейер для плиток

1

3

AG/1RMF/14/L /30/1/SL/RL

механичекий роликовый конвейер с приводом от трения,

1

4

AG/140/TC/6

непрерывная продольная пила для резки плит

1

5

AG/1RMF/14/L /30/1/RF/E

механический роликовый конвейер с приводом от трения

1

6

AG/140/TD/11

поперечная плита;

1

7

1RMFC/14/S/30

/1/G

механический роликовый конвейер с приводом от трения,

1

8

AG/DV/90/S/12 /06

отклонитель,

1

9

AG/RMC/90/06

/12

изогнутый конвейер

1

10

AG/1RMF/06/S /30/1/G

механический роликовый конвейер с приводом от трения,

1

11

AG/1RMF/06/S /40/1/G

механический роликовый конвейер с приводом от трения

1

12

AG/BC/60008

машина для снятия фасок Модель AG/BC/60008

1

13

RTM/09/35

автоматический поворотник плитки

1

14

XLAPS/06/04

чистящий/сушильный/уборочный модуль для плиток

1

 1.3. фильтрующую систему для очистки сточных вод, произведенную компанией «FILTEF SYSTEM», инвентарный номер 00000261 в составе следующих комплектующих элементов:

№ п/п

Описание согласно договорам купли-продажи Оборудования, отчетам об оценке Оборудования и разделительному балансу

Кол-во

1

Оцинкованный статический отстойник

Характеристики:

-диаметр - 2400мм

-высота цилиндра - 6 300 мм

-высота конуса - 3000 мм

-общая высота около - 11 060 мм

-производительность - 2500 л/мин в том числе:

2

Ручной кран Ду 100

2

Автоматический пневмоклапан

2

Труба для слива чистой воды

2

Труба для загрузки грязной воды

2

2

Погружной насос Характеристики: -мощность - 8.8 кВт -производительность - 1300+1300л/мин. -напор - 15м.

2

3

Станция   для   приготовления   и   автоматического   дозирования флокулянта в том числе:

3

Бак для приготовления флокулянта емкостью 500л с 075 кВт со смесителем

3

Автоматический дозирующий насос

3

4

Оцинкованная емкость для сброса шлама объемом 1500 литров, в

1

том числе:

электромеханический смеситель мощностью 0,75 кВт

1

Зонд для автоматического слива грязи из силоса

2

Зонд для автоматического цикла старт-стоп фильтропресса

2

5

Насос центрифуга для фильтропресса Характеристики: -давление 0-6 бар -производительность 0-4 мЗ/час

1

6

Фильтропресс автоматический с 8 плитами 500x500 в том числе:

1

Оцинкованная несущая рама

1

Плита 500x500 из полипропилена вместимостью 7 литров

8

Полотно для фильтрации

8

Манометр для контроля давления

1

Встряхиватель плит с мотором 0,75 кВт

1

Канал из нержавеющей стали для сбора воды

1

Зонд контроля конца цикла

1

Гидравлический      поршень      для      открытия      и      закрытия фильтрующего блока

1

Гидравлическая подстанция для работ поршня

1

Панель электрическая, изготовленная в соответствии с номерами СЕ и PLC и индикатором для сообщения об аварийных ситуациях и модем для технического обслуживания и контроля

1

1.4    шнековый  конвейер  для  обслуживания  заводов  для  производства  плит  «Bretonstone» инвентарный номер 00000262 в составе следующих комплектующих элементов:

№ п/п

Описание согласно договорам купли-продажи Оборудования и отчетам об оценке Оборудования

Кол-во

1

Шнеки для дозирования песка и порошка от цилидрических силосов {шнеки установлены на отверстии для подачи материала из силосов. Каждый   из   шнеков   оснащен   электродвигателем   и   контролируется инвертором. Каждый из шнеков имеет ручной клапан для соединения с силосом

20

2

Ленточный конвейер для дозирования песка из бункеров (Каждая лента имеет ручной клапан для соединения с силосом)

4

3

Электрический шкаф состоящий из:

-электрооборудования,       общего     разъединительного      выключателя,

трансформатора для контроля при слабом напряжении и инструментов

для контроля и работы вышеуказанного оборудования

-кабели и провода для подсоединения машин к электрическому шкафу

1

           1.5. емкость для насыпных материалов, инвентарный номер 00000260; 

           1.6. систему пылеудаления Бретон, инвентарный номер 00000258. (далее – оборудование).

Взыскать с ООО  "ПЛАЗА АКТИВ" в доход федерального бюджета  госпошлину в сумме 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Судья                                                                                          Ю. А. Фаньян