АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-16509/2021

11 апреля 2023 года

г. Челябинск

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Вишневская А.А., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Самохиной Р.А.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело исковому заявлению закрытого  акционерного общества машиностроительный завод «Метаб», ОГРН: 1027402541638,  к обществу с ограниченной ответственностью «Интер-Базис», ОГРН: 1067453048794,  об обязании устранить выявленные дефекты,  

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью  «АСК Урал», ОГРН: 11574530007425,  

при участии в судебном заседании (до перерыва) представителя от истца: Корн  О.М. – представителя, действующего на основании доверенности от 09.01.2023,  представлен диплом о наличии высшего юридического образования, личность  удостоверена водительским удостоверением,  

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Интер-Базис» устранить в  тридцатидневный срок с момента вступления в законную силу решения суда по делу   № А76-16509/2021 выявленные недостатки, указанные в акте осмотра от 14.09.2021  путем проведения лакокрасочных работ по устранению очаговой ржавчины, шагрени,  отслаивания, растрескивания по адресу г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6/2, а  именно:  

Цех 2 Правый ряд. Колонна КМ1-2 Внутренняя стенка колонны. Ширина 40мм. Высота 750мм. 

Итого: S=0,03 м2 (общая площадь колонны S=47.67M.2).  

Колонна КМ1-1  

Внутренняя стенка колонны.  1.Ширина 60мм. Высота 2300мм центр колонны.  

Итого: S=0,138 м2 

Внутренняя стенка колонны.  Итого: S=0.002 м2(общая площадь колонны S=47.67M2).  

Колонна КМ1-8 Внутренняя стенка колонны. 1.Ширина 200мм. Высота 3500.Центр колонны. Итого: S=0.7 м2 (общая площадь колонны S=47,56M2). 

2.Ширина 200мм. Высота 1000мм. Вверх колонны. Итого: S=0.2 м2 (общая площадь колонны S=47,56M2). 3.Очаговое отслоение ЛКП на швеллере 30. 

Колонна КМ1-4  

Внутренняя стенка колонны. 1.Ширина 40 мм. Высота 300мм. центр колонны. 

Итого: S=0.012 м2 (общая площадь колонны S=47,94M2).  2.Ширина 40мм. Высота 1000мм. вверх колонны.  

Итого: м=0.004 м2 (общая площадь колонны S=47,94 м2)  Швеллер 30 на внешней стороне по всей плоскости.  

Колонна КМ1-5  

Внутренняя стенка колонны. 

1.Ширина 40 мм. Высота 1500мм, центр колонны.  Итого: S = 0.0бм2(общая площадь колонны$=47.94м2).  

1.Ширина 40 мм. Высота 1700мм. Вверх колонны.  Итого: S = 0.068м2(общая площадь колонны S=47.94м2).  

1.Ширина 40 мм. Высота 1000мм. Низ колонны. Итого: S = 0,04м2 (общая площадь колонны S=47.94м2). Швеллер 30 по всей плоскости. 

Колона КМ1-1  

Внутренняя стенка колонны. 1.Ширина 10 мм. Высота 100мм. центр колонны. Итого: S =0.001 м2 (общая площадь колоны S=47.67м2). 2.Ширина 10мм. Высота 500мм. вверх колонны. 

Итого: S =0.005 м2 (общая площадь колонны S=47,67м2).  Внешняя стенка колонны.  

3.Ширина 25мм. Высота 100мм. (точечно). 

Итого: S =0.025 м2 (общая площадь колонны S=47,67м2).  

Средний ряд Колонна КМ1-1 1.Раскос, внутренняя полка, по краю угол 70. на расстоянии 800мм и ширина 20 мм. Итого: S =0.016 м2 (общая площадь колонны 47.67м2). 

Колонна КМ 1-9  

Наружная стенка колонны. Ширина 70мм. Высота 700 мм. 

Итого:5= 0.016м2 (общая площадь колонны S=49.19м2).  Внутренняя стенка колонны.  

1.Ширина 70 мм. Высота 300 мм. 

Итого: S = 0.021м2 (общая площадь колонны S=49.19м2)  Колонна КМ1-3  

1.Внутренняя стенка колонны. Ширина 30 мм. Высота 600 мм. Итого: S =0.018м2 (общая площадь колонны S =49.06м2). 

Колонна КМ1-7 Внешняя стенка колонны. 

Ширина 60 мм. Высота 1000 мм. вверх колонны.  

Итого: S =0.06 м2 (общая площадь колонны S =49.67м2).  Ширина 60 мм. Высота 1000 мм. центр колонны  

Итого: S =0.06 м2. (общая площадь колонны S =49.67м2).  Ширина 30 мм. Высота 500 мм. низ колонны.  

Итого: S =0.015 м2 (общая площадь колонны S=49.67м2).  

Колонна КМ1-10 Внутренняя стенка колонны. Ширина 10мм. Высота 250 мм. 

Итого: S =0.0025 м2 (общая площадь колонны S=49.19м2).  

Колонна К1-9 Внутренняя стенка колонны. Ширина 140 мм. Высота 4000 мм. 

Итого: S =0.56 м2 (общая площадь колонны S=49.19м2).  

Левый Ряд  

Колонна КМ1-1 1.Внутренняя стенка колонны. Ширина 40 мм. Высота 2350 мм. 

Итого: S =0.094 м2 (общая площадь колонны S=47.67м2).  2.Внешняя стенка колонны.  

Ширина 60 мм. Высота 4000 мм. 

Итого: S=0.24 м2 (общая площадь колонны S=47.67м2).  Ширина 30 мм. Высота 4000 мм. оборотной стороны.  

Итого: S =0.12 м2 (общая площадь колонны S=47.67м2).  

Колонна КМ1-2 1.Внешняя стенка колонны. Ширина 70 мм. Высота 4000 мм. 

Итого: S =0.28 м2 (общая площадь колонны S=47.67м2).  Ширина 60 мм. Высота 4000 мм. оборотной стороны.  

Итого: S=0.24 м2 (общая площадь колонны S=47.67м2).  

Колонна КМ1-8 1.Внутренняя стенка колонны. Ширина 30 мм. Высота 2300 мм. центр колонны. 

Итого: S=0.069 м2 (общая площадь колонны S=47.56м2).  Ширина 70 мм. Высота 500 мм. низ колонны.  

Итого: S =0.035 м2.(общая площадь колонны S=47.56 м2).  

Колонна КМ1-5  

1.Внутренняя стенка колонны. Ширина 50 мм. Высота 2500 мм 

Итого: S =0.125 м2 (общая площадь колонны S=47.94м2).  Ширина 130 мм. Высота 2000 мм.  

Итого: S =0.026 м2 (общая площадь колонны S=47.94м2).  2.Раскосе уголка L70мм. внутренняя сторона.  

Ширина 70 мм. Длина 1100 мм. 

Итого: S =0.077 м2 (общая площадь колонны S=47.94м2)  

Колонна КМ1-1  

1.Внешняя стенка колонны. 

Ширина 60 мм. Высота 3000 мм. центр колонны.  Итого: S=0.018M2 (общая площадь колонны S=47.67м2)  

Ширина 20 мм. Высота 2000 мм. вверх колонны.  Итого: S =0.04м2 (общая площадь колонны S=47.67м2).  

Колонна КМ1-2  

1.Внутренняя стенка колонны. Ширина 60 мм. Высота 2300 мм. вверх колонны. 

Итого: S =0.138 м2 (общая площадь колонны S=47.67м2).  Ширина 30 мм. Высота 2300 мм центр колонны.  

Итого: S =0.069 м2 (общая площадь колонны S=47.67м2).  

Цех1 Колонна КМ1-2 Внутренняя стенка колонны. Швеллер 16. 1.Ширина 20 мм. Высота 2000 мм. Итого: S =0.04 м2 (общая площадь колонны S =39.5 м2) 

Лестничный марш. 1.Раскос укоса площадки по внутренней стороне. 2.Л1-2 швеллер 16 и лестничный косоур. 

Колонна КМ1-9  

1.Внутренняя стенка колонны.  Ширина 30мм. Высота 700мм.  Итого: S =0.021 м2 (общая площадь колонны S=49.19м2).  

Колонна КМ1-1 1.Внутренняя стенка колонны. Ширина 30 мм. Высота 2000 мм. Итого: S=0.06 м2 (общая площадь колонны S=39.58м2). Первый ряд справа. 

Колонна КМ1-5  

Внутренняя стенка колонны. 1.Ширина 20 мм. центр колонны Высота 1000 мм. центр колонны. 

Итого: S=0.02 м2 (общая площадь колонны S=40.09м2).  3.Ширина 30 мм. вверх колоны. Высота 2000 мм. вверх колонны.  

Итого: S=0.06 м2 (общая площадь колонны S=40.09м2).  

Колонна КМ1-4 1.Швеллер 30 распорка колонны на наружной стороне. 

Колона КМ1-8  

1.Наружная стенка колонны: Ширина 20мм. Высота 1500 мм. 

Итого: S =0.03 м2 (общая площадь колонны5=39.48м2).  2.Наружная стенка колонны: Ширина 330мм. Высота 3500 мм.  

Итого: S=1.155 м2 (общая площадь колоны S=39.48м2)  Швеллер 30 по всей плоскости с вешней стороны.  

Колонна КМ1-1 Внутренняя стенка колонны: Ширина 350 мм. Высота 4500 мм. 

Итого: S =1.575 м2 (общая площадь колонны S=39.58м2).  

Колонна КМ1-2 1.Внутренняя стенка колонны. Ширина 30 мм. Высота 1000 мм. 

Итого: S =0.03 м2 (общая площадь колонны S=39.58м2).  Внутренняя стенка колонны:  

Ширина 30 мм. Высота 2000 мм. 

Итого: S=0.06 м2 (общая площадь колонны S=39.58м2).  

Средний ряд 1 очередь. Колонна КМ1-6 1.Швеллер 30 по всей плоскости с наружной стороны. 2.Оголовок с внутренней стороны Ширина 300 мм. Высота 800 мм. 

Итого: S =0.24 м2 (общая площадь колонны S=49.67м2).  

Колонна КМ1-7  

30 швеллер по все плоскости с наружной стороны 

300мм х 1000 мм.  Итого: S =0.3 м2.(общая площадь колонны S=49.67м2).  

30 швеллера по все плоскости с наружной стороны 

300мм х 1000 мм.  Итого: S=0.3м2 (общая площадь колонны S=49.06м2)  

Колонна КМ1-9 Очаговая ржавчина оголовка. 

Колонна КМ1-1 1.30 швеллер по всей плоскости с наружной стороны 300мм х 1000 мм. 

Итого: S=0.03 м2.(общая площадь колонны S= 39.58м2).  2.Уголок 70 мм х 1600 мм. внутренняя сторона.  

Итого: S =0.112 м2 (общая площадь колонны S=39.58м2).  

Подкрановая балка – 24 шт. общая площадь - 460м2, 400м2. 

В удовлетворении остальной части требований – отказать.  

Взыскать с ответчика – общества с ограниченной ответственностью «Интер- Базис» в пользу истца – закрытого акционерного общества машиностроительный завод  «Метаб» судебные расходы по оплате судебной экспертизы в размере 90 000 руб., а  также судебные расходы на оплату государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Взыскать с истца – закрытого акционерного общества машиностроительный  завод «Метаб» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  6 000 руб.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не  изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180 АПК РФ).  

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со  дня его принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд  Челябинской области.  

Судья А.А. Вишневская 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах  рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  http://18aas.arbitr.ru.