АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-25834/2022 

г. Нижний Новгород 05 июня 2024 года 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Годухина Артема Евгеньевича (шифр  дела 59-685), при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сосиной А.В.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью "УСК Орион" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), Нижегородская область,  город Выкса,  

к ответчику: индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН:  

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>), город Нижний Новгород,  

при участии в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно  предмета спора общество с ограниченной ответственностью "Вариант-проект" (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>; 602267, 

<

...>),  

об обязании подрядчика устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН: 

<

***>,  ОГРНИП: 

<

***>), город Нижний Новгород, в течение одного месяца с момента вступления  в законную силу судебного акта устранить недостатки выполненных в доме № 13/3 (расположенного в  Нижегородской области, город Выкса) работ, а именно:  

1. На 1-ом, 2-ом и 3-ем этажах вертикальные трещины в зоне примыкания межквартирной  перегородки к стене лестничной клетки в осях Д/28., зачеканив цементно-песчаным раствором  раствором Ml00, предварительно выполнив расшивку трещин на глубину не менее 50 мм с каждой  стороны, а также выполнить усиление участков стен у указанной оси путем установки в растворные  швы кладки армирования путем установки спиральных анкеров RSA.  

2. Трещины у опор перемычек над дверными проемами во внутренних несущих кирпичных  стенах в осях К/14-21, К/26-28, В-Л/29 на всех этажах здания, зачеканив цементно-песчаным раствором  раствором Ml00, предварительно выполнив расшивку трещин на глубину не менее 50 мм с каждой  стороны, а также выполнить усиление участков стен у указанной оси путем установки в растворные  швы кладки армирования путем установки спиральных анкеров RSA, и организовать работы по  установке контрольных маяков на отремонтированных трещинах, имеющихся в блочной кладке  перегородки, расположенной в осях, с последующим ведение наблюдения за маяками.  

3. Вертикальные трещины в стенах лестничных клеток в осях Е-К/18, Е-К/19 и Д/25-28 на  участках стыковки дымовентиляционных каналов с кладкой стен на всех этажах, зачеканив цементно-песчаным раствором раствором М100, предварительно выполнив расшивку трещин на глубину не  менее 50 мм с каждой стороны, а также выполнить усиление участков стен у указанной оси путем  установки в растворные швы кладки армирования путем установки спиральных анкеров RSA, и  организовать работы по установке контрольных маяков на отремонтированных трещинах, имеющихся  в блочной кладке перегородки, расположенной в осях, с последующим ведение наблюдения за  маяками.  

4.Трещины в кирпичной кладке стен лестничных клеток под опорами балок перекрытий в осях  К/17 и К/18 на всех этажах, зачеканив цементно-песчаным раствором раствором Ml 00, предварительно  выполнив расшивку трещин на глубину не менее 50 мм с каждой стороны, а также выполнить усиление  путем обжатия данных участков стен стальными обоймами  

5. Горизонтальные и вертикальные трещины в межквартирной перегородке, выполненной в виде  блочной кладки, в осях Л/15-20. Трещины в перегородках на всех этажах., зачеканив цементно-песчаным раствором раствором Ml00, предварительно выполнив расшивку трещин на глубину не  менее 50 мм с каждой стороны, организовать работы по установке контрольных маяков на  отремонтированных трещинах, имеющихся в блочной кладке перегородки, расположенной в осях Л/15- 20, с последующим ведение наблюдения за маяками  

6. Диагональные трещины (1-ый этаж в осях Л-П/16-19, 3-ий этаж В-Г/25-29), зачеканив  цементно-песчаным раствором раствором Ml00, предварительно выполнив расшивку трещин на  глубину не менее 50 мм с каждой стороны, организовать работы по установке контрольных маяков на  отремонтированных трещинах, имеющихся в блочной кладке перегородки, расположенной в осях , с  последующим ведение наблюдения за маяками  

7. Трещины в примыканиях несущих и самонесущих стен и перегородок в осях К/15,К/29,  зачеканив цементно-песчаным раствором раствором Ml00, предварительно выполнив расшивку трещин  на глубину не менее 50 мм с каждой стороны, а также выполнить усиление участков стен у указанной  оси путем установки в растворные швы кладки армирования путем установки спиральных анкеров  RSA, и организовать работы по установке контрольных маяков на отремонтированных трещинах,  имеющихся в блочной кладке перегородки, расположенной в осях, с последующим ведение  наблюдения за маяками.  

8.Трещины в кирпичной кладке внутренних стен под частью опор лестничных площадок,  зачеканив цементно-песчаным раствором раствором Ml00, предварительно выполнив расшивку трещин  на глубину не менее 50 мм с каждой стороны, а также выполнить усиление путем обжатия данных  участков стен стальными обоймами.  

9.Трещины в наружных стенах в осях Е/17-18 и Д-Ж/27 (в лестничных клетках) под оконными  проемами и у перемычек над оконными проемами на всех этажа, зачеканив цементно-песчаным  раствором раствором Ml00, предварительно выполнив расшивку трещин на глубину не менее 50 мм с  каждой стороны, организовать работы по установке контрольных маяков на отремонтированных  трещинах, имеющихся в блочной кладке перегородки, расположенной в осях , с последующим ведение  наблюдения за маяками  

10.Трещины в стяжке пола и в швах между плитами перекрытий, а также в опорной зоне плит в  осях К-Л/15-20, зачеканив цементно-песчаным раствором раствором Ml00, предварительно выполнив  расшивку трещин на глубину не менее 50 мм с каждой стороны, организовать работы по установке  контрольных маяков на отремонтированных трещинах, имеющихся в блочной кладке перегородки,  расположенной в осях , с последующим ведение наблюдения за маяками.  

11. Горизонтальные и вертикальные трещины на поверхности стен и перегородок жилых  помещений № 14, № 18, зачеканив цементно-песчаным раствором раствором Ml00, предварительно  выполнив расшивку трещин на глубину не менее 50 мм с каждой стороны, а также восстановить  отделку (косметический ремонт) жилых помещений.  

12. Вертикальные и горизонтальные трещины на поверхности стен и перегородок жилых  помещений № 32 № 33, (оси И29-30, оси 

<

...>).  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН:  

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>), город Нижний Новгород, в пользу общества с  ограниченной ответственностью "УСК Орион" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),  

<

...> 000 руб. расходов по государственной пошлине и 270 000 руб.  00 коп. расходов по оплате судебной экспертизы.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "УСК Орион" (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>), Нижегородская область, город Выкса, из федерального бюджета 2 480 руб. 00 коп.  госпошлины, уплаченной по платежному поручению № 1206 от 23.08.2022.  

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия,  если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента  принятия решения.  

 Судья А.Е. Годухин