5/2020-122908(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-6603/2020

г. Владивосток

07 октября 2020 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Плехановой Н.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску администрации  Лесозаводского городского округа (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, дата государственной регистрации: 19.12.1997, адрес:  692042, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Группа компаний "ТриО"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной  регистрации: 07.11.2012, адрес: 692519, 

<

...>)  

об обязании устранить дефекты выполненных работ, взыскании 240 000  рублей,  

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Группа  Компаний ТриО» в течение 90 дней с даты вступления настоящего  решения в законную силу безвозмездно для устранения дефектов  выполненных строительно-монтажных работ при строительстве двух  малоэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу:  

Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Кирова, 2А; Приморский край, г.  Лесозаводск, ул. Кирова, 2Б, выполнить следующие работы:  

1. По многоквартирному дому 2А по ул. Кирова в г. Лесозаводске: 

 - произвести ремонт кровельного покрытия, а именно разборку  покрытий кровель: из рулонных материалов - 744 м2; демонтаж  выравнивающих цементно-песчаных стяжек -744м2; разборку  горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи  отбойных молотков, бетон марки: 100 - 7,44 мЗ; утепление покрытий  плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике - 744 м2;  устройство выравнивающих стяжек: пенобетонных толщиной 50-150 мм -  744 м2; огрунтовку оснований из бетона или раствора под  водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной - 744  м2; устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: Бикрост744 м2; устройство стяжек цементно-песчаных толщиной 50мм - 744 м2;  армирование подстилающих слоев, устройство молниеприемной сетки6,60672 т; огрунтовку оснований из бетона или раствора под  водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной - 744  м2; устройство кровель плоских из направляемых материалов: в три слоя -  744 м2; устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков - 87,78 м; смену  колпаков на дымовых и вентиляционных трубах - 54 канала; смену  обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без отделки  боковых стенок) шириной: до 1 м -12 м; ремонт кирпичных стен  вентиляционных каналов - 6 каналов; ремонт штукатурки вентиляционных  каналов - 32,2 м2; устройство прижимной рейки - 4,42 м2; ограждение  кровель перилами - 148 м; прочистка вентиляционных шахт - 564 м;  устройство герметизации примыкающих горизонтальных краев  стеклоизола вентиляционных шахт, места сопряжения пристройки и  реконструируемого здания - 87,78 м;  

 - произвести ремонт отопительной системы, а именно демонтаж  внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из  полипропиленовых труб: 50мм - 145 м; прокладку внутренних  трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:  63мм - 145 м; установку терморегулирующих клапанов «Danfoss» на  радиаторах - 168 шт; изоляцию изделиями из вспененного каучука  

трубками трубопроводов - 501 м; настройку регулирующих устройств -2  шт;  

- произвести пробивку вентиляционных отверстий в подвале - 0,144 мЗ,  штукатурку откосов вентиляционных отверстий в подвале - 1,92 м2;  

- произвести ремонт поверхности потолка, а именно покрытие  поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков613 м2; окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей  потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой  старой краски до 35% - 613 м2;  

- произвести ремонт поверхности стен, а именно смену обоев: улучшенных  - 1371,06 м2;  

- произвести ремонт фасада здания, а именно ремонт штукатурки фасадов  сухой растворной смесью (типа «Бетонит») - 592 м2; устройство основания  под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:  стен и перегородок - 292 м2; шпатлевку ранее окрашенных фасадов под  окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек -1321,34м2;  огрунтовку ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми  красками: простых с люлек - 1321,34 м2; окраску перхлорвиниловыми  красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с  люлек - 1321,34 м2; монтаж металлического короба по нижнему краю  фасада здания - 80 м; герметизацию стыка металлического короба по  нижнему краю фасада здания - 296 м; ремонт отмостки: бетонной  толщиной 15 см - 35 м2; ремонт и восстановление герметизации коробок  окон мастикой: герметизирующей нетвердеющей - 818,84 м; смену отливов  (для герметизации шва окна) -202,61 м;  

- произвести ремонт поверхности покрытия пола мест общего пользования  (пол в подъезде), а именно устройство покрытий из плит керамогранитных  размером: 40x40 см - 104,16 м2;  

 2. По многоквартирному дому 2Б по ул. Кирова в г. Лесозаводске: 

- произвести ремонт кровельного покрытия, а именно разборку покрытий  кровель - 732 м2; демонтаж выравнивающих цементно-песчаных стяжек732 м2; разборку горизонтальных поверхностей бетонных конструкций  при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 -51,24 мЗ; утепление  покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике  

- 732 м2; устройство выравнивающих стяжек: пенобетонных толщиной 50150 мм - 732 м2; огрунтовку оснований из бетона или раствора под  водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной - 732  м2; устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: Бикрост732 м2; устройство стяжек цементно-песчаных толщиной 50мм - 732м2;  армирование подстилающих слоев, устройство молниеприемной сетки6,50016 т; огрунтовку оснований из бетона или раствора под  водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной - 732  м2; устройство кровель плоских из направляемых материалов: в три слоя -  732 м2; устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков - 88,4 м; смену  колпаков на дымовых и вентиляционных трубах - 17 шт; смену обделок из  листовой стали (брандмауэров и парапетов без отделки боковых стенок)  шириной: до 1 м - 12 м; ремонт кирпичных стен вентиляционных каналов6 каналов; ремонт штукатурки вентиляционных каналов - 32,2 м2;  устройство прижимной рейки - 4,42 м2; ограждение кровель перилами146 м; прочистка вентиляционных шахт - 672 м; устройство герметизации  примыкающих горизонтальных краев стеклоизола вентиляционных шахт,  места сопряжения пристройки и реконструируемого здания - 87,78 м;  крепление пожарной лестницы на кровле - 4 шт;  

- произвести ремонт отопительной системы, а именно установку вентилей,  задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на  трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25мм - 168 шт; замену  трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из  многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе  отопления диаметром до 25мм - 108 м; замену трубопроводов отопления из  стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных  труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15мм - 108 м;  прокладку трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых  труб наружным диаметром: 32 мм - 200 м; прокладку трубопроводов  водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром:  40 мм - 50 м; смену отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в  построечных условиях диаметром: до 50 мм - 100 м; смену отдельных  участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях  диаметром: до 80 мм - 135 м; изоляцию изделиями из вспененного каучука,  

вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм  трубками - 285 м; пробивку отверстий в кирпичных стенах для  водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич - 30 шт;  пробивку в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий  площадью: до 500 см2 -15 шт; настройку регулирующих устройств - 2 шт;  

- произвести пробивку вентиляционных отверстий в подвале - 2,46235 мЗ,  штукатурку откосов вентиляционных отверстий в подвале - 17,908 м2;  

- произвести ремонт поверхности потолка, а именно покрытие  поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков732 м2; окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей  потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой  старой краски до 35% - 732 м2;  

- произвести ремонт поверхности стен, а именно смену обоев: улучшенных  - 721,94 м2 и улучшенных виниловых - 322,62 м2;  

- произвести ремонт фасада здания, а именно ремонт штукатурки фасадов  сухой растворной смесью (типа «Бетонит») - 592 м2; устройство основания  под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:  стен и перегородок - 292 м2; шпатлевку ранее окрашенных фасадов под  окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек- 1308,10м2;  огрунтовку ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми  красками: простых с люлек - 1308,10 м2; окраску перхлорвиниловыми  красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с  люлек - 1308,10 м2; монтаж металлического короба по нижнему краю  фасада здания - 42 м; герметизацию стыка металлического короба по  нижнему краю фасада здания - 292 м; ремонт отмостки: бетонной  толщиной 15 см - 7,5 м2; ремонт и восстановление герметизации коробок  окон мастикой: герметизирующей нетвердеющей - 1244,2 м; смену отливов  (для герметизации шва окна) -283,5 м;  

- произвести ремонт поверхности покрытия пола мест общего пользования  (пол в подъезде), а именно устройство покрытий из плит керамогранитных  размером: 40x40 см - 272,98 м2.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Группа  Компаний «ТриО» в пользу Администрации Лесозаводского городского  округа 240 000 рублей убытков.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Группа  Компаний «ТриО» в доход федерального бюджета 13 800 рублей  государственной пошлины по иску.  

Исполнительный лист выдается только по заявлению взыскателя  после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд  Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый  арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу.  

Судья Плеханова Н.А. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.08.2020 2:14:35

 Кому выдана Плеханова Наталья Александровна