АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www. altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А03-13818/2017

г. Барнаул

22 августа 2018 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Закакуева И.Н., при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению Министерства природных ресурсов и  экологии Алтайского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Барнаул  

к обществу с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Май" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>), с. Сидоровка Романовского района Алтайского края  

с привлечение к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований на предмет спора Администрации Романовского района  Алтайского края, с. Романово Романовского района Алтайского края,   

об взыскании ответчика возместить вред в натуре, при участии в заседании представителей сторон: от истца – ФИО2 по доверенности от 10.01.2018, от ответчика – не явился извещен; от третьего лица – не явился извещен, 

Руководствуясь статьями 101, 106, 110, 112, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского  края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Барнаул удовлетворить и обязать  общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Май" (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>), с. Сидоровка Романовского района Алтайского края в месячный  срок со дня вступления решения суда в законную силу изготовить и осуществить монтаж  (установку) трассового модуля в квартале № 8, выделе № 42 Селиверстовского  

участкового лесничества Волчихинского лесничества Алтайского края (в районе  с.Сидоровка Романовского района Алтайского края 153 км автодороги Алейск-Родино- Кулунда) в точке координат N 52°33.492 Е 080°43.913, отвечающий характеристикам,  обозначенным в государственном контракте № 10/2974 на выполнение работ по охране  лесов на лесных участках лесничеств Алтайского края на 2010 год от 01.11.2010, в  рабочем проекте «Рекламный щит в черте города Новоалтайск», разработанном открытым  акционерным обществом «АЛТАЙАГРОПРОЕКТ» по заказу общества с ограниченной  ответственностью «Салют» в 2005 году, передать трассовый модуль по акту приема- передач выполненных работ Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского  края.  

Трассовый модуль должен представлять собой металлическую конструкцию,  состоящую из фундамента, стойки высотой 7000 мм и одеваемой на нее до верхней части  металлической рамы с двухсторонним информационным полем размером 3x6 м. Все  металлические элементы трассового модуля должны быть выполнены из стали марки С  245.  

Для монтажа (крепления) трассового модуля требуется выполнить подготовку из  бетона кл.В7,5 до коренного грунта, с монтажом в него анкера М 24 в количестве 4 штук с  массой каждого 7,7 кг; арматурной сетки 10АIII-180/10АIII-180 размером 2520х1480 мм в  количестве 1 штуки массой 26,82 кг. Арматурную сетку варить контактной точечной  сваркой в соответствии с ГОСТ 14098-83, контроль осуществлять по ГОСТ 10922-80.  Фундамент монолитный, выполняется из бетона на сульфатостойком портландцементе.  Основанием для фундамента является грунт естественного залегания. Опирание  фундамента на растительный слой не допускается.  

Расход материала на металлическую раму: уголок 50х5 – 98,0 п.м., 398, 0 кг; уголок  100х10 – 0,84 п.м., 12,7 кг; лист t = 6 мм – 23,0 кг.  

Расход металла на базу опоры: лист 20х540х1200 – 101,7 кг; лист 20х190х1200 –  71,6 кг.; лист t = 10 – 66,8 кг, швеллер № 16 (37,2 п.м.) – 528,24 кг. Общий расход металла  – 768,34 кг. Оголовок стойки трассового модуля после установки обетонировать бетоном  кл.В15.  

Трассовый модуль должен выдерживать нормативное давление ветра 38 кг/м², вес  снегового покрова с расчетным значением 2,4 Кпа, зимнюю температуру наружного  воздуха с расчетным показателем 39°С. Сварку металлоконструкций производить  электродами Э42А. Сварные швы по ГОСТ 5264-84. Защитное покрытие металлических  элементов выполнить по очищенной поверхности эмалью типа ПФ 115 ГОСТ 6465-75 за  

два раза по слою грунтовки типа ГФ 021. Уровень низа рамы трассового модуля должен  располагаться на высоте 4, 00 м от уровня земли.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Май" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>), с. Сидоровка Романовского района Алтайского края в  доход федерального бюджета Российской Федерации 6 000 руб. государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд,  г.Томск в месячный срок со дня его принятия.  

Судья И.Н. Закакуев