Арбитражный суд Липецкой области пл. Петра Великого д.7, г. Липецк, 398019 http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А36-5476/2019

г. Липецк

26 сентября 2019 года

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Крылова А.Г.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Свищевой С.А.  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

администрации сельского поселения Большеполянский сельсовет Тербунского  

муниципального района Липецкой области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 399554  

Липецкая область, Тербунский район, с.Большая поляна, ул.Почтовая, д.56) 

к обществу с ограниченной ответственности «Стимул групп» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, 398016, 

<

...>) 

об устранении недостатков выполненных работ, 

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1, доверенность № 137 от 17.07.2019,  от ответчика: представитель не явился.  

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственности «Стимул групп» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 30 дней с даты вступления решения в законную  

силу устранить недостатки работ, указанные в дефектном акте от 30.08.2019, по  

муниципальному контракту № 014630000151700000-0130675-02, в помещениях объекта  

«Строительство сельского дома культуры на 100 мест в с.Большая Поляна Тербунского  

района Липецкой области» а именно: 

1. Протекание кровли в осях 3,3/1-Б над актовым залом;  2. Замокание внутренних и наружных стен в осях 3,3/1-Б в актовом зале;  

3. Замокание одной потолочной плиты ARMSTRONG размером 0,6м/0,6м в гардеробе;  4. Течь в системе водоснабжения калорифера в гардеробе;  

5. Неисправности систем оповещения, пожарной сигнализации, видеонаблюдения во  

всех местах установки; 

6. Вертикальные и горизонтальная трещины на поверхности стен в актовом зале:  

6.1. Вертикальная трещина в месте примыкания стены по оси Б и стены по оси 3/1  

шириной раскрытия до 2 мм (длина трещины 2,9 м); 

6.2. Вертикальная трещина на стене по оси Б между осями 3 и 3/1 шириной раскрытия  

до 2 мм (длина трещины 1,92 м); 

6.3. Горизонтальная трещина на стене по оси Б между осями 3 и 3/1 шириной  

раскрытия до 2 мм (длина трещины 1,6 м); 7. Установить часть пластикового напольного плинтуса: 7.1. В актовом зале по осям В и 3/1 общей протяженностью 1,66м, 7.2. В артистической на дверном откосе (слева при входе) по длине 0,35 м; 8. Смонтировать стальной регистр отопления в электрощитовой; 

9. Установить источник бесперебойного питания в электрощитовой;  

10. Смещение и деформацию потолочных плит ARMSTRONG 0,6м/0,6м, смещение  

светильников: 

10.1. В тамбуре - смещение 1,3 плиты справа от входа (не установлены в места  

установки), смещение светильника; 

10.2. В электрощитовой - деформация 0,5 плиты над входом, смещение первого от  

входа светильника; 10.3. В читальном зале - смещение 2 плит в двух противоположных от входа углах; 

11. Неровности поверхности и неоднородность прокрашивания на всех стенах на  

площади 24,7м2 в электрощитовой, оштукатурить дверные откосы в электрощитовой; 

12. Отслоение штукатурного слоя, загрязнения (после проведения работ): 

12.1. В топочной — точечные отслоения штукатурного слоя, загрязнения по всей  

поверхности стен, загрязнение потолка в местах проведения сварочных работ, загрязнения  

плиточного покрытия пола на площади 1,5 м2; 

12.2. В техническом помещении - точечные отслоения штукатурного слоя, загрязнения  

по всей поверхности стен, точечные отслоения поверхности потолочного покрытия по всей  

площади потолка; 

13. Заштукатурить крепления входной двери в техническом помещении;  

14. Установить в соответствии с проектной документацией двери с противопожарными  

свойствами в электрощитовой и читальном зале; 

15. Восстановить отклеившийся пластиковый дверной наличник по длине 11,4  

погонных метров в коридоре; 16. Восстановить дверную ручку в сан. узле для посетителей; 17. Устранить люфт дверных ручек во всех помещениях; 

18. Закрепить фурнитуру поручней для инвалидов в сан. узле для инвалидов;  19. Установить сантехнику для инвалидов в сан. узле для инвалидов;  

20. Устранить колебание поручней входных групп № 1,2,3,4 и пандуса при опирании на  

них; 

21. Восстановить отклеившийся пластиковый уголок оконного откоса на длине 1  

погонный метр в верхней части окна в сан. узле для инвалидов, устранить следы монтажной  

пены в сан. узле для инвалидов; 

22. Заделать щель (Длина/Ширина, м) 1/0,03 по ширине окна под подоконной доской в  

сан. узле для инвалидов; 

23. Заделать монтажные швы по всему периметру витража тамбура входа № 1;  24. Устранить деформацию порогов тамбура входа № 1 при нагрузке на них;  

25. Устранить заклинивание двери (при её открывании/закрывании) о верхнюю часть  

пластиковой рамы в тамбуре входа № 1; 

26. Устранить неплотность стыков составных частей металлического нащельника на  

фасаде по периметру здания; 

27. Смонтировать водосточную систему с козырька крыльца входа № 1;  

28. Заделать уплотняющей прокладкой и герметиком в соответствии с проектом  

деформационные швы по периметру здания; 

29. Выполнить в топочной систему отопления в соответствии с проектной  

документацией; 30. Устранить неисправность запорной арматуры в топочной; 

31. Восстановить герметичность мест соединения труб системы водопровода в районе  

присоединения пожарного водопровода в топочной; 

32. Устранить неисправность потолочного светильника справа от входа в топочной;  

33. Восстановить отсутствующие участки общей длиной 8,6 м водосточного желоба  

кровли по периметру здания; 

34. Восстановить отслоившийся штукатурный слой на торцах ступеней, подпорных  

стен на площади: - вход № 4 - 2,32 м2, - вход № 3 - 1,75 м , -вход № 2-3,05 м2, - вход № 1 - 2,27 м2, - пандус - 11,95 м2; 

35. Устранить сколы и трещины плитки (размер плитки 300*300мм) на ступенях  

входных групп: - вход № 4 — 6 шт., - вход № 3 — 4 шт.; 

36. Установить указанное в проекте алюминиевое реечное потолочное покрытие  

вместо ARMSTRONG в сан. узлах; 

37. Обеспечить функционирование системы пожаротушения в техническом  

помещении; 

38. Заделать места входов инженерных коммуникаций в стены по периметру здания;  39. Смонтировать металлическую лестницу на чердак в читальном зале;  

40. Установить 1/3 плитки на стене сан. узла (помещение № 16 лист 7 тома 3 340-16- 

АР) справа от входа над канализационной трубой. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственности «Стимул групп» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину  

в сумме 6000 руб. Исполнительные листы выдать после вступления решения суда в законную силу. 

Решение суда может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный  

суд, расположенный в г. Воронеже, через Арбитражный суд Липецкой области в месячный  

срок со дня принятия. 

Дата изготовления решения суда в полном объеме считается датой принятия решения.  

Судья Крылов А.Г.