Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

город Пермь 

28.06.2024 года Дело № А50-8382/24  

Резолютивная часть решения объявлена 26.06.2024 года. Полный текст решения изготовлен 28.06.2024 года. 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Ивановой Ю.А. при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шустовой К.А.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Кыласовское» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, 617433, Пермский край, 

<

...> Д.55)  

к ответчику: Управлению имущественных и земельных отношений  администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, 617470, Пермский край, м.о. Кунгурский, 

<

...>)  

о признании права собственности на имущество, 

третьи лица: 1) Управление федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю (614990, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),  

2) Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  Администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (617470,  

<

...>),  

при участии: 

от истца: ФИО1 по доверенности от 04.10.2023, предъявлен  паспорт, диплом;  

от ответчика, третьих лиц: не явились, извещены; 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Кыласовское» (далее - истец)  обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к  Управлению имущественных и земельных отношений администрации  Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее - ответчик) о  признании права собственности на недвижимое имущество:  

- сеть водопровода в д. Чувирята Кунгурского района Пермского края,  протяженностью 3 000 м, год постройки 1967  

- сеть водопровода в д. Кочебахтино Кунгурского района Пермского края,  протяженностью 3 500 м, год постройки 1960  

- насосная станция с башней Ражневского в д. Чувирята Кунгурского  района Пермского края, площадь 20,1 кв.м., год постройки 1967  

- насосная станция с башней Ражневского в д. Кочебахтино Кунгурского  района Пермского края, площадь 20,6 кв.м., год постройки 1960.  

В ходе рассмотрения дела, к участию в деле в качестве третьих лиц, не  заявляющих самостоятельных требования относительно предмета спора, в  порядке ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  (далее – АПК РФ), привлечены: Управление федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю,  Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  Администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.  

 В судебном заседании истцом заявлено ходатайство об уточнении исковых  требований в порядке ст. 49 АПК РФ, просит суд признать право собственности  ООО «Кыласовское» на следующие объекты недвижимого имущества:  

1) сеть водопровода в д. Чувирята Кунгурского района Пермского края,  протяженностью 2 551 м, год постройки 1967, с координатами характерных  точек контуров объекта недвижимого имущества согласно техническому плану  сооружения от 25.06.2024:  

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости  

Система координат МСК-59, зона 2 Зона N 2  

Номер  контура  

Тип 

контура  

Номера  

характерных 

точек  

контура  

Метод  определения  

координат  

Координаты, м 

R,  м  

Формулы,  

примененные  

для расчета 

средней  квадратической  

погрешности  определения  

координат  

характерных  точек контура  

(Mt), м  

Средняя  квадрати- 

ческая  

погрешность  определения  

координат  

характерных  

точек  контура  

(Mt), м  

Глубина, 

высота,  

м 

X 

Y 

H1 

H2  

1 

подземный  

1 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

469171.79  

2265815.52  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

2 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

469116.85  

2265808.51  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

3 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

469107.45  

2265810.58  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

4 

Метод  спутниковых  геодезических  

469103.76  

2265809.19  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  

[mi^2 ] ) = ±  √([0,09^2 ]+  

0.10 

- 

- 

измерений  (определений)  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

1 

подземный  

5 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

469068.51  

2265828.19  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

6 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

469051.08  

2265842.16  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

7 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

469028.30  

2265861.10  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

8 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468956.96  

2265736.61  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

9 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468933.16  

2265741.51  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

10 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468924.92  

2265745.45  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

11 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468834.87  

2265760.85  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

12 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468818.41  

2265736.63  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

13 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468763.76  

2265665.49  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

14 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468743.24  

2265638.42  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

15 

Метод  спутниковых  

468688.41  

2265601.63  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+ 

[mi^2 ] ) = ±  

0.10 

- 

- 

геодезических  

измерений  

(определений)  

√([0,09^2 ]+  [0,05^2 ] ) = ±0,1  

1 

подземный  

16 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468652.15  

2265590.39  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

17 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468596.99  

2265579.49  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

18 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468479.07  

2265595.15  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

19 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468439.75  

2265600.45  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

20 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468418.50  

2265609.33  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

21 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.30  

2265647.51  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

22 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468347.28  

2265581.96  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

23 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468309.31  

2265511.52  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

24 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468275.91  

2265465.20  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

25 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468211.36  

2265432.64  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

26 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468049.31  

2265374.64  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

27 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468019.91  

2265372.72  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

28 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467965.86  

2265401.63  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

29 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467930.93  

2265435.68  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

30 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467870.50  

2265529.29  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

31 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467814.38  

2265620.86  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

32 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467778.44  

2265652.29  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

33 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467750.57  

2265677.71  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

34 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467734.09  

2265694.95  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

35 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467692.78  

2265766.01  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

36 

Метод  спутниковых  

геодезических 

измерений  

467681.36  

2265787.47  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

(определений)  

1 

подземный  

37 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467645.29  

2265853.97  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

38 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467634.98  

2265873.02  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

39 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467630.58  

2265888.08  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

2 

подземный  

40 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

469116.85  

2265808.51  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

2 

подземный  

41 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

469122.08  

2265816.35  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

42 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468834.87  

2265760.85  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

43 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468837.30  

2265839.29  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

44 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468798.74  

2265875.36  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

45 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468784.48  

2265885.82  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

46 

Метод  спутниковых  

геодезических 

измерений  

468732.77  

2265942.02  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

(определений)  

3 

подземный  

47 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468723.46  

2265937.04  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

48 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468691.04  

2265925.96  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

49 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468648.01  

2265916.34  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

50 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468633.76  

2265916.60  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

51 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468593.55  

2265922.98  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

52 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468577.58  

2265937.72  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

53 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468560.79  

2265962.42  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

2) насосная станция в д. Чувирята Кунгурского района Пермского края,  площадь 20,1 кв.м., год постройки 1967, с координатами характерных точек  контуров объекта недвижимого имущества согласно техническому плану  сооружения от 25.06.2024:  

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости  

Система координат МСК-59, зона 2 Зона N 2 

Номер  контура  

Тип 

контура  

Номера  

характерных 

точек  

контура  

Метод  определения  

координат  

Координаты, м 

R,  м  

Формулы,  

примененные  

для расчета 

средней  квадратической  

погрешности  определения  

координат  

характерных  точек контура  

(Mt), м  

Средняя  квадрати- 

ческая  

погрешность  определения  

координат  

характерных  

точек  контура  

(Mt), м  

Глубина, 

высота,  

м 

X 

Y 

H1 

H2 

1 

наземный  

1 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467632.91  

2265890.52  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

наземный  

2 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467630.40  

2265894.55  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

наземный  

3 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467625.31  

2265891.38  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

наземный  

4 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467627.82  

2265887.35  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

наземный  

1 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467632.91  

2265890.52  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3) башня Ражневского в д. Чувирята Кунгурского района Пермского края,  высота 10,1 м., год постройки 1967, с координатами характерных точек  контуров объекта недвижимого имущества согласно техническому плану  сооружения от 25.06.2024:  

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости 

Система координат МСК-59, зона 2 Зона N 2  

Номер  контура  

Тип 

контура  

Номера  

характерных 

точек  

контура  

Метод  определения  

координат  

Координаты, м 

R,  м  

Формулы,  

примененные  

для расчета 

средней  квадратической  

погрешности  определения  

координат  

характерных  точек контура  

(Mt), м  

Средняя  квадрати- 

ческая  

погрешность  определения  

координат  

характерных  

точек  контура  

(Mt), м  

Глубина, 

высота,  

м 

X 

Y 

H1 

H2  

1 

наземный  

1 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.13  

2265647.88  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

2 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.28  

2265647.84  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

3 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.41  

2265647.77  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

4 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.51  

2265647.68  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

5 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.60  

2265647.54  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

6 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.64  

2265647.45  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

7 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.66  

2265647.31  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

8 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.65  

2265647.18  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

9 

Метод  спутниковых  геодезических  

468378.62  

2265647.06  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  

[mi^2 ] ) = ±  √([0,09^2 ]+  

0.10 

- 

10.1  

измерений  (определений)  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

1 

наземный  

10 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.55  

2265646.94  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

11 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.45  

2265646.82  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

12 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.31  

2265646.74  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

13 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.18  

2265646.69  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

14 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.06  

2265646.68  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

15 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.89  

2265646.70  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

16 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.76  

2265646.76  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

17 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.63  

2265646.86  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

18 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.54  

2265646.98  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

19 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.48  

2265647.10  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

20 

Метод  спутниковых  

468377.46  

2265647.26  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+ 

[mi^2 ] ) = ±  

0.10 

- 

10.1  

геодезических  

измерений  

(определений)  

√([0,09^2 ]+  [0,05^2 ] ) = ±0,1  

1 

наземный  

21 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.47  

2265647.40  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

22 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.52  

2265647.54  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

23 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.60  

2265647.66  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

24 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.72  

2265647.78  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

25 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.84  

2265647.84  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

26 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.99  

2265647.88  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

1 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.13  

2265647.88  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

4) сеть водопровода в д. Кочебахтино Кунгурского района Пермского края,  протяженностью 1 749 м, год постройки 1960, с координатами характерных  точек контуров объекта недвижимого имущества согласно техническому плану  сооружения от 25.06.2024:  

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости 

Система координат МСК-59, зона 2 Зона N 2 

Номер  контура  

Тип 

контура  

Номера  

характерных 

точек  

контура  

Метод  определения  

координат  

Координаты, м 

R,  м  

Формулы,  

примененные  

для расчета 

средней  квадратической  

погрешности  определения  

координат  

характерных  точек контура  

(Mt), м  

Средняя  квадрати- 

ческая  

погрешность  определения  

координат  

характерных  

точек  контура  

(Mt), м  

Глубина, 

высота,  

м 

X 

Y 

H1 

H2  

1 

подземный  

1 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463421.80  

2264402.25  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

2 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463345.40  

2264305.11  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

3 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463236.88  

2264143.44  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

4 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463234.41  

2264110.39  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

5 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.32  

2263707.55  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

2 

подземный  

6 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.32  

2263707.55  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

2 

подземный  

7 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463446.30  

2263759.36  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

2 

подземный  

8 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463649.20  

2263827.91  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

9 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.32  

2263707.55  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

10 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463371.99  

2263834.96  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

11 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463483.94  

2263955.46  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

12 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463478.84  

2263984.11  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

13 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463468.51  

2264084.64  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

14 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463464.78  

2264119.99  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

15 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463459.70  

2264171.26  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

4 

подземный  

16 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463483.94  

2263955.46  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

4 

подземный  

17 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463512.12  

2263967.47  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

5 

подземный  

18 

Метод  спутниковых  

геодезических 

измерений  

463468.51  

2264084.64  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

(определений) 

5 

подземный  

19 

Метод спутниковых 

геодезических  

измерений 

(определений)  

463482.79  

2264088.52  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

5 

подземный  

20 

Метод спутниковых 

геодезических  

измерений 

(определений)  

463498.41  

2264102.80  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

5 

подземный  

21 

Метод спутниковых 

геодезических  

измерений 

(определений)  

463496.36  

2264153.00  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

5) насосная станция в д. Кочебахтино Кунгурского района Пермского края,  площадь 20,6 кв.м., год постройки 1960, с координатами характерных точек  контуров объекта недвижимого имущества согласно техническому плану  сооружения от 25.06.2024:  

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости 

Система координат МСК-59, зона 2 Зона N 2  

Номер  контура  

Тип 

контура  

Номера  

характерных 

точек  

контура  

Метод  определения  

координат  

Координаты, м 

R,  м  

Формулы,  

примененные  

для расчета 

средней  квадратической  

погрешности  определения  

координат  

характерных  точек контура  

(Mt), м  

Средняя  квадрати- 

ческая  

погрешность  определения  

координат  

характерных  

точек  контура  

(Mt), м  

Глубина, 

высота, 

м 

X 

Y 

H1  

H2 

1 

наземный  

1 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463428.61  

2264404.03  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

наземный  

2 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463424.63  

2264399.54  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

наземный  

3 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463419.73  

2264403.89  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

наземный  

4 

Метод  спутниковых  

463423.70  

2264408.38  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+ 

[mi^2 ] ) = ±  

0.10 

- 

- 

геодезических  

измерений  

(определений)  

√([0,09^2 ]+  [0,05^2 ] ) = ±0,1  

1 

наземный  

1 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463428.61  

2264404.03  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

6) башня Ражневского в д. Кочебахтино Кунгурского района Пермского  края, высота 8,5 м., год постройки 1960, с координатами характерных точек  контуров объекта недвижимого имущества согласно техническому плану  сооружения от 25.06.2024:  

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости 

Система координат МСК-59, зона 2 Зона N 2  

Номер  контура  

Тип 

контура  

Номера  

характерных 

точек  

контура  

Метод  определения  

координат  

Координаты, м 

R,  м  

Формулы,  

примененные  

для расчета 

средней  квадратической  

погрешности  определения  

координат  

характерных  точек контура  

(Mt), м  

Средняя  квадрати- 

ческая  

погрешность  определения  

координат  

характерных  

точек  контура  

(Mt), м  

Глубина, 

высота,  

м 

X 

Y 

H1 

H2 

1 

наземный  

1 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.29  

2263708.10  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5 

1 

наземный  

2 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.40  

2263708.07  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5 

1 

наземный  

3 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.52  

2263708.03  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5 

1 

наземный  

4 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.62  

2263707.96  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5 

1 

наземный  

5 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.70  

2263707.87  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5 

1 

наземный  

6 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.77  

2263707.77  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

7 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.83  

2263707.62  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

8 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.85  

2263707.47  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

9 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.85  

2263707.34  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

10 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.82  

2263707.23  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

11 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.76  

2263707.12  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

12 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.69  

2263707.02  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

13 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.60  

2263706.94  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

14 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.50  

2263706.87  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

15 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.38  

2263706.83  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

16 

Метод  спутниковых  

геодезических 

измерений  

463321.27  

2263706.81  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

(определений)  

1 

наземный  

17 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.14  

2263706.81  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

18 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.03  

2263706.83  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

19 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.91  

2263706.87  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

20 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.81  

2263706.94  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

21 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.72  

2263707.02  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

22 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.65  

2263707.12  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

23 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.60  

2263707.23  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

24 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.56  

2263707.34  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

25 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.56  

2263707.47  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

26 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.57  

2263707.59  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

27 

Метод  спутниковых  

геодезических  

463320.60  

2263707.70  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  

[mi^2 ] ) = ±  √([0,09^2 ]+  

0.10 

- 

8.5  

измерений  (определений)  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

1 

наземный  

28 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.66  

2263707.81  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

29 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.73  

2263707.90  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

30 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.83  

2263707.98  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

31 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.93  

2263708.04  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

32 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.04  

2263708.08  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

33 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.16  

2263708.10  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

1 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.29  

2263708.10  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

 К тому же истец просит указать в решении суда, что оно является  

основанием для государственной регистрации права собственности ООО  «Кыласовское» на указанные объекты недвижимости.  

Судом ходатайство истца об уточнении исковых требований рассмотрено и  удовлетворено в порядке ст. 49 АПК РФ.  

Истцом заявлено ходатайство о приобщении в материалы дела  дополнительных документов.  

Судом ходатайство истца рассмотрено и удовлетворено, дополнительные  доказательства приобщены в материалы дела.  

Ответчиком в материалы дела представлен отзыв, в котором указывает, что  в реестре муниципального имущества Кунгурского муниципального округа  Пермского края сведения об объектах недвижимости отсутствуют, спорное  имущество для нужд населения не используется.  

Третьим лицом № 1 в материалы дела представлен отзыв на исковое  

заявление, возражений в отношении исковых требований не заявлено.  

Третьим лицом № 2 в материалы дела представлен отзыв, по существу  исковых требований не возражает, отмечает, что спорное имущество для нужд  населения не используется, муниципальным имуществом, держателем  имущественной часть казны которой является УЖКХ, не является.  

Истец исковые требования с учетом уточнения поддержал. 

Ответчик, третьи лица явку своих представителей в судебное заседание не  обеспечили, о времени и месте судебного разбирательства извещены  надлежащим образом, в том числе публично путем размещения информации о  времени и месте заседания на официальном сайте Арбитражного суда  Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Суд считает возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствие  надлежаще уведомленных ответчика, третьих лиц на основании ст. 156 АПК  РФ.  

Как следует из материалов дела, между государственным предприятием  (ГП) совхоз «Кыласовский» (далее – продавец), и обществом с ограниченной  ответственностью «Кыласовское» (далее – покупатель), заключен договор  купли-продажи имущества от 27.10.2006 года (далее – договор купли-продажи),  в соответствии с которым покупателем приобретено имущество, в том числе,  сеть водопровода 3 000 м. в д. Чувирята, год постройки 1967, сеть водопровода  3 500 м. в д. Кочебахтино, год постройки 1960, насосная станция с башней  Ражневского (лит. А, Г) в д. Чувирята, год постройки 1967, площадь 20,1 кв.м.,  насосная станция с башней Ражневского (лит. А, г) в д. Кочебахтино, год  постройки 1960, площадь 20,6 кв.м. (далее – объекты).  

Имущество, в том числе вышеуказанные объекты, были переданы  покупателю по акты от 24.11.2006 года.  

Договор купли-продажи заключен в порядке процедуры реализации на  публичных торгах имущества должника – ГП совхоз «Кыласовский», в  соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О  несостоятельности (банкротстве)». Конкурсное производство в отношении ГП  совхоз «Кыласовский» завершено (определение Арбитражного суда Пермского  края от 19.08.2007 по делу № А50-9112/2002-Б).  

При передаче объектов, право собственности на спорные объекты не было  зарегистрировано за истцом, поскольку право собственности на них не было  зарегистрировано за продавцом в установленном законе порядке. Отметок о  государственной регистрации права собственности на объекты договор купли-продажи не содержит.  

Как указывает истец, причиной отсутствия оформления прав ГП совхоз  «Кыласовский» на объекты явилось то, что они были созданы хозяйственным  способом (ст. 100 ГК РСФСР, утв. ВС РСФСР 11.06.1964 года, ст. 14 Закона  РСФСР от 24.12.1990 № 443-1 «О собственности в РСФСР»).  

Объекты водоснабжения были предназначены для использования в  хозяйственных целях ГП совхоз «Кыласовский», а именно, для снабжения водой  принадлежащих ему производственных и административных объектов в д.  Чувирята и д. Кочебахтино.  

В соответствии с бухгалтерской справкой от 22.03.2024, объекты состоят  

на балансовом учете истца в составе основных средств, поставлены на учет на  основании акта передачи от 24.11.2006 к договору купли-продажи от 27.10.2006  года.  

Истец выполняет все полномочия собственника объектов, владеет данными  объектами, притязаний третьих лиц на объекты не поступало.  

На основании вышеизложенного, истец обратился в Арбитражный суд  Пермского края с исковым заявлением о признании права собственности на  объекты водоснабжения.  

Изучив материалы дела, заслушав представителя истца, арбитражный суд  установил следующее.  

Согласно статье 234 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо -  гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества,  но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным  недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в  течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество  (приобретательная давность).  

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 15 Постановления  Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 "О некоторых вопросах,  возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с  защитой права собственности и других вещных прав" (далее - Постановление №  10/22), при разрешении споров, связанных с возникновением права  собственности в силу приобретательной давности, судам необходимо учитывать  следующее: давностное владение является добросовестным, если лицо, получая  владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания  возникновения у него права собственности; давностное владение признается  открытым, если лицо не скрывает факта нахождения имущества в его владении;  давностное владение признается непрерывным, если оно не прекращалось в  течение всего срока приобретательной давности (передача давностным  владельцем имущества во временное владение другого лица не прерывает  давностного владения, не наступает перерыв давностного владения также в том  случае, если новый владелец имущества является сингулярным или  универсальным правопреемником предыдущего владельца; владение  имуществом как своим собственным означает владение не по договору.  

По этой причине статья 234 Гражданского кодекса Российской Федерации  не подлежит применению в случаях, когда владение имуществом  осуществляется на основании договорных обязательств (аренды, хранения,  безвозмездного пользования и т.п.).  

Согласно пункту 3 статьи 218 Гражданского кодекса Российской  Федерации лицо может приобрести право собственности на имущество, не  имеющее собственника, на имущество, собственник которого неизвестен, либо  на имущество, от которого собственник отказался или на которое он утратил  право собственности по иным основаниям, предусмотренным законом.  

Как следует из статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации  право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее  государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в  

силу приобретательной давности, с момента такой регистрации. Лицо,  ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего  владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим  правопреемником это лицо является.  

Таким образом, требование может быть предъявлено любым лицом,  имеющим доказательства своего права собственности на индивидуально-определенную вещь.  

Указанный способ защиты является необходимым и тогда, когда  неопределенность субъективного права приводит к невозможности его  использования или затрудняет такое использование.  

Признание же права как раз и является средством устранения  неопределенности во взаимоотношениях субъектов и создания необходимых  условий для его реализации. При этом признание права, как способ его защиты,  может быть реализовано лишь в судебном порядке посредством официального  подтверждения судом наличия или отсутствия такого права у истца.  

По смыслу статей 225 и 234 Гражданского кодекса Российской Федерации  право собственности в силу приобретательной давности может быть  приобретено на имущество, принадлежащее на праве собственности другому  лицу, а также на бесхозяйное имущество (пункт 16 Постановления № 10/22).  

В соответствии с абзацем первым пункта 19 Постановления № 10/22,  возможность обращения в суд с иском о признании права собственности в силу  приобретательной давности вытекает из статей 11 и 12 Гражданского кодекса  Российской Федерации, согласно которым защита гражданских прав  осуществляется судами путем признания права. Поэтому лицо, считающее, что  стало собственником имущества в силу приобретательной давности, вправе  обратиться в суд с иском о признании за ним права собственности.  

Наличие титульного собственника само по себе не исключает возможность  приобретения права собственности другим лицом в силу приобретательной  давности.  

Для приобретения права собственности в силу приобретательной давности  не является обязательным, чтобы собственник, совершил активные действия,  свидетельствующие об отказе от собственности или объявил об этом.  Достаточным является то, что титульный собственник в течение длительного  времени устранился от владения вещью, не проявляет к ней интереса, не  исполняет обязанностей по ее содержанию, вследствие чего вещь является  фактически брошенной собственником.  

Согласно правовому подходу, сформированному в постановлении  Конституционного Суда Российской Федерации от 26.11.2020 № 48-П,  относительно условий определения добросовестности давностного владельца,  влекущей возникновение права собственности по истечении значительного  давностного срока (статья 234 Гражданского кодекса Российской Федерации),  добросовестность для целей приобретательной давности необходимо  определять не только в момент приобретения (завладения) вещи, а с учетом  оценки длительного открытого владения, когда владелец вещи ведет себя как  собственник при отсутствии возражений и правопритязаний со стороны других  лиц, принимая во внимание, что добросовестность владельца выступает лишь в  

качестве одного из условий, необходимых прежде всего для возвращения вещи  в гражданский оборот, преодоления неопределенности ее принадлежности в  силу владения вещью на протяжении длительного срока.  

Согласно пункту 59 Постановления № 10/22, если иное не предусмотрено  законом, иск о признании права подлежит удовлетворению в случае  представления истцом доказательств возникновения у него соответствующего  права.  

Из материалов дела усматривается, что истец ссылается на длительное  открытое владение спорными объектами недвижимости, нес все расходы,  связанные с их содержанием при отсутствии выраженных возражений  Управления имущественных и земельных отношений администрации  Кунгурского муниципального округа Пермского края.  

Решением Кунгурского городского суда Пермского края от 29.02.2024 по  делу № 2а-549/2024 по административному исковому заявлению Кунгурского  городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к администрации  Кунгурского муниципального округа Пермского края о признании незаконным  бездействия и возложении обязанности по организации водоснабжения,  установлено, что спорные объекты не соответствуют требованиям к  централизованной системе холодного водоснабжения питьевой водой  населенного пункта.  

Спорные объекты не предназначены и не планируются к использованию в  качестве централизованных систем холодного водоснабжения питьевой водой,  в соответствии с постановлением Администрации Кунгурского муниципального  округа Пермского края от 29.12.2022 № 171-01-09-1824 «Об утверждении Схемы  водоснабжения и водоотведения Кунгурского муниципального округа  Пермского края на период с 2022 по 2041 годы».  

Судом установлено, что объекты приобретены истцом по договору купли-продажи от 27.10.006. Прежний собственник – ГП совхоз «Кыласовский»  ликвидирован (определение Арбитражного суда Пермского края от 19.08.2007  по делу № А50-9112/2002-Б о завершении конкурсного производства), о чем  имеется запись в Едином государственном реестре юридический лиц ГРН  2075917023609 от 26.09.2007.  

Сведения о государственной регистрации права собственности на объекты,  в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество  отсутствуют.  

Иных лиц, оспаривающих права заявителя, не имеется, обременении  объектов не имеется.  

В отношении объектов проведены кадастровые работы, оформлены  технические планы.  

С учетом изложенного, принимая во внимание отсутствие сведений о  правопритязаниях третьих лиц на спорные объекты, а также в целях достижения  определенности в правах на имущество, принимая во внимание, что истец  добросовестно, открыто и непрерывно владеет вышеуказанным имуществом  более 17 лет, суд полагает заявленные требования подлежащими  удовлетворению.  

Согласно ч. 1 ст. 58 Закона № 218-ФЗ права на недвижимое имущество,  

установленные решением суда, подлежат государственной регистрации в  соответствии с настоящим Федеральным законом.  

В силу п. 52 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума  ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной  практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и  других вещных прав" если в резолютивной части судебного акта решен вопрос о  наличии или отсутствии права либо обременения недвижимого имущества, о  возврате имущества во владение его собственника, о применении последствий  недействительности сделки в виде возврата недвижимого имущества одной из  сторон сделки, то такие решения являются основанием для внесения записи в  ЕГРН.  

В соответствии с п. 53 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10,  Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в  судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права  собственности и других вещных прав" наличие судебного акта, являющегося  основанием для внесения записи в ЕГРН, не освобождает лицо от  представления иных документов, не являющихся правоустанавливающими,  которые необходимы для внесения записи в ЕГРН согласно Федеральному  закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации  недвижимости".  

Настоящее решение является основанием для государственной  регистрации права собственности общества с ограниченной ответственностью  «Кыласовское» на спорные объекты.  

В соответствии с частью 2 статьи 168 АПК РФ при принятии решения  арбитражный суд распределяет судебные расходы.  

На основании части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные  лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт,  взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца с учетом  того, что его обращение в суд вызвано не нарушением его прав и законных  интересов со стороны ответчика по делу, а возможностью установления права  собственности на заявленные объекты недвижимого имущества исключительно  в судебном порядке.  

В силу подпункта 10 пункта 1 статьи 333.20 НК РФ излишне уплаченная  государственная пошлина подлежит возврату из федерального бюджета РФ в  размере 18 000 руб. 00 коп.  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176, 177 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского  края  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить. 

Признать за обществом с ограниченной ответственностью «Кыласовское»  

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) право собственности на следующие  

объекты недвижимости: 

1) сеть водопровода в д. Чувирята Кунгурского района Пермского края,  

протяженностью 2 551 м, год постройки 1967, с координатами характерных  

точек контуров объекта недвижимого имущества согласно техническому плану  сооружения от 25.06.2024:  

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости 

Система координат МСК-59, зона 2 Зона N 2  

Номер  контура  

Тип 

контура  

Номера  

характерных 

точек  

контура  

Метод  определения  

координат  

Координаты, м 

R,  м  

Формулы,  

примененные  

для расчета 

средней  квадратической  

погрешности  определения  

координат  

характерных  точек контура  

(Mt), м  

Средняя  квадрати- 

ческая  

погрешность  определения  

координат  

характерных  

точек  контура  

(Mt), м  

Глубина, 

высота,  

м 

X 

Y 

H1 

H2  

1 

подземный  

1 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

469171.79  

2265815.52  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

2 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

469116.85  

2265808.51  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

3 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

469107.45  

2265810.58  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

4 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

469103.76  

2265809.19  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

5 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

469068.51  

2265828.19  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

6 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

469051.08  

2265842.16  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

7 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

469028.30  

2265861.10  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

8 

Метод  спутниковых  

468956.96  

2265736.61  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+ 

[mi^2 ] ) = ±  

0.10 

- 

- 

геодезических  

измерений  

(определений)  

√([0,09^2 ]+  [0,05^2 ] ) = ±0,1  

1 

подземный  

9 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468933.16  

2265741.51  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

10 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468924.92  

2265745.45  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

11 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468834.87  

2265760.85  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

12 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468818.41  

2265736.63  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

13 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468763.76  

2265665.49  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

14 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468743.24  

2265638.42  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

15 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468688.41  

2265601.63  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

16 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468652.15  

2265590.39  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

17 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468596.99  

2265579.49  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

18 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468479.07  

2265595.15  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

19 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468439.75  

2265600.45  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

20 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468418.50  

2265609.33  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

21 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.30  

2265647.51  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

22 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468347.28  

2265581.96  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

23 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468309.31  

2265511.52  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

24 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468275.91  

2265465.20  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

25 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468211.36  

2265432.64  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

26 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468049.31  

2265374.64  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

27 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468019.91  

2265372.72  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

28 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467965.86  

2265401.63  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

29 

Метод  спутниковых  

геодезических 

измерений  

467930.93  

2265435.68  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

(определений)  

1 

подземный  

30 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467870.50  

2265529.29  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

31 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467814.38  

2265620.86  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

32 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467778.44  

2265652.29  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

33 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467750.57  

2265677.71  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

34 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467734.09  

2265694.95  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

35 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467692.78  

2265766.01  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

36 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467681.36  

2265787.47  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

37 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467645.29  

2265853.97  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

38 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467634.98  

2265873.02  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

39 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467630.58  

2265888.08  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

2 

подземный  

40 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

469116.85  

2265808.51  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

2 

подземный  

41 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

469122.08  

2265816.35  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

42 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468834.87  

2265760.85  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

43 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468837.30  

2265839.29  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

44 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468798.74  

2265875.36  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

45 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468784.48  

2265885.82  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

46 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468732.77  

2265942.02  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

47 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468723.46  

2265937.04  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

48 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468691.04  

2265925.96  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

49 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468648.01  

2265916.34  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

50 

Метод  спутниковых  

геодезических  

468633.76  

2265916.60  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  

[mi^2 ] ) = ±  √([0,09^2 ]+  

0.10 

- 

- 

измерений (определений) 

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

3 

подземный  

51 

Метод спутниковых 

геодезических  

измерений 

(определений)  

468593.55  

2265922.98  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

52 

Метод спутниковых 

геодезических  

измерений 

(определений)  

468577.58  

2265937.72  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

53 

Метод спутниковых 

геодезических  

измерений 

(определений)  

468560.79  

2265962.42  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

2) насосная станция в д. Чувирята Кунгурского района Пермского края,  площадь 20,1 кв.м., год постройки 1967, с координатами характерных точек  контуров объекта недвижимого имущества согласно техническому плану  сооружения от 25.06.2024:  

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости 

Система координат МСК-59, зона 2 Зона N 2  

Номер  контура  

Тип 

контура  

Номера  

характерных 

точек  

контура  

Метод  определения  

координат  

Координаты, м 

R,  м  

Формулы,  

примененные  

для расчета 

средней  квадратической  

погрешности  определения  

координат  

характерных  точек контура  

(Mt), м  

Средняя  квадрати- 

ческая  

погрешность  определения  

координат  

характерных  

точек  контура  

(Mt), м  

Глубина, 

высота, 

м 

X 

Y 

H1  

H2 

1 

наземный  

1 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467632.91  

2265890.52  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

наземный  

2 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467630.40  

2265894.55  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

наземный  

3 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467625.31  

2265891.38  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

наземный  

4 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467627.82  

2265887.35  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

наземный  

1 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

467632.91  

2265890.52  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3) башня Ражневского в д. Чувирята Кунгурского района Пермского края,  высота 10,1 м., год постройки 1967, с координатами характерных точек  контуров объекта недвижимого имущества согласно техническому плану  сооружения от 25.06.2024:  

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости 

Система координат МСК-59, зона 2 Зона N 2  

Номер  контура  

Тип 

контура  

Номера  

характерных 

точек  

контура  

Метод  определения  

координат  

Координаты, м 

R,  м  

Формулы,  

примененные  

для расчета 

средней  квадратической  

погрешности  определения  

координат  

характерных  точек контура  

(Mt), м  

Средняя квадрати-ческая 

погрешность  определения  

координат 

характерных  

точек контура (Mt), м 

Глубина, 

высота,  

м 

X 

Y 

H1 

H2  

1 

наземный  

1 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.13  

2265647.88  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

2 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.28  

2265647.84  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

3 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.41  

2265647.77  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

4 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.51  

2265647.68  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

5 

Метод  спутниковых  

468378.60  

2265647.54  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+ 

[mi^2 ] ) = ±  

0.10 

- 

10.1  

геодезических  

измерений  

(определений)  

√([0,09^2 ]+  [0,05^2 ] ) = ±0,1  

1 

наземный  

6 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.64  

2265647.45  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

7 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.66  

2265647.31  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

8 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.65  

2265647.18  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

9 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.62  

2265647.06  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

10 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.55  

2265646.94  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

11 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.45  

2265646.82  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

12 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.31  

2265646.74  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

13 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.18  

2265646.69  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

14 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.06  

2265646.68  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

15 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.89  

2265646.70  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

16 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.76  

2265646.76  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

17 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.63  

2265646.86  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

18 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.54  

2265646.98  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

19 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.48  

2265647.10  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

20 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.46  

2265647.26  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

21 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.47  

2265647.40  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

22 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.52  

2265647.54  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

23 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.60  

2265647.66  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

24 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.72  

2265647.78  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

25 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468377.84  

2265647.84  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

1 

наземный  

26 

Метод  спутниковых  

геодезических 

измерений  

468377.99  

2265647.88  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

(определений)  

1 

наземный  

1 

Метод 

спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

468378.13 

2265647.88  

0.6  

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

10.1  

4) сеть водопровода в д. Кочебахтино Кунгурского района Пермского края,  протяженностью 1 749 м, год постройки 1960, с координатами характерных  точек контуров объекта недвижимого имущества согласно техническому плану  сооружения от 25.06.2024:  

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости 

Система координат МСК-59, зона 2 Зона N 2  

Номер  контура  

Тип 

контура  

Номера  

характерных 

точек  

контура  

Метод  определения  

координат  

Координаты, м  

R,  м  

Формулы,  

примененные  

для расчета 

средней  квадратической  

погрешности  определения  

координат  

характерных  точек контура  

(Mt), м  

Средняя квадрати-ческая 

погрешность  определения  

координат 

характерных  

точек контура (Mt), м 

Глубина, 

высота,  

м 

X 

Y 

H1 

H2  

1 

подземный  

1 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463421.80  

2264402.25  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

2 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463345.40  

2264305.11  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

3 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463236.88  

2264143.44  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

4 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463234.41  

2264110.39  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

подземный  

5 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.32  

2263707.55  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

2 

подземный  

6 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.32  

2263707.55  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

2 

подземный  

7 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463446.30  

2263759.36  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

2 

подземный  

8 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463649.20  

2263827.91  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

9 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.32  

2263707.55  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

10 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463371.99  

2263834.96  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

11 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463483.94  

2263955.46  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

12 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463478.84  

2263984.11  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

13 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463468.51  

2264084.64  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

14 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463464.78  

2264119.99  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

3 

подземный  

15 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463459.70  

2264171.26  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

4 

подземный  

16 

Метод 

спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463483.94  

2263955.46  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

4 

подземный  

17 

Метод 

спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463512.12  

2263967.47  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

5 

подземный  

18 

Метод 

спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463468.51  

2264084.64  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

5 

подземный  

19 

Метод 

спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463482.79  

2264088.52  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

5 

подземный  

20 

Метод 

спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463498.41  

2264102.80  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

5 

подземный  

21 

Метод 

спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463496.36  

2264153.00  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

 5) насосная станция в д. Кочебахтино Кунгурского района Пермского  

края, площадь 20,6 кв.м., год постройки 1960, с координатами характерных  точек контуров объекта недвижимого имущества согласно техническому плану  сооружения от 25.06.2024:  

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости 

Система координат МСК-59, зона 2 Зона N 2  

Номер  контура  

Тип 

контура  

Номера  

характерных 

точек  

контура  

Метод  определения  

координат  

Координаты, м 

R,  м  

Формулы,  

примененные  

для расчета 

средней  квадратической  

погрешности  определения  

координат  

характерных  точек контура  

(Mt), м  

Средняя  квадрати- 

ческая  

погрешность  определения  

координат  

характерных  

точек  контура  

(Mt), м  

Глубина, 

высота, 

м 

X 

Y 

H1  

H2 

1 

наземный  

1 

Метод  спутниковых  

геодезических  

463428.61 

2264404.03 

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  

[mi^2 ] ) = ±  √([0,09^2 ]+  

0.10 

- 

- 

измерений  (определений)  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

1 

наземный  

2 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463424.63  

2264399.54  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

наземный  

3 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463419.73  

2264403.89  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

наземный  

4 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463423.70  

2264408.38  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

1 

наземный  

1 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463428.61  

2264404.03  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

- 

6) башня Ражневского в д. Кочебахтино Кунгурского района Пермского  края, высота 8,5 м., год постройки 1960, с координатами характерных точек  контуров объекта недвижимого имущества согласно техническому плану  сооружения от 25.06.2024:  

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости 

Система координат МСК-59, зона 2 Зона N 2  

Номер  контура  

Тип 

контура  

Номера  

характерных 

точек  

контура  

Метод  определения  

координат  

Координаты, м 

R,  м  

Формулы,  

примененные  

для расчета 

средней  квадратической  

погрешности  определения  

координат  

характерных  точек контура  

(Mt), м  

Средняя  квадрати- 

ческая  

погрешность  определения  

координат  

характерных  

точек  контура  

(Mt), м  

Глубина, 

высота,  

м 

X 

Y 

H1 

H2 

1 

наземный  

1 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.29  

2263708.10  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5 

1 

наземный  

2 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.40  

2263708.07  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5 

1 

наземный  

3 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.52  

2263708.03  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

4 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.62  

2263707.96  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

5 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.70  

2263707.87  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

6 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.77  

2263707.77  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

7 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.83  

2263707.62  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

8 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.85  

2263707.47  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

9 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.85  

2263707.34  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

10 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.82  

2263707.23  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

11 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.76  

2263707.12  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

12 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.69  

2263707.02  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

13 

Метод  спутниковых  

геодезических 

измерений  

463321.60  

2263706.94  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

(определений)  

1 

наземный  

14 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.50  

2263706.87  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

15 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.38  

2263706.83  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

16 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.27  

2263706.81  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

17 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.14  

2263706.81  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

18 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.03  

2263706.83  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

19 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.91  

2263706.87  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

20 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.81  

2263706.94  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

21 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.72  

2263707.02  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

22 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.65  

2263707.12  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

23 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.60  

2263707.23  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

24 

Метод  спутниковых  

геодезических  

463320.56  

2263707.34  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  

[mi^2 ] ) = ±  √([0,09^2 ]+  

0.10 

- 

8.5  

измерений  (определений)  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

1 

наземный  

25 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.56  

2263707.47  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

26 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.57  

2263707.59  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

27 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.60  

2263707.70  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

28 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.66  

2263707.81  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

29 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.73  

2263707.90  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

30 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.83  

2263707.98  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

31 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463320.93  

2263708.04  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

32 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.04  

2263708.08  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

33 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.16  

2263708.10  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

1 

наземный  

1 

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

463321.29  

2263708.10  

- 

Мt=±√ ([m0^2 ]+  [mi^2 ] ) = ±  

√([0,09^2 ]+  

[0,05^2 ] ) = ±0,1  

0.10 

- 

8.5  

 Вернуть из федерального бюджета обществу с ограниченной 

ответственностью «Кыласовское» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)   государственную пошлину в сумме 18 000 руб., уплаченную по платежному  поручению № 397 от 03.04.2024г.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке Семнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.  

Судья Ю.А. Иванова