6/2018-185775(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-13503/2018

г. Владивосток

21 декабря 2018 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Гарбуз М.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

акционерного общества "Оборонэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Юнифайд Солюшнс" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о понуждении исполнения договора поставки и взыскании неустойки  при участии в заседании:  

от истца – ФИО1, доверенность от 15.01.2018, паспорт;  от ответчика – ФИО2, доверенность от 17.01.2018, паспорт;  

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Юнифайд  Солюшнс" в течение тридцати дней с момента вступления решения суда в  законную силу исполнить договор поставки № 161/01-ПРМ-2017 от 05  декабря 2017 года в части передачи в собственность акционерного  общества "Оборонэнерго" товаров по количеству, характеристикам, цене  согласно спецификации к договору поставки № 161/01-ПРМ-2017 от 05  декабря 2017 года, а именно:  

/п 

п Наименова 

ние товаров 

(марка, артикул)  

ГОСТ, ТУ, другие 

характеристики товаров и/или 

требования к ним 

Кол-во,  Ед. изм.  

Цена 

за ед., 

руб. 

Ц Стои

мость, 

руб. 

1 

3 

4 

8 

9 

12 

1 

Пожарный щит  (закрытый)  

Тип: закрытый. Щит  металлический закрытого типа  изготавливается из  тонколистовой стали. Способ  крепления навесной, почтовый  замок. Щит металлический  закрытого типа с сеткой-рабицей  одна створка: Габаритные  размеры вариант 1:  1200x700x300мм. Щит  металлический закрытого типа с  сеткой-рабицей две створки:  Габаритные размеры вариант 2:  1300x1000x300мм. Масса не  более: 38 кг. ГОСТ 12.4.009-83  ССБТ  

1 шт. 

5250,0 0  

5250,00 

2 

Огнетушитель  ОУ-2  

масса заряда - 2 кг; масса  огнетушителя - не более 6,5 кг;  рабочее давление - 5,8 МПа;  длина струи ОТВ -2 м; 

продолжительность подачи ОТВ  - 6 сек.; перезарядка - раз в 5 лет  либо после применения  огнетушителя; проверка  параметров - раз в год;  температурный режим хранения  и применения - от -40 до +50 °С;  ориентировочная площадь  пожара 0,6 м.кв. ГОСТ 51057-  2001  

2 шт. 

940,00  

1880,00 

3 

Огнетушитель  ОУ-3  

масса заряда - 3 кг; масса  огнетушителя - не более 8 кг;  рабочее давление - 5,8 МПа;  длина струи ОТВ - 3 м;  продолжительность подачи ОТВ  - 8 сек.; перезарядка - раз в 5 лет  либо после применения  огнетушителя; проверка  параметров - раз в год;  температурный режим хранения  и применения - от -40 до +50 °С;.  ориентировочная площадь  пожара 1,07 м.кв. ГОСТ 51057-  2001  

15 шт.  

1200,0 0  

18000,00  

4 

Огнетушитель  ОУ-5  

масса заряда - 5 кг; масса  огнетушителя - не более 16 кг;  

31 шт.  

2000,0 0  

62000,00  

рабочее давление - 5,8 МПа;  длина струи ОТВ - 3 м;  продолжительность подачи ОТВ  - 8 сек.; перезарядка - раз в 5 лет  либо после применения  огнетушителя; проверка  параметров - раз в год;  температурный режим хранения  и применения - от -40 до +50 °С;.  ориентировочная площадь  пожара 1,73 м.кв ГОСТ 51057- 

2001 

5 

Огнетушитель  ОУ-10  

Огнетушащее вещество двуокись  углерода, ГОСТ  

8050-85 Вместимость, л 10  Огнетушащая способность (по  классу В) не менее, М2 1,8 Масса  заряда огнетушащего вещества,  кг 7,0 Огнетушащая способность  55 В. Максимальное рабочее  давление, МПа 15  Продолжительность подачи  огнетушащего вещества, с 15  Длина струи огнетушащего  вещества, м 3,0 Диапазон  рабочих температур, ° С - 40 ...  +50 Полная масса, кг 30,0  Габаритные размеры, мм 1200 х  370 ГОСТ 51057-2001  

4 шт. 

4300,0 0  

17200,00  

6 

Огнетушитель  ОП-2  

масса заряда - 2 кг; масса  огнетушителя - не более 4 кг;  рабочее давление - 1,4 МПа;  длина струи - 2 м; перезарядка -  раз в 5 лет либо после полного  

или частичного применения  огнетушителя; проверка  параметров - раз в год;  температурный режим хранения  и применения - от -40 до +50 °С.  ГОСТ 51057- 2001  

1 шт. 

380,00  

380,00  

7 

Огнетушитель  ОП-5  

масса заряда - 5 кг; масса  огнетушителя - не более 8,5 кг;  рабочее давление - 1,4 МПа;  длина струи -3,5 м; перезарядка -  раз в 5 лет либо после полного  или частичного применения  огнетушителя; проверка  параметров - раз в год;  температурный режим хранения  и применения - от -40 до +50 °С.  ГОСТ 51057- 2001  

13 шт.  

740,00  

9620,00 

8 

Огнетушитель  

масса заряда - 8 кг; масса  

28 шт.  

1000,0 

28000,00  

ОП-8 

огнетушителя - не более 12 кг;  рабочее давление - 1,4 МПа;  длина струи -4,5 м; перезарядка -  раз в 5 лет либо после полного  или частичного применения  огнетушителя; проверка  параметров - раз в год;  температурный режим хранения  и применения - от -40 до +50 °С.  ГОСТ 51057- 2001  

0 

9 

Огнетушитель  ОУ-55  

Масса заряда, кг, не менее 52,2  Рабочее давление, МПа, не менее  5,88 Время работы, сек, не менее  20 Длина выброса, м, не менее 4  Огнетушащая способность *  144В Габариты, мм  700x400x1550 Масса, кг, не более  230,0 ГОСТ 51057- 2001  

7 шт.  

18500, 00  

129500,00 

10 

Огнетушитель  ОП-4  

Масса заряда, кг 4±0,2 Рабочее  давление, Мпа 1,4±0,2 Длина  выброса, м, не менее 3 Время  работы, сек, не менее 10  Огнетушащая способность * 2А,  55В Габариты, мм 130x420  Масса, кг, не более 6,0 ГОСТ  51057- 2001  

3 шт.  

640,00  

1920,00 

11 

Огнетушитель  ОП-100  

Вместимость корпуса, л 100 +-  5,0 Масса заряда, кг/л 84 - 4,2  Рабочее давление, Мпа 1,6 +/- 0,2  Продолжительность подачи ОТВ,  сек 60 Длина струи, м 6  Огнетушащая способность по  классу А 6А Огнетушащая  способность по классу В 233 В-2  Масса, кг 130,0 +/- 0,5  Габаритные размеры (диаметр,  высота) 400* 1150 или 380х 1050  410х 1160 Огнетушащее  вещество Вода с  пенообразующими добавками  Температура эксплуатации +5 до  +50 ГОСТ 51057- 2001  

1 шт.  

19500, 00  

19500,00 

12 

Огнетушитель  ОП-50  

Вместимость корпуса, л 60,0  Масса заряда, кг/л 50 +/- 1,75  Рабочее давление, Мпа 1,6 +/- 0,2  Продолжительность подачи ОТВ,  сек 20 Длина струи, м 6  Огнетушащая способность по  классу А 6А Огнетушащая  способность по классу В 233В  Масса, кг 70,0 Габаритные  размеры (диаметр, высота), мм  

1 шт.  

9200,0 0  

9200,00 

300х 1100 Огнетушащее  вещество Порошок огнетушащий  40% ABC Температура  эксплуатации, °С -40 до +50  Периодичность перезарядки 1 раз  в 5 лет. ГОСТ 51057- 2001  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юнифайд  Солюшнс" в пользу акционерного общества "Оборонэнерго" 102 831 (сто  две тысячи восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек неустойки, а также  8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек судебных расходов по оплате  государственной пошлины.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юнифайд  Солюшнс" в пользу акционерного общества "Оборонэнерго" неустойку в  размере 0,1% от стоимости не поставленных в срок товаров за каждый  день просрочки поставки за период с 22 декабря 2018 года по день  фактический поставки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юнифайд  Солюшнс" в доход федерального бюджета 2 085 (две тысячи восемьдесят  пять) рублей 00 копеек госпошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в  законную силу.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд  Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый  арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу.  

 Судья М.Н.Гарбуз