АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь РЕШЕНИЯ

Дело № А48-9932/2022

г. Орел

24 октября 2024 года

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Клименко Е.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Пикаловым В.А.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Курской таможни (Курская  область, г. Курск, ул. Коммунистическая, 3 А; ИНН 4629026434, ОГРН 1024600942904) к  Обществу с ограниченной ответственностью "СтеМал" (Орловская область, Орловский  район, с.п. Платоновское, ул. Раздольная, д. 105; ОГРН 1125748001675, ИНН 5720020137) о  взыскании таможенных платежей и пени в сумме 13 655 133,09 руб. и об обращении  взыскания на товар,  

третьи лица: 1. Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» (г.  Москва, пер. Гагаринский, 3, ОГРН 1027700342890, ИНН 7725114488), 2. Брянская таможня  (Брянская область, г. Брянск, ул. Крахмалева, 41; ИНН 3232000180, ОГРН 1023202738558),  3. Общество с ограниченной ответственностью «Сибжилстрой» (Тюменская область,  Тюменский район, рп. Винзили, ул. Промышленная, д. 1; ОГРН 1107232046052, ИНН  7224044279), 4. Общество с ограниченной ответственностью "ПрофТрейд" (Московская  область, г. Сергиев Посад, п. Реммаш, ул. Институтская, д. 24, пом. 2, корп. 8; ОГРН  1077761414224, ИНН 7703646432),  

руководствуясь ст.ст. 110, 167 - 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СтеМал" (Орловская  область, Орловский район, с.п. Платоновское, ул. Раздольная, д. 105; ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу Курской таможни (

<

...>; ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) таможенные платежи в  сумме 10 427 946,71 руб. и пени в сумме 3 227 186,38 руб.  

В счет уплаты таможенных платежей и пени обратить взыскание на товар: 

- осевой вентилятор в количестве 8 шт., габаритные размеры: 600 х 300 мм. скорость  подачи воздуха: 8 000 м3/час, мощность: 1,1 кВт;  

- калорифер в количестве 8 шт., габаритные размеры: 2710 х 400 мм., мощность: 215  кВт;  

- стальная решетка распределения горячего воздуха в количестве 8 шт., габаритные  размеры: 2730 х 400 мм.;  

- редукционный клапан в количестве 2 шт., габаритные размеры: 310 x 310 x 150 мм.; 

- датчик регулирования температуры и влажности в количестве 1 шт., назначение: для  поддержания заданных величин температуры и влажности;  

- лотковый цепной транспортер (для транспортирования щепы в стружечный станок) в  количестве 1 шт., длина: 25 000 мм., ширина: 390 мм., установленная мощность: 5,5 кВт;  

- лотковый цепной транспортер (для транспортирования стружки на сортировочную  машину (просеиватель) в количестве 1 шт., длина: 15 000 мм., ширина: 390 мм.,  установленная мощность: 5,5 кВт;  

- лотковый цепной транспортер в количестве 1 шт.; - входной лотковый элемент в количестве 2 шт.; - входной лотковый элемент в количестве 1 шт.; - 

 - образный лотковый элемент в количестве 1 шт., 

- компьютерная мышь «CHERRY GENTIX» в количестве 2 шт., с тремя кнопками,  одна из которых совмещена с колесиком прокрутки, используется оптический датчик  разрешением 1000 точек на дюйм, устройство ввода размерами 112 x 68 x 35 мм., вес около  116 г., к компьютеру подключается по интерфейсу USB;  

- компьютерный системный модуль «SIMATIC IPC327E BASIC BOX РС» с  программой управления и визуализации в количестве 2 шт., представляет собой  промышленный компьютер IPC. Технические данные: процессор Intel Celeron Quad Core  ( № 3160, 1.6 Ггц), 4 ГБ рабочей памяти, расширяемой до 8 ГБ. Жесткий диск 500 GB HDD,  

1x mPCLe и 1x mSATA для гибкого расширения. Интерфейсы: 2 х 10/100/1000 Ethernet  RJ45, 6х COM (RS 232/RS 485/RS 422), 6х USB, из которых: 2 х USB 3.0, 2 х Gbit LAN, l x  DisplayPort & 1 VCA, аудио вход/выход, питание DC24B;  

- компьютерная клавиатура «CHERRY КС 1000» в количестве 2 шт., цвет: черный,  интерфейс: USB, клавиатура имеет 104 клавиши плюс четыре горячие клавиши;  

- вибропитатель в количестве 1 шт., ширина: 650 мм., длина: 2050 мм., установочная  мощность: 166 кВт;  

- компьютерный монитор «PHILIPS 243S7EHMB» в количестве 2 шт., диагональ: 23,8  дюйма, размеры (ширина х высота х глубина): 540 x 483 x 202 мм. с подставкой, 540 x 325 x  45 мм.- без подставки;  

- емкость весовая (для стружки/обрезков 5 м3) в количестве 1 шт.,  

объем емкости: 5 м3, длина емкости: 2800 мм., ширина емкости: 1450 мм., высота емкости:  

2150 мм., количество шнеков: 4, длина шнека: 4500 мм., электропривод: 2, установленная  

мощность: 4,4 кВт, гибкий трубопровод для выгрузки: 12 м.; - весы тензометрические в количестве 1 шт., напряжение 24 В; 

- весы для цемента в количестве 1 шт., диапазон: 1000 кг., объем емкости: 0,8 м3,  

диаметр емкости: 1000 мм., высота емкости: 2000 мм.; 

- стружечный станок в количестве 1 шт., назначение: для нарезки из древесной щепы  

стружки для производства цементно-стружечных плит; 

- кабель OLFLEX Classic 110, жила 3 х сечение 0,75 мм2, арт. 1119803, 100 м.;  

- станция закладки поддонов/структурных поддонов в количестве 1 шт., длина: 4150  

мм., ширина: 1900 мм., высота: 800/900 мм., укладка внахлестку: 300 мм., установочная  

мощность 1,1 кВт; 

- распределительный шкаф управления (оборудование участка формирования ковра) в  

количестве 1 шт., исполнение: компактный системный шкаф фирмы «Rittal». Вид защиты:  

IP 54. Лаковое покрытие: RAL 7035. Главный выключатель для подачи трехфазного тока.  

Коммутационные аппараты фирмы «Siemens»; 

- кабель OLFLEX Classic 110 жила 4 G х сечение 2,5 мм2, арт. 1135404, 200 м.;  - арт. 1119304, модель «OLFLEX Classic 110» жила 4 G сечение 1,5 мм2, 550 м.;  

- арт. 1119307, модель «OLFLEX Classic 110» жила 7 G сечение 1,5 мм2, 100 м.;  - арт. 1119307, модель «OLFLEX Classic 110» жила 7 G сечение 1,5 мм2, 500 м.;  - арт. 1119304, модель «OLFLEX Classic 110» жила 4 G сечение 1,5 мм2, 9100 м.;  - арт. 1119303, модель «OLFLEX Classic 110» жила 3 G сечение 1,5 мм2, 1700 м.;  - арт. 2170891, модель «Etherline PN Cat 5e Y» жила 2 x 2 сечение AWG 22/1, 350 м.;  

- распределительный шкаф управления (оборудование участка формирования ковра) в  

количестве 1 шт., исполнение: компактный системный шкаф фирмы «Rittal». Вид защиты:  

IP 54. Лаковое покрытие: RAL 7035. Главный выключатель для подачи трехфазного тока.  

Коммутационные аппараты фирмы «Siemens»; 

- арт. 1119404, модель «OLFLEX Classic 110» жила 4 G сечение 2,5 мм2, 2100 м.;  

- арт. 2170891, модель «ETHERLINE PN CAT 5EY» жила 2 x 2 сечение AWG 22/1, 250  

м.; 

- арт. 2170891, модель «Etherline PN Cat 5е Y» жила 2 x 2 сечение AWG 22/1, 800 м.;  - арт. 1119404, модель «OLFLEX Classic 110» жила 4 G сечение 2,5 мм2, 600 м.;  

- арт. 1119303, модель «OLFLEX Classic 110» жила 3 G сечение 1,5 мм2, 150 м.;  - жила 4 G сечение 1,5 мм2, арт. 1119304, модель «OLFLEX Classic 110», 350 м.;  

- насос (подачи готовой смеси), в количестве 1 шт., материал: чугун,  пропускная способность: 250 л/мин., максимальное давление: 6 бар (согласно техническому  описанию (поз. 4.5 контракта);  

- насос (подачи готовой смеси) в количестве 1 шт., материал: чугун, пропускная  способность: 250 л/мин., максимальное давление: 6 бар (согласно техническому описанию  (поз. 5.3 контракта);  

- откидной транспортер (наружный слой I) в количестве 1 шт., состоит из ленточного  транспортера: ширина ленты - 800 мм., межосевое расстояние - 5000 мм., скорость ленты1,0 м/сек., установленная электрическая мощность - 2,2 кВт. и откидного привода: скорость  качания - 100 мм/сек., установочная электрическая мощность – 2 x 1,5 кВт;  

- перепускной клапан в количестве 1 шт., автоматическое устройство для сброса  давления, приводимое в действие статистическим давлением, возникающим перед  клапаном, и отличающееся постепенным подъемом золотника пропорционально  увеличению давления сверх давления открывания;  

- приемная емкость цемента объем 5м3 в количестве 1 шт., объем: 5 м3, длина: 2500  мм., ширина: 2000 мм., высота нижней конической части: 800 мм., количество шнеков - 2,  длина лотка разгрузочного шнека: 3500 мм., длина шнека: 4000 мм., диаметр шнека: 400  мм.;  

- насос (подачи жидкого стекла) в количестве 1 шт., материал: чугун, пропускная  способность: 250 л/мин., максимальное давление: 6 бар;  

- станция перемешивания жидкого стекла с водой в количестве 1 шт., объем: 800 л.,  длина: 1400 мм., ширина: 3700 мм., высота: 2500 мм., установленная мощность: 3 кВт;  

- предохранительный клапан в количестве 1 шт., давление: PN 16 бар (1,6 Мпа),  рабочая температура среды: -40... +425 С, диапазон сброса давления: 1,5 - 3,5 бар, материал:  сталь, способ крепления: фланцевый, исполнение: с узлом ручного подрыва (сброса  давления), температура окружающей среды: -40… +40С (У 1);  

- станция подготовки и перемешивания сульфата алюминия с водой в количестве 1  шт., длина: 1400 мм., ширина: 3700 мм., высота: 2500 мм., установленная мощность: 2,2 кВт  (насоса с автоматическим переключателем между емкостями);  

- клапан перепускной в количестве 1 шт., номинальный диаметр: 50 DN, давление:  PN6, материал корпуса: чугун, диапазон давления: 1,5 бар - 3,0 бар, уплотнение затвора:  металлическое, уплотнение шпинделя: сильфон из нержавеющей стали;  

- станция взвешивания и дозирования сульфата алюминия и жидкого стекла в  количестве 1 шт., длина: 1000 мм., ширина: 2500 мм., высота: 2200 мм., вес: 3000 кг.,  установленная мощность: 0,24 кВт (насоса с автоматическим переключателем между  емкостями);  

- откидной транспортер (внутренний слой I) в количестве 1 шт., состоит из  ленточного транспортера: ширина ленты - 800 мм., межосевое расстояние - 5000 мм.,  скорость ленты - 1,0 м/сек., установленная электрическая мощность - 2,2 кВт, и откидного  привода: скорость качания - 100 мм/сек., установочная электрическая мощность – 2 x 1,5  кВт;  

- откидной транспортер (внутренний слой II) в количестве 1 шт., состоит из  ленточного транспортера: ширина ленты - 800 мм., межосевое расстояние - 5000 мм.,  скорость ленты - 1,0 м/сек., установленная электрическая мощность - 2,2 кВт и откидного  привода: скорость качания - 100 мм/сек., установочная электрическая мощность – 2 x 1,5  кВт;  

- предохранительный клапан в количестве 2 шт., назначение: для защиты от  механического разрушения оборудования и трубопроводов избыточным давлением путем  автоматического выпуска избытка жидкой среды, а также обеспечивает прекращение сброса  среды при восстановлении рабочего давления (согласно техническому описанию (поз. 6.4.2)  к контракту);  

- предохранительный клапан в количестве 2 шт., назначение: для защиты от  механического разрушения оборудования и трубопроводов избыточным давлением путем  автоматического выпуска избытка жидкой среды, а также обеспечивает прекращение сброса  среды при восстановлении рабочего давления (согласно техническому описанию (поз. 5.4) к  контракту);  

- откидной транспортер (наружный слой II) в количестве 1 шт., состоит из ленточного  транспортера: ширина ленты - 800 мм., межосевое расстояние - 5000 мм., скорость ленты1,0 м/сек., установленная электрическая мощность - 2,2 кВт, и откидного привода: скорость  качания - 100 мм/сек., установочная электрическая мощность – 2 x 1,5 кВт;  

- распылительное устройство (для верхней и нижней сторон поддонов/структурных  поддонов) в количестве 1 шт., ширина: 1800 мм., длина: 500 мм., установочная мощность:  4,0 кВт;  

- магнитный отделитель в количестве 1 шт., габаритные размеры: 1075 х 600 х 200 мм.;  

- трубопровод, 13 м., материал: фторопласт, длина: 13 м., диаметр 88 мм, толщина  стенки: 6 мм.  

Указанное имущество хранится по адресу: Орловская область, Орловский район, с.п.  Платоновское, ул. Раздольная, д. 105.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СтеМал" (Орловская  область, Орловский район, с.п. Платоновское, ул. Раздольная, д. 105; ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 91 276 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд Орловской области в течение  месяца с момента его принятия.  

Судья Е.В. Клименко