АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 226-55-25

 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело №

А55-16389/2019

30 октября 2019 года

г.Самара

Резолютивная часть    объявлена 23 октября 2019 года 

Решение в полном объеме изготовлено 30 октября 2019 года

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Лукина А.Г.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коршуновой А.М.,

рассмотрев 23.10.2019 в судебном заседании дело по иску

Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара

к  Обществу с ограниченной ответственностью "РегионБизнесСтрой"

об обязании выполнить работы в рамках гарантийных обязательств

при участии в заседании представителей:

от истца – ФИО1, доверенность от 09.01.2019

от ответчика - не явился, извещен 

 

УСТАНОВИЛ:

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (далее - истец) обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «РегионБизнесСтрой» (далее - ответчик), в котором, с учетом уточнений принятых судом в порядке ст.49 АПК РФ, просил об обязании устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту № 32-МЗ/17 от 25.08.2017.

Стороны надлежащим образом извещены о времени и месте проведения судебного разбирательства посредством почтовых отправлений направленных им по адресам их государственной регистрации, что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ в отношении сторон на дату вынесения решения. Сторонами судебные извещения получены.

Представитель истца поддержал в судебном заседании заявленное требование в полном объеме.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, ходатайств, отзывов на заявленное требование не представил.

Как следует из материалов дела, 25.08.2017 между Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (далее - Заказчик), действующим от имени муниципального образования в целях обеспечения нужд городского округа Самара, и Обществом с ограниченной ответственностью «РегионБизнесСтрой» (далее - Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 32-МЗ/17 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий на территории городского округа Самара (далее - Контракт). Цена Контракта 46 351 826 (Сорок шесть миллионов триста пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать шесть) рублей 56 копеек.

Пунктом 1.1. Контракта установлено, что Подрядчик обязан в соответствии с Заданием и условиями Контракта выполнить работы по благоустройству дворовых территорий на территории городского округа Самара, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Контракта. Работы выполняются в соответствии с технической документацией (схемами ремонта), предоставляемой Заказчиком (п. 1.2 Контракта).

В соответствии пунктом 7.1 Контракта работы по Контракту выполняются в один этап с момента заключения Контракта по 31.10.2017.

Срок действия Контракта до 31.12.2017 (пункт 9.1 Контракта), а в части исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных статьей 8 Контракта - до окончания срока их истечения, установленных условиями Контракта.

Согласно пункту 8.5 Контракта гарантийный срок по настоящему контракту составляет 5 (пять) лет с момента приемки результата работ Заказчиком.

В соответствии с условиями Контракта Подрядчиком передана Заказчику и последним оплачена часть результата работ по Контракту, согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат от 30.11.2017 №ФЗ-1 на сумму 14 146 357.19 рублей, согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат от 30.1 1.2017 № ФЗ-2 на сумму 13 088 556.38 рублей.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 8.1 Контракта Подрядчик гарантирует соответствие результата по Контракту техническим показателям, указанным в Задании (приложение №1 к Контракту) и возможность эксплуатации дворовых территорий, завершенных ремонтом, в соответствии с целями, определенными Контрактом, на протяжении гарантийного срока.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока (п. 8.2 Контракта).

Документом, подтверждающим наличие дефектов на гарантийном объекте, является «Акт осмотра гарантийного объекта». Дефекты, указанные в Акте, должны быть устранены в течение 30-ти дней с момента подписания Акта.

Департаментом в период действия гарантийного срока выявлены недостатки (дефекты) выполненных работ по муниципальному контракту, которые зафиксированы в Актах осмотра гарантийных объектов и нашли свое отражение ведомости объемов работ по гарантийному ремонту внутриквартальных территорий.

Суду представлены акты осмотра гарантийных объектов, с приложением фотоматериалов подтверждающие наличие заявленных недостатков. Ответчик обоснованность указанных актов и отраженных в них обстоятельств не оспорил.

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не оспоренные ответчиком обстоятельства, на которые сослался истец в обоснование своих требований, считаются ответчиком признанными. 

В адрес Подрядчика направлены требования об устранении недостатков (дефектов), обнаруженный в рамках гарантийного срока, однако Подрядчик-требования не выполнил.

На основании пункта 3 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В соответствии с положениями статьи 754 Гражданского кодекса РФ Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

В соответствии с частью 2 статьи 755 Гражданского кодекса РФ Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Согласно пункта 8.5. контракта срок гарантии эксплуатации выполненных «Генподрядчиком» работ составляет 5 лет.

Данным пунктом контракта также предумотрено, что если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся не выявленные при приемке дефекты, которые не позволят продолкить эксплуатацию объекта до их устранения, то «Генподрядчик» за свой счет в согласованный сторонами срок осуществляет устранения дефектов.

По правилам статьи 756 Гражданского кодекса РФ предельный срок обнаружения недостатков в результатах работ, выполненных по договорам строительного подряда, составляет пять лет (те же 60 месяцев).

В соответствии с п.8.2. Договора подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата работ по Контракту, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Истец доказательства наличия недостатков предоставил, ответчик доказательств неправильной эксплуатации объекта, ненадлежащего ремонта результата работ по Контракту, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами не представил.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу пункта 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Пунктом 1 статьи 722 ГК РФ определено, что в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 ГК РФ). Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, заказчик вправе потребовать в том числе безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Согласно пункту 2 статьи 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Как указывалось выше, гарантийный срок согласно договора установлен – 60 месяцев. Недостатки выявлены в пределах гарантийного срока.

Статьей 11 Гражданского кодекса РФ закреплена судебная защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Перечень способов защиты гражданских прав, перечисленных в статье 12 Гражданского кодекса РФ, не ограничивает граждан и юридических лиц в выборе способа защиты нарушенного права и в силу статьи 9 указанного Кодекса они вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению.

Одним из способов защиты нарушенных прав является присуждение к исполнению обязанности в натуре (абзац 7 статьи 12 Гражданского кодекса РФ). Исполнение обязанности в натуре означает понуждение должника выполнить определенные действия, которые он должен совершить в силу связывающего стороны обязательства.

С учетом изложенного, требование истца – обязать выполнить действия в соответствии со своими гарантийными обязательствами данными ответчиком в договоре, суд признает обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Истец при подаче иска госпошлину в размере 6 000,00 рублей не оплачивал. Расходы по государственной пошлине в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика, со взысканием госпошлины в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Обязать  Общество с ограниченной ответственностью «РегионБизнесСтрой» в течение 15 дней с момента вступления решения суда в законную силу, устранить недостатки выполненных работ в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 32-МЗ/17 от 25.08.2017, а именно: 

ул. Димитрова, 26

 

Намечаемые мероприятия

Ед. измерения

количество

Ремонт бордюра с заменой бортового камня, марки БР100*20*8

Обратная засыпка грунта 1-й группы (0,043 м3 на 1 м.п.), вручную

м3

3,87

Ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных

дорожках

Разборка асфальтобетонного покрытия на тротуаре вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км, g=l,80 т/м3

Кв.м.

7,00

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,6 л/м2 вручную

т

0,01

Восстановление покрытия из асфальтобетонной смеси тип Д, марка III, толщиной 0,05 м, вручную

м2

7,00

Утилизация строительного мусора

т

0,63

Нарезка шва стыка

м.п.

6,00

 

ул. Минская, 33

 

Намечаемые мероприятия

Ед. измерения

количество

Ремонт бордюра с заменой бортового камня, марки

БР100*20*8

Обратная засыпка грунта 1-й группы (0,043 м на 1 м.п.), вручную

м3

4,30

Ремонт бордюра с заменой дорожного бортового камня, марки

БР100*30*15

Обратная засыпка грунта 1-й группы (0,055 м3 на 1 м.п.), вручную

м3

1,10

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги

Разборка асфальтобетонного покрытия на дороге вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км

м2/ м3/т

20,00

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,3 л/м2 с использованием автогудронатора

т

0,01

Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, с применением асфальтоукладчиков

т

0,73

Восстановление верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, толщиной 0,05 м, с применением асфальтоукладчиков

м2

20,00

Утилизация строительного мусора

т

1,80

Нарезка шва стыка

м.п.

18,00

Ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных

дорожках

Разборка асфальтобетонного покрытия на тротуаре вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км, g=l,80 т/м3

Кв.м.

10,00

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,6 л/м2 вручную

т

0,01

Восстановление покрытия из асфальтобетонной смеси тип Д, марка III, толщиной 0,05 м,

м2

10,00

вручную

 

Утилизация строительного мусора

т

0,90

Нарезка шва стыка

м.п.

10,00

 

ул. Черемшанская, 256

 

Намечаемые мероприятия

Ед. измерен ия

количество

Ремонт бордюра с заменой бортового камня, марки БР100*20*8

Обратная засыпка грунта 1-й группы (0,043 mj на 1 м.п.), вручную

м3

3,87

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги

Разборка асфальтобетонного покрытия на дороге вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км

м2/ м3/т

5,00

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,3 л/м2 с использованием автогудронатора

т

0,01

Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, с применением асфальтоукладчиков

т

0,18

Восстановление верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, толщиной 0,05 м, с применением асфальтоукладчиков

м2

5,00

Утилизация строительного мусора

т

0,45

Нарезка шва стыка

м.п.

7,00

Ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных

дорожках

Разборка асфальтобетонного покрытия на тротуаре вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км, g=l,80 т/м

м2

4,00

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,6 л/м2 вручную

т

0,01

Восстановление покрытия из асфальтобетонной смеси тип Д, марка III, толщиной 0,05 м, вручную

м2

4,00

Утилизация строительного мусора

т

0,36

Нарезка шва стыка

 м.п.

6,00

 

пр. Кирова, 329

 

Намечаемые мероприятия

Ед. измерения

количество

Ремонт бордюра с заменой бортового камня, марки БР100*20*8

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 - 0,043 м3/м.п. Грунт не вывозится, складируется в пределах строительной площадки и используется для обратной засыпки траншеи после установки нового бортового камня

м3

0,13

Демонтаж существующего бортового камня марки БР100*20*8

м.п./т

3,00

Погрузка камней бортовых с перевозкой до 25 км

т

0,12

Разборка бетонного основания из-под борта

м3/т

0,14

Установка бортового камня сухого прессования марки БР 100*20*8 (новый) с бетонированием бетоном класса В15 (марка 200)

м.п./м3

3,00

Обратная засыпка грунта 1-й группы (0,043 м на 1 м.п.), вручную

м3

0,65

Утилизация строительного мусора

т

0,12

Ремонт бордюра с заменой дорожного бортового камня, марки

БР100*30*15

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 - 0,055 м3/м.п. Грунт не вывозится, складируется в пределах строительной площадки и используется для обратной засыпки траншеи после установки нового бортового камня

м3

0,06

Демонтаж существующего бортового камня марки БР100*30*15

м.п./м3

1,00

Погрузка вручную камней бортовых С

перевозкой до 25 км

т

 

Разборка бетонного основания из-под борта

м3/т

0,06

Установка бортового камня сухого прессования марки БР 100*30* 15 (новый) с бетонированием бетоном класса В15 (марка 200)

м.п./м3

1,00

Обратная засыпка грунта 1-й группы (0,055 м3 на 1 м.п.), вручную

м3

2,20

Утилизация строительного мусора

т

0,10

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги

Разборка асфальтобетонного покрытия на дороге вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км

м2/ м3/т

4,00

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,3 л/м2 с использованием автогудронатора

т

0,01

Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, с применением асфальтоукладчиков

т

0,15

Восстановление верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, толщиной 0,05 м, с применением асфальтоукладчиков

м2

4,00

Утилизация строительного мусора

т

0,36

Нарезка шва стыка

м.п.

4,00

 

ул. Ново-Садовая, 383

 

Намечаемые мероприятия

Ед. измерения

количество

Ремонт бордюра с заменой дорожного бортового камня, марки

БР100*30*15

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 - 0,055 м7м.п. Грунт не вывозится, складируется в пределах строительной площадки и используется для обратной засыпки траншеи после установки нового бортового камня

м3

0,06

Демонтаж существующего бортового камня марки БР100*30*15

м.п./м3

1,00

Погрузка вручную камней бортовых с перевозкой до 25 км

т

 

Разборка бетонного основания из-под борта

м3/т

0,06

Установка бортового камня сухого прессования марки БР 100*30* 15 (новый) с бетонированием бетоном класса В15 (марка 200)

м.п./м3

1,00

Обратная засыпка грунта 1-й группы (0,055 м3 на 1 м.п.), вручную

м3

0,06

Утилизация строительного мусора

т

0,10

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги

Разборка асфальтобетонного покрытия на дороге вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км

м / м /т

10,00

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,3 л/м2 с использованием автогудронатора

т

0,01

Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, с применением асфальтоукладчиков

т

0,36

Восстановление верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, толщиной 0,05 м, с применением асфальтоукладчиков

м2

10,00

Утилизация строительного мусора

т

0,90

Нарезка шва стыка

м.п.

14,00

Ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных

дорожках

Разборка асфальтобетонного покрытия на тротуаре вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км, g=l,80 т/м3

м2/

8,00

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,6 л/м2 вручную

т

0,01

Восстановление покрытия из асфальтобетонной смеси тип Д, марка III, толщиной 0,05 м, вручную

м2

8,00

Утилизация строительного мусора

т

0,72

Нарезка шва стыка

м.п.

8,00

 

ул. Арцыбушевская, 42

 

Намечаемые мероприятия

Ед. измерения

Арцыбушевская 42

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги

Разборка асфальтобетонного покрытия на дороге вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км

Кв.м / куб.м /т

40,50

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,3 л/м2 с использованием автогудронатора

т

0,03

Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, с применением асфальтоукладчиков

т

3,27

Восстановление верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, толщиной 0,05 м, с применением асфальтоукладчиков

м2

90,00

Утилизация строительного мусора

т

3,65

Нарезка шва стыка

м.п.

190,00

Ремонт смотровых люков инженерных коммуникаций

Демонтаж люка колодца в сборе тип Т

шт

2,00

Демонтаж существующей кирпичной кладки вручную

м3

0,07

Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала: Мусор строительный, у=1,80 г/смЗ

т

0,13

Перевозка груза 1 класса до 25 км, у=1,80 г/смЗ

т

0,13

Установка опорных колец марки КО-1 на проектную отметку (1 шт - 0,037 м3)

шт/м

0,07

Монтаж люка колодца в сборе тип Т с бетонированием бетоном класса В15 (марки 200)

шт

2,00

Утилизация строительного мусора

т

0,13

 

ул. Буянова, 101

 

Намечаемые мероприятия

Ед. измерения

количество

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги

Разборка асфальтобетонного покрытия на дороге вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км

м2/ м3/т

1,68

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,3 л/м2 с использованием автогудронатора

т

0,01

Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка 111, с применением асфальтоукладчиков

т

0,06

Восстановление верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, толщиной 0,05 м, с применением асфальтоукладчиков

м2

1,68

Утилизация строительного м; :ора

т

0,15

Нарезка шва стыка

м.п.              12,00

 

ул. Клиническая, 23

 

Намечаемые мероприятия

Ед. измерения

количество

Ремонт бордюра с заменой дорожного бортового камня, марки

БР100*30*15

Погрузка вручную камней бортовых с перевозкой до 25 км

т

0,81

Обратная засыпка грунта 1-й группы (0,055 м3 на 1 м.п.), вручную

м3

0,48

Утилизация строительного мусора

т

0,40

Ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных

дорожках

Разборка асфальтобетонного покрытия на тротуаре вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км, g=l,80 т/м3

2/

м /

30,00

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,6 л/м2 вручную

г

0,02

Восстановление покрытия из асфальтобетонной смеси тип Д, марка III, толщиной 0,05 м, вручную

м2

30,00

Утилизация строительного мусора

т

2,70

Нарезка шва стыка

м.п.

30,00

 

ул. Красноармейская, 62

 

Намечаемые мероприятия

Ед. 

измерения

количество

 

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги

 

Разборка асфальтобетонного покрытия на дороге вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км

Кв.м / куб.м /т

20,00

 

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,3 л/м2 с использованием автогудронатора

т

0,01

 

Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, с применением асфальтоукладчиков

т

0,73

 

Восстановление верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, толщиной 0,05 м, с применением асфалыоукладчиков

м2

20,00

 

Утилизация строительного мусора

т

1,80

 

Нарезка шва стыка

м.п.

25,00

 

Ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных

дорожках

 

Разборка асфальтобетонного покрытия на тротуаре вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км, g=l,80 т/м3

2/ М /

65,00

 

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,6 л/м2 вручную

т

0,04

Восстановление покрытия из асфальтобетонной смеси тип Д, марка III, толщиной 0,05 м, вручную

м2

65,00

Утилизация строительного мусора

т

5,85

Нарезка шва стыка

м.п.

50,00

 

ул. ФИО2, 6

 

Намечаемые мероприятия

Ед. измерения

количество

Ремонт бордюра с заменой дорожного бортового камня, марки

БР100*30*15

Обратная засыпка грунта 1-й группы (0,055 м на 1 м.п.), вручную

м3

5,50

Ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных

дорожках

Разборка асфальтобетонного покрытия на тротуаре вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км, g=l,80 т/м3

кв.м

4,77

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,6 л/м2 вручную

т

0,01

Восстановление покрытия из асфальтобетонной смеси тип Д, марка III, толщиной 0,05 м, вручную

кв.м.

10,60

Утилизация строительного мусора

т

0,43

 

ул. Никитинская, 92

 

Намечаемые мероприятия

Ед. измерени я

количество

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги

Разборка асфальтобетонного покрытия на дороге вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км

м2/ м3/т

3,30

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,3

т

0,01

л/м2 с использованием автогудронатора

 

Устройство выравнивающего слоя

 

покрытия из горячего плотного

 

мелкозернистого асфальтобетона тип В,

т

0,12

марка III, с применением

 

асфальтоукладчиков

 

Восстановление верхнего слоя покрытия

 

из горячего плотного мелкозернистого

 

асфальтобетона тип В, марка III, толщиной

м2

3,30

0,05 м, с применением

 

асфальтоукладчиков

 

Утилизация строительного мусора

т

0,30

Нарезка шва стыка

м.п.

12,00

 

Чкаловский спуск, 1

 

Намечаемые мероприятия

Ед. измерения

количество

Ремонт бордюра с заменой бортового камня, марки БР100*20*8

Обратная засыпка грунта 1-й группы (0,043 м3 на 1 м.п.), вручную

м3

2,15

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги

Разборка асфальтобетонного покрытия на дороге вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км

кв.м / куб.м /Т

7,00

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,3 л/м2 с использованием автогудронатора

Т

0,01

Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, с применением асфальтоукладчиков

т

0,25

Восстановление верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, толщиной 0,05 м, с применением асфальтоукладчиков

м2

7,00

Утилизация строительного мусора

т

0,63

Нарезка шва стыка

м.п.

10,00

 

ул. Самарская, 268/ ул. Галактионовская, 279

 

Намечаемые мероприятия

Ед. измерени я

количество

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги

Разборка асфальтобетонного покрытия на дороге вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км

м2/ м3/т

48,25

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,3 л/м2 с использованием автогудронатора

т

0,01

Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, с применением асфальтоукладчиков

т

1,75

Восстановление верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, толщиной 0,05 м, с применением асфальтоукладчиков

м2

48,25

Утилизация строительного мусора

т

4,34

Нарезка шва стыка

м.п.

41,00

 

ул. Советской Армии, 236

 

Намечаемые мероприятия

Ед. измерения

количество

Ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных

дорожках

Разборка асфальтобетонного покрытия на тротуаре вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км, g—1,80 т/м

кв.м 

11,00

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,6 л/м2 вручную

Т

0,01

Восстановление покрытия из

асфальтобетонной смеси тип Д, марка III, толщиной 0,05 м, вручную

м2

11,00

Утилизация строительного мусора

т

0,99

Нарезка шва стыка

м.п.

15,00

 

ул. Черемшанская, 258

 

Намечаемые мероприятия

Ед. измерения

количество

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги

Разборка асфальтобетонного покрытия на дороге вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км

кв.м / ку.м /т

5,00

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,3 л/м2 с использованием автогудронатора

т

0,01

Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, с применением асфальтоукладчиков

т

0,18

Восстановление верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, толщиной 0,05 м, с применением асфал ьтоукладчи ков

м2

5,00

Утилизация строительного мусора

т

0,45

Нарезка шва стыка

м.п.

10,00

 

ул. Ленинская, 3

 

Намечаемые мероприятия

Ед. измерения

количество

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги

Разборка асфальтобетонного покрытия на дороге вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км

кв.м / куб.м /т

45,00

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,3 л/м2 с использованием автогудронатора

т

0,01

Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, с применением асфальтоукладчиков

т

1,63

Восстановление верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, толщиной 0,05 м, с применением асфальтоукладчиков

м2

45,00

Утилизация строительного мусора

т

4,05

Нарезка шва стыка

м.п.

60,00

 

ул. Чернореченская, 16А

 

Намечаемые мероприятия

Ед. измерения

количество

 

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги

 

Разборка асфальтобетонного покрытия на дороге вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км

м2/ м3/т

20,00

 

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,3 л/м2 с использованием автогудронатора

т

0,01

 

Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, с применением асфальтоукладчиков

т

0,73

 

Восстановление верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III. толщиной 0,05 м, с применением асфальтоукладчиков

м2

20,00

 

Утилизация строительного мусора

т

1,80

 

Нарезка шва стыка

м.п.

20,00

 

Ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных

дорожках

Разборка асфальтобетонного покрытия на тротуаре вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км, g=l,80 т/м3

кв. м 

5,00

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,6 л/м2 вручную

т

0,01

Восстановление покрытия из асфальтобетонной смеси тип Д, марка III, толщиной 0,05 м, вручную

м2

5,00

Утилизация строительного мусора

т

0,45

Нарезка шва стыка

м.п.

5,00

 

ул. Дачная, 29

 

Намечаемые мероприятия

Ед. измерения

Дачная, 29

Ремонт бордюра с заменой бортового камня, марки БР100*20*8

Погрузка камней бортовых с перевозкой до 25 км

т

0,12

Утилизация строительного мусора

т

0,12

Ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных

дорожках

Разборка асфальтобетонного покрытия на тротуаре вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км, g=l,80 т/м3

2/ м /

10,00

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,6 л/м2 вручную

т

0,01

Восстановление покрытия из асфальтобетонной смеси тип Д, марка III, толщиной 0,05 м, вручную

м2

10,00

Утилизация строительного мусора

т

0,90

Нарезка шва стыка

м.п.

10,00

 

ул. ФИО2, 11

 

Намечаемые мероприятия

Ед. измерения

ФИО2, 11

Ремонт бордюра с заменой бортового камня, марки БР100*20*8

Обратная засыпка грунта 1-й группы (0,043 м3 на 1 м.п.), вручную

м3

2,15

 

ул. Полевая, 65

 

Намечаемые мероприятия

Ед. измерения

Полевая, 65

Ремонт смотровых люков инженерных коммуникаций

Демонтаж люка колодца в сборе тип Т

шт

1,00

Демонтаж существующей кирпичной кладки вручную

м

0,04

Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала: Мусор строительный, у=1,80 г/смЗ

т

0,07

Перевозка груза 1 класса до 25 км, у= 1,80 г/смЗ

т

0,07

Установка опорных колец марки КО-1 на проектную отметку (1 шт - 0,037 м3)

шт/м3

0,04

Монтаж люка колодца в сборе тип Т с бетонированием бетоном класса В15 (марки 200)

шт

1,00

Утилизация строительного мусора

т

0,07

 

ул. Фрунзе, 140

 

Намечаемые мероприятия

Ед. измерения

количество

Ремонт бордюра с заменой бортового камня, марки БР100*20*8

Обратная засыпка грунта 1-й группы (0,043 м3 на 1 м.п.), вручную

м3

6,45

Утилизация строительного мусора

т

0,30

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги

Разборка асфальтобетонного покрытия на дороге вручную толщиной 0,05 м с

м2/ м3/т

50,00

погрузкой и вывозом на 25 км

 

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,3 л/м2 с использованием автогудронатора

т

0,02

Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, с применением асфальтоукладчиков

т

1,82

Восстановление верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В, марка III, толщиной 0,05 м, с применением асфальтоукладчиков

м2

50,00

Утилизация строительного мусора

т

4,50

Нарезка шва стыка

м.п.

80,00

Ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных

дорожках

Разборка асфальтобетонного покрытия на тротуаре вручную толщиной 0,05 м с погрузкой и вывозом на 25 км, g=l,80 t/куб м

м2/

55,00

Розлив битумной эмульсии с расходом 0,6 л/м2 вручную

т

0,03

Восстановление покрытия из асфальтобетонной смеси тип Д. марка III, толщиной 0,05 м, вручную

м2

55,00

Утилизация строительного мусора

т

4,95

 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «РегионБизнесСтрой» в доход федерального бюджета госпошлину в размере 6 000,00 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

 

Судья                                                                         Лукин А.Г.