Арбитражный суд Краснодарского края 

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 

e-mail: a32.nchernyy@ARBITR.RU, сайт: http://krasnodar.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть РЕШЕНИЯ

Дело № А32-38767/2022

г. Краснодар

27 марта 2023 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Черного Н.В., руководствуясь  ст. ст. 9, 65, 70, 71, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать ООО «ПРИВАТ-ДЕАЛ» (ОГРН/ИНН 

<

***>/

<

***>) устранить  выявленные недостатки, в соответствии с условиями договора от 06.04.2021 № 01/2021 с  учетом дополнительного соглашения от 07.04.2021, в течение одного месяца со дня  вступления судебного акта в законную силу, а именно следующие недостатки:  

Вид оборудования 

Выявленные несоответствия 

Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией  ступней для выполнения испытания «Поднимание  туловища из положения лежа на спине» (габаритные  размеры (Д/Ш/В): 1700/765/620 мм; вертикальные  опорные столбы - 4 шт.; перекладины 034 мм - 3 шт.;  скамья Д/Ш/В 1700/400/100 мм - 1 шт.; перекладины  располагаются на высоте: 520 мм - 1 шт. (упор для ног),  350 мм - 2 шт.; к лицевой стороне настила скамьи на  глубину 4 мм вклеено финишное высокопрочное  резиновое покрытие (Д/Ш/В 1600/300/4 мм))  

- отсутствует финишное  резиновое покрытие  

Горизонтальная гимнастическая скамья, к которой  прикреплены две раздвижные антивандальные  измерительные линейки с диапазоном измерения от +35  до -10 см для выполнения испытания "Наклон вперед из  положения стоя на гимнастической скамье" (габаритные  размеры (Д/Ш/В): 1500/765/450 мм; вертикальные  опорные столбы - 4 шт.; перекладины 034 мм - 4 шт.;  скамья Д/Ш/В. 1500/400/240 мм - 1 шт.; измерительные  линейки стальные с выдвижной частью - 2 шт.; к  лицевой стороне настила скамьи на глубину 4 мм  вклеено финишное высокопрочное резиновое покрытие  (Д/Ш/В 1400/300/4 мм))  

- отсутствуют измерительные  линейки;  

- отсутствует финишное  резиновое покрытие;  

- отсутствуют 2 перекладины  для крепления 2-го слоя  скамьи.  

Информационная стойка с описанием нормативов  испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"  (габаритные размеры (Д/Ш/В): 1665/165/2150 мм;  вертикальные опорные столбы - 2 шт.; стенд из  металлической пластины толщиной 1,2 мм формата АО  841x1189 мм, цветнографическое наполнение стенда  

При изготовлении стенда не  использовались:  

- металлическая пластина; 

- полимер-алюминиевая  композитная пластина;  

- прозрачный лист из  ультрафиолетового стойкого  

 

выполнено на полимер-алюминиевой композитной  пластине Д/Ш/В 1177/3/829 мм, информация защищена  прозрачным листом из ультрафиолетового стойкого  монолитного поликарбоната толщиной 4 мм; обрамление  металлической пластины: по горизонтали-перекладина  Ø34 мм - 2 шт., по вертикали - перекладина Ø25 мм - 2  шт.)  

монолитного поликарбоната. 

Комплекс для выполнения испытания "Прыжок в длину  с места толчком двумя ногами" с нанесенной разметкой  не менее чем на 300 см (габаритные размеры (Д/Ш/В):  4140/1465/350 мм; вертикальные опорные столбы - 4 шт.;  перекладины Ø34 мм - 2 шт.; трафарет сборный из 3  частей, выполнен из металлических листов толщиной 1,2  мм, на трафарете вырезана пиктограмма испытания, а  также линейка от 50 см до 300 см с ходом 5 см)  

Отсутствует сборный трафарет  В МАОУ «Лидер» находится  резиновое ковровое покрытие  3500x1260x8 мм с нанесенной  линейкой и пиктограммой  

Комплекс для выполнения испытания "Рывок гири 16 кг"  с организованной зоной безопасности 2x2 м  

(габаритные размеры (Д/Ш/В): 2165/2165/350 мм;  вертикальные опорные столбы - 4 шт.; перекладины Ø42  мм - 3 шт.; перекладины располагаются на высоте 250  мм от уровня земли)  

- одна из перекладин имеет  диаметр 34 мм.  

Мишень на стойках круглая для выполнения испытания  "Метание теннисного мяча в цель дистанция 6 м",  диаметр отверстия 90 см (габаритные размеры (Д/Ш/В):  3000/1000/3150 мм; вертикальные опорные столбы –  4 шт.; перекладины Ø34 мм для обрамления мишени –  2 шт.; мишень состоит из металлической пластины  1000x1193 мм толщиной 1,5 мм, в котором вырезано  отверстие (мишень) диаметром 900 мм, для обеспечения  травмобезопасности контур мишени обрамлен по кругу  защитными пластинами с 2-х сторон, суммарной  толщиной 3 мм; нижняя часть отверстия (мишени)  находится на высоте 2000 мм, верхняя часть на высоте  2900 мм; заградительная капроновая сетка имеет  квадратную ячейку 40x40 мм, толщина нити 3,2 мм и  крепится к опорным столбам тросом в ПВХ оболочке  через приварные проушины из металлического прутка  Ø5 мм; мишень располагается параллельно от  заградительной сетки на расстоянии 1000 мм)  

- отсутствует 1 столб для  заградительной сети;  

- контур мишени не обрамлен  защитными пластинами  

Перекладины стационарные разноуровневые с упором  для ног для выполнения испытания "Подтягивание из  виса лежа на низкой перекладине"  

(габаритные размеры (Д/Ш/В): 3165/165/1200 мм;  вертикальные опорные столбы 3 шт.; перекладины  Ø34мм - 2 шт. расположены на высоте 1100 мм и 900 мм;  упоры для ног из листа ПВЛ Д/Ш/В 680/520/309 мм  располагаются напротив перекладин - 2 шт.)  

- отсутствует 1 столб  (используется столб турника   № 9);  

- нет упоров для ног. 

Помост для выполнения испытания "Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу" с платформой для  фиксации результатов выполнения испытания  

(габаритные размеры (Д/Ш/В): 2000/1165/750 мм;  вертикальные опорные столбы - 4 шт.; перекладины Ø34  

- отсутствует финишное  резиновое покрытие;  

- отсутствует платформа для  фиксации результатов.  

 

мм - 2 шт. расположены на высоте 650 мм от земли;  скамья Д/Ш/В 2000/800/100 -1 шт.; к лицевой стороне  настила скамьи на глубину 4 мм вклеено финишное  высокопрочное резиновое покрытие (Д/Ш/В 1800/700/4  мм); платформа для фиксации результатов выполнения  испытания выполнена из влагостойкой фанеры ФСФ  ламинированной с двух сторон, на платформе  изображена пиктограмма испытания)  

 

Турник-перекладина с регулируемой высотой от 90 см  до 260 см для выполнения испытаний "Подтягивание из  виса на высокой перекладине" и "Подтягивание из виса  лежа на низкой перекладине" с упором для ног для  тестирования инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями здоровья (габаритные размеры (Д/Ш/В):  1665/290/2700 мм; вертикальные опорные столбы со  специальными крепежами, которые позволяют  регулировать высоту перекладины от 900 мм до 2600 мм  от уровня земли - 2 шт.; вертикальные ограничители Ø34  мм - 2 шт.; мобильная перекладина Ø34 мм - 1 шт.; упор  для ног из листа ПВЛ располагается напротив  перекладины Д/Ш/В (680/520/309))  

- отсутствуют вертикальные  ограничители;  

- мобильная перекладина  Ø33 мм находится на складе  МАОУ «Лидер»;  

- отсутствует упор для ног 

Брусья разноуровневые с возможностью занятий для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  здоровья (габаритные размеры (Д/Ш/В): 2333/765/1550  мм; вертикальные опорные столбы - 4 шт.; перекладины  Ø42 мм - 2 шт.; перекладины из цельной стальной трубы,  гнутые, перепад 300 мм, высота от уровня земли 1450 мм  и 1000 мм)  

- одна из труб имеет  поперечный сварной шов  

Комплекс для тренировки мышц верхнего плечевого  пояса и мышц брюшного пресса (габаритные размеры  (Д/Ш/В): 765/809/2100 мм; вертикальные опорные  столбы - 2 шт.; перекладины Ø34 мм на высоте 200 мм  (упор для ног), 1219 мм и 2050 мм от уровня земли –  3 шт.; вертикальные стойки с упорами для рук Д/Ш/В  675/85/537 мм располагаются на высоте 1566 мм от  уровня земли, параллельно друг другу на расстоянии 600  мм - 2 шт.; вертикальная стойка Д/Ш/В 400/8/1000 и  подлокотники Д/Ш/В 300/100/18 изготовлены из  ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм;  вертикальные и горизонтальные рукоятки защищены  резиновыми накладками эргономической формы с  противососкальзывающими законцовками)  

- отсутствует перекладина для  ног;  

- одна из вертикальных стоек  шатается в горизонтальной и  вертикальной плоскости в  связи с большим отверстием в  трубе  

 

Рукоход с изменением высоты и возможностью  использования дополнительных аксессуаров (подвижные  кольца) длиной разнохватовый турник (три хвата)  (габаритные размеры (Д/Ш/В): 1665/354/2700 мм;  вертикальные опорные столбы - 8 шт.; секция рукохода с  10 шт. гимнастическими кольцами на подвесах  располагается на высоте 2600 земли, опорные  перекладины Ø42 мм, перекладины Ø34 мм, Д/Ш  1895/1536 мм, шаг хода 400 мм - 1 шт.; секция рукохода  

- количество колец 7 шт.;  

- габариты секции наклонного  рукохода Д/Ш 2100/1450 мм;  

- длинна вспомогательной  рукоятки 1770 мм;  

- габариты шведской стенки  Д/В 1150/1770 мм;  

- ширина комплекса 1550 мм.  

 

горизонтального располагается на высоте 2600 мм от  уровня земли, опорные перекладины Ø42 мм,  перекладины Ø34 мм, Д/Ш 1895/1536мм, шаг хода  288 мм - 1 шт.; секция рукохода наклонного  располагается на высоте 2600 мм и 2170 мм от уровня  земли, опорные перекладины Ø42 мм, перекладины Ø34  мм, Д/Ш 1825/1536 мм, шаг хода 288 мм - 1 шт.; малая  шведская стенка, три ступени, Д/В 1397/1900 мм, шаг  хода 288 мм Ø34 мм, крепится к перекладинам Ø34 мм1 шт.; вспомогательные рукоятки 1900 мм Ø34 мм)  

 

Уличный горизонтальный велотренажер с  безынерционным нагрузочным механизмом (габаритные  размеры (Д/Ш/В): 2045/1190/1656 мм; несущая  конструкция изготовлена из стального профиля 120x60  мм и 3-х стальных труб Ø74 мм; регулировочный упор  сиденья из 5 положений; рычаг узла вращения длиной  200 мм, соединенный с педалью, изготовлен из  стального профиля 30x60 мм с толщиной стенки 2 мм;  педали тренажера размером 120x80x50 мм изготовлены  из стального профиля 120x80 толщиной стенки 3 мм;  сиденье размером 257x433 мм и спинка размером  257x433 мм изготовлены из стальной пластины  толщиной 3 мм, на спинку и сиденье установлены  накладки из фанеры толщиной 12 мм; 2 рукоятки из  стального прутка Ø25 мм, в местах хвата на рукоятки  закреплены ручки из пластиката Ø34 мм, имеющие  анатомическую нескользящую поверхность; для  безопасности в основании ног тренажера  устанавливаются цельнолитые резиновые накладки  Ø390мм толщиной 60 мм, которые закрывают  выступающие элементы анкерных болтов; на тренажере  размещена нестираемая полноцветная  иллюстрированная инструкция в виде таблички с  визуализацией выполнения упражнения и информацией  о назначении тренажера в комплексе ГТО, а также  нестираемая полноцветная инструкция в виде таблички с  требованиями безопасности и предостережениями; на  тренажер несмываемым способом нанесены заглавные  буквы "Г", "Т", "О")  

- рычаг узла вращения  изготовлен из стальной  пластины 210x60 мм толщиной  6 мм;  

- педали изготовлены из  пластика и не соответствуют по  размеру;  

- сиденье и спинка не имеют  стальной пластины;  

- размер фанеры на сидении  220x230 мм;  

- рукоятки выполнены из трубы  Ø34 мм;  

- резиновые накладки в  основание не устанавливались;  

- отсутствуют таблички с  инструкцией и требованиями  безопасности;  

- не наносилась надпись ГТО 

Уличный кардиотренажер на все группы мышц с  безынерционным нагрузочным механизмом (габаритные  размеры (Д/Ш/В): 1850/1190/1670 мм: несущая  конструкция изготовлена из стального профиля 120x60  мм и 3-х стальных труб Ø74 мм; рычаги узла вращения  длиной 185 мм и 1280 мм, изготовленные из стального  профиля 40x60 мм и 60x60 мм, а также рычаг длиной 840  мм, изготовленный из стальной гнутой трубы Ø60 мм,  соединены с педалью; педали изготовлены из  комбинированного материала: стального листа  толщиной 3 мм и полиэфирного полиуретана общей  толщиной 40 мм размером 590x350 см с нанесением  противоскользящих ребер и бортиков; подвижные  

- рычаги узла вращения  выполнены из стальной  пластины 210x60 мм толщиной  6 мм, профиля 25x50 мм  длиной 1400 мм и круглой  трубы длиной 1600 мм Ø34 мм;  

- в педалях нет стального листа,  изготовлены из полиуретана и  имеют размер 330x150 мм;  

- неподвижные рукоятки  отсутствуют;  

- отсутствует держатель для  гаджетов и книг;  

 

вертикальные рукоятки из гнутой стальной трубы Ø34  мм, в местах хвата на рукоятки закреплены ручки из  пластиката Ø34 мм, имеющие анатомическую  нескользящую поверхность; предусмотрены  неподвижные горизонтальные рукоятки из стального  прутка Ø30 мм, в местах хвата на рукоятки закреплены  ручки из пластиката Ø34 мм, имеющие анатомическую  нескользящую поверхность; на тренажере установлен  держатель для гаджетов и книг, выполненный из  стального листа толщиной 3 мм с прорезным  орнаментом для свободного стока воды; для  безопасности в основании ног тренажера  устанавливаются цельнолитые резиновые накладки Ø390  мм толщиной 60 мм, которые закрывают выступающие  элементы анкерных болтов; на тренажере размещена  нестираемая полноцветная иллюстрированная  инструкция в виде таблички с визуализацией  выполнения упражнения и информацией о назначении  тренажера в комплексе ГТО, а также нестираемая  полноцветная инструкция в виде таблички с  требованиями безопасности и предостережениями; на  тренажер несмываемым способом нанесены заглавные  буквы "Г", "Т", "О")  

- резиновые накладки в  основание не устанавливались;  

- отсутствуют таблички с  инструкцией и требованиями  безопасности;  

- не наносилась надпись ГТО.  

Уличный силовой тренажер для развития мускулатуры  спины, плечевого пояса, бицепса, пресса с изменяемой  нагрузкой (габаритные размеры (Д/Ш/В): 1570/1680/1230  мм; несущая конструкция изготовлена из стального  профиля 120x60 мм и 4-х стальных труб Ø74 мм; сиденье  круглой формы Ø280 мм и упор для груди размером  201x201 мм изготовлены из стальной пластины  толщиной 3 мм, на упор и сиденье установлены  накладки из фанеры толщиной 12 мм; подвижная рама из  стального профиля 120x60 мм, 4 вертикальных  накопителя дисков из прутка нержавеющей стали Ø20  мм, соединенных между собой прутками из стали Ø20  мм, и 4 горизонтальных накопителя дисков из  бесшовной стальной трубы Ø48 мм, соединенных между  собой прутками из стали Ø30 мм; сквозное крепление  накопителей через специальные втулки, вваренные в  профиль подвижной рамы; на верхние накопители  установлены отбойники Ø58 мм толщиной 15 мм из  пластиката; на тренажере предусмотрены 2 упора  (отбойника) из пластиката размером 108x60x60 мм;  рычаги подвижной рамы оснащены рукоятками из  стального прутка Ø30 мм, в местах хвата на рукоятки  закреплены ручки из пластиката Ø34 мм, имеющие  анатомическую нескользящую поверхность; в тренажере  используются диски стальные, обрезиненные 12 шт. по 5  кг и 6 шт. по 2,5 кг; узел вращения подвижной рамы  изготовлен из стальной пластины размером 166x120 мм с  толщиной стенки 8 мм и оснащен 2 осями рычагов  длиной 86 мм из стального прутка Ø40 мм; упоры для  

- сиденье и упор для груди не  имеют стальной пластины;  

- вертикальные и  горизонтальные накопители  дисков изготовлены из трубы  Ø49 мм;  

- вертикальные и  горизонтальные накопители  соединены трубой Ø30 мм;  

- на верхние накопители не  установлены отбойники;  

- отбойники на раме не  соответствуют по размерам;  

- используются диски 12 шт. по  2,5 кг, 10 шт. по 5 кг и 2 шт. по  10 кг;  

- в узлах вращения  используется пластина  толщиной 6 мм и болты  Ø12 мм;  

- рычаги подвижной рамы  выполнены из трубы Ø34 мм;  

- нет упора для ног; 

- резиновые накладки не  устанавливались;  

- отсутствуют таблички;  - не наносилась надпись ГТО  

 

ног (ступени) изготовлены из многослойной фанеры и  полиэфирного полиуретана общей толщиной 30 мм  размером 370x200 мм; в основании ног тренажера  устанавливаются цельнолитые резиновые накладки Ø390  мм толщиной 60 мм; на тренажере размещены  инструкции с визуализацией выполнения упражнения и  требованиями безопасности; на тренажер несмываемым  способом нанесены заглавные буквы "Г", "Т", "О")  

 

Уличный силовой тренажер для комбинированного жима  на верхнюю и нижнюю часть тела, мышцы кора с  изменяемой нагрузкой (габаритные размеры (Д/Ш/В):  1930/1610/1240 мм; несущая конструкция изготовлена из  стального профиля 120x60 мм и 4-х стальных труб Ø74  мм; подвижная рама из стального профиля 120x60 мм,  расстояние между рычагами подвижной рамы 470 мм; 4  рукоятки для прямого и параллельного хвата из  стального прутка Ø30 мм, в местах хвата на рукоятки  закреплены ручки из пластиката Ø34 мм, имеющие  анатомическую нескользящую поверхность; 4  вертикальных накопителя дисков из прутка  нержавеющей стали Ø20 мм, соединенных между собой  прутками из стали Ø20 мм, и 4 горизонтальных  накопителя дисков из бесшовной стальной трубы  Ø48 мм, соединенных между собой прутками из стали  Ø30 мм; сквозное крепление накопителей через  специальные втулки, вваренные в профиль подвижной  рамы; на верхние накопители установлены отбойники  Ø58мм толщиной 15 мм из пластиката; на тренажере  предусмотрены 2 упора (отбойника) из пластиката  размером 108x60x60 мм; в тренажере используются  диски стальные, обрезиненные 8 шт. по 25 кг и 8 шт. по  2,5 кг; узел вращения подвижной рамы изготовлен из  стальной пластины размером 166x120 мм с толщиной  стенки 8 мм и оснащен 2 осями рычагов длиной 86 мм из  стального прутка Ø40 мм; в основании ног тренажера  устанавливаются цельнолитые резиновые накладки Ø390  мм толщиной 60 мм; на тренажере размещены  инструкции с визуализацией выполнения упражнения и  требованиями безопасности; на тренажер несмываемым  способом нанесены заглавные буквы "Г","Т","О")  

- в подвижной раме расстояние  между рычагами 1020 мм,  отсутствуют рукоятки,  предусмотрена перекладина из  трубы Ø34 мм;  

- вертикальные и  горизонтальные накопители  дисков изготовлены из трубы  Ø49 мм;  

- вертикальные и  горизонтальные накопители  соединены трубой Ø30 мм;  

- на верхние накопители не  установлены отбойники;  

- отбойники на раме не  соответствуют по размерам;  

- используются диски 12 шт. по  10 кг;  

- в узлах вращения  используется пластина  толщиной 6 мм и болты  Ø12 мм;  

- резиновые накладки не  устанавливались;  

- отсутствуют таблички;  - не наносилась надпись ГТО  

Уличный силовой тренажер для подтягивания и  отжимания на брусьях с противовесом с изменяемой  нагрузкой (габаритные размеры (Д/Ш/В): 2475/1590/2475  мм; несущая конструкция изготовлена из стального  профиля 120x60 мм и 4-х стальных труб Ø74 мм;  расстояние между рукоятками брусьев 655 мм; турник  изготовлен из прутка нержавеющей стали Ø30 мм  длиной 1170 мм; спинка размером 460x255 мм  изготовлена из стальной пластины толщиной 3 мм и  оснащена фанеры толщиной 12 мм; подлокотники  изготовлены из многослойной фанеры и полиэфирного  полиуретана общей толщиной 40 мм размером 130x210  

- турник изготовлен из трубы  Ø34 мм;  

- спинка не имеет стальной  пластины, установлена фанера  размером 340x340 мм;  

- подлокотники изготовлены из  фанеры толщиной 20 мм  размером 100x290 мм;  

- упоры для ног отсутствуют;  

- верхняя ступень выполнена  профилем, отсутствует  покрытие ступеней;  

 

мм с нанесением противоскользящих ребер; упоры для  ног изготовлены из стальной трубы Ø42 мм и оснащены  насадками из полиэфирного полиуретана диаметром 50  мм; предусмотрены 2 ступени на разной высоте из  многослойной фанеры и полиэфирного полиуретана  общей толщиной 30 мм размером 370x200 мм с  нанесением противоскользящих ребер; в качестве  противовеса используется подвижная рама из стального  профиля 120x60 мм и 2 накопителя дисков из бесшовной  стальной трубы Ø48 мм, соединенных между собой  прутками из стали Ø30 мм; на тренажере предусмотрен  упор (отбойник) из пластиката размером 108x60x60 мм;  в тренажере используются диски стальные,  обрезиненные 8 шт. по 10 кг; узел вращения подвижной  рамы изготовлен из стальной пластины размером  166x120 мм с толщиной стенки 8 мм и оснащен осью  рычага длиной 86 мм из стального прутка Ø40 мм; в  основании ног тренажера устанавливаются цельнолитые  резиновые накладки Ø390 мм толщиной 60 мм; на  тренажере размещены инструкции с визуализацией  выполнения упражнения и требованиями безопасности;  на тренажер несмываемым способом нанесены  заглавные буквы "Г", "Т", "О")  

- резиновые накладки не  устанавливались;  

- отсутствуют таблички с  инструкцией и требованиями  безопасности;  

- не наносилась надпись ГТО;  

- отсутствует подвижная рама  со всеми комплектующими  

Уличный тренажер для развития мышц ягодиц, голеней  и бедер с безынерционным механизмом (габаритные  размеры (Ц/Ш/В): 2045/1190/1656 мм; несущая  конструкция изготовлена из стального профиля 120x60  мм и 3-х стальных труб 074 мм; регулировка сиденья по  высоте в 4 положениях; рычаги узла вращения,  изготовленные из стальной трубы 048мм толщиной  стенки 3,5 мм, длиной 200 мм и 400 мм, а также рычаг  длиной 130 мм, изготовленный из стального профиля  30x60 мм толщиной стенки 2 мм, соединены с педалью;  педали изготовлены из стальной пластины толщиной  стенки 3 мм; сиденье размером 295x290 мм и спинка  размером 565x240 мм изготовлены из стальной пластины  толщиной 3 мм и оснащены накладками из фанеры  толщиной 12 мм; тренажер оснащен горизонтальными  рукоятками из стального прутка Ø30 мм, в местах хвата  на рукоятки закреплены ручки из пластиката Ø34 мм,  имеющие анатомическую нескользящую поверхность; на  тренажере установлен держатель для гаджетов и книг,  выполненный из стального листа толщиной 3 мм с  прорезным орнаментом для свободного стока воды; все  открытые болтовые соединения защищены колпачками  из пластиката диаметром и высотой 27x19 мм, 20x11 мм,  20x16 мм; для безопасности в основании ног тренажера  устанавливаются цельнолитые резиновые накладки Ø390  мм толщиной 60 мм, которые закрывают выступающие  элементы анкерных болтов; на тренажере размещена  нестираемая полноцветная иллюстрированная  инструкция в виде таблички с визуализацией  

- рычаги узла вращения  изготовлены из стального  профиля 50x50 мм и пластины  толщиной 6 мм;  

- педали изготовлены из  пластика;  

- сиденье и спинка не имеют  стальной пластины;  

- размер фанеры на спинке  250x340 мм, на сидении  240x220 мм;  

- рукоятки выполнены из трубы  Ø34 мм;  

- отсутствует держатель для  гаджетов и книг;  

- резиновые накладки в  основание не устанавливались;  

- отсутствуют таблички с  инструкцией и требованиями  безопасности;  

- не наносилась надпись ГТО;  

 

выполнения упражнения и информацией о назначении  тренажера в комплексе ГТО, а таю/се нестираемая  полноцветная инструкция в виде таблички с  требованиями безопасности и предостережениями; на  тренажер несмываемым способом нанесены заглавные  буквы "Г", "Т", "О")  

 

Уличный тренажер сдвоенный для разгибательных  мышц спины и больших ягодичных мышц (габаритные  размеры (Ц/Ш/В): 1310/1370/980 мм; несущая  конструкция изготовлена из стального профиля 120x60  мм и 4-х стальных труб Ø74 мм; крепление скамьи для  пресса и гиперэкстензии к несущей конструкции  изготовлено из стальной пластины толщиной 8 мм  размером 160x120 мм; спинка скамьи для пресса  размером 700x345x12 мм изготовлена из фанеры; упоры  для бедер на гиперэкстензии размером 230x250 мм  изготовлены из стальной пластины толщиной 3 мм и  оснащены накладками из фанеры; рукоятки  гиперэкстензии изготовлены из стального прутка Ø25  мм, в местах хвата на рукоятки закреплены ручки из  пластиката Ø34 мм, имеющие анатомическую  нескользящую поверхность; в качестве упоров для ног  используются валики Ø120 мм длиной 250 мм,  изготовленные из полиэфирного полиуретана,  закрепленные на стальных втулках Ø42 мм толщиной  стенки 3 мм специальным клеем; на тренажере  предусмотрена подставка для ног размером 320x400 мм  из стального рифленого листа толщиной 6 мм; все  открытые болтовые соединения защищены колпачками  из пластиката диаметром и высотой 27x19 мм, 20x11 мм,  20x16 мм; для безопасности в основании ног тренажера  устанавливаются цельнолитые резиновые накладки  Ø390 мм толщиной 60 мм, которые закрывают  выступающие элементы анкерных болтов; на тренажере  размещена инструкция в виде таблички; на тренажер  несмываемым способом нанесены заглавные буквы "Г",  "Т", "О")  

- упоры для бедер не имеют  стальной пластины;  

- размер фанеры на спинке  скамьи 640x490 мм, упор для  бедер выполнен единой  фанерой размером 230x560 мм;  

- рукоятки гиперэкстензии  выполнены из трубы Ø34 мм;  

- упоры для ног выполнены из  трубы Ø42 мм без валиков из  полиуретана;  

- подставка для ног имеет  размер 3000x300 мм;  

- резиновые накладки в  основание не устанавливались;  

- отсутствуют таблички с  инструкцией и требованиями  безопасности;  

- не наносилась надпись ГТО  

Хомут ГТО (цвет желтый; высота 43 мм; состоит из 2-х  одинаковых полукруглых элементов, имеющих с одного  конца округлый выступ и полукруглый вырез  аналогичного радиуса с другого конца; полукруглый  элемент состоит из 2-х параллельно расположенных  полукруглых металлических пластин, между которыми,  перпендикулярно им, установлена по внешнему контуру  металлическая пластина, на которой прорезаны  заглавные печатные буквы "Г", "Т", "О", и закреплены с  разных краев в одной плоскости 2 небольшие  прямоугольные металлические пластины 6 мм с  отверстием для болтового соединения в центре; болтовое  соединение состоит из 2-х болтов и удлиненной  шестигранной гайки, гайка устанавливается между 2  прямоугольными элементами с отверстиями, через  

Поломаны 4 хомута  (оборудование № 15 и № 16)  

По факту у хомутов: - цвет - красный; 

- полукруглые элементы с  обоих концов округлые или оба  конца с вырезом;  

- пластины с отверстием для  болтового соединения имеют  толщину 4 мм;  

 

которые в нее вворачиваются болты) 

 

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Взыскать с ООО «ПРИВАТ-ДЕАЛ» (ОГРН/ИНН 

<

***>/

<

***>) в доход  федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере  6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления полного  текста судебного акта в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Судья Н.В. Черный