Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-17153/2020

г. Хабаровск

05 апреля 2021 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе

судьи - Букиной Е.А., 

при ведении протокола  секретарем судебного заседания –ФИО1 при участии в судебном заседании : – 

от истца – ФИО2 (представитель по доверенности);   

от ответчика  –  представитель не явился, извещен надлежащим образом,      

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной ответственностью «УК «Паритет» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 680031, 

<

...>, М1, 2)

к публичному акционерному обществу «Вымпел-Коммуникации» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 127083, 

<

...>) в лице Хабаровского филиала (680000, 

<

...>)

об обязании устранить нарушения, допущенные при размещении оборудования связи

УСТАНОВИЛ:

ООО «УК «Паритет» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к ПАО «Вымпел-Коммуникации» об обязании устранить допущенные нарушения при размещении оборудования связи, в подъезде многоквартирного жилого дома № 218 по улице Тихоокеанская в городе Хабаровске в течение 15 дней с даты принятия решения.

 

В судебном заседании 29.03.2021 г. истцом заявлено ходатайство об уточнении исковых требований. 

 

Истец просит суд обязать ответчика:  

В подъезде многоквартирного дома 218 по улице Тихоокеанской в городе Хабаровске

 

-        произвести заземление телекоммуникационных шкафов в соответствии с -Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 23.04.2020) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением № 1) СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1); СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

 

-        Исключить провисание кабелей связи от распределительных коробок до потребителей и провести в кабель-каналы по стене в соответствии с ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Метод испытаний. ПУЭ издание; Правила устройства электроустановок.

 

-Обеспечить предельно допустимое расстояние между кабелями связи и электроснабжения в соответствии с - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 23.04.2020) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правшами противопожарного режима в Российской Федерации") СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением № 1) СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правша проектирования (с Изменением № 1); СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

В целях идентификации кабелей связи произвести их маркировку и обозначения с фирменным логотипом в соответствии с ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы.

Привести в надлежащее состояние распределительные коробки и щиты, установить крышки и запорные механизмы в соответствии с ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы.

СНиП 3.05.06-85 Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства. -

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны. - НПБ 88-03 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правша проектирования. - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 23.04.2020) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") -СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением № 1) - СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности -СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1)- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

 

- В технологических отверстиях для прохода кабеля через стены и перекрытия предусмотреть гильзы, закрыть отверстия, осуществить крепление ПВХ труб в которых проходят кабеля, закрыть распаянные коробки в соответствии с ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. - СНиП 3.05.06-85 Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства. - НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны. - НПБ 88-03 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правит проектирования. - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 23.04.2020) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") - СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением № 1) СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности - СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1)- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

Так же просит взыскать с Ответчика в пользу ООО «УК «Паритет» судебные расходы, связанные с подготовкой заключения строительного обследования в сумме 3 571 руб.

Взыскать с Ответчика в пользу ООО «УК «Паритет» судебные расходы, связанные с оказанием юридических и представительских услуг в сумме 40 ООО руб.

Взыскать с Ответчика в пользу ООО «УК «Паритет» государственную пошлину за подачу настоящего искового заявления в сумме 6 ООО (шесть тысяч) рублей.

 

Уточнения приняты судом в порядке ст. 49 АПК. 

Представитель истца в судебном заседании уточненные исковые требования поддержала в полном объеме. 

В судебном заседании объявлялся перерыв с целью конкретизации истцом нормативного обоснования требований. 

После перерыва от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований. 

Истец просит суд обязать ответчика:  

1.     Обязать Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), в течение 15-ти дней с даты принятия решения устранить допущенные нарушения при размещении оборудования

связи, в подъезде многоквартирного жилого дома № 218 по улице Тихоокеанская в городе Хабаровске, а именно привести в соответствие с требованиями:

 

-   Исключить провисание кабелей связи от распределительных коробок до потребителей и провести в кабель-каналы по стене, обеспечить предельно допустимое расстояние между кабелями связи и электроснабжения в соответствии с п. 8.2., п. 8.4.6., п. 8.2.4. ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования» УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. N 786-ст (разработан с учетом основных положений международного стандарта ИСО/МЭК 11801:2002 "Информационные технологии. Универсальная кабельная система на территории пользователя" и американских национальных стандартов ANSI/TIA/E1A-568B Commercial Building Telecommunications Cabling Standard, ANSl/TlA/ElA-604-3, FOCIS 3 Fiber Optic Connector lntermeatability Standard); n. 4.2.1 и п. 4.2.2. ГОСТ P 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. N 786-ст, п. 14.11 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж эелектроустановок жилых и общественных зданий» ВНЕСЕН Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России, к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 26 октября 2003 г. N 194. (конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).

-   В целях идентификации кабелей связи произвести их маркировку и обозначения с фирменным логотипом в соответствии с п. 9.4.2. и п. 9.8. ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования» УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. N 786-ст (разработан с учетом основных положений международного стандарта ИСО/МЭК 11801:2002 "Информационные технологии. Универсальная кабельная система на территории пользователя" и американских национальных стандартов ANS1/TIA/EIA-568B Commercial Building Telecommunications Cabling Standard, ANSI/TIA/EIA-604-3, FOCIS 3 Fiber Optic Connector lntermeatability Standard);

-   Привести в надлежащее состояние распределительные коробки и щиты, установить крышки и запорные механизмы, в технологических отверстиях для прохода кабеля через стены и перекрытия предусмотреть гильзы, закрыть отверстия в соответствии с п. 8.4.1. ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования» УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. N 786-ст (разработан с учетом основных положений международного стандарта ИСО/МЭК 11801:2002 "Информационные технологии. Универсальная кабельная система на территории пользователя" и американских национальных стандартов ANSI/TIA/E1A-568B Commercial

Building Telecommunications Cabling Standard, ANSI/TIA/EIA-604-3, FOCIS 3 Fiber Optic Connector Intermeatability Standard);

В судебном заседании представитель истца уточнила, что просит установить  пятнадцатидневный срок для исполнения решения суда с даты вступления решения суда в законную силу. Так же просит исключить из требований соответствие кабелей связи п. 14.11 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж эелектроустановок жилых и общественных зданий». 

Уточнение исковых требований  принято судом в порядке ст. 49 АПК. 

Истцом так же представлены документы в отношении организации, осуществлявшей обследование кабелей связи ответчика. 

Данные документы приобщены судом в порядке ст.  65, 67 АПК. 

    Ответчиком отзыв на иск не представлен, что в силу положений ч. 1 ст. 156 АПК, не является препятствием к разрешению спора. 

Заслушав представителя истца,   изучив материалы дела, суд полагает иск    подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец на основании договора управления от 02.11.2018 г. осуществляет управление  МКД по адресу 

<

...> . 

 

В силу положений ч.1  ст. 36 ЖК,  собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно:

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий;

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование (в том числе конструкции и (или) иное оборудование, предназначенные для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в многоквартирном доме), находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;

Ответчиком не оспаривается факт размещения оборудования связи на общем имуществе МКД. 

Ссылаясь на нарушение ответчиком требований  специальных  нормативных актов  при размещении оборудования,  истец обратился с настоящим иском. 

Факт  нарушения ответчиком требований  специальных  нормативных актов  при размещении оборудования подтверждается заключением специалиста ООО «Максимум», которым установлено следующее. 

При  проведении  обследования  в  местах  общего  пользования  было выявлено:

- Отсутствие видимого заземления телекоммуникационных шкафов;

 - Кабели связи от распределительных коробок до потребителей имеют провисания и проходят без кабель-каналов по стене, преимущественно прокладка    кабеля    осуществлена   за   счет   подвеса   к    кабелю  электроснабжения;        '

 

-   Нарушено предельно допустимое расстояние между кабелями связи и электроснабжения (кабели собраны в пучок);

-   Исключена возможность идентификации кабеля в виду отсутствия маркировки;

-   Распределительные коробки и щиты не имеют крышек или не закрываются

из-за механических повреждений и отсутствия запорных механизмов;

ПВХ трубы в которых проходят транзитные кабеля по лестничным клеткам и коридорам (вертикальная магистраль) не имеет креплений к стене, в местах стыков трубы отсутствуют, открыты распаянные коробки, на коробках отсутствуют крышки;

-      В технологических отверстиях для прохода кабеля через стены и перекрытия отсутствуют гильзы, отверстия не закрыты;

-      На перекрытии технического этажа в местах ввода кабелей связи в помещение имеются протечки и разрушение чистовой отделки помещения (намокание, грибок).

Специалистом дано следующее заключение : «При проведении визуального обследования фактического состояния структурированных кабельных систем и оборудования связи в местах общего пользования (подъезды) были выявлены следующие нарушения:

ГОСТ 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

-   Р 78.36.002-2010 Выбор и применение систем охранных телевизионных.

-                ГОСТ Р 52860-2007 Технические средства физической защиты. Общие технические требования.

-   ГОСТ Р 52551-2016 Системы охраны безопасности. Термины и определения.

- ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные.

Монтаж основных узлов системы. Метод испытаний.

- ПУЭ издание 7. Правила устройства электроустановок.

СНиП 3.05.06-85 Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства.

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

НПБ 88-03 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

7 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 23.04.2020) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации").

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением № 1).

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1).

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

Надлежащая эксплуатация возможна только при условии соблюдения вышеуказанных норм и правил.

В отношении требования об исключении провисания кабелей связи от распределительных коробок до потребителей и проведения  в кабель-каналы по стене, обеспечения предельно допустимого расстояния между кабелями связи и электроснабжения в соответствии с нормативами.   

Согласно п.1 ГОСТ  Р 53246-2008, настоящий стандарт распространяется на структурированные кабельные системы (СКС), способные обслуживать различные типы коммерческих зданий и поддерживать работу разнообразных приложений (таких как передача речи, данные, текст, изображение и видео). При этом размер обслуживания объекта может охватывать площадь диаметром до 3000 м, при полезной площади обслуживания до 1000000 м2 и количестве пользователей до 50000.

Настоящий стандарт устанавливает общие требования проектирования основных элементов структурированной кабельной системы на основе витой пары проводников и волоконно-оптических компонентов.

 

В силу положений п. 8.2, 8.4.6, 8.2.4. ГОСТ  Р 53246-2008, 

8.2. Монтаж кабелей

8.2.1. Общие положения

Рабочие характеристики кабеля и коммутационного оборудования могут существенно изменяться вследствие нарушения правил монтажа и последующих манипуляций с кабельными потоками. Правила монтажа и обслуживания фиксированных кабельных сегментов горизонтальной и магистральной подсистем отличаются от правил организации коммутационных кабелей в кроссах. Кроссировочные соединения предназначены для обеспечения гибкости проведения изменений в схеме коммутации.

К мерам предосторожности, соблюдаемым при монтаже и организации кабельных потоков, относится предотвращение различных механических напряжений в кабеле, вызываемых натяжением, резкими изгибами и чрезмерным стягиванием пучков кабелей.

При монтаже кабелей в трассах и телекоммуникационных помещениях следует использовать средства маршрутизации кабельных потоков, их крепления и фиксации.

Кабельные хомуты (стяжки, бандаж и т.п.), используемые для формирования кабельных пучков, должны располагаться на пучке так, чтобы хомут мог свободно перемещаться в продольном и поперечном направлениях. Не допускается затягивание хомутов, приводящее к деформации оболочки кабелей.

Не допускается крепление телекоммуникационных кабелей с помощью скоб.

Не допускается использование лифтовых шахт для монтажа кабелей на основе любого разрешенного типа среды передачи.

8.2.2. Минимальный радиус изгиба

Необходимость сохранения минимального радиуса изгиба кабеля на основе витой пары проводников обусловлена тем, что при резких изгибах пары внутри кабеля деформируются и нарушается однородность симметричной среды передачи. Это ведет, в первую очередь, к серьезным изменениям такого параметра, как NEXT. Последующее распрямление изгиба может не только не восстановить форму пары, но и привести к еще худшим результатам.

Радиусы изгиба кабелей горизонтальной и магистральной подсистем не должны быть менее:

- 4 внешних диаметров кабеля для 4-парных кабелей на основе неэкранированной витой пары проводников (UTP) в состоянии эксплуатации;

- 8 внешних диаметров кабеля для 4-парных кабелей на основе неэкранированной витой пары проводников (UTP) в процессе монтажа;

- 8 внешних диаметров кабеля для 4-парных кабелей на основе экранированной витой пары проводников (FTP, ScTP, SFTP) в состоянии эксплуатации;

- 10 внешних диаметров кабеля для 4-парных кабелей на основе экранированной витой пары проводников (FTP, ScTP, SFTP) в процессе монтажа;

- 10 внешних диаметров кабеля для многопарных кабелей на основе витой пары проводников в состоянии эксплуатации;

- 15 внешних диаметров кабеля для многопарных кабелей на основе витой пары проводников в процессе монтажа;

- 25 мм для волоконно-оптических кабелей внутреннего применения с количеством волокон 2 и 4 в состоянии эксплуатации;

- 50 мм для волоконно-оптических кабелей внутреннего применения с количеством волокон 2 и 4 в процессе монтажа;

- 10 внешних диаметров кабеля для волоконно-оптических кабелей внутреннего применения с количеством волокон более 4 в состоянии эксплуатации;

- 15 внешних диаметров кабеля для волоконно-оптических кабелей внутреннего применения с количеством волокон более 4 в процессе монтажа;

- 10 внешних диаметров кабеля для волоконно-оптических кабелей внешнего применения в состоянии эксплуатации;

- 20 внешних диаметров кабеля для волоконно-оптических кабелей внешнего применения в процессе монтажа.

В случае, если требования производителя к минимальному радиусу изгиба конкретного кабеля более жесткие, чем приведенные выше, они должны быть выполнены.

Для предотвращения возникновения растяжения, резких перегибов и перекручивания шнуров должны использоваться специальные средства и приспособления, такие как горизонтальные и вертикальные направляющие, устройства, регулирующие длину. В то же время должен быть обеспечен быстрый и простой доступ к шнурам для внесения изменений в систему коммутации и идентификации соединений.

Рекомендуется поддерживать радиус изгиба коммутационных и аппаратных кабелей (шнуров) в процессе эксплуатации не менее:

- 4 внешних диаметров кабеля - для 4-парных шнуров на основе неэкранированной и экранированной витой пары проводников;

- 25 мм - для волоконно-оптических шнуров.

Для выполнения этих правил рекомендуется использовать специально предназначенные для этих целей средства, приспособления и устройства.

8.2.3. Максимальная сила натяжения

При монтаже кабелей и в некоторых случаях в процессе их эксплуатации (вертикальные сегменты) на них действуют силы натяжения, способные привести к деформации пар в кабелях на основе витой пары проводников и механическому повреждению волокон в волоконно-оптических кабелях. Поэтому одним из основных требований, предъявляемых к монтажу, наряду с соблюдением радиуса изгиба является соблюдение предельно допустимой силы натяжения кабелей.

В тех случаях, когда предполагается сложный монтаж с приложением к кабелю повышенных усилий, например при протяжке кабеля через закрытую трассу длиной свыше 30 м или трассу, имеющую более двух поворотов с углами 90°, рекомендуется использовать динамометр или калиброванный вертлюг. После монтажа не должно быть натяжения кабеля за исключением вертикальных сегментов, когда остаточное натяжение может быть вызвано собственной массой кабеля.

Сила натяжения кабелей горизонтальной и магистральной подсистем во время монтажа и в процессе эксплуатации не должна быть более:

- 110 Н - для 4-парных кабелей на основе неэкранированной и экранированной витой пары проводников;

- спецификации производителя - для многопарных кабелей на основе витой пары проводников;

- 220 Н или спецификации производителя в случае, если они более жесткие для волоконно-оптических кабелей внутреннего применения с количеством волокон 2 и 4;

- спецификации производителя - для волоконно-оптических кабелей внутреннего применения с количеством волокон более 4;

- 2700 Н или спецификации производителя в случае, если они более жесткие для волоконно-оптических кабелей внешнего применения.

8.2.4. Запас кабеля

При монтаже кабельной системы рекомендуется предусматривать создание запаса кабеля на обоих концах кабельных сегментов с целью обеспечения возможности внесения изменений в будущем.

Рекомендуется оставлять следующий запас кабеля в TR, ER и EF:

- кабель на основе витой пары проводников - 3 м;

- волоконно-оптический кабель - 3 м;

на WA:

- кабель на основе витой пары проводников - 0,3 м;

- волоконно-оптический кабель - 1 м.

Запас кабеля должен учитываться в общей длине сегментов горизонтальной и магистральной кабельных подсистем.

Предпочтительно запас делать в виде "U"-образных петель с соблюдением минимального радиуса изгиба. Петли в виде "8" с большим радиусом также могут обеспечить хорошие результаты. Не рекомендуется делать запас кабеля в виде бухты небольшого диаметра (до 30 см).

Запас волоконно-оптического кабеля может быть выполнен как в оболочке, так и отдельными волокнами при условии обеспечения их адекватными мерами защиты. При этом должны быть выполнены требования к допустимым радиусам изгиба и силе натяжения. Запас кабеля может быть создан в специальных контейнерах или на стенах телекоммуникационных помещений. Хранение запаса волокон допускается только в специальных защитных контейнерах.

 

Согласно п.1 ГОСТ Р 53245-2008, настоящий стандарт распространяется на ввод и функционирование структурированной кабельной системы (СКС) в помещении пользователя и устанавливает методы испытаний (тестирования), которые служат обеспечением гарантии соответствия СКС установленным требованиям.

 Согласно п.  4.2.1 и 4.2.2. ГОСТ Р 53245-2008, 4.2.1. графическая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями ЕСКД.

4.2.2. Результаты сертификационного тестирования. 

 В отношении требования в целях идентификации кабелей связи произвести их маркировку и обозначения с фирменным логотипом в соответствии с нормативами.   

Согласно п. 9.4.2. и п. 9.8. ГОСТ Р 53246-2008, идентификаторы

Идентификатор присваивается элементу телекоммуникационной инфраструктуры для создания связи этого элемента с его записью.

Идентификаторы должны быть нанесены на все элементы, подлежащие администрированию.

Идентификаторы, используемые для осуществления доступа к группе записей одного типа, должны быть уникальными.

Рекомендуется использование уникальных идентификаторов во всех группах записей телекоммуникационной инфраструктуры.

Идентификаторы могут быть кодированными и некодированными. Кодированные идентификаторы предоставляют дополнительную информацию об идентифицируемом элементе, например место его расположения в соответствии с поэтажными планами объекта. Некодированные идентификаторы не несут никакой информации об идентифицируемом элементе.

Маркировка - нанесение на элемент телекоммуникационной инфраструктуры идентификатора и, дополнительно, другой информации. Маркировка должна выполняться двумя методами - надежным креплением отдельных меток к элементу или нанесением маркировки непосредственно на элемент. Правила маркировки приведены в 9.8.

9.8. Правила маркировки

9.8.1. Метки

9.8.1.1. Общие положения

Метки делятся на три категории: клейкие, вкладыши и прочие.

Вкладыши должны плотно входить в держатель на компоненте таким образом, чтобы при нормальных условиях эксплуатации они не могли самопроизвольно выпасть из держателя.

При выборе типа клейкой метки для использования в различных условиях должен быть учтен материал как самой метки, так и ее клеевой основы с целью обеспечения качественной идентификации и исключения изменения свойств метки со временем. Для разных типов поверхностей и окружающей среды существуют метки различных типов.

Все метки, используемые для маркировки компонентов СКС, должны быть надежно прикреплены к компонентам, отвечать требованиям к различимости и износоустойчивости, а также оставаться на своем месте на протяжении всего срока эксплуатации кабельной системы.

Общие правила, относящиеся к маркировке отдельных компонентов кабельной системы:

- возможность цветовой идентификации;

- устойчивость к воздействию таких факторов окружающей среды, как повышенная влажность, разность температур, истирание и пр.;

- сочетание простоты установки с надежностью крепления;

- срок службы, не меньший продолжительности эксплуатации маркируемого компонента;

- возможность нанесения идентификационной информации на метки вручную и на печатающих устройствах.

Для повышения удобочитаемости меток рекомендуется изготавливать их с помощью печатающих или других механических устройств в отличие от ручного нанесения идентификаторов.

 В отношении требования привести в надлежащее состояние распределительные коробки и щиты, установить крышки и запорные механизмы, в технологических отверстиях для прохода кабеля через стены и перекрытия предусмотреть гильзы, закрыть отверстия в соответствии с нормативами. 

Согласно п. 8.4.1. ГОСТ Р 53246-2008, трассы горизонтальной подсистемы являются средствами, служащими для прокладки телекоммуникационных кабелей из телекоммуникационной до телекоммуникационной розетки на рабочем месте. К ним относятся подпольные каналы, фальшполы, кондуиты (трубопроводы), лотки и желоба, потолочные, периметральные и мебельные системы.

Все трассы, в которых устанавливаются кабели горизонтальной кабельной подсистемы, не должны делить свое пространство с другими сервисами здания.

Запрещается использование любых способов открытого монтажа кабелей горизонтальной подсистемы в пространствах общего доступа.

Трассы горизонтальной распределительной системы должны быть спроектированы и установлены с соблюдением местных и государственных строительных норм и норм электробезопасности.

Система трасс должна быть спроектирована, как минимум, для работы со всеми телекоммуникационными средами передачи, описанными в разделах 5 и 6. При определении размеров трассы необходимо учитывать число кабелей, их длины и требования к радиусу изгиба с учетом запаса на развитие системы в будущем.

Характеристики трасс должны обеспечивать соблюдение минимально допустимых радиусов изгиба кабелей, определенных производителем или правилами настоящего стандарта для условий монтажа и эксплуатации.

Рекомендуется, чтобы минимальный внутренний радиус изгиба трассы составлял не менее десяти внешних диаметров самого крупного кабеля, устанавливаемого в ней.

Внутренние трассы горизонтальной подсистемы должны быть установлены в сухих местах для защиты кабелей от воздействия уровней влажности, выходящих за пределы предполагаемого рабочего диапазона для кабелей внутреннего применения.

Система заземления и уравнивания потенциалов трасс горизонтальной распределительной системы должна отвечать требованиям норм электробезопасности и соответствующих документов.

Запрещается размещать трассы горизонтальной распределительной системы в лифтовых шахтах и использовать подковровые и напольные трассы.

 Согласно ст. 12 ГК, одни из способов  защиты нарушенного права является присуждения к исполнению обязанности в натуре.

 

На основании изложенного суд находит заявленные требования подлежащими удовлетворению.  

 В силу положений ст.101, 106,   ч.1 ст.110 АПК, с ответчика подлежит взысканию судебные расходы истца по оплате  государственной пошлины, услуг представителя и специалиста. 

Судебные расходы по оплате услуг представителя подтверждены договором от 21.09.2020 г. № 21-09/20, приказом о приеме  представителя ФИО3 на работу от 02.12.2019 г.,   платежными поручениями на сумму 40 000 руб. 

 Судебные расходы по оплате услуг специалиста подтверждены  договором от 06.10.2020 г. № 06-10/04 и платежным поручением на сумму 25 000 руб. 

Поскольку заключение строительного обследования проводилось в отношении 7 операторов связи, включая ООО «ТК «Востоктелеком», истец просит взыскать с ответчика судебные издержки, связанные с подготовкой заключения строительного обследования в сумме 3 571 руб. (1/7 часть от 25 000 руб.).   

Истец просит установить 15-ти дневный срок для устранения нарушений с даты вступления решения суда в законную силу.

В силу положений ч.2 ст. 174 АПК, при принятии решения, обязывающего организацию совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения может указать руководителя или иное лицо, на которых возлагается исполнение решения, а также срок исполнения.

     Учитывая изложенное, руководствуясь ст.  167-176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Обязать ПАО «Вымпел-Коммуникации» в пятнадцатидневный срок с даты вступления решения суда в законную силу : 

-   Исключить провисание кабелей связи от распределительных коробок до потребителей и провести в кабель-каналы по стене, обеспечить предельно допустимое расстояние между кабелями связи и электроснабжения в соответствии с п. 8.2., п. 8.4.6., п. 8.2.4. ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»,  n. 4.2.1 и п. 4.2.2. ГОСТ P 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания.  

-   В целях идентификации кабелей связи произвести их маркировку и обозначения с фирменным логотипом в соответствии с п. 9.4.2. и п. 9.8. ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования».  

-   Привести в надлежащее состояние распределительные коробки и щиты, установить крышки и запорные механизмы, в технологических отверстиях для прохода кабеля через стены и перекрытия предусмотреть гильзы, закрыть отверстия в соответствии с п. 8.4.1. ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования» 

-   Взыскать с  ПАО  «Вымпел-Коммуникации» в пользу ООО   «УК Паритет»  в счет  судебных расходов по оплате  государственной пошлины в сумме 6 000 руб.,  в счет  судебных расходов по оплате  услуг представителя – 40 000 руб., в счет судебных расходов по оплате  услуг специалиста - 3 571 руб., всего судебных расходов – 49 571 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объёме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев с даты вступления решения  в законную силу, если решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

 

 

Судья                                                    Е.А. Букина.