АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-11956/2023

город Саратов

04 апреля 2024 года

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения -  Саратов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Саратов в течение тридцати календарных  дней с момента вступления в законную силу решения суда выполнить работы по устранению  недостатков дорожного покрытия по адресу: 

<

...>, а именно:  

 №  п/п  

Обоснование 

Наименование работ и затрат 

Ед ин иц а  из ме ре ни я  

Количество  

Сметная стоимость в  базисном уровне цен  

(в текущем уровне 

цен (гр. 8) для 

ресурсов,  отсутствующих в  

ФРСН), руб.  

Инде

ксы  

Сметная стоимость в текущем 

уровне цен, руб.  

н а  е д и н и ц у  

коэ 

ффи 

циен ты  

всего с  учетом  коэфф 

ициент 

ов 

на  ед ин иц 

у  

коэ 

ффи 

циен ты  

всего 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Раздел 1. Ремонт а/б покрытия S=50 м2 

Демонтаж старого покрытия 

1 ФЕРр68-12- Снятие 10 0, 1 0,05 291,18 16 деформир 00 0ованных м2 5 

асфальтоб етонных  покрытий  самоходн ыми  

холодным и фрезами  с шириной  фрезерова ния 1500- 2100 мм  толщиной  слоя: до  

130 мм 

 Объем=50 / 1000 

1 ОТ 65, 3,26  

 13  

2 ЭМ 5 259,58  

19 1,6 

 0  

3 в т.ч. ОТм 29 14,91  

8,1 

 0  

Н 01.7.13.01 Лом т 2 12,87  

асфальтоб 5етона 7,4 

 ЗТ че 8, 0,4175 

л.- 3ч 5 

 ЗТм че 2 1,079 

л.- 1,ч 58 

 Итого по 5 262,84  

расценке 25 6,7 3  

 ФОТ 18,17  

 Пр/812- НР % 1 102 18,53  

102.0-1 Благоустро 0йство 2 

(ремонтно- строительн ые)  

 Пр/774-102.0 СП % 5 54 9,81 

Благоустро 4 йство 

(ремонтно- строительн ые)  

 Всего по 291,18   

позиции 

2 ФССЦпг-01- Погрузо- 1 т 1 1 12,87 42, 553,15 11,25 6 222,94 

01-01-041 разгрузочн гр 2, 98 ые работы уз 8при а 7 

автомобил ьных  перевозка х:  

Погрузка  мусора  строитель ного с  погрузкой  вручную  

 Всего по 553,15  6 222,94  

позиции  

3 ФССЦпг-03- Перевозка 1 т 1 1 12,87 11, 146,98 11,6 1 704,97 

21-01-010 грузов гр 2, 42 автомобил уз 8ями- а 7 

самосвала ми  

грузоподъ емностью  10 т  

работающ их вне  

карьера на  расстояни е: I класс  груза до 10  км  

 Всего по 146,98  1 704,97 

позиции 

4 ФЕРр68-12-2 Разборка 10 0, 1 0,25 145,48  

покрытий 0 2 и м3 5  оснований 

: щебеночных 

 Объем=(50*0,5) / 100  

1 ОТ 92, 23,02  

 08 

2 ЭМ 28 71,90  

7,6

 0 

3 в т.ч. ОТм 37, 9,39  

 57 

 ЗТ че 1 2,925  

л.- 1,ч 7 

 ЗТм че 2, 0,74  

л.- 9ч 6 

 Итого по 37 94,92  

расценке 9,68 

 ФОТ 32,41  

 Пр/812- НР % 1 102 33,06  

102.0-1 Благоустро 0йство 2 

(ремонтно- строительн ые)  

 Пр/774-102.0 СП % 5 54 17,50 

Благоустро 4 йство 

(ремонтно- строительн ые)  

 Всего по 145,48   

позиции 

5 ФССЦпг-01- Погрузо- 1 т 3 1 35 42, 1 504,30 11,25 16 923,38 

01-01-041 разгрузочн гр 5 98 ые работы узпри а 

автомобил ьных  перевозка х:  

Погрузка  мусора  строитель ного с  погрузкой  вручную  

 Объем=25*1400/1000 

 Всего по 1 504,30  16 923,38  

позиции  

6 ФССЦпг-03- Перевозка 1 т 3 1 35 11, 399,70 11,6 4 636,52 

21-01-010 грузов гр 5 42 автомобил узями- а 

самосвала ми  

грузоподъ емностью  10 т  

работающ их вне  

карьера на  расстояни е: I класс  груза до 10  км  

 Всего по 399,70  4 636,52  

позиции  

7 ФЕР01-01- Разработк 10 0, 1 0,2 408,93 

011-01 а грунта с 00 2 погрузкой м3 на 

автомобил и-самосвал ы  

экскаватор ами  

одноковшо выми  

электриче скими  

карьерны ми при  

работе на  гидроэнерг етическом  строитель стве с  

ковшом 

вместимос тью: 8 (6,3- 10) м3,  

группа 

грунтов 1  

 Объем=(50*4) / 1000 

1 ОТ 19, 3,95  

 74  

2 ЭМ 1 377,15  

88 5,7 

 4  

3 в т.ч. ОТм 92, 18,53  

 64  

4 М 2,1 0,43  

 7  

 ЗТ че 2, 0,42 

л.- 1 ч 

 ЗТм че 6, 1,314 

л.- 5ч 7 

 Итого по 1 381,53  

расценке 90 7,6 5  

 ФОТ 22,48  

 Пр/812- НР % 9 0,9 82,8 18,61 

001.1-1, Земляные 2 

Приказ № работы,  812/пр от выполняем 21.12.2020 ые  

п.25 механизиро 

ванным  

способом  

 Пр/774- СП % 4 0,85 39,1 8,79  

001.1, Земляные 6 

Приказ № работы,  774/пр от выполняем 11.12.2020 ые  

п.16 механизиро 

ванным  

способом  

 Всего по 408,93    

позиции  

Устройство нового поктрытия 

8 ФЕР01-02- Засыпка 10 2 1 20 7 118,21 

033-01 пазух м3 0 

котловано в  

спецсоору жений  

дренирую щим  

песком 

 Объем=(50*4) / 10 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим 04.08.2020 процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

 № 421/пр ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 п.58б 

1 ОТ 96, 1,15 2 220,88  

 56 

2 ЭМ 82, 1,25 2 054,75  

 19 

3 в т.ч. ОТм 10, 1,25 252,00  

 08 

Н 02.3.01.02 Песок для м3 1 200   

строитель 0 ных работ природный 

 ЗТ че 1 1,15 308,89  

л.- 3,ч 43 

 ЗТм че 0, 1,25 23,25  

л.- 9ч 3 

 Итого по 17 4 275,63  

расценке 8,75 

 ФОТ 2 472,88  

 Пр/812- НР % 8 0,9 80,1 1 980,78 

001.4-1, Земляные 9 

Приказ № работы,  

812/пр от выполняем

21.12.2020 ые по  

п.25 другим  видам  работ  (подготовит 

ельным,  сопутствую 

щим,  укрепитель 

ным)  

 Пр/774- СП % 4 0,85 34,85 861,80 

001.4, Земляные 1 

Приказ № работы,  

774/пр от выполняем

11.12.2020 ые по  

п.16 другим  видам  работ  (подготовит 

ельным,  сопутствую 

щим,  укрепитель 

ным)  

 Всего по 7 118,21    

позиции  

9 ФССЦ- Песок м3 3 1 33 59, 1 979,67 

02.3.01.02- природны 3 99 

1008 й II класс,  мелкий,  круглые  сита (плюс  15%  

дополните льный  песок на  засыпку)  

 Объем=(200*1,1)*0,15 

 Всего по 1 979,67    

позиции  

10 ФЕР27-04- Устройств 10 0, 1 0,05 1 281,46 

007-03 о 00 0оснований м2 5 

толщиной  15 см из  щебня  

фракции  40-70 мм  

при укатке  каменных  материало в с  

пределом  прочности  на сжатие  до 68,6  

МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя 

двухслойн ых  

 Объем=50 / 1000 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим 04.08.2020 процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

 № 421/пр ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  

п.58б 

1 ОТ 23 1,15 13,44  

3,6 

 6  

2 ЭМ 4 1,25 260,19  

16 2,9 

 9  

3 в т.ч. ОТм 26 1,25 16,46  

3,4 

 2  

4 М 18 934,21  

68 4,2 

 0  

 ЗТ че 2 1,15 1,6445 

л.- 8,ч 6 

 ЗТм че 2 1,25 1,4462 

л.- 3, 5 

ч 14 

 Итого по 23 1 207,84  

расценке 08 0,8 5  

 ФОТ 29,90  

 Пр/812- НР % 1 0,9 132,3 39,56  

021.0-1, Автомобил 4 Приказ № ьные 7  812/пр от дороги  

21.12.2020 п.25 

 Пр/774- СП % 1 0,85 113,9 34,06  

021.0, Автомобил 3 Приказ № ьные 4  774/пр от дороги  

11.12.2020 п.16 

 Всего по 1 281,46   

позиции 

11 ФЕР27-04- На каждый 10 0, 1 0,05 957,08  

007-04 1 см 00 0изменения м2 5 

толщины  слоя  

добавлять  или  

исключать  к  

расценкам  27-04-00701, 27-04007-02, 2704-007-03  

 Объем=50 / 1000  до толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим  04.08.2020 процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;  

 № 421/пр ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 п.58б 

2 ЭМ 46 12,5 293,06  

8,8 (10*

 9 1,25) 

3 в т.ч. ОТм 27, 12,5 17,40  

84 (10*

 1,25) 

4 М 1 10 621,18  

242,3

 6 

 ЗТм че 2, 12,5 1,5687  

л.- 5 (10* 5 ч 1 1,25) 

 Итого по 1 914,24  

расценке 711,25 

 ФОТ 17,40  

 Пр/812- НР % 1 0,9 132,3 23,02  

021.0-1, Автомобил 4Приказ № ьные 7 812/пр от дороги 21.12.2020 п.25 

 Пр/774- СП % 1 0,85 113,9 19,82  

021.0, Автомобил 3Приказ № ьные 4 774/пр от дороги 11.12.2020 п.16 

 Всего по 957,08    

позиции 

12 ФЕР27-04- Устройств 10 0, 1 0,05 1 551,84  

007-02 о 00 0оснований м2 5 

толщиной  15 см из  щебня  фракции  40-70 мм  при укатке  каменных  материало в с  

пределом  прочности  на сжатие  до 68,6  МПа (700  кгс/см2):  верхнего  слоя  

двухслойн ых  

 Объем=50 / 1000 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим  04.08.2020 процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;  

 № 421/пр ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  

п.58б 

1 ОТ 26 1,15 15,50  

9,6 

 1  

2 ЭМ 6 1,25 412,35  

59 7,5 

 6  

3 в т.ч. ОТм 39 1,25 24,96  

9,3 

 8  

4 М 20 1 024,38  

48 7,6 

 0  

 ЗТ че 3 1,15 1,8975  

л.- 3 ч 

 ЗТм че 3 1,25 2,1956 

л.- 5, 25 

ч 13 

 Итого по 27 1 452,23 

расценке 354,77 

 ФОТ 40,46   Пр/812- НР % 1 0,9 132,3 53,53  

021.0-1, Автомобил 4 Приказ № ьные 7  812/пр от дороги  

21.12.2020 п.25 

 Пр/774- СП % 1 0,85 113,9 46,08  

021.0, Автомобил 3 Приказ № ьные 4  774/пр от дороги  

11.12.2020 п.16 

 Всего по 1 551,84   

позиции 

13 ФССЦ- Щебень М м3 - 1 -9,45 10 -973,35 

02.2.05.04- 800, 9, 3,01817 фракция 4 0 

40-80(70) 5  мм, группа  

2 

 Всего по -973,35   

позиции 

14 ФССЦ- Щебень М м3 9, 1 9,45 10 1 024,38 

02.2.05.04- 800, 4 8,41777 фракция 5 0 

20-40 мм,  группа 2  

 Всего по 1 024,38    

позиции  

15 ФЕР27-04- На каждый 10 0, 1 0,05 957,08 

007-04 1 см 00 0изменения м2 5 

толщины  слоя  

добавлять  или  

исключать  к  

расценкам  27-04-00701, 27-04007-02, 2704-007-03  

 Объем=50 / 1000 

 до толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим 04.08.2020 процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

 № 421/пр ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  

п.58б 

2 ЭМ 46 12,5 293,06  

8,8 (10*

 9 1,25) 

3 в т.ч. ОТм 27, 12,5 17,40  

84 (10*

 1,25) 

4 М 1 10 621,18  

24 2,3 

 6  

 ЗТм че 2, 12,5 1,5687 

л.- 5 (10* 5 ч 1 1,25) 

 Итого по 1 914,24  

расценке 71 1,2 5  

 ФОТ 17,40  

 Пр/812- НР % 1 0,9 132,3 23,02  021.0-1, Автомобил 4 

Приказ № ьные 7 812/пр от дороги 21.12.2020 п.25 

 Пр/774- СП % 1 0,85 113,9 19,82  

021.0, Автомобил 3Приказ № ьные 4 774/пр от дороги 11.12.2020 п.16 

 Всего по 957,08    

позиции 

16 ФССЦ- Щебень М м3 - 1 -6,3 10 -648,90  

02.2.05.04- 800, 6, 3,01817 фракция 3 0 40-80(70) мм, группа 2 

 Всего по -648,90    позиции  

17 ФССЦ- Щебень М м3 6, 1 6,3 10 682,92 

02.2.05.04- 800, 3 8,41777 фракция 0 

20-40 мм,  группа 2  

 Всего по 682,92    

позиции  

18 ФССЦпг-03- Перевозка 1 т - 1 - 19, -373,70 11,6 -4 334,92 

21-01-030 грузов гр 1 19,372 29 автомобил уз 9, 5 ями- а 3самосвала 7ми 2грузоподъ 5 

емностью  10 т  

работающ их вне  

карьера на  расстояни е: I класс  груза до 30  км  

 Объем=-15,75*1,23 

 Всего по -373,70  -4 334,92  

позиции  

19 ФССЦпг-03- Перевозка 1 т 1 1 19,372 77, 1 509,89 11,6 17 514,72 

21-01-179 грузов гр 9, 5 94 автомобил уз 3ями- а 7самосвала 2ми 5 

грузоподъ емностью  10 т  

работающ их вне  

карьера на  расстояни е: I класс  груза до  179 км  

 Объем=15,75*1,23 

 Всего по 1 509,89  17 514,72  

позиции  

20 ФЕР27-06- Розлив т 0, 1 0,035 2,47  

026-01 вяжущих 0 материало 3 в 5  

 Объем=50/1000*0,7 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим 04.08.2020 процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

 № 421/пр ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 п.58б 

2 ЭМ 39, 1,25 1,71  

 10 

3 в т.ч. ОТм 7,1 1,25 0,31  

 5 

Н 01.2.01.01 Битум т 1, 0,0360  

0 5 

3 

 ЗТм че 0, 1,25 0,0288  

л.- 6 75 

ч 6 

 Итого по 39, 1,71  

расценке 10 

 ФОТ 0,31  

 Пр/812- НР % 1 0,9 132,3 0,41  

021.0-1, Автомобил 4Приказ № ьные 7 812/пр от дороги 21.12.2020 п.25 

 Пр/774- СП % 1 0,85 113,9 0,35  

021.0, Автомобил 3Приказ № ьные 4 774/пр от дороги 11.12.2020 п.16 

 Всего по 2,47    

позиции 

21 ФССЦ- Битум т 0, 1 0,0360 1 58,23 

01.2.01.01- нефтяной 0 5 611024 дорожный 3 5,2

БНД 70/100 6 3 

05 

 Всего по 58,23   

позиции 

22 ФЕРр68-10-1 Устройств 10 0, 1 0,0857 497,17 

о 0 т 0 5 

выравнив 8 ающего 5 слоя из 7 асфальтоб 5  етонной  

смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщина слоя 7 см)  Объем=(50*0,07*2,45) / 100 

1 ОТ 18 15,99  

6,4

 2 

2 ЭМ 4 420,96  

909,2

 0 

3 в т.ч. ОТм 25 21,89  

5,2

 7 

4 М 13, 1,12   03  

Н 04.2.01.02 Смеси т 1 8,6607 

асфальтоб 0 5 

етонные 1  горячие  

пористые 

 ЗТ че 1 1,6378 

л.- 9, 25 

ч 1 

 ЗТм че 1 1,6584 

л.- 9, 05 

ч 34 

 Итого по 5 438,07 

расценке 10

8,65 

 ФОТ 37,88  

 Пр/812- НР % 1 102 38,64  

102.0-1 Благоустро 0йство 2 (ремонтно-строительные) 

 Пр/774-102.0 СП % 5 54 20,46  Благоустро 4  

йство (ремонтно-строительные) 

 Всего по 497,17    позиции  

23 ФССЦ- Смеси т 8, 1 8,6607 47 4 141,83 

04.2.01.01- асфальтоб 6 5 8,20041 етонные 6 3 

плотные 0 крупнозер 7 нистые 5  тип Б  

марка I 

 Всего по 4 141,83   

позиции 

24 ФЕР27-06- Розлив т 0, 1 0,015 1,05  

026-01 вяжущих 0 материало 1 в 5  

 Объем=50/1000*0,3 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим 04.08.2020 процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

 № 421/пр ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 п.58б 

2 ЭМ 39, 1,25 0,73  

 10 

3 в т.ч. ОТм 7,1 1,25 0,13  

 5 

Н 01.2.01.01 Битум т 1, 0,0154  

0 5 

3 

 ЗТм че 0, 1,25 0,0123  

л.- 6 75 

ч 6 

 Итого по 39, 0,73  

расценке 10 

 ФОТ 0,13  

 Пр/812- НР % 1 0,9 132,3 0,17  

021.0-1, Автомобил 4 Приказ № ьные 7  812/пр от дороги  

21.12.2020 п.25 

 Пр/774- СП % 1 0,85 113,9 0,15  

021.0, Автомобил 3 Приказ № ьные 4  774/пр от дороги  

11.12.2020 п.16 

 Всего по 1,05   

позиции 

25 ФССЦ- Битум т 0, 1 0,0154 1 24,96 

01.2.01.01- нефтяной 0 5 611024 дорожный 1 5,2

БНД 70/100 5 3 

45 

 Всего по 24,96   

позиции 

26 ФЕР27-06- Устройств 10 0, 1 0,05 583,53  

029-01 о 00 0 покрытия м2 5  из горячих  

асфальтобетонных 

смесей  

асфальтоу кладчикам и второго  типоразме ра,  

толщина 

слоя 4 см  

 Объем=50 / 1000 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим  04.08.2020 процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;  

 № 421/пр ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  

п.58б 

1 ОТ 18 1,15 10,48  

2,3 

 2  

2 ЭМ 7 1,25 467,44  

47 9,0 

 3  

3 в т.ч. ОТм 23 1,25 14,65  

4,4 

 6  

4 М 87 43,74  

4,7 

 8  

П, 04.2.01.01 Смесь т 0 0  

Н асфальтобетонная 

 ЗТ че 2 1,15 1,1994 

л.- 0, 5 

ч 86 

 ЗТм че 1 1,25 1,1781 

л.- 8, 25 

ч 85 

 Итого по 8 521,66  

расценке 53 6,1 3  

 ФОТ 25,13  

 Пр/812- НР % 1 0,9 132,3 33,25  

021.0-1, Автомобил 4 Приказ № ьные 7  812/пр от дороги  

21.12.2020 п.25 

 Пр/774- СП % 1 0,85 113,9 28,62  

021.0, Автомобил 3 Приказ № ьные 4  774/пр от дороги  

11.12.2020 п.16 

 Всего по 583,53   

позиции 

27 ФЕР27-06- При 10 0, 1 0,05 35,29  

030-01 изменении 00 0толщины м2 5 

покрытия  на 0,5 см  добавлять  или  

исключать : к  

расценке  27-06-02901  

(толщина  слоя 5 см)  

 Объем=50 / 1000 

 до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим  04.08.2020 процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;  

 № 421/пр ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 п.58б 

1 ОТ 3,2 2,3 0,38  

9 (2*1,

 15) 

2 ЭМ 25 2,5 31,86  

4,8 (2*1,

 9 25) 

3 в т.ч. ОТм 5,9 2,5 0,74  

5 (2*1,

 25) 

4 М 2,9 2 0,29   4  

П, 04.2.01.01 Смесь т 0 2 0   Н асфальтоб 

етонная 

 ЗТ че 0, 2,3 0,0402  

л.- 3 (2*1, 5 ч 5 15) 

 ЗТм че 0, 2,5 0,0587  

л.- 4 (2*1, 5 ч 7 25) 

 Итого по 26 32,53  

расценке 1,12 

 ФОТ 1,12   Пр/812- НР % 1 0,9 132,3 1,48  

021.0-1, Автомобил 4Приказ № ьные 7 812/пр от дороги 21.12.2020 п.25 

 Пр/774- СП % 1 0,85 113,9 1,28  

021.0, Автомобил 3Приказ № ьные 4 774/пр от дороги 11.12.2020 п.16 

 Всего по 35,29    

позиции 

28 ФССЦ- Смеси т 6, 1 6,04 86 5 242,12  

04.2.03.01- асфальтоб 0 7,90013 етонные 4 0 щебеночномастичные SMA-16  Объем=0,05*(96,6+12,1*2) 

 Всего по 5 242,12    позиции  

 Итоги по смете:  

 Итого прямые затраты (справочно) 25  

 770,35 

 в том числе:  

 Оплата труда рабочих 2 306,90  

 Эксплуатация машин 4 944,74  

 в том числе оплата труда машинистов 408,77  

 (Отм) 

 Материалы 14  

 778,39 

 Перевозка 3 740,32  

 Строительные работы 29 327 997,20   102,95  

4 кв 2023 , Строительные работы 25 11,25 285 329,59 

Письмо 362,63 

Минстроя  

России  

28.12.2023г.   № 82450- 

 ИФ/09  

 в том числе:  

 оплата труда 2 306,90  

 эксплуатация машин и механизмов 4 944,74  

 в том числе оплата труда машинистов 408,77   (ОТм)  

 материалы 14  

 778,39  

 накладные расходы 2 264,06  

 сметная прибыль 1 068,54  

 Перевозка 3 740,32 42 667,61  

 Итого ФОТ (справочно) 2 715,67  

 Итого накладные расходы (справочно) 2 264,06  

 Итого сметная прибыль (справочно) 1 068,54  

 НДС 20% 5 820,59 65 599,44  

 ВСЕГО по смете 34 393 596,64   923,54  

В случае неисполнения настоящего решения в установленный судом срок взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Концессия водоснабжения – Саратов», ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, г.Саратов в пользу администрации Волжского района  муниципального образования «Город Саратов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  г.Саратов судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день не исполнения решения  суда.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Концессия водоснабжения –  Саратов», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Саратов в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Концессия водоснабжения –  Саратов», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г.Саратов в пользу Союза  «Межрегиональное объединение судебных экспертов» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), г.Саратов судебные расходы за проведение экспертизы в размере 70 000 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35  раздела VI Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Направить копии судебного акта лицам, участвующим в деле, в соответствии с  требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья арбитражного суда Саратовской области ФИО2