АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А74-18485/2017

09 апреля 2019 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Н.Ю.Ишь при ведении  протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1 рассмотрел в  открытом судебном заседании дело по исковому заявлению государственного казенного  учреждения Республики Хакасия «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «НБС-Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

о безвозмездном устранении недостатков работ по государственным контрактам, 

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора, на стороне ответчика, общества с ограниченной ответственностью  «Дорожно-строительное предприятие № 11» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общества  с ограниченной ответственностью «Палитра – М» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).  

Руководствуясь статьями 110, 166 – 171, 174, 176, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить иск: 

обязать общество с ограниченной ответственностью «НБС-Сибирь» в целях устранения  выявленных недостатков в рамках государственных контрактов № 2015/31 от 15.06.2015,   № 2015.51 от 17.07.2015, № 2015.42 от 22.06.2015, № 45 от 08.07.2015 в срок - тридцать  календарных дней со дня вступления настоящего решения в законную силу безвозмездно  выполнить следующие работы:  

- по государственному контракту № 2015/31 от 15.06.2015: 

- в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...>: устранить трещину в бетонной отмостке, путем укладки сетки,  заливки отмостки сверху толщиной не менее 200мм с устройством деформационных швов;  произвести заделку горизонтальных трещин по стене из газобетонных блоков, в угловом  сопряжении стен с последующей переклейкой обоев, устранить причину образования  трещин; выполнить мероприятия по утеплению сейсмопояса; обработать стены и потолок по  периметру жилых комнат в подсобном помещении противогрибковыми составами и  восстановить поврежденный слой окраски; в ванной комнате в районе вентиляционного  отверстия выявить и устранить причины потеков, восстановить окрасочный слой стен;  заменить дверной блок, согласно проектному решению в наружных проемах; в местах  перепада пола по высоте снять линолеум, выровнять поверхность пола и положить линолеум  со сваркой полотнищ;  

- в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...>: выполнить работы по утеплению открытых участков сейсмопояса  минераловатными плитами; произвести зачистку и обработку стен от плесени и грибка,  образовавшегося по всему периметру жилого дома, обеспечить восстановление до  

необходимого состояния декоративных покрытий стен (оклейка обоев, окраска стен и пр.); в  местах появления трещин в кладке перегородок из газобетонных блоков выполнить заделку с  последующим восстановлением декоративного покрытия стен; вентиляционную трубу  вынести через кровлю в соответствии с проектом герметизации примыкании;  

- в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...>: устранить трещины в бетонной отмостке на стыке (по боковому фасаду и  стены заднего фасада); выполнить установку ветровой планки на крыше жилого дома с  достаточным количеством крепежных элементов; выполнить ремонт просевшей отмостки;  выполнить работы по утеплению открытых участков сейсмопояса минераловатными  плитами; выполнить выравнивание линолеума и холодную сварку полотнищ; устранить  трещины в кладке перегородок из газобетонных блоков в местах примыкания к наружным  стенам, с устранением причин их образования; устранить трещины в перегородках и  восстановить до необходимого состояния декоративных покрытий стен (оклейка обоев,  окраска стен и пр.);  

- в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...>: выполнить устройство изолирующего короба с теплоизоляцией канализационной трубы,  или проложить нагревающий кабель, который прокладывается по наружной стороне трубы  внутри теплоизолирующего материала с герметизацией;  

- по государственному контракту № 2015.51 от 17.07.2015: 

- в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...>: произвести работы по устройству рабочей вентиляции; произвести зачистку и  обработку стен от плесени и грибка, по периметру жилого дома, выполнить работы по  утеплению открытых участков сейсмопояса минераловатными плитами; восстановить до  необходимого состояния декоративные покрытия стен (оклейка обоев, окраска стен и пр.);  устранить пустоты в наружных откосах оконных блоков путем замены наружной откосной  планки на соответствующий размер с герметизацией стыков; участок в стене техподполья  размером 0,3*0,6м заделать блоком ФБС или произвести устройство монолитного участка;  обеспечить надлежащее функционирование системы вентиляции; произвести замену  сгнившего либо испортившегося дощатого настила на чердачном перекрытии;  

- в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...>: произвести зачистку и обработку стен от плесени и грибка; восстановить до  необходимого состояния декоративные покрытия стен (оклейка обоев, окраска стен и пр.);  выполнить работы по утеплению открытых участков сейсмопояса минераловатными  плитами; для устранения трещин и неровностей в бетонной отмостке положить сетку и  залить новую отмостку сверху с устройством деформационных швов; произвести заделку  трещин по стене с последующем восстановлением декоративного слоя стен;  

- по государственному контракту № 2015.42 от 22.06.2015: 

- в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...>: произвести теплотехнический расчет на необходимое количество секций в  каждом помещении; проверить вентиляцию на работоспособность; выполнить работы по  утеплению открытых участков сейсмопояса минераловатными плитами; осуществить  правильную герметизацию оконных блоков согласно ГОСТ 30971-2012; произвести ремонт  отмостки; произвести замену сгнившего либо испортившегося дощатого настила на  чердачном перекрытии; произвести зачистку и обработку стен от плесени и грибка, по всему  периметру жилою дома и восстановить до необходимого состояния декоративные покрытия  стен (оклейка обоев, окраска стен и пр.);  

- в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...>: положить сетку и залить новую отмостку сверху с устройством  деформационных швов; устранить зазоры между дощатым настилом в потолочном  перекрытии и произвести теплотехнический расчет на соответствие количество секции  батарей в каждом помещении; подклеить отслоившиеся полотнища обоев; в монолитном  

железобетонном перекрытии над техническим этажом провести мониторинг по величине от  прогиба с устранением прогиба и причины его образования;  

- в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...>: произвести зачистку и обработку стен от плесени и грибка по всему периметру  жилого дома; восстановить стены до необходимого состояния декоративных покрытий  (оклейка обоев, окраска стен и пр.); выполнить работы по утеплению открытых участков  сейсмопояса минераловатными плитами; устранить трещину в кладке стен, осуществить  замену оконных блоков; произвести замену сгнившего либо испортившегося дощатого  настила на чердачном перекрытии; обеспечить надлежащий воздухообмен системы  вентиляции; выполнить ремонт бетонной отмостки; выполнить переукладку наружных  блоков «Теплостен»;  

- в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...>; выполнить работы по утеплению блоков ФБС экструдированным  пенополистеролом снаружи; произвести зачистку и обработку стен от плесени и грибка, по  всему периметру жилого дома, обеспечить восстановление до необходимого состояния  декоративных покрытий стен (оклейка обоев, окраска стен и пр.); положить сетку и залить  новую отмостку сверху с устройством декоративных швов; заделать межпанельные швы и  восстановить декоративное покрытие стен; устранить вертикальную трещину над дверным  блоком входной двери по кладке перегородки из блоков;  

- в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...>: произвести реставрацию трещин в межпанельных швах и восстановить  окрасочный слон наружных стен; произвести зачистку и обработку внутренних стен,  восстановить их до необходимого состояния декоративные покрытия стен (оклейка обоев,  окраска стен и пр.); положить сетку и залить новую отмостку сверху с устройством  декоративных швов; произвести плотное примыкание цоколя к стене;  

- по государственному контракту № 45 от 08.07.2015: 

- в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...>: устранить пустоты в наружном откосе оконного блока путем замены  наружной откосной планки на соответствующий размер с герметизацией стыков в  соответствии нормами; устранить причину появления темных пятен на сопряжении стена- потолок, выполнить работы по утеплению открытых участков сейсмопояса  минераловатными плитами, снять отслоившиеся обои, обработать стены противогрибковыми  составами и наклеить новые обои.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НБС-Сибирь» в доход  федерального бюджета 6000 (шесть тысяч) руб. государственной пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья Н.Ю.Ишь