269/2022-246798(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;  

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-4201/2022

город Саратов

20 октября 2022 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление Администрации Марксовского муниципального района  Саратовской области удовлетворить.  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью строительная компания  «Эверест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Саратов, выполнить ремонтные  работы в рамках гарантийного срока в соответствии с муниципальным контрактом № 368 от  21.08.2020 г. многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

<

...>, д. 239 работ, согласно заключения эксперта ООО  «СтройЭкспертРегион-С» от 8 августа 2022 года № 103/100/2022:  

Объемы работ необходимые для устранения дефектов кровли дома № 239:  

 № 

 № в  

Наименование работ  

Ед. 

Кол-во  

пп 

ЛСР  

изм. 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

Раздел 1. Кровля 

 

1 

1 

Разборка выравнивающих стяжек: цементно- 

100 м2 

0,28 

 

песчаных толщиной 15 мм(парапет)  

 

2 

2 

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-

100 м2 

0,28 

 

песчаных толщиной 15 мм(парапет)  

 

3 

3 

Раствор готовый кладочный цементный тяжелый  

м3 

0,4284 

 

4 

4 

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1  

100 м2 

0,28 

 

мм изменения толщины добавлять или исключать  

 

к расценке 12- 01-017-01 (парапет)  

 

5 

5 

Раствор готовый кладочный цементный тяжелый  

м3 

0,9996 

 

6 

6 

Демонтаж прижимной планки 

100 м  

0,82 

 

7 

7 

Разборка покрытий кровель: из рулонных  

100 м2  

0,492 

 

материалов(примыканий к вентшахтам)  

 

8 

8 

Устройство примыканий рулонных и мастичных  

100 м  

0,82 

 

кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм  

 

без фартуков (с устройством цементных  

 

бортиков)- по расценки и в локальном сметном  

 

расчете) - данная работа не выполнена.  

 

9 

9 

Материал рулонный битумно-полимерный 

м2 

206,64 

 

кровельный и гидроизоляционный ТКП/ЭКП/ХКП, 

 

для верхнего слоя кровли, основа-  

 

стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не  

 

выше-25 °С, масса 1 м2 4,5 кг, прочность 390-590  

 

Н, теплостойкость не менее 100 °С  

 

10 

10 

Разборка покрытий кровель: из рулонных  

100 м2  

0,6614 

 

материалов-7*5+4,5*5+2,7*3,2=66,14м2  

 

11 

11 

Устройство выравнивающих стяжек: цементно- 

100 м2  

0,6614 

 

песчаных толщиной 15 мм 

 

12 

12 

Раствор готовый кладочный цементный тяжелый  

м3 

1,01194 

 

13 

13 

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1  

100 м2  

0,6614 

 

мм изменения толщины добавлять или исключать  

 

к расценке 12- 01-017-01 

 

14 

14 

Раствор готовый кладочный цементный тяжелый  

м3 

1,34926 

 

15 

15 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под  

100 м2  

0,66 

 

водоизоляционный кровельный ковер: битумной  

 

грунтовкой с ее приготовлением 

 

16 

16 

Устройство кровель плоских из наплавляемых 

100 м2  

0,66 

 

материалов: в два слоя 

 

17 

17 

Материал рулонный битумно-полимерный  

м2 

75,24 

 

кровельный и гидроизоляционный ТКП/ЭКП/ХКП,  

 

для верхнего слоя кровли, основа- 

 

стеклоткань/ полиэстер/стеклохолст, гибкость не  

 

выше-25 °С, масса 1 м2 4,5 кг, прочность 390-590 Н,  

 

теплостойкость не менее 100 °С 

 

18 

18 

 

Материал рулонный битумно-полимерный  

м2 

76,56 

 

кровельный и гидроизоляционный ТПП/ЭПП/ХПП,  

 

для нижнего слоя кровли, основа- 

 

стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не  

 

выше-25 °С, масса 1 м2 от 3,5 до 4,0 кг, прочность  

 

390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °С  

 

19 

19 

 

Закрепить оцинкованные мелкие покрытия из  

100 м  

0,148 

 

листовой стали=0,7365*0,2= 

 

Заголовок Прочие работы 

 

20 

20 

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных  

1 т груза  

1,5 

 

перевозках: Погрузка мусора строительного с  

 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5  

 

м3 

 

21 

21 

Перевозка грузов автомобилями- самосвалами  

1 т груза  

1,5 

 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера  

 

на расстояние: I класс груза до 4 км  

 

Объемы работ необходимые для устранения дефектов кровли дома № 233 

 № 

 № 

Наименование работ  

Ед. 

Кол- 

 

в 

 

пп 

 

изм. 

во 

 

ЛСР 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1 

1 

Разборка выравнивающих стяжек: цементно- 

100 м2  

0,3 

 

песчаных толщиной 15 мм(парапет)  

 

2 

2 

Устройство выравнивающих стяжек: цементно- 

100 м2  

0,3 

 

песчаных толщиной 15 мм(парапет)  

 

3 

3 

Раствор готовый кладочный цементный тяжелый  

м3 

0,459 

 

4 

4 

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1  

100 м2 

 

0,3 

 

мм изменения толщины добавлять или исключать  

 

к расценке 12-01-017-01 (парапет)  

 

5 

5 

Раствор готовый кладочный цементный тяжелый  

м3 

 

1,071 

 

6 

6 

Демонтаж прижимной планки 

100 м 

 

0,6 

 

7 

7 

Разборка покрытий кровель: из рулонных  

100 м2 

 

0,36 

 

материалов(примыканий к вентшахтам)  

 

8 

8 

Устройство примыканий рулонных и мастичных  

100 м 

 

0,6 

 

кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм  

 

без фартуков (с устройством цементных  

 

бортиков)- по расценки и в локальном сметном  

 

расчете) - данная работа не выполнена.  

 

9 

9 

Материал рулонный битумно-полимерный  

м2 

151,2 

 

кровельный и гидроизоляционный  

 

ТКП/ЭКП/ХКП, для верхнего слоя кровли,  

 

основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст,  

 

гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 4,5 кг,  

 

прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее  

 

100 °С 

 

10 

10  

Разборка покрытий кровель: из рулонных  

100 м2  

0,23 

 

материалов-7* 5+4,5 * 5+2,7 * 3,2=66,14м2  

 

11 

11  

Устройство выравнивающих стяжек: цементно- 

100 м2  

0,23 

 

песчаных толщиной 15 мм 

 

12 

12  

Раствор готовый кладочный цементный тяжелый  

м3 

0,351 

 

9 

13 

13  

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1  

100 м2  

0,22 

 

мм изменения толщины добавлять или исключать  

 

к расценке 12-01-017-01 

 

14 

14  

Раствор готовый кладочный цементный тяжелый  

м3 

0,488 

 

15 

15  

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под  

100 м2  

0,22 

 

водоизоляционный кровельный ковер: битумной  

 

грунтовкой с ее приготовлением 

 

16 

16  

Устройство кровель плоских из наплавляемых  

100 м2  

0,22 

 

материалов: в два слоя 

 

17 

17  

Материал рулонный битумно-полимерный  

м2 

25,08 

 

кровельный и гидроизоляционный  

 

ТКП/ЭКП/ХКП, для верхнего слоя кровли,  

 

основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст,  

 

гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 4,5 кг,  

 

прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее  

 

100 °С 

 

18 

18  

Материал рулонный битумно-полимерный  

м2 

23,52 

 

кровельный и гидроизоляционный  

 

ТПП/ЭПП/ХПП, для нижнего слоя кровли,  

 

основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст,  

 

гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 от 3,5 до 4,0  

 

кг, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее  

 

100 °С 

 

19 

19  

закрепить оцинкованные мелкие покрытия из  

100 м  

0,295 

 

листовой стали=0,7365*0,2= 

 

20 

20  

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных  

1 т груза  

1,2 

 

перевозках: Погрузка мусора строительного с  

 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

 

21 

21  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  

1 т груза  

1,2 

 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера  

 

на расстояние: I класс груза до 4 км 

 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью строительная компания  «Эверест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Саратов в доход федерального  бюджета государственную пошлину в размере 12000 рублей.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью строительная компания  «Эверест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Саратов, в пользу Администрации  Марксовского муниципального района Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), город Маркс, Саратовская область, судебные расходы на проведение  экспертизы в размере 38 000 рублей.  

Исполнительный лист выдать после вступления судебного акта в законную силу по  заявлению взыскателя.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не  изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный  суд Саратовской области.  

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в  соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области ФИО1  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 28.01.2022 5:05:24

 Кому выдана ФИО1