1057/2020-119287(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 21 мая 2020 года 

по делу № А33-31236/2019 Красноярск

21 мая 2020 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "АФК" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Красноярск) в срок до 30 июня 2020 года безвозмездно устранить  недостатки и дефекты работ, выполненных по муниципальному контракту от 27.07.2018 №  34226610 «на выполнение работ по ремонту фасада здания администрации Шарыповского  района», а именно:  

1.1. Произвести ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных  стыков стеновых панелей (межпанельных швов) общим объемом -164м., с использованием  мастики вулканизирующейся тиоколовой, монтажной пены типа «Маkroflex» общим  объемом - 5,6 литров;  

- Восстановление солнцезащитного слоя межпанельных швов, общим объемом - 164 м.  с использованием полимерцементного состава, расположенных в следующих местах и  размерами:  

Западный (задний) фасад, левая часть здания: 

- Горизонтальный межпанельный шов, расположенный между 1-ым и 2-ым этажами от  левого угла западного фасада здания, на протяжении 1,2,3 окон - 9,3 м.,  

- Горизонтальный межпанельный шов, расположенный между 2-ым и 3-ым этажами от  левого угла западного фасада здания, на протяжении 1,2,3 окон - 9,3м.,  

- Вертикальный межпанельный шов, расположенный по торцу левого угла западного  фасада на протяжении от 1-го до 3-го этажа - 8,1 м.,  

- Вертикальный межпанельный шов, расположенный между 1-ым и 2-ым рядом окон от  левого угла западного фасада здания на протяжении от первого до третьего этажей - 8,1 м.,  

- Горизонтальный межпанельный шов, расположенный над 3-им по счету окном от  левого угла западного фасада здания, по всей длине окна и верхнего откоса этого окна-3,1 м.  

Западный (задний) фасад, центральная часть здания: 

- Вертикальный межпанельный шов, расположенный между 1-ым и 2-ым рядом  центральной части западного фасада здания, на протяжении от 2-го до 3-го этажей  полностью - 5,4 м.,  

- Вертикальный межпанельный шов, расположенный между 3-им и 4-ым рядом окон  центральной части западного фасада здания, на протяжении от цоколя вверх до 3-го этажа  включительно - 8,1 м.,  

- Горизонтальный межпанельный шов, расположенный между 1-ым и 2-ым этажом по  всей длине от 1-го до 4-го окна - 12,4 м.,  

- Горизонтальный межпанельный шов, расположенный между 2-ым и 3-ым этажом по  всей длине от 1-го до 4-го окна - 12,4 м.  

Западный (задний) фасад, правая часть здания: 

- Горизонтальный межпанельный шов, расположенный между 1-ым и 2-ым этажами над  1-ым окном от правого угла западного фасада, по все ширине окна - 3,1 м.,  

- Горизонтальный межпанельный шов, расположенный между 2-ым и 3-им этажами по 2- 

ым окном от правого угла западного фасада - 4,3 м. 

- Вертикальный межпанельный шов, расположенный под водосточной трубой у правого  

крайнего угла западного фасада, по всей высоте здания (от отмостки до начала кровли) - 8,1  

м., 

- Вертикальный межпанельный шов, расположенный под водосточной трубой, после 2- 

ого ряда окон от правого угла западного фасада по всей высоте здания (от отмостки до  

начала кровли) - 8,1 м. 

- Южная (торцевая) сторона здания, расположенная по левой стороне от центрального  

входа: 

- Вертикальный межпанельный шов, расположенный по левой и правой сторонам от  

окна на начиная от цоколя до кровли - 8,1 м., 

- Горизонтальный межпанельный шов, расположенный между цоколем и первым этажом  

-12 м., 

- Горизонтальный межпанельный шов, расположенный между 1-ым и 2-ым этажом- 12  

м., 

- Горизонтальный межпанельный шов, расположенный между 2-ым и 3-им этажами- 12  

м., 

- Горизонтальный межпанельный шов, расположенный между 3-им этажом и кровлей-  

12 м.. 

- Северная (торцевая) сторона здания, расположенная по правой стороне от  

центрального входа: 

- Вертикальный межпанельный шов, расположенный между 1-ым и 2-ым этажами, на  

расстоянии 1,7 м. от левого угла северной (торцевой) стороны до козырька навеса над  

запасным входом - 8,1 м. 

1.2. Произвести отделочные работы фасада, направленных на устранение отслоений  

красочного слоя фасада здания путем выполнения следующих работ:  

- очистка поверхности фасада пескоструйным аппаратом гладкой с земли и лесов, общим  

объемом - 361,2 м2, 

- обеспыливание поверхности фасада общим объемом - 361,2 м2,  - очистка поверхности фасада щетками общим объемом - 74,4 м2,  

- ремонт штукатурки фасадов с использованием сухой растворной смеси (типа  

«Ветонит»), общим объемом - 210 м2, 

- окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическими  

материалами, общим объемом - 435,6 м2, 

- установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16м. для  

прочих отделочных работ, в общем объеме - 228 м2, в местах, расположенных: 

- Вдоль вертикального межпанельного шва под водосточной трубой, после 2-ого ряда  

окон от правого угла западного фасада по всей высоте здания (от отмостки до начала кровли)  

- 48,6 м2., 

- В нижнем левом углу цоколя возле 2-ого окна от правого угла западного фасада между  

2-ым и 3-им окнами по всей высоте здания (от начала отмостки до начала кровли) - 72,8 м2.,  - По восточному фасаду на 1,2,3 этажах верх балконной части по ширине здания - 89,4  

м2., - По южной (торцевой части) здания от цоколя до кровли - 112,4 м2., - По северной (торцевой части) здания от цоколя до кровли - 112,4 м2. 

1.3. Произвести устранение нарушений в устройстве мелких покрытий (брандмауэры,  

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали общим объемом - 0,6 м2., а именно:  - Обустроить навес козырька над торцевым входом (запасным) с северной стороны  

здания фартуком примыкания к фасаду здания - 0,3м2., 

- Обустроить навес козырька над торцевым входом (запасным) с южной стороны здания  фартуком примыкания к фасаду здания - 0,3 м2.  

1.4. Произвести восстановление бетонной отмостки здания общим объемом - 0,63 м3. с  использованием тяжелого бетона, крупность заполнителя 20 мм, класса В12,5 (М150) в  объеме - 0,63x1,02=0,6423 м3., расположенной на расстоянии 2 м. от левого угла восточного  (лицевого) фасада здания под водосточной трубой, размером 0,70x1м.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АФК" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Красноярск) в пользу администрации Шарыповского района  Красноярского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Шарыпово) 10 000 руб.  расходов за проведение экспертизы по техническому состоянию фасада нежилого здания  администрации Шарыповского района.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АФК" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Красноярск) в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной  пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья Е.А. Малофейкина  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 05.06.2019 2:54:59

Кому выдана Малофейкина Елена Александровна