1219/2023-78369(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-12525/2022

г. Оренбург

18 апреля 2023 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Лебедянцевой  

Анны Александровны, при ведении протокола секретарем судебного заседания  

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области», ОГРН: 

<

***>,  

ИНН: 

<

***>, г. Оренбург, 

к обществу с ограниченной ответственностью «САФ», ОГРН:  

1150280003829, ИНН: 

<

***>, республика Башкортостан, Мелеузовский р- 

н, г. Мелеуз, об обязании устранить недостатки работ Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ООО «САФ» в срок 30 календарных дней со дня вступления  

решения суда в законную силу устранить недостатки: 

1. Провести работы по гарантийному ремонту объекта, расположенного по  

адресу, 

<

...> (кровля), а  

именно устранить следующие дефекты: 

• Выполнить очистку шва от старого бетона, провести герметизацию шва  

раствором. • Вывезти мусор строительный автомобилями. 

2. Обязать ООО «САФ» провести работы по гарантийному ремонту  

объекта, расположенного по адресу, Оренбургская область, г. Оренбург, ул.  

Авиационная, д. 22 (кровля), а именно устранить следующие дефекты: 

• Провести замену кровельного покрытия на площади 30 м.кв.  

Демонтировать старое рулонное покрытие перед началом работ. Очистить  

основание от пыли, грязи и мусора. Для обеспечения необходимого сцепления  наплавляемых рулонных материалов с основанием кровли все поверхности  основания из цементно-песчаного раствора и бетона обработать  грунтовочными холодными составами (праймерами). Произвести наклейку  верхнего слоя рулонного ковра с нахлестом краев друг на друга.  

• Укрепить покрытие, с помощью болтов саморезов, устранить зазор путем  заведения герметика между листом и стеной фасада на. площади 8кв.м.  

• Частично закрепить кровельное ограждение по периметру кровли на  площади 226,2кв.м.  

• Укрепить отлив с помощью болтов на площади покрытия 4,46кв.м. 

• Требуется проклейка рулонного покрытия с помощью мастики. На  площади 40 кв.м.  

3. Обязать ООО «САФ» провести работы по гарантийному ремонту  объекта, расположенного по адресу, 

<

...> (фасад), а именно устранить следующие дефекты:  

• Провести очистку поверхности фасада от старой краски на площади  200,25 м. кв.  

• Провести грунтование водно-дисперсионной грунтовкой на площади  200,25 м.кв.  

• Провести шпаклевку ранее огрунтованных и фасадов на площади 200,  25м.кв.  

• Провести окраску фасадов после шпатлевки стен на площади 200, 25м.кв.  

• Выполнить очистку шва от старого герметика, провести герметизацию  шва герметикой для долговременной герметизации.  

• Произвести очистку фасадов от старой краски на площади 91, 98м.кв. 

• Провести грунтование водно - дисперсионно грунтовкой на площади 91,  98м.кв.  

• Провести шпаклевку фасада на площади 91, 98м. кв. • Провести окраску фасадов на площади 91, 98м. кв. 

4. Обязать ООО «САФ» провести работы по гарантийному ремонту  объекта, расположенного по адресу, 

<

...> (кровля), а именно устранить следующие дефекты:  

• Уложить дополнительный слой рулонного ковра у водоприемной  воронки. Работы провести в следующей последовательности: выкроить  полотнище рулонного полимерного материала размером 1000x1000 мм,  грунтовать его приклеивающей мастикой, подсушить и уложить на основание  симметрично оси воронки: отогнуть половину полотнища, нанести шпателем  или кистью сплошным слоем приклеивающую мастику на основание, затем  возвратить полотнище на место; аналогично приклеить вторую половину  полотнища, после чего, тщательно притереть или прикатать ручным катком.  Данные работы производить на площади-12 м.  

• Необходимо демонтировать старое рулонное покрытие перед началом  работ. Очистить основание от пыли, грязи и мусора. Для обеспечения  

необходимого сцепления наплавляемых рулонных материалов с основанием  кровли все поверхности основания из цементно-песчаного раствора и бетона  обработать грунтовочными холодными составами (праймерами). Укладку  рулонного покрытия парапета производить с укладкой на переходный бортик  слоя усиления из полоски кровельного материала, который заходит на  горизонтальную поверхность. Закрепить края кровельного ковра металлической  краевой рейкой. В местах изменения высоты заведения кровельного ковра на  вертикальную поверхность обрамить краевой рейкой и вертикальные края  материала; вертикально установленную краевую рейку обработать  полиуретановым герметиком. Общей площадью-17,8 м2.  

• Произвести демонтаж старой воронки. Очистить место установки  воронки необходимо очистить от грязи и мусора, чтобы чаша водоприёмной  воронки полностью опиралась на основание и находилась с ним на одном  уровне. Установить водосточную воронку в подготовленное место. Произвести  механическую фиксацию чаши воронки к несущему основанию (фартуку  усиления) с помощью кровельных саморезов. Осуществить укладку  пароизоляционного слоя в область прижимного фланца воронки с  последующей подрезкой отверстия по диаметру водоприемной чаши.  Установить прижимной фланец и произвести его затяжку с помощью гаек/  барашек. В смонтированный фланец установить уплотнительное кольцо для  надставного элемента, которое обеспечивает герметичность соединения между  собой верхней и нижней воронок. 5.2.6. Кольцо вставить с натягом с  дополнительной фиксацией в отливах прижимного фланца. Для увеличения  герметичности соединения рекомендуется предварительно нанести ПУ- герметик на фланец. Произвести установку дренажного кольца. Для этого  перевернуть листвоуловителъ на 180 градусов и установить в водосточную  воронку. Далее, произвести установку трапа для эксплуатируемой кровли на  дренажное кольцо. Далее, необходимо произвести установку листвоуловителя.  Количество -1 шт.  

5. Обязать ООО «САФ» провести работы по гарантийному ремонт объекта,  расположенного по адресу г. Оренбург, проспект. Победы, д. 3 (кровля), а  именно устранить следующие дефекты:  

• Произвести переделку водосточной системы в соответствии с проектом  108-0-00-ОЗ.АС. СНиП П-26-76 Кровли (смотреть п. 8 лист 2-2 проекта 108-000-03.АС, лист 2-3 раздел проекта 108-0-00-03.АС: «Устройство водостока»;  лист 15 проекта 108-0-00-03. АС: Указания по устройству настенного желоба).  

В случае несвоевременного исполнения решения суда взыскать с общества  с ограниченной ответственностью «САФ» в пользу некоммерческой  организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства  Оренбургской области» судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый  день просрочки, начиная с 31го дня со дня вступления решения суда в  законную силу.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «САФ» в пользу  некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального  хозяйства Оренбургской области» расходы по оплате государственной  пошлины в размере 6 000 руб.  

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке ст.ст. 319, 320 АПК  РФ.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства  в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд  Оренбургской области.  

Судья А.А. Лебедянцева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 09.03.2023 8:36:00

 Кому выдана Лебедянцева Анна Александровна