АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-14621/2021

г. Барнаул

16 сентября 2022 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Янушкевич С.В., при ведении  

протокола секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по исковому заявлению Комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула,  

г. Барнаул, к обществу с ограниченной ответственностью «Интерстрой», г. Омск, 

об обязании ответчика для устранения выявленных недостатков (дефектов) в  

выполненных работах по капитальному ремонту дома по пр. Ленина, 92 в г. Барнауле  

выполнить следующие виды и объемы работ: - демонтаж ограждения кровли: 156,0 м; - демонтаж снегозадерживающих устройств: 156,0 м; 

- демонтаж колпака над вентиляционной шахтой: 1,0 шт.;  - демонтаж облицовки брандмауэра: 46,0 кв.м;  

- демонтаж настенных желобов: 266,4 м; 

- демонтаж кровельного покрытия из оцинкованной стали (капельник, картина  

свеса, примыкание вентшахт): 140,0 кв.м; - демонтаж аэраторов: 37,0 шт.; - демонтаж кровли из стальных профилированных листов: 887,5 кв.м; - демонтаж вновь устроенной обрешетки: 6,0 кв.м; 

- демонтаж вновь установленных стропильных ног (усиления существующих  

стропильных ног): 18,24 куб.м; 

- установка стропильных ног (в соответствии с Книгой 3 «Конструктивные  

решения» Раздела IV «Рабочая проектно-сметная документация» рабочей документации  

(шифр: 09-17-КР), сечением 175x100 мм): 18,24 куб.м; - устройство обрешетки: 6,0 кв.м; - огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций: 585,3 кв.м; 

- устройство кровли из стальных профилированных листов (б/у с устройство  

необходимого (ранее имевшегося) нахлеста кровли, с герметизацией сквозных отверстий в  

кровле): 887,5 кв.м; 

- монтаж аэраторов (б/у): 29,0 шт.; 

- монтаж аэраторов (с креплением труб аэраторов к строительным конструкциям,  плотным примыканием труб аэраторов к кровельным проходкам (без применения  самонарезающих винтов)): 8,0 шт.;  

- устройство кровельного покрытия из оцинкованной стали (капельник, картина  свеса, примыкание вентшахт) (с соединением фартуков между собой фальцем,  герметизацией примыкания фартуков к вентиляционным шахтам, соединением  кровельных картин карнизных участков вдоль ската с устройством стоячего фальца):  

140,0 кв.м; 

- устройство настенных желобов (б/у с обеспечением выступа герметика на 1 -3  мм за края деталей при герметизации стыков): 266,4 м;  

- восстановление кирпичной кладки вентиляционной шахты: 0,01 куб.м; 

- облицовка брандмауэра кровельной сталью с оформлением края покрытия  капельником: 46,0 кв.м;  

- установка колпака над вентиляционной шахтой (б/у): 1,0 шт.; - монтаж снегозадерживающих устройств (б/у): 156,0 м; 

- монтаж ограждения кровли (б/у с установкой горизонтальных элементов,  предусмотренных конструкцией ограждения, либо с установкой полностью нового  ограждения): 156,0 м;  

- соединение элементов водосточной трубы: 1,0 шт.; 

- демонтаж существующих и установка новых опор (креплений) полипропиленовых  трубопроводов водоснабжения (с расстоянием между креплениями в соответствии с п.2.14  СП 40-101-96, в т.ч. с установкой в местах расположения соединений и на концевых  участках): 420,0 шт.;  

- установка неподвижных креплений к строительным конструкциям в местах  расположения запорной арматуры на полипропиленовых трубопроводах водоснабжения):  60,0 шт.;  

-  установка гильз в местах пересечения полипропиленовыми трубопроводами  водоснабжения строительных конструкций (перегородок, стен): 39,0 шт.;  

-  демонтаж полипропиленовых труб водоснабжения в местах стыков с  соединительными деталями, превышающими 5°: 1,0 м;  

-  монтаж полипропиленовых труб водоснабжения с устройством стыков с  соединительными деталями не более 5° (с применением новых участков труб и  соединительных деталей): 1,0 м;  

-  демонтаж вытяжных частей канализационных стояков: 54,0 м;  

-  устройство вытяжных частей канализационных стояков из полипропиленовых  труб (с объединением сборными вентиляционными трубопроводами с прокладкой по  чердаку в удобном для монтажа месте, с уклоном 0,01 в сторону стояков и выводом через  кровлю на высоту 0,5 м от поверхности кровли): 76,6 м;  

-  устройство (герметизация) кровли в местах проходов демонтированных  вытяжных частей канализационных стояков: 10,0 шт.  

-  устройство тепловой изоляции вытяжных частей канализационных стояков:  74,1 м;  

- демонтаж и устройство трубопроводов канализации (в местах поворотов  трубопроводов в горизонтальной плоскости, выполненных из одного отвода, в местах с  контр уклоном, в месте излома в соединении трубопроводов с применением  самонарезающих винтов) (с применением новых отводов и участков трубопроводов):  10,0 м;  

-  демонтаж существующих металлических креплений без антикоррозийного  покрытия и прокладок и установка новых креплений трубопроводов канализации  (с установкой креплений у раструбов трубопроводов с расстоянием между креплениями в  соответствии с п.4.20 СП 40-107-2003): 60,0 шт.;  

-  устройство креплений к полу подвала и чердака: 26,0 шт.; 

-  установка гильз в местах пересечения трубопроводами канализации  строительных конструкций (перегородок, стен): 9,0 шт.;  

-  установка креплений стальных изолированных трубопроводов отопления  (с расстоянием между креплениями в соответствии с п.6.1.8 СП 73.13330.2016): 275,0 шт.;  

-  установка креплений стальных трубопроводов стояков отопления: 20,0 шт.; 

-  демонтаж и обратный монтаж неизолированных трубопроводов отопления  (на участках с расстоянием от поверхности штукатурки стен до осей трубопроводов менее  35 мм) (с окраской вновь устроенных сварных соединений): 8,0 м;  

-  установка гильз в местах пересечения трубопроводами отопления строительных  конструкций (перегородок, стен): 41,0 шт.;  

-  демонтаж тепловой изоляции трубопроводов отопления (на участках с  толщиной изоляции менее 40 мм) и устройство тепловой изоляции трубопроводов  отопления в неотапливаемых помещениях (в т.ч. на участках демонтированной и  отсутствующей тепловой изоляции): 100,0 м;  

-  демонтаж радиаторов отопления, установленных на расстоянии менее 60 мм от  пола и менее 25 мм от поверхности штукатурки стен, а также с отклонениями от  горизонтали,  

а также радиаторов со следами протечек и коррозии на сборных участках: 14,0 шт.;  

-  монтаж радиаторов отопления (б/у): 14,0 шт.; 

-  перенос радиатора отопления в подъезде № 1 (с устройством трубопроводов):  1.0 шт.;  

-  удаление ржавчины преобразователем Docker NITTRON, обработка арматуры  

ремонтным составом Mapei Mapefer 1К, восстановление защитного слоя мелкозернистым  

бетоном В15 F150 по ГОСТ 26633-2015: 15,0 кв.м; -  устройство приямков № 2: 3,0 шт.; 

-  демонтаж приямка по оси Ж в осях 11-10 (приямка, не предусмотренного л.2  

Книги 3 «Конструктивные решения» Раздела IV «Рабочая проектно-сметная  

документация» рабочей документации (шифр: 09-17-КР)) (с устройством отмостки): 1,0 шт.; 

-  демонтаж козырьков над приямками № 1, 3: 2,0 шт.;  

-  устройство козырьков над приямками № 1, 3 (в соответствии с л.31, 33 Книги 3  

«Конструктивные решения» Раздела IV «Рабочая проектно-сметная документация»  

рабочей документации (шифр: 09-17-КР)): 2,0 шт.; -  демонтаж асфальтобетонного покрытия: 21,1 кв.м; -  разработка грунта: 57,0 куб.м; 

гидроизоляция боковая обмазочная битумно-полимерной мастикой «Техномаст» в 2  

слоя: 32,16 кв.м; -  обратная засыпка грунта с послойным уплотнением: 57,0 куб.м; 

-  устройство асфальтобетонного покрытия: 21,1 кв.м;  

- удаление ржавчины преобразователем Docker NITTRON, обработка арматуры  

ремонтным составом Mapei Mapefer 1К, восстановление защитного слоя мелкозернистым  

бетоном В15 F150 по ГОСТ 26633-2015: 0,3 кв.м; 

-  демонтаж ступеней из сборного железобетонного лестничного марша и  

монолитных ступеней: 11,0 шт.; 

- устройство монолитных железобетонных ступеней (в соответствии с л.28, 29  

Книги 3 «Конструктивные решения» Раздела IV «Рабочая проектно-сметная  

документация» рабочей документации (шифр: 09-17-КР)): 1,92 куб.м (11,0 шт.); -  демонтаж ходовых досок: 320,0 м; 

-  демонтаж дополнительного слоя минераловатного утеплителя с изоляцией  

Изоспан А: 114,0 кв.м; 

-  демонтаж минераловатного утеплителя чердачного перекрытия: 297,6 куб.м;  

-  устройство минераловатного утеплителя чердачного перекрытия (б/у с заменой  

поврежденных минераловатных плит): 297,6 куб.; 

-  устройство дополнительного слоя минераловатного утеплителя с изоляцией  

Изоспан А (б/у с заменой поврежденных и с добавлением отсутствующих  

минераловатных плит и Изоспана А): 114,0 кв.м; 

-  укладка ходовых досок (б/у с устройством досок в соответствии с л.20 Книги 3  

«Конструктивные решения» Раздела IV «Рабочая проектно-сметная документация»  

рабочей документации (шифр: 09-17-КР)): 320,0 м; 

-  демонтаж оконных блоков с однокамерными стеклопакетами: 3,46 кв.м;  

-  установка пластиковых оконных блоков двустворчатых с глухой и поворотно-откидной створками, с двухкамерными стеклопакетами (4М1-12-4М1-12-4М1): 3,46 кв.м;  -  ремонт штукатурного и шпатлевочного слоев ограждения ОГ1: 4,0 кв.м;  

-  удаление подтеков масляной краски на поверхности фасадной краски  

ограждения ОГ1: 0,01 кв.м; -  окраска ограждения ОГ1 фасадной краской: 41,0 кв.м; 

-  очистка от отслоившейся краски и окраска масляной краской металлических  

решеток ограждения ОГ1: 155,0 кв.м; 

-  очистка и окраска металлических косоуров и балок лестниц со стороны подвала  

двумя слоями эмали ПФ-115 по слою грунтовки ГФ-021: 32,0 кв.м; 

-  отбивка, высококачественная штукатурка декоративным раствором и шпатлевка  

фасадов: 280,0 кв.м; -  установка декоративного элемента Дэ1: 1,0 шт.; -  установка декоративного элемента Дэ2: 4,0 шт.; 

- окраска фасадов фасадной краской (с предварительной очисткой отслоившихся  

участков краски): 2772,5 кв.м; 

-  ремонт штукатурного слоя потолков и стен лестничных клеток подъездов: 34,0  кв.м;  

-  окраска потолков и стен лестничных клеток подъездов: 677,0 кв.м; 

-  демонтаж асфальтобетонного покрытия отмостки в месте просадки (в зоне  

прокладки наружного трубопровода канализации): 2,0 кв.м; -  подсыпка и уплотнение щебеночного основания: 2,0 кв.м; -  устройство асфальтобетонного покрытия отмостки: 2,0 кв.м.; 

-  по результатам производства строительно-монтажных работ осуществить сбор  

и вывоз образовавшихся отходов на полигон ТБО, 

при участии представителей: от истца – ФИО2 по доверенности от 10.01.2022, паспорт, от ответчика – не явился, извещен, 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-182 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Заявленные требования удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой», г. Омск  

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), для устранения выявленных недостатков  

(дефектов) в выполненных работах по капитальному ремонту дома № 92 по пр. Ленина в  

г. Барнауле выполнить следующие виды и объемы работ: - демонтаж ограждения кровли: 156,0 м; - демонтаж снегозадерживающих устройств: 156,0 м; - демонтаж колпака над вентиляционной шахтой: 1,0 шт.; - демонтаж облицовки брандмауэра: 46,0 кв.м; - демонтаж настенных желобов: 266,4 м; 

- демонтаж кровельного покрытия из оцинкованной стали (капельник, картина  

свеса, примыкание вентшахт): 140,0 кв.м; - демонтаж аэраторов: 37,0 шт.; - демонтаж кровли из стальных профилированных листов: 887,5 кв.м; - демонтаж вновь устроенной обрешетки: 6,0 кв.м; 

- демонтаж вновь установленных стропильных ног (усиления существующих  

стропильных ног): 18,24 куб.м; 

- установка стропильных ног (в соответствии с Книгой 3 «Конструктивные  

решения» Раздела IV «Рабочая проектно-сметная документация» рабочей документации  

(шифр: 09-17-КР), сечением 175x100 мм): 18,24 куб.м; - устройство обрешетки: 6,0 кв.м; - огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций: 585,3 кв.м; 

- устройство кровли из стальных профилированных листов (б/у с устройство  

необходимого (ранее имевшегося) нахлеста кровли, с герметизацией сквозных отверстий в  

кровле): 887,5 кв.м; - монтаж аэраторов (б/у): 29,0 шт.; 

- монтаж аэраторов (с креплением труб аэраторов к строительным конструкциям,  плотным примыканием труб аэраторов к кровельным проходкам (без применения  самонарезающих винтов)): 8,0 шт.;  

- устройство кровельного покрытия из оцинкованной стали (капельник, картина  свеса, примыкание вентшахт) (с соединением фартуков между собой фальцем,  герметизацией примыкания фартуков к вентиляционным шахтам, соединением  кровельных картин карнизных участков вдоль ската с устройством стоячего фальца):  

140,1 кв.м; 

- устройство настенных желобов (б/у с обеспечением выступа герметика на 1 -3  мм за края деталей при герметизации стыков): 266,4 м;  

- восстановление кирпичной кладки вентиляционной шахты: 0,01 куб.м; 

- облицовка брандмауэра кровельной сталью с оформлением края покрытия  капельником: 46,0 кв.м;  

- установка колпака над вентиляционной шахтой (б/у): 1,0 шт.; - монтаж снегозадерживающих устройств (б/у): 156,0 м; 

- монтаж ограждения кровли (б/у с установкой горизонтальных элементов,  предусмотренных конструкцией ограждения, либо с установкой полностью нового  ограждения): 156,0 м;  

- соединение элементов водосточной трубы: 1,0 шт.; 

- демонтаж существующих и установка новых опор (креплений) полипропиленовых  трубопроводов водоснабжения (с расстоянием между креплениями в соответствии с п.2.14  СП 40-101-96, в т.ч. с установкой в местах расположения соединений и на концевых  участках): 420,0 шт.;  

- установка неподвижных креплений к строительным конструкциям в местах  расположения запорной арматуры на полипропиленовых трубопроводах водоснабжения):  60,0 шт.;  

-  установка гильз в местах пересечения полипропиленовыми трубопроводами  водоснабжения строительных конструкций (перегородок, стен): 39,0 шт.;  

-  демонтаж полипропиленовых труб водоснабжения в местах стыков с  соединительными деталями, превышающими 5°: 1,0 м;  

-  монтаж полипропиленовых труб водоснабжения с устройством стыков с  соединительными деталями не более 5° (с применением новых участков труб и  соединительных деталей): 1,0 м;  

-  демонтаж вытяжных частей канализационных стояков: 54,0 м;  

-  устройство вытяжных частей канализационных стояков из полипропиленовых  труб (с объединением сборными вентиляционными трубопроводами с прокладкой по  чердаку в удобном для монтажа месте, с уклоном 0,01 в сторону стояков и выводом через  кровлю на высоту 0,5 м от поверхности кровли): 76,6 м;  

-  устройство (герметизация) кровли в местах проходов демонтированных  вытяжных частей канализационных стояков: 10,0 шт.  

-  устройство тепловой изоляции вытяжных частей канализационных стояков:  74,1 м;  

- демонтаж и устройство трубопроводов канализации (в местах поворотов  трубопроводов в горизонтальной плоскости, выполненных из одного отвода, в местах с  контр уклоном, в месте излома в соединении трубопроводов с применением  самонарезающих винтов) (с применением новых отводов и участков трубопроводов):  10,0 м;  

-  демонтаж существующих металлических креплений без антикоррозийного  покрытия и прокладок и установка новых креплений трубопроводов канализации  (с установкой креплений у раструбов трубопроводов с расстоянием между креплениями в  соответствии с п.4.20 СП 40-107-2003): 60,0 шт.;  

-  устройство креплений к полу подвала и чердака: 26,0 шт.; 

-  установка гильз в местах пересечения трубопроводами канализации  строительных конструкций (перегородок, стен): 9,0 шт.;  

-  установка креплений стальных изолированных трубопроводов отопления  (с расстоянием между креплениями в соответствии с п.6.1.8 СП 73.13330.2016): 275,0 шт.;  

-  установка креплений стальных трубопроводов стояков отопления: 20,0 шт.; 

-  демонтаж и обратный монтаж неизолированных трубопроводов отопления  (на участках с расстоянием от поверхности штукатурки стен до осей трубопроводов менее  35 мм) (с окраской вновь устроенных сварных соединений): 8,0 м;  

-  установка гильз в местах пересечения трубопроводами отопления строительных  конструкций (перегородок, стен): 41,0 шт.;  

-  демонтаж тепловой изоляции трубопроводов отопления (на участках с  толщиной изоляции менее 40 мм) и устройство тепловой изоляции трубопроводов  отопления в неотапливаемых помещениях (в т.ч. на участках демонтированной и  отсутствующей тепловой изоляции): 100,0 м;  

-  демонтаж радиаторов отопления, установленных на расстоянии менее 60 мм от  пола и менее 25 мм от поверхности штукатурки стен, а также с отклонениями от  горизонтали, а также радиаторов со следами протечек и коррозии на сборных участках:  

14,0 шт.; -  монтаж радиаторов отопления (б/у): 14,0 шт.; 

-  перенос радиатора отопления в подъезде № 1 (с устройством трубопроводов):  1.1 шт.;  

-  удаление ржавчины преобразователем Docker NITTRON, обработка арматуры  

ремонтным составом Mapei Mapefer 1К, восстановление защитного слоя мелкозернистым  

бетоном В15 F150 по ГОСТ 26633-2015: 15,0 кв.м; -  устройство приямков № 2: 3,0 шт.; 

-  демонтаж приямка по оси Ж в осях 11-10 (приямка, не предусмотренного л.2  

Книги 3 «Конструктивные решения» Раздела IV «Рабочая проектно-сметная  

документация» рабочей документации (шифр: 09-17-КР)) (с устройством отмостки): 1,1 шт.; 

-  демонтаж козырьков над приямками № 1, 3: 2,0 шт.;  

-  устройство козырьков над приямками № 1, 3 (в соответствии с л.31, 33 Книги 3  

«Конструктивные решения» Раздела IV «Рабочая проектно-сметная документация»  

рабочей документации (шифр: 09-17-КР)): 2,0 шт.; -  демонтаж асфальтобетонного покрытия: 21,1 кв.м; -  разработка грунта: 57,0 куб.м; 

гидроизоляция боковая обмазочная битумно-полимерной мастикой «Техномаст» в 2  

слоя: 32,16 кв.м; -  обратная засыпка грунта с послойным уплотнением: 57,0 куб.м; 

-  устройство асфальтобетонного покрытия: 21,1 кв.м;  

- удаление ржавчины преобразователем Docker NITTRON, обработка арматуры  

ремонтным составом Mapei Mapefer 1К, восстановление защитного слоя мелкозернистым  

бетоном В15 F150 по ГОСТ 26633-2015: 0,3 кв.м; 

-  демонтаж ступеней из сборного железобетонного лестничного марша и  

монолитных ступеней: 11,0 шт.; 

- устройство монолитных железобетонных ступеней (в соответствии с л.28, 29  

Книги 3 «Конструктивные решения» Раздела IV «Рабочая проектно-сметная  

документация» рабочей документации (шифр: 09-17-КР)): 1,92 куб.м (11,0 шт.); -  демонтаж ходовых досок: 320,0 м; 

-  демонтаж дополнительного слоя минераловатного утеплителя с изоляцией  

Изоспан А: 114,0 кв.м; 

-  демонтаж минераловатного утеплителя чердачного перекрытия: 297,6 куб.м;  

-  устройство минераловатного утеплителя чердачного перекрытия (б/у с заменой  

поврежденных минераловатных плит): 297,6 куб.; 

-  устройство дополнительного слоя минераловатного утеплителя с изоляцией  

Изоспан А (б/у с заменой поврежденных и с добавлением отсутствующих  

минераловатных плит и Изоспана А): 114,0 кв.м; 

-  укладка ходовых досок (б/у с устройством досок в соответствии с л.20 Книги 3  

«Конструктивные решения» Раздела IV «Рабочая проектно-сметная документация»  

рабочей документации (шифр: 09-17-КР)): 320,0 м; 

-  демонтаж оконных блоков с однокамерными стеклопакетами: 3,46 кв.м;  

-  установка пластиковых оконных блоков двустворчатых с глухой и поворотно-откидной створками, с двухкамерными стеклопакетами (4М1-12-4М1-12-4М1): 3,46 кв.м;  -  ремонт штукатурного и шпатлевочного слоев ограждения ОГ1: 4,0 кв.м;  

-  удаление подтеков масляной краски на поверхности фасадной краски  

ограждения ОГ1: 0,01 кв.м; -  окраска ограждения ОГ1 фасадной краской: 41,0 кв.м; 

-  очистка от отслоившейся краски и окраска масляной краской металлических  

решеток ограждения ОГ1: 155,0 кв.м; 

-  очистка и окраска металлических косоуров и балок лестниц со стороны подвала  

двумя слоями эмали ПФ-115 по слою грунтовки ГФ-021: 32,0 кв.м; 

-  отбивка, высококачественная штукатурка декоративным раствором и шпатлевка  

фасадов: 280,0 кв.м; -  установка декоративного элемента Дэ1: 1,0 шт.; -  установка декоративного элемента Дэ2: 4,0 шт.; 

- окраска фасадов фасадной краской (с предварительной очисткой отслоившихся  

участков краски): 2772,5 кв.м; 

-  ремонт штукатурного слоя потолков и стен лестничных клеток подъездов: 34,0  кв.м;  

-  окраска потолков и стен лестничных клеток подъездов: 677,0 кв.м; 

-  демонтаж асфальтобетонного покрытия отмостки в месте просадки (в зоне  

прокладки наружного трубопровода канализации): 2,0 кв.м; -  подсыпка и уплотнение щебеночного основания: 2,0 кв.м; -  устройство асфальтобетонного покрытия отмостки: 2,0 кв.м.; 

-  по результатам производства строительно-монтажных работ осуществить сбор  

и вывоз образовавшихся отходов на полигон ТБО. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Интерстрой», г. Омск  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), в доход Федерального бюджета Российской  Федерации 6 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Интерстрой», г. Омск  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Алтайский центр строительно-технической экспертизы», г. Барнаул  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 215 000 руб. в оплату судебной экспертизы.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск  в течение месяца со дня принятия решения.  

Судья С.В. Янушкевич  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 26.01.2022 2:28:42

 Кому выдана Янушкевич Светлана Викторовна