АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-8750/2019 «7» июня 2019 года 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи С.Н. Швидко, при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи О.В. Поповой, рассмотрев в судебном  заседании дело по иску МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА» МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА (ОГРН 1083804000741, ИНН 3804041066,  зарегистрированное по адресу: Иркутская обл., жр Центральный, г. Братск) к ОБЩЕСТВУ С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙКОМИНВЕСТ» (ОГРН  1103804002059, ИНН 3804012731, зарегистрированное по адресу: Иркутская обл., Падун, г.  Братск) об обязании устранить недостатки,  

руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд   

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СТРОЙКОМИНВЕСТ» (ОГРН 1103804002059, ИНН 3804012731, зарегистрированное по  адресу: Иркутская обл., Падун, г. Братск) в срок до 30.09.2019 в рамках выполнения  гарантийных обязательств по муниципальным контрактам № Ф.2016.167685, №  Ф.2016.167688, № Ф.2016.167587, № Ф.2016.167592, № Ф.2016.167582, № Ф.2016.167706, №  Ф.2016.167584, № Ф.2016.167573 от 18.07.2016; № Ф.2016.171567, № Ф.2016.171572, №  Ф.2016.171570, № Ф.2016.169860 от 19.07.2016 устранить недостатки и дефекты по  благоустройству жилых домов, расположенных по адресу: г. Братск, ж. р. Энергетик, ул.  Гиндина, д. 24, д. 26, д. 28, д. 30, а именно:  

Предмет 

Муниципальн

ый контракт  

Территория  

Требования по безвозмездному  

устранению, выявленных в пределах 

гарантийного срока дефектов.  

муниципального 

контракта 

Постройка  (создание)  

многоквартирног 

Гиндина,24  

1.Осуществить ввоз плодородной почвы и покрытие ей придомовой территории (в т. ч. выравнивание ее), отведенной под озеленение (в соответствии проектной документацией ПД 383-1,2,3,4-ПЗУ).  

2. Произвести посев газонных трав на площадь 1775,82м2.  

3.Выполнить сопряжения проектного земляного полотна с существующим рельефом прилегающей территории.  

4.Восстановить газон на прилегающей территории.  

- работы выполнить в соответствии с СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  

о жилого домов с 

бл м т с а д р о 

подводящими 

сетями и 

агоустройство

 прилегающей 

Ф.2016.167685, 

ерритории, по 

троительному 

Ф.2016.171567, 

дресу: 

жилые 

ома № № 1-4 

,  е 

Ф.2016.171572 

асположенны

на земельном 

участке по 

адресу: 

Осуществить отсыпку площадок спец. смесью толщиной 4см (45% глины порошкообразной; 45% песка крупнозернистого; 10% известь порошкообразная) с последующим уплотнением:  

- для отдыха - 21 м2 - для занятия физкультурой- 45м2 - для игр детей - 45м2 

Иркутская 

бласть, город 

Братск, ж.р. 

Энергетик южная 

ми

Жи 

стр

«мн ый  

на

ка

38:3

п

об Бр 

часть 5А 

крорайона. 

лой дом № 4. 

1-й этап 

оительства, 

Произвести ввоз плодородного грунта и покрытие им откоса (слоем от 12 до 15 см) с последующим посевом многолетних трав на площадь 38,9м2  

(далее – 

огоквартирн

жилой дом»)

 земельном 

Установка недостающих малых архитектурных форм в соответствии с проектной документацией 383-1,2,3,4-ПЗУ):  1.Диван 0821 - 2шт.:  

участке с 

дастровым 

номером 

4:020701:20, 

- монтаж осуществляется в соответствии с приложенной (при приобретении) инструкцией по установке  

- при монтаже должны соблюдаться требования ГОСТ Р 52169 «Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования.»  

2.Скамья 0822 - 1шт.: 

о адресу: 

Иркутская 

ласть, город 

атск, жилой 

район Энергетик, 

улица Гиндина, 

дом 24 

Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования.»  

3. Качели балансирующие «Скакуны» 0809 - 

1шт.; 

- монтаж осуществляется в соответствии с приложенной (при приобретении) инструкцией по установке  

- при монтаже должны соблюдаться требования ГОСТ Р 52169 «Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования.»  

4.Песочница 0817 - 5шт.: 

- монтаж осуществляется в соответствии с приложенной (при приобретении) инструкцией по установке  

- при монтаже должны соблюдаться требования ГОСТ Р 52169 «Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования.»  

5.Сушилка для ковров 0661 - 2шт.: 

- монтаж осуществляется в соответствии с приложенной (при приобретении) инструкцией по установке  

- при монтаже должны соблюдаться требования ГОСТ Р 52169 «Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования.»  

6.Стойки волейбольные (комплект) 0756 - 

1шт.: 

- монтаж осуществляется в соответствии с приложенной (при приобретении) инструкцией по установке  

- при монтаже должны соблюдаться требования ГОСТ Р 52169 «Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования.»  

7. Ограждение спортивной площадки 0759 - 

70шт.: 

- монтаж осуществляется в соответствии с приложенной (при приобретении) инструкцией по установке - при монтаже должны соблюдаться требования ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний.»  

8. Ограждение ОГ1: 

- копка ям под фундаменты стоек ограждения размерами 500х440мм;  

- фундаменты (на глубину 500мм) и стойки ограждения (на глубину 340мм) залить бетоном В15;  

- конструкцию ограждения выполнить в соответствии с л.11, ПД 383-1,2,3,4-ПЗУ с 

использованием строительных материалов по спецификации (л.13, ПД 383-1,2,3,4- ПЗУ);  

- сварку металлических элементов выполнить по ГОСТ 5264-80*, ГОСТ 9467- 75*;  

- высоту сварочного шва принять по минимальной из толщин сварных элементов, но не менее 4мм;  

- открытые поверхности металлических элементов покрыть эмалью ПФ-115 на три раза по грунтовке ГФ-021  

9.Стол С1 — 8шт.: 

- копка ям под фундаменты стоек (опорная часть стола) размерами 600х500мм;  

- фундаменты (на глубину 500мм) и стойки (на глубину 340мм) залить бетоном В15;  

- конструкцию стола выполнить в соответствии с л.11, ПД 383-1,2,3,4-ПЗУ с использованием строительных материалов по спецификации (л.13, ПД 383-1,2,3,4- ПЗУ);  

- сварку металлических элементов выполнить по ГОСТ 5264-80*, ГОСТ 9467- 75*;  

- высоту сварочного шва принять по минимальной из толщин сварных элементов, но не менее 4мм;  

- открытые поверхности металлических элементов покрыть эмалью ПФ-115 на три раза по грунтовке ГФ-021  

10.Сушилка для белья СБ1 — 4шт: 

- копка ям под фундаменты стоек размерами 500х500мм;  

- фундаменты (на глубину 500мм) и стойки (на глубину 340мм) залить бетоном В15;  

- конструкцию сушилок выполнить в соответствии с л.11, ПД 383-1,2,3,4-ПЗУ с использованием строительных материалов по спецификации (л.13, ПД 383-1,2,3,4- ПЗУ);  

- сварку металлических элементов выполнить по ГОСТ 5264-80*, ГОСТ 9467- 75*;  

- высоту сварочного шва принять по минимальной из толщин сварных элементов, но не менее 4мм;  

- открытые поверхности металлических элементов покрыть эмалью ПФ-115 на три раза по грунтовке ГФ-021  

11.Скамья вокруг дерева СК: 

- конструкцию скамьи выполнить в соответствии с л.12, ПД 383-1,2,3,4-ПЗУ с использованием строительных материалов по спецификации (л.13, ПД 383-1,2,3,4- ПЗУ);  

- сварку металлических элементов 

выполнить по ГОСТ 5264-80*, ГОСТ 9467- 75*;  

- высоту сварочного шва принять по минимальной из толщин сварных элементов, но не менее 4мм;  

- открытые поверхности металлических элементов покрыть эмалью ПФ-115 на три раза по грунтовке ГФ-021  

Постройка  (создание)  

многоквартирног 

Гиндина, 26 

1.Осуществить ввоз плодородной почвы и покрытие ей придомовой территории (в т. ч. выравнивание ее), отведенной под озеленение (в соответствии проектной документацией ПД 383-1,2,3,4-ПЗУ).  

2. Произвести посев газонных трав на  площадь 1823,58м2.  

3.Выполнить сопряжения проектного земляного полотна с существующим рельефом прилегающей территории.  

4.Восстановить газон на прилегающей  территории.  

- работы выполнить в соответствии с СП  42.13330.2016. «Градостроительство.  

Планировка и застройка городских и  сельских поселений»  

о жилого домов с 

б м т с а р 

подводящими 

Ф.2016.169860, 

сетями и 

Ф.2016.171570, 

лагоустройство

 прилегающей 

Ф.2016.167688 

ерритории, по 

троительному 

дресу:

Жилые

дома №№ 1-4, 

асположенные 

на земельном 

участке по 

адресу: 

Иркутская 

Осуществить отсыпку площадок спец.  

смесью толщиной 4см (45% глины  порошкообразной; 45% песка  

крупнозернистого; 10% известь 

порошкообразная) с последующим  уплотнением:  

- для отдыха - 21 м2 

- для занятия физкультурой- 45м2  - для игр детей - 45м2  

область, город 

Братск, ж.р. 

Энергетик южная 

ми

Жи 

стр

«мн ый  

на

ка

38:3

п

об Бр 

часть 5А 

крорайона. 

лой дом № 3. 

2-й этап 

оительства,

(далее – 

Осуществить ввоз плодородного грунта и покрытие им откоса (слоем от 12 до 15 см) с последующим посевом многолетних трав на площадь 41,7м2  

огоквартирн

жилой дом») 

 земельном 

участке с 

дастровым 

номером 

4:020701:20, 

о адресу: 

Иркутская 

ласть, город

атск, жилой

район Энергетик, 

улица Гиндина 

, 

дом 26 

Постройка  (создание)  

многоквартирног 

1. Осуществить ввоз плодородной почвы  и покрытие ей придомовой территории  

(в т. ч. выравнивание ее), отведенной под озеленение (в соответствии проектной  

документацией ПД 383-1,2,3,4-ПЗУ).  

о жилого домов с 

подводящими 

сетями и  

благоустройство м прилегающей  территории, по  строительному  адресу: Жилые  дома №№ 1-4,  расположенные  на земельном  

участке по 

адресу:  Иркутская  

область, город  

Братск, ж.р.  

Гиндина, 28 

2. Произвести посев газонных трав на  

площадь 1949,39м2. 

3.Выполнить сопряжения проектного  земляного полотна с существующим  рельефом прилегающей территории.  4.Восстановить газон на прилегающей  

территории. 

- работы выполнить в соответствии с СП  

42.13330.2016. «Градостроительство.  Планировка и застройка городских и  сельских поселений»  

Ф.2016.167592, 

Ф.2016.167582, 

Ф.2016.167587. 

Произвести отсыпку площадок спец.  

смесью толщиной 4см (45% глины  порошкообразной; 45% песка  

крупнозернистого; 10% известь 

порошкообразная) с последующим  уплотнением:  

- для отдыха - 21 м2 

- для занятия физкультурой- 994,12м2  - для игр детей - 45м2  

Энергетик южная 

ми

Жи 

стр

«мн ый  

на

ка

38:3

п

об Бр 

часть 5А 

крорайона. 

лой дом № 2. 

3-й этап 

оительства,

(далее – 

Осуществить ввоз плодородного грунта 

огоквартирн

и покрытие им откоса (слоем от 12 до 

жилой дом»)

15 см) с последующим посевом 

 земельном 

многолетних трав на площадь 228,9м2 

участке с 

дастровым 

номером 

4:020701:20, 

о адресу: 

Иркутская 

ласть, город

атск, жилой

район Энергетик, 

улица Гиндина, 

дом 28 

Постройка  (создание)  

многоквартирног 

Ф.2016.167573,  

Гиндина, 30 

Выполнить асфальтобетонное покрытие  парковки  

- демонтаж бортовых камней БР100.20.8  — 4шт.;  

- монтаж бортовых камней БР100.20.8 — 4шт., с предварительной отсыпкой  

песчано-гравийной смесью участка  просадки;  

- защемление бортовых камней бетоном  

о жилого домов с 

Ф.2016.167584, 

подводящими 

сетями и  

благоустройство м прилегающей  территории, по  строительному  адресу: Жилые  

дома №№ 1-4,  

расположенные  

Ф.2016.167706 

Выполнить срезку сантехнических колец до требуемой СП 32.13330.2012 «СНиП  

2.04.03-85. Канализация. Наружные сети  и сооружения» высоты (на 50-70 мм  

выше поверхности земли) и произвести  установку люка.  

Конструкция должна обеспечивать  

на земельном  

участке по 

адресу:  Иркутская  

область, город  

Братск, ж.р. 

Энергетик,  

южная часть 5А  микрорайона.  Жилой дом № 1.  

4-й этап  

строительства,  

(далее –  

«многоквартирн ый жилой дом»)  на земельном  

участке с  

кадастровым  

номером  

38:34:020701:20,  

по адресу:  Иркутская  

область, город  Братск, жилой  

район Энергетик, улица Гиндина,  

дом 30  

условия эксплуатации с 

учетом нагрузок от транспорта,  безопасного попадания и выхода из них  

персонала. 

1. Осуществить ввоз плодородной почвы  

и покрытие ей придомовой территории  (в т. ч. выравнивание ее), отведенной под озеленение (в соответствии проектной  

документацией ПД 383-1,2,3,4-ПЗУ).  2. Произвести посев газонных трав на  

площадь 1974,11м2. 

3.Выполнить сопряжения проектного  земляного полотна с существующим  рельефом прилегающей территории.  4.Восстановить газон на прилегающей  

территории. 

- работы выполнить в соответствии с СП  

42.13330.2016. «Градостроительство.  Планировка и застройка городских и  сельских поселений»  

 Осуществить отсыпку площадок песком  

крупнозернистым толщиной 2см и спец.  

смесью толщиной 4см (45% глины  порошкообразной; 45% песка  

крупнозернистого; 10% известь  

порошкообразная) с последующим  уплотнением:  

- для отдыха - 27,38 м2 

- для занятия физкультурой- 368,38м2  - для игр детей - 485,64м2  

Произвести ввоз плодородного грунта и покрытие им откоса (слоем от 12 до 15 см) с последующим посевом многолетних трав на площадь 180,1м2  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СТРОЙКОМИНВЕСТ» (ОГРН 1103804002059, ИНН 3804012731, зарегистрированное по  адресу: Иркутская обл., Падун, г. Братск) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца со дня его принятия.  

Судья С. Н. Швидко