Арбитражный суд Костромской области /в соответствии со ст.176 АПК РФ/ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Решения

 

/решения, постановления суда/ 

«26» ноября 2018 года по результатам рассмотрения в судебном заседании  дела № А31-12808/2018 по исковому заявлению Общества с ограниченной  ответственностью «Хозснаб», Костромская область, Нейский район, г. Нея (ИНН  4406002214, ОГРН 1024401833191) к Департаменту лесного хозяйства  Костромской области, г. Кострома (ИНН 4401071292, ОГРН 1074401000112) о  внесении изменений в договор аренды лесного участка № 78 от 07.11.2008,  

по встречному исковому заявлению Департамента лесного хозяйства  Костромской области, г. Кострома (ИНН 4401071292, ОГРН 1074401000112) к  Обществу с ограниченной ответственностью «Хозснаб», Костромская область,  Нейский район, г. Нея (ИНН 4406002214, ОГРН 1024401833191) о внесении  изменений в договор аренды лесного участка № 78 от 07.11.2008,  

судом первой инстанции в составе председательствующего судьи  Сергушовой Татьяны Валерьевны в соответствии со статьями 167, 170, 171, 110  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято решение,  суд  

РЕШИЛ:

Иск Департамента лесного хозяйства Костромской области, г. Кострома  удовлетворить.  

Внести следующие изменения в договор аренды лесного участка № 78 от  07.11.2008, заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью  «Хозснаб» и Департаментом лесного хозяйства Костромской области и:  

пункт 5 договора изложить в следующей редакции: 

«5. Арендная плата по настоящему договору с 2019 года составляет 5 809  033руб. 92 коп. в год, в том числе вносимая в федеральный бюджет –3 025 538 руб.  50 коп. в год при этом подлежит уточнению в соответствии с пунктом 11  настоящего договора.  

В случае, если настоящий договор расторгается ранее срока, установленного  пунктом 25 настоящего Договора, арендная плата на год расторжения  устанавливается пропорционально сроку действия настоящего Договора в год  расторжения. При этом, если объем фактической заготовки превысил объем,  установленный пропорционально сроку действия настоящего договора, размер  арендной платы устанавливается, исходя из стоимости 1 куб.м. древесины, в  соответствии с Приложениями № 3 и № 4 настоящего Договора, по  задекларированным объемам лесосек, фактически пройденным рубкой.».  

пункт 9 договора исключить. 

- приложения № 2, 3, 4, 5, 6 к договору аренды лесного участка № 78 от  07.11.2008, изложить в следующей редакции:  

Приложение № 2 «Характеристика лесного участка и его насаждений» к  договору аренды лесного участка от 07 ноября 2008 года № 78  

Приложение № 2 

к договору аренды лесного участка 

 № 78 от 07 ноября 2008 г 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

лесного участка и его насаждений 

Общая  площад 

ь - 

всего  

В том числе 

лесные земли 

нелесные земли  

занятые  лесными  

насаждения

ми 

в т.ч. 

лесные  культур 

ы 

лесные  питомник 

и, 

плантации  

не занятые  

лесными  

насаждения 

ми 

итого  

дороги 

просеки 

болота 

другие 

итого 

12707  

11790,9  

695,7 

0 

387,4  

12178, 

3 

46,2 

67,6 

351,7 

63,2 

528,7 

Характеристика насаждений лесного участка 

Целевое  назначение  

 №  квар тала  

Преоблад 

ающая  порода  

Общ ая  пло 

щадь , га  

Запас  древес ины,  тыс.кб 

м 

В том числе по группам возраста древостоя  

молодняки  

средневозраст 

ные 

приспевающи 

е 

спелые и  перестойные  

пло 

щадь , га  

запас  

древес ины,  

тыс.кб 

м 

пло 

щадь , га  

запас  

древес ины,  

тыс.кб 

м 

пло 

щадь , га  

запас  

древес ины,  

тыс.кб 

м 

пло 

щадь , га  

запас  

древес ины,  

тыс.кб 

м 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1-е Солтановское 

эксплуатац

ионные  

52 

С 

151 

31,46 

0 

0 

6,5 

0,52 

69,7 

18,54 

74 

12,40 

эксплуатац

ионные  

53 

С 

153 

33,67 

0 

0 

0,6 

0,11 

138,6 

31,12 

11,8 

2,44 

эксплуатац

ионные  

54 

С 

155 

28,44 

17,1 

0,94 

42,3 

6,84 

88,1 

19,28 

6 

1,38 

эксплуатац

ионные  

55 

С 

148 

23,57 

15,9 

1,18 

76,7 

11,59 

54,6 

10,8 

0 

0,00 

эксплуатац

ионные  

56 

С 

141 

33,33 

3,2 

0,28 

54,7 

11,02 

77,1 

21,57 

2,2 

0,46 

эксплуатац

ионные  

57 

С 

163 

31,62 

6,5 

0,65 

62,5 

11,5 

59 

13,39 

33,1 

6,08 

эксплуатац

ионные  

58 

С 

178 

33,57 

3,3 

0,12 

90 

18,21 

54,6 

12,92 

10,6 

2,32 

эксплуатац

ионные  

59 

С 

234 

45,46 

29,7 

2,23 

53,4 

10,84 

66,9 

14,72 

68 

17,67 

эксплуатац

ионные  

60 

С 

274 

60,04 

19,3 

1,32 

92,3 

16,46 

8,9 

2,1 

151,1 

40,16 

эксплуатац

ионные  

64 

С 

169 

38,68 

24,3 

1,23 

9,4 

0,47 

115,1 

32,49 

18,2 

4,49 

эксплуатац 

65 

С 

193 

43,73 

16,7 

0,67 

0 

0 

135,2 

38,21 

29 

4,85 

эксплуатац

ионные  

66 

С 

235  

45,07  

8,6 

0,73 

33,8 

3,57 

121,6 

26,19 

57,5 

14,58  

эксплуатац

ионные  

67 

Б 

202  

49,85  

0,6 

0,03 

1 

0,12 

30,8 

9,26 

163,4 

40,44  

эксплуатац

ионные  

68 

С 

188  

41,02  

9,3 

0,28 

29,5 

3,88 

118,9 

30,23 

28,4 

6,63  

эксплуатац

ионные  

69 

С 

197  

44,68  

0 

0 

6,5 

0,39 

137,9 

32,3 

44,4 

11,99  

эксплуатац

ионные  

70 

С 

194  

38,76  

3 

0,23 

5,9 

0,91 

145,7 

34,22 

13,3 

3,40  

эксплуатац

ионные  

71 

С 

197  

36,64  

4,8 

0,2 

40,4 

5,52 

90,9 

20,94 

34,4 

9,98  

эксплуатац

ионные  

72 

С 

199  

46,37  

16,4 

1,91 

82,2 

14,74 

96,3 

28,93 

3,3 

0,79  

эксплуатац

ионные  

76 

С 

182  

31,49  

2 

0,2 

98,4 

17,92 

72 

13,24 

1,2 

0,13  

эксплуатац

ионные  

78 

С 

187  

34,83  

0 

0 

115,5 

24,11 

10,4 

1,7 

50,1 

9,02  

эксплуатац

ионные  

79 

С 

289  

36,68  

56,7 

2,61 

5,9 

0,6 

109,6 

24,81 

29,6 

8,66  

эксплуатац

ионные  

80 

С 

202  

32,06  

16,2 

0,87 

26,3 

4,48 

99,7 

20,71 

22,5 

6,00  

эксплуатац

ионные  

81 

С 

197  

46,77  

2,6 

0,21 

28,2 

4,44 

132,4 

34,46 

31,2 

7,66  

эксплуатац

ионные  

82 

С 

186  

34,66  

4,7 

0,17 

43 

2,97 

90 

21,14 

45,2 

10,38  

эксплуатац

ионные  

83 

С 

199  

31,41  

49,7 

0,99 

6 

0,7 

95,1 

20,44 

34,2 

9,28  

эксплуатац

ионные  

86 

Б 

194  

41,87  

10,5 

0,85 

35,9 

4,61 

32 

9,74 

111,1 

26,67  

эксплуатац

ионные  

87 

С 

195  

51,23  

4,4 

0,56 

7,8 

1,18 

76,7 

22,55 

105,1 

26,94  

эксплуатац

ионные  

88 

С 

199  

44,66  

6 

0,36 

44,3 

7,56 

99,5 

26,53 

48,5 

10,21  

эксплуатац

ионные  

96 

С 

225  

27,02  

51,2 

2,46 

29,6 

3,98 

67,1 

14,82 

25,9 

5,76  

эксплуатац

ионные  

97 

С 

197  

32,21  

16,6 

0,63 

113,5 

20,92 

33,3 

8,74 

10,3 

1,92  

Абросимовское 

эксплуатац

ионные  

132  

С 

111  

25,23  

0 

0 

0 

0 

73,1 

18,24 

24,2 

6,99  

эксплуатац

ионные  

133  

С 

120  

12,33  

19,8 

0,56 

0 

0 

14 

4,07 

31,3 

7,7 

эксплуатац

ионные  

145  

С 

111  

18,48  

2,7 

0,24 

14 

1,12 

58,7 

14,43 

29,8 

2,69  

эксплуатац

ионные  

146  

С 

116  

23,05  

1,4 

0,04 

0 

0 

109,2 

23,01 

0 

0,00  

эксплуатац

ионные  

148  

Б 

125  

24,71  

21,4 

1,19 

0 

0 

8,1 

1,54 

94,5 

21,98  

эксплуатац

ионные  

149  

Б 

127  

20 

8 

0,32 

2,2 

0,15 

33,6 

9,58 

44,5 

9,95  

эксплуатац

ионные  

150  

С 

125  

22,76  

28,1 

1,71 

4,4 

0,63 

33 

9,2 

46,1 

11,22  

эксплуатац

ионные  

159  

С 

120  

18,77  

0 

0 

0 

0 

70 

18,41 

12 

0,36  

эксплуатац

ионные  

160  

С 

117  

32,36  

0 

0 

0 

0 

116 

32,36 

0 

0,00  

эксплуатац

ионные  

162  

Б 

106  

5,31  

12,2 

1,07 

0 

0 

0 

0 

16,2 

4,24  

эксплуатац

ионные  

163  

Б 

128  

19,99  

32,7 

1,59 

0 

0 

27,6 

7,44 

48,5 

10,96  

эксплуатац

ионные  

170  

С 

65 

16,62  

0 

0 

0 

0 

54,1 

16,45 

1,2 

0,17  

эксплуатац

ионные  

171  

С 

113  

19,03  

0 

0 

0 

0 

58,4 

17,52 

11,6 

1,51  

эксплуатац 

172  

С 

127  

29,48  

0 

0 

4 

0,16 

27,4 

4,98 

85,3 

24,34  

эксплуатац

ионные  

175  

С 

140  

26,32  

54,2 

1,23 

0 

0 

0 

0 

82,8 

25,09  

эксплуатац

ионные  

176  

С 

128  

24,42  

32,5 

1,43 

0 

0 

62,2 

18,43 

19,8 

4,56  

эксплуатац

ионные  

177  

С 

120  

30,02  

0 

0 

0 

0 

89,2 

23,59 

29,6 

6,43  

эксплуатац

ионные  

178  

Е 

115  

16,69  

9,5 

0,92 

65 

7,8 

0 

0 

35,5 

7,97  

эксплуатац

ионные  

183  

С 

134  

33,6  

0 

0 

0 

0 

130,8 

33,6 

0 

0,00  

эксплуатац

ионные  

184  

С 

101  

22,99  

18,8 

0,56 

0 

0 

54,3 

15,75 

26,7 

6,68  

эксплуатац

ионные  

185  

С 

156  

36,34  

0 

0 

9,3 

1,3 

79 

17,81 

63,1 

17,23  

эксплуатац

ионные  

186  

С 

129  

38,38  

0 

0 

0 

0 

91,6 

27,01 

36,5 

11,37  

эксплуатац

ионные  

187  

С 

103  

27,01  

0 

0 

15,6 

3,03 

71,1 

21,06 

12,7 

2,92  

эксплуатац

ионные  

188  

С 

113  

29,61  

0 

0 

6 

1,32 

80,5 

21,73 

25,2 

6,56  

эксплуатац

ионные  

194  

С 

239  

52,45  

5 

0,32 

0 

0 

165,7 

43,97 

31,4 

8,16  

эксплуатац

ионные  

195  

С 

112  

28,23  

0 

0 

0 

0 

99,1 

25,63 

11,8 

2,60  

эксплуатац

ионные  

196  

С 

128  

36,74  

2,9 

0,12 

2,7 

0,37 

7,6 

1,63 

113,7 

34,62  

эксплуатац

ионные  

197  

С 

107  

26,6  

3,3 

0,1 

0 

0 

64 

17,79 

36,6 

8,71  

эксплуатац

ионные  

204  

С 

198  

48,96  

5,8 

0,17 

11 

1,2 

142,8 

37,71 

37,1 

9,88  

эксплуатац

ионные  

205  

С 

196  

43,09  

0,7 

0,01 

31 

5,97 

143,2 

33,25 

19 

3,86  

эксплуатац

ионные  

206  

С 

196  

46,83  

3,1 

0,01 

8,1 

1,39 

113,5 

27,82 

69,1 

17,61  

эксплуатац

ионные  

207  

С 

201  

42,80  

24,2 

0,69 

0,8 

0,1 

158,5 

39,11 

11,0 

2,90  

эксплуатац

ионные  

208  

С 

194  

41,69  

19,3 

0,59 

13,5 

2,47 

145,6 

36,51 

7,9 

2,12  

эксплуатац

ионные  

211  

С 

109  

24,01  

14 

0,56 

36,9 

7,35 

56,7 

16,1 

0 

0,00  

эксплуатац

ионные  

217  

С 

135  

27,9  

12,2 

0,98 

20,5 

2,98 

79,5 

19,49 

18,5 

4,45  

эксплуатац

ионные  

225  

С 

196  

43,99  

14,8 

0,58 

71,6 

16,02 

58,4 

16,78 

43,1 

10,61  

Нейское 

эксплуатац

ионные  

92 

С 

149  

33,76  

2,8 

0,14 

2,8 

0,42 

60 

15,96 

81,7 

17,24  

эксплуатац

ионные  

97 

С 

109  

30,24  

0 

0 

0 

0 

108 

30,24 

0 

0,00  

эксплуатац

ионные  

98 

С 

180  

37,37  

35,7 

1,61 

0 

0 

105,5 

27,29 

37,6 

8,47  

эксплуатац

ионные  

99 

С 

161  

30,3  

25,1 

2,01 

10 

2,6 

79,2 

20,6 

24,9 

5,09  

эксплуатац

ионные  

100  

С 

127  

18,88  

72,8 

6,94 

2,5 

0,38 

44,5 

11,56 

0 

0,00  

эксплуатац

ионные  

109  

С 

93 

24,32  

0 

0 

0 

0 

31 

8,78 

61,2 

15,54  

эксплуатац

ионные  

110  

Б 

108  

24,29  

0 

0 

0 

0 

39,6 

9,88 

67,2 

14,41  

эксплуатац

ионные  

111  

С 

90 

12,79  

0 

0 

16,5 

0,78 

44,6 

11,64 

1,9 

0,37  

эксплуатац

ионные  

112  

С 

95 

18,44  

1 

0,06 

28,6 

1,59 

30,3 

7,67 

32,9 

9,12  

эксплуатац

ионные  

121  

С 

99 

18,98  

20,6 

0,1 

0 

0 

13 

3,9 

64,4 

14,98  

эксплуатац 

122  

С 

106  

25,25  

14 

0,56 

0 

0 

65,9 

18,45 

24,6 

6,24  

эксплуатац

ионные  

123  

Б 

102 

21,96 

0 

0 

2,9 

0,49  

27,8 

7,78  

64,4 

13,69 

эксплуатац

ионные  

124  

С 

105 

22,78 

15 

0,45  

4 

0,24  

40,6 

11,37  

44,5 

10,72 

эксплуатац

ионные  

132  

С 

98 

22,72 

0 

0 

0 

0 

83,1 

18,75  

13,7 

3,97 

эксплуатац

ионные  

133  

С 

103 

26,72 

0 

0 

0 

0 

71,6 

17,72  

30 

9,00 

эксплуатац

ионные  

134  

С 

102 

23,53 

0 

0 

5,4 

0,45  

92,2 

22,18  

3,2 

0,90 

эксплуатац

ионные  

135  

С 

99 

22,09 

0 

0 

26,4 

4,71  

52,5 

12,27  

19 

5,11 

эксплуатац

ионные  

136  

Б 

97 

17,43 

4,4 

0,04  

24 

2,49  

22,7 

4,18  

44,4 

10,72 

12707 

2619,48 

937,3 

48,81  

1681,8 

277,67  

6116,3 

1548,3

1 

3055,5 

744,69 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка  

Целевое 

назначение 

лесов 

Хозяйств 

о, 

преоблад ающая  

порода  

Состав  

Возраст 

Бонитет 

Полнота 

Средний запас древесины лесных 

насаждений (куб. м/га)  

средневозр

астные  

приспева

ющие  

спелые  

и 

пересто 

йные 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Эксплуатац ионные  

леса 

Хвойное 

(Сосна)  

6С3Б1ОС+Е+О 

ЛС+ОЛЧ  

64 

2 

0,7 

165,10  

253,14  

243,72 

 Приложение № 3 «Объёмы использования лесов для заготовки древесины на  лесном участке» к договору аренды лесного участка от 07 ноября 2008 года № 78  

Приложение № 3 

к договору аренды лесного участка 

 № 78 от 07 ноября 2008 г 

Цели и объемы использования лесов на арендуемом лесном участке  

Целевое  назначение  

лесов 

Хозяйство 

(хвойное, 

мягколиственное)  

Площадь  

(га) 

 Единица 

измерения  

Среднегодовые  

объемы  

использования  

лесов 

1 

2 

3 

4 

5 

с 2019 года 

Заготовка древесины (ликвидной) - всего куб.м. 21600  

эксплуатационные  

хвойное 

12707  

куб. м  

8500 

в т.ч.Сосновая  

куб. м  

8000 

Еловая 

куб. м  

500 

эксплуатационные  

мягколиственное  

куб.м  

13100 

в т.ч. Березовая  

куб. м  

10500 

Осиновая 

куб. м  

2600 

в том числе сплошные рубки 

эксплуатационные  

хвойное 

12707  

куб. м 

8500 

в т.ч.Сосновая 

куб. м 

8000 

Еловая 

куб. м 

500 

эксплуатационные  

мягколиственное 

куб.м 

13100 

в т.ч. Березовая 

куб. м 

10500 

Осиновая 

куб. м 

2600 

Приложение № 4 «Сроки внесения арендной платы» к договору аренды лесного  участка от 07 ноября 2008 года № 78  

Приложение № 4 к договору аренды лесного участка 

 № 78 от 07 ноября 2008 г 

СРОКИ внесения арендной платы с 2019 года 

Календарный  

план 

Арендная плата,  установленная по  договору аренды  лесного участка,  - всего (рублей)  

В том числе 

в бюджет  субъекта  

РФ (рублей) 

в федеральный  

бюджет  (рублей)  

1 

2 

3 

4 

15 февраля -15%  

871355,09  

417524,31 

453830,78  

15 марта – 15%  

871355,09  

417524,31 

453830,78  

15 апреля – 15 %  

871355,09  

417524,31 

453830,78  

15 мая – 15%  

871355,09  

417524,31 

453830,78  

15 июня – 10%  

580903,39  

278349,54 

302553,85  

15 сентября – 10%  

580903,39  

278349,54 

302553,85  

15 ноября – 10%  

580903,39  

278349,55 

302553,84  

15 декабря – 10%  

580903,39  

278349,55 

302553,84  

Всего 

5809033,92  

2783495,42 

3025538,5  

Приложение № 5 «Акт приёма-передачи лесного участка в аренду» к договору  аренды лесного участка от 07 ноября 2008 года № 78  

Приложение № 5 

к договору аренды лесного участка 

 № 78 от 07 ноября 2008 г 

АКТ 

приема-передачи лесного участка в аренду 

N 78 "7" ноября 2008 г.  

Арендодатель в лице директора департамента лесного хозяйства Костромской области  Юрзова Геннадия Николаевича и Арендатор в лице директора ООО «Хозснаб» Зудова  

аренды лесного участка первый передал, а второй принял для осуществления  заготовки древесины   

лесной участок ________________________________________________________________   (кадастровый номер (номер учетной записи в государственном лесном реестре))  

 ОГУ «Нейское лесничество», Нейское участковое лесничество в кварталах 92, 97, 98, 99,  100, 109, 110, 111, 112, 121, 122, 123, 124, 132, 133, 134, 135, 136; Абросимовское  участковое лесничество в кварталах:132, 133, 145, 146, 148, 149, 150, 159, 160, 162, 163,  170, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 195, 196, 197, 204, 205,  206, 207, 208, 211, 217, 225; Солтановское № 1 участковое лесничество в кварталах: 52, 53,  54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88,  96, 97.  

Характеристика лесного участка (га) 

Общая площадь 

Лесные земли - всего  

В том числе покрытые  лесной растительностью  

1 

2 

3 

12707 

12178,3 

11790,9 

Характеристика насаждений лесного участка 

Целевое  назначение  

 №  квар тала  

Преоблад 

ающая  порода  

Общ ая  пло 

щадь , га  

Запас  древес ины,  тыс.кб 

м 

В том числе по группам возраста древостоя  

молодняки  

средневозраст 

ные 

приспевающи 

е 

спелые и  перестойные  

пло 

щадь , га  

запас  

древес ины,  

тыс.кб 

м 

пло 

щадь , га  

запас  

древес ины,  

тыс.кб 

м 

пло 

щадь , га  

запас  

древес ины,  

тыс.кб 

м 

пло 

щадь , га  

запас  

древес ины,  

тыс.кб 

м 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1-е Солтановское 

эксплуатац

ионные  

52 

С 

151 

31,46  

0 

0 

6,5 

0,52 

69,7 

18,54 

74 

12,40 

эксплуатац

ионные  

53 

С 

153 

33,67  

0 

0 

0,6 

0,11 

138,6 

31,12 

11,8 

2,44 

эксплуатац

ионные  

54 

С 

155 

28,44  

17,1 

0,94 

42,3 

6,84 

88,1 

19,28 

6 

1,38 

эксплуатац

ионные  

55 

С 

148 

23,57  

15,9 

1,18 

76,7 

11,59 

54,6 

10,8 

0 

0,00 

эксплуатац

ионные  

56 

С 

141 

33,33  

3,2 

0,28 

54,7 

11,02 

77,1 

21,57 

2,2 

0,46 

эксплуатац

ионные  

57 

С 

163 

31,62  

6,5 

0,65 

62,5 

11,5 

59 

13,39 

33,1 

6,08 

эксплуатац

ионные  

58 

С 

178 

33,57  

3,3 

0,12 

90 

18,21 

54,6 

12,92 

10,6 

2,32 

эксплуатац

ионные  

59 

С 

234 

45,46  

29,7 

2,23 

53,4 

10,84 

66,9 

14,72 

68 

17,67 

эксплуатац

ионные  

60 

С 

274 

60,04  

19,3 

1,32 

92,3 

16,46 

8,9 

2,1 

151,1 

40,16 

эксплуатац

ионные  

64 

С 

169 

38,68  

24,3 

1,23 

9,4 

0,47 

115,1 

32,49 

18,2 

4,49 

эксплуатац

ионные  

65 

С 

193 

43,73  

16,7 

0,67 

0 

0 

135,2 

38,21 

29 

4,85 

эксплуатац

ионные  

66 

С 

235 

45,07  

8,6 

0,73 

33,8 

3,57 

121,6 

26,19 

57,5 

14,58 

эксплуатац 

67 

Б 

202 

49,85  

0,6 

0,03 

1 

0,12 

30,8 

9,26 

163,4 

40,44 

эксплуатац

ионные  

68 

С 

188  

41,02  

9,3 

0,28 

29,5 

3,88 

118,9 

30,23 

28,4 

6,63  

эксплуатац

ионные  

69 

С 

197  

44,68  

0 

0 

6,5 

0,39 

137,9 

32,3 

44,4 

11,99  

эксплуатац

ионные  

70 

С 

194  

38,76  

3 

0,23 

5,9 

0,91 

145,7 

34,22 

13,3 

3,40  

эксплуатац

ионные  

71 

С 

197  

36,64  

4,8 

0,2 

40,4 

5,52 

90,9 

20,94 

34,4 

9,98  

эксплуатац

ионные  

72 

С 

199  

46,37  

16,4 

1,91 

82,2 

14,74 

96,3 

28,93 

3,3 

0,79  

эксплуатац

ионные  

76 

С 

182  

31,49  

2 

0,2 

98,4 

17,92 

72 

13,24 

1,2 

0,13  

эксплуатац

ионные  

78 

С 

187  

34,83  

0 

0 

115,5 

24,11 

10,4 

1,7 

50,1 

9,02  

эксплуатац

ионные  

79 

С 

289  

36,68  

56,7 

2,61 

5,9 

0,6 

109,6 

24,81 

29,6 

8,66  

эксплуатац

ионные  

80 

С 

202  

32,06  

16,2 

0,87 

26,3 

4,48 

99,7 

20,71 

22,5 

6,00  

эксплуатац

ионные  

81 

С 

197  

46,77  

2,6 

0,21 

28,2 

4,44 

132,4 

34,46 

31,2 

7,66  

эксплуатац

ионные  

82 

С 

186  

34,66  

4,7 

0,17 

43 

2,97 

90 

21,14 

45,2 

10,38  

эксплуатац

ионные  

83 

С 

199  

31,41  

49,7 

0,99 

6 

0,7 

95,1 

20,44 

34,2 

9,28  

эксплуатац

ионные  

86 

Б 

194  

41,87  

10,5 

0,85 

35,9 

4,61 

32 

9,74 

111,1 

26,67  

эксплуатац

ионные  

87 

С 

195  

51,23  

4,4 

0,56 

7,8 

1,18 

76,7 

22,55 

105,1 

26,94  

эксплуатац

ионные  

88 

С 

199  

44,66  

6 

0,36 

44,3 

7,56 

99,5 

26,53 

48,5 

10,21  

эксплуатац

ионные  

96 

С 

225  

27,02  

51,2 

2,46 

29,6 

3,98 

67,1 

14,82 

25,9 

5,76  

эксплуатац

ионные  

97 

С 

197  

32,21  

16,6 

0,63 

113,5 

20,92 

33,3 

8,74 

10,3 

1,92  

Абросимовское 

эксплуатац

ионные  

132  

С 

111  

25,23  

0 

0 

0 

0 

73,1 

18,24 

24,2 

6,99  

эксплуатац

ионные  

133  

С 

120  

12,33  

19,8 

0,56 

0 

0 

14 

4,07 

31,3 

7,7 

эксплуатац

ионные  

145  

С 

111  

18,48  

2,7 

0,24 

14 

1,12 

58,7 

14,43 

29,8 

2,69  

эксплуатац

ионные  

146  

С 

116  

23,05  

1,4 

0,04 

0 

0 

109,2 

23,01 

0 

0,00  

эксплуатац

ионные  

148  

Б 

125  

24,71  

21,4 

1,19 

0 

0 

8,1 

1,54 

94,5 

21,98  

эксплуатац

ионные  

149  

Б 

127  

20 

8 

0,32 

2,2 

0,15 

33,6 

9,58 

44,5 

9,95  

эксплуатац

ионные  

150  

С 

125  

22,76  

28,1 

1,71 

4,4 

0,63 

33 

9,2 

46,1 

11,22  

эксплуатац

ионные  

159  

С 

120  

18,77  

0 

0 

0 

0 

70 

18,41 

12 

0,36  

эксплуатац

ионные  

160  

С 

117  

32,36  

0 

0 

0 

0 

116 

32,36 

0 

0,00  

эксплуатац

ионные  

162  

Б 

106  

5,31  

12,2 

1,07 

0 

0 

0 

0 

16,2 

4,24  

эксплуатац

ионные  

163  

Б 

128  

19,99  

32,7 

1,59 

0 

0 

27,6 

7,44 

48,5 

10,96  

эксплуатац

ионные  

170  

С 

65 

16,62  

0 

0 

0 

0 

54,1 

16,45 

1,2 

0,17  

эксплуатац

ионные  

171  

С 

113  

19,03  

0 

0 

0 

0 

58,4 

17,52 

11,6 

1,51  

эксплуатац

ионные  

172  

С 

127  

29,48  

0 

0 

4 

0,16 

27,4 

4,98 

85,3 

24,34  

эксплуатац

ионные  

175  

С 

140  

26,32  

54,2 

1,23 

0 

0 

0 

0 

82,8 

25,09  

эксплуатац 

176  

С 

128  

24,42  

32,5 

1,43 

0 

0 

62,2 

18,43 

19,8 

4,56  

эксплуатац

ионные  

177  

С 

120  

30,02  

0 

0 

0 

0 

89,2 

23,59 

29,6 

6,43  

эксплуатац

ионные  

178  

Е 

115  

16,69  

9,5 

0,92 

65 

7,8 

0 

0 

35,5 

7,97  

эксплуатац

ионные  

183  

С 

134  

33,6  

0 

0 

0 

0 

130,8 

33,6 

0 

0,00  

эксплуатац

ионные  

184  

С 

101  

22,99  

18,8 

0,56 

0 

0 

54,3 

15,75 

26,7 

6,68  

эксплуатац

ионные  

185  

С 

156  

36,34  

0 

0 

9,3 

1,3 

79 

17,81 

63,1 

17,23  

эксплуатац

ионные  

186  

С 

129  

38,38  

0 

0 

0 

0 

91,6 

27,01 

36,5 

11,37  

эксплуатац

ионные  

187  

С 

103  

27,01  

0 

0 

15,6 

3,03 

71,1 

21,06 

12,7 

2,92  

эксплуатац

ионные  

188  

С 

113  

29,61  

0 

0 

6 

1,32 

80,5 

21,73 

25,2 

6,56  

эксплуатац

ионные  

194  

С 

239  

52,45  

5 

0,32 

0 

0 

165,7 

43,97 

31,4 

8,16  

эксплуатац

ионные  

195  

С 

112  

28,23  

0 

0 

0 

0 

99,1 

25,63 

11,8 

2,60  

эксплуатац

ионные  

196  

С 

128  

36,74  

2,9 

0,12 

2,7 

0,37 

7,6 

1,63 

113,7 

34,62  

эксплуатац

ионные  

197  

С 

107  

26,6  

3,3 

0,1 

0 

0 

64 

17,79 

36,6 

8,71  

эксплуатац

ионные  

204  

С 

198  

48,96  

5,8 

0,17 

11 

1,2 

142,8 

37,71 

37,1 

9,88  

эксплуатац

ионные  

205  

С 

196  

43,09  

0,7 

0,01 

31 

5,97 

143,2 

33,25 

19 

3,86  

эксплуатац

ионные  

206  

С 

196  

46,83  

3,1 

0,01 

8,1 

1,39 

113,5 

27,82 

69,1 

17,61  

эксплуатац

ионные  

207  

С 

201  

42,80  

24,2 

0,69 

0,8 

0,1 

158,5 

39,11 

11,0 

2,90  

эксплуатац

ионные  

208  

С 

194  

41,69  

19,3 

0,59 

13,5 

2,47 

145,6 

36,51 

7,9 

2,12  

эксплуатац

ионные  

211  

С 

109  

24,01  

14 

0,56 

36,9 

7,35 

56,7 

16,1 

0 

0,00  

эксплуатац

ионные  

217  

С 

135  

27,9  

12,2 

0,98 

20,5 

2,98 

79,5 

19,49 

18,5 

4,45  

эксплуатац

ионные  

225  

С 

196  

43,99  

14,8 

0,58 

71,6 

16,02 

58,4 

16,78 

43,1 

10,61  

Нейское 

эксплуатац

ионные  

92 

С 

149  

33,76  

2,8 

0,14 

2,8 

0,42 

60 

15,96 

81,7 

17,24  

эксплуатац

ионные  

97 

С 

109  

30,24  

0 

0 

0 

0 

108 

30,24 

0 

0,00  

эксплуатац

ионные  

98 

С 

180  

37,37  

35,7 

1,61 

0 

0 

105,5 

27,29 

37,6 

8,47  

эксплуатац

ионные  

99 

С 

161  

30,3  

25,1 

2,01 

10 

2,6 

79,2 

20,6 

24,9 

5,09  

эксплуатац

ионные  

100  

С 

127  

18,88  

72,8 

6,94 

2,5 

0,38 

44,5 

11,56 

0 

0,00  

эксплуатац

ионные  

109  

С 

93 

24,32  

0 

0 

0 

0 

31 

8,78 

61,2 

15,54  

эксплуатац

ионные  

110  

Б 

108  

24,29  

0 

0 

0 

0 

39,6 

9,88 

67,2 

14,41  

эксплуатац

ионные  

111  

С 

90 

12,79  

0 

0 

16,5 

0,78 

44,6 

11,64 

1,9 

0,37  

эксплуатац

ионные  

112  

С 

95 

18,44  

1 

0,06 

28,6 

1,59 

30,3 

7,67 

32,9 

9,12  

эксплуатац

ионные  

121  

С 

99 

18,98  

20,6 

0,1 

0 

0 

13 

3,9 

64,4 

14,98  

эксплуатац

ионные  

122  

С 

106  

25,25  

14 

0,56 

0 

0 

65,9 

18,45 

24,6 

6,24  

эксплуатац

ионные  

123  

Б 

102  

21,96  

0 

0 

2,9 

0,49 

27,8 

7,78 

64,4 

13,69  

эксплуатац 

124  

С 

105  

22,78  

15 

0,45 

4 

0,24 

40,6 

11,37 

44,5 

10,72  

эксплуатац

ионные  

132 

С 

98 

22,72  

0 

0 

0 

0 

83,1 

18,75 

13,7 

3,97 

эксплуатац

ионные  

133 

С 

103 

26,72  

0 

0 

0 

0 

71,6 

17,72 

30 

9,00 

эксплуатац

ионные  

134 

С 

102 

23,53  

0 

0 

5,4 

0,45  

92,2 

22,18 

3,2 

0,90 

эксплуатац

ионные  

135 

С 

99 

22,09  

0 

0 

26,4 

4,71  

52,5 

12,27 

19 

5,11 

эксплуатац

ионные  

136 

Б 

97 

17,43  

4,4 

0,04  

24 

2,49  

22,7 

4,18 

44,4 

10,72 

1270

7 

2619,4 

8 

937,3 

48,81  

1681,8 

277,67  

6116,3 

1548,31 

3055,5 

744,69 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка  

Целевое  назначение  

лесов 

Хозяйств 

о, 

преоблад ающая  

порода  

Состав  

Возраст 

Бонитет 

Полнота 

Средний запас древесины лесных 

насаждений (куб. м/га) 

средневозр

астные  

приспева

ющие  

спелые  

и 

пересто 

йные 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Эксплуатац ионные  

леса 

Хвойное 

(Сосна)  

6С3Б1ОС+Е+О

ЛС+ОЛЧ  

64 

2 

0,7 

165,10  

253,14  

243,72 

Настоящий акт является обязательным приложением к договору аренды лесного  участка № 78 от 7 ноября 2008г.  

Приложение № 6 «Объемы и сроки исполнения работ по охране, защите,  воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом участке» к договору  аренды лесного участка от 07 ноября 2008 года № 78  

Приложение № 6 

к договору аренды лесного участка 

 № 78 от 07 ноября 2008 г 

Объемы и сроки исполнения работ по охране, защите,  

воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом участке  

Целевое  назначение  

лесов 

Виды мероприятий 

Единица  измерения  

Средне-  годовой  

объем  

Срок исполнения 

Обеспечение пожарной безопасности в лесах 

Эксплуатационные леса 

Благоустройство зон отдыха 

граждан, пребывающих в лесах  

шт. 

2 

До 1 июля 

Установка и размещение аншлагов  

шт. 

1 

До 1 июня 

Устройство противопожарных  минерализованных полос  

км 

3,8 

До 1 июля 

Прочистка и обновление  противопожарных  

минерализованных полос  

км 

7,6 

До 1июля 

Установка и размещение плакатов  

шт. 

1 на 10  

До 1 августа 

Установка и эксплуатация 

шлагбаумов 

шт. 

1 на 10 лет 

До 1 августа  

Строительство лесных дорог,  предназначенных для охраны лесов  

от пожаров 

км 

1,3 

До 1 сентября  

Реконструкция лесных дорог,  предназначенных для охраны лесов  

от пожаров 

км 

2,5 

До 1 августа  

Строительство, реконструкция,  эксплуатация пунктов  

сосредоточения противопожарного  инвентаря  

шт. 

1 на 10 лет 

До начала  

пожароопасного 

сезона 

Прокладка просек 

км 

1,65 

До 1 июля  

Прочистка и обновление просек  

км 

2,5 

До 1 июля  

Устройство подъездов к источникам  противопожарного водоснабжения  

шт. 

4 на 10 лет 

До 1 августа  

Обеспечение санитарной безопасности в лесах 

Эксплуатационные  леса  

Лесопатологическое обследование  

га 

по результатам  государственного  

лесопатологического  

мониторинга и иной  информации о санитарном и  лесопатологическом  

состоянии лесов, в  соответствии с частью 1  статьи 60.6. Лесного кодекса  Российской Федерации  

Санитарно-оздоровительные  мероприятия  

га 

по результатам  лесопатологических  

обследований  

Лесовосстановительные мероприятия 

Эксплуатационные  леса  

Искусственное лесовосстановление 

га 

17,4 

до 1 июня  

Подготовка почвы под л/к  

га 

17,4 

до 1 октября  

Естественное лесовосстановление  

га 

71,3 

до 1 ноября  

Комбинированное лесовосстановление 

га 

9,0 

до 1 июня  

Агротехнический уход за  лесными культурами  

га 

87,0 

до 1 октября  

Лесоводственный уход 

га 

34,8 

до 1 ноября  

Дополнение лесных культур  

по необходимости  

до 1 июня  

Уход за лесами 

Эксплуатационные  леса  

Рубки ухода в молодняках  

га 

43,8 

до 1 ноября  

Расчистка квартальных просек 

км 

3 

до 1 ноября  

Замена (постановка) квартальных  столбов  

шт. 

3 

до 1 ноября  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной  инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд  кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что решение было предметом  

рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области. Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании и приобщена в дело. 

Судья Т.В. Сергушова