АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-260196/21-27-1824

г. Москва

25 июня 2024 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе: Судьи Крикуновой В.И., единолично, при ведении протокола секретарем судебного заседания Ворониной И.С., рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску 

истец: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ  БОЛЬНИЦА" (163045, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРХАНГЕЛЬСК ГОРОД,  ФИО1 ПРОСПЕКТ, 292, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  13.12.2002, ИНН: 

<

***>, КПП: 290101001)  

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ- СОЦСТРОЙ" (121151, МОСКВА ГОРОД, ФИО2,  ДОМ 23А, ЭТАЖ 17 ПОМ I, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  20.06.2013, ИНН: 

<

***>, КПП: 773001001)  

об обязании устранить недостатки выполненных работ при участии: согласно протоколу; 

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью ООО «РТ-СОЦСТРОЙ»  (121151, МОСКВА ГОРОД, ФИО2, ДОМ 23А, ЭТАЖ  17 ПОМ I, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 20.06.2013, ИНН:  

<

***>, КПП: 773001001) в течение шести месяцев со дня вступления решения  суда в законную силу безвозмездно устранить следующие допущенные при  строительстве перинатального центра, расположенного по адресу: 

<

...>, нарушения:  

1) восстановить просадки асфальтобетонного покрытия, включая в том числе  просадку рядом с цоколем перинатального центра в осях 1-2/М-М* и провал у  дождеприемного колодца (Д9) в осях А-Д.  

2). Устранить дефекты кровли: - над конференц-залом (помещение № 3143); 

- переходов из перинатального центра в акушерско-гинекологический корпус и в  здание главного корпуса;  

- основной кровли: 

 № 

Вид дефекта с привязкой к осям здания согласно 

Объем/площадь дефекта 

п/п 

проектной документации 

1 

Некачественно выполнен монтаж парапета и  примыкание к фасадам (не герметично,  

большие щели между элементами, торчит  утеплитель, фасад не доделан)  

Оси 18/Д-М, 5/Д-М, 2- 9/Д,Д/14, Д,М, 2/Л, 21/К-Л  

2 

Дефекты примыкания к выходам на кровлю  по низу дверных блоков (примыкание не  

выполнено) 

Оси 3/К-Л, 10/Д-Е, 10/К-Л  

3 

Не загерметизированы места установки  ограждений по всей длине парапета  

4 

Не выполнена укладка геотекстиля Геоспан 150  под огнезащитное покрытие кровли по всей  площади бетонной плитки  

5 

Многочисленные вспучивания кровельного ковра  местами до 0,5 кв.м. в осях: Л-21, Д,И-6,17, И,М- 10,13, 5-Л,5-Е,Д, 19-20/К-М, 8-11/И  

6 

Водосливные воронки не закреплены и находятся  не в теле пирога кровли в осях 2,21-В,М. в  нарушение проектной документации 1476-ПР-А-АР лист 27/1,  

Все 12 воронок  Местоположение согласно  1476-ПР-А-АР листы 26 и  27. План кровли.  

7 

Сливы деформационных швов по осям 5,18 не  герметичны по всей длине  

43,2 м.п. (по осям) 

8 

Пересечение сливов деформационных швов и  парапета не герметичны, пересечение осей 5,18- 

И, 5,18-Д. 

4 шт. 

9 

Отслоение кровельного ковра, заведенного на  парапетную стенку по осям: 21, 18, 5, 10, 13, И, Д.  

132 м.п 

10 

Неправильное примыкание слива парапета к  стене лестничной клетки по осям Д-14.  

1 примыкание. 

11 

Толщина утепления стен лестничных клеток  выше конструкции кровли, в нарушение проекта  

1476-ПР-А-АР лист 28 составляет 130 мм.  Должно быть 160 мм.  

Лестничные клетки в осях  К-Л/2-3, К-Л/20-22, Г- 

Е//10-14. 

12 

В нарушение проектной документации 1476-ПР-А-АР лист 27/1 выполнен узел выхода на кровлю  

из лестничных клеток в осях К-Л/2-3, К-Л/20-22,  Г-Е//10-14.  

3 выхода. 

3) Устранить дефекты внешней отделки: 

- дефекты облицовки балок перекрытия и стен эстакады по осям 5-18 (в М-И);  обрушение керамогранитных плиток подпорной стены 113,7 кв. м, восстановив  облицовочное покрытие;  

- дефекты отмостки: просадку отмостки (тип 7) вдоль подпорной стены -пог. м;  просадку отмостки (тип 7) - 82 пог. м; просадку отмостки (тип 3) в осях Д/15-19 - 14,4  пог. м; оборудовать отсутствующую отмостку (тип 7) - 11, 6 пог. м, устранить  несоответствие отмостки (тип 7) проектной документации- 65,5 кв. м;  

- оборудовать ступени и площадки крылец, лестниц эстакады антискользящей  поверхностью, обрамить края ступеней крылец и лестниц эстакады резиновыми  уголками;  

- привести световые приямки в соответствие с проектной документацией, в том  числе установить дренажную трубу по уклону, выполнить цементно-песчаную стяжку  и отмостку;  

- произвести герметизацию деформационного шва в плите перекрытия и стенах  эстакады.  

4). Устранить дефекты внутренней отделки: 

- заменить потолочное покрытие в конференц-зале на соответствующее  проектной документации, в том числе установить ребра жесткости/связи между  направляющими для монтажа потолочного покрытия, восстановить напольное  покрытие;  

- произвести отделочные работы в помещении перехода из перинатального  центра в здание главного корпуса, устранив отслоение шпатлевки и краски по стене и  над дверным откосом (ось-10 примыкания к перинатальному центру);  

- трещины внутренней отделки стен и отслоение краски в следующих  помещениях:  

Цоколь: лифтовой холл № 1,3,4,7, 8; коридор у помещений № 0046,0099, 0088,  0095, выход № 15; помещения № 0067, 0068, 0069; лестница № 2;  

1 этаж: лифтовой холл № 3, 4, 6; коридор у помещений № 1001, 1040, 1032А,  1028, 1080, 1072, 1096, 1110, 1119; помещения № 1028А, 1006, 1005, 1030, 1066, 1079,  1070А, 1070, 1080, 1082, 1084, 1090, 1091, 1095, 1109, 1108, 1110, 1121, 1124, 1127;  

2 этаж: лифтовой холл № 2, 3, 4, 7, 8; коридор у помещений № 2067, 2069, 2057,  2034, 2025, 2023Б, 2028А, 2008, 2009, 2003, 2046, 2058, 2053А, 2057, 20006, 2010,  2074А, 2105А,2084; помещения № 2025, 2023, 2022, 2006Б, 2006, 2001Б, 2016, 2001,  2003, 2010, 2004, 2017, 2012, 2020, 2013, 2007, 2035, 2042, 2049, 2048, 2038, 2040, 2030,  2083, 2084, 2085, 2086, 2091, 2112, 2113, 2114, 2115, 2094, 2077, 2075А, 2075, 2074А,  2069;  

3 этаж: лифтовой холл № 1; коридор у помещений № 3133, 3132, 3129, 3049,  3044, 3009, 3037, 3050, 3078, 3082, 3085, 3110, 3071, 3068; помещения № 3049, 3047,  3046, 3044, 3052, 3050, 3080, 3081, 3083, 3084, 3085, 3086, 3101, 3101, 3105, 3106, 31117,  3112, 3114, 3111, 3110, 3108, 3078, 3077, 3043, 3036, 3037, 3034, 3033, 3024, 3022, 3018,  3015, 3016, 3003, 3005, 3006, 3007, 3009, 3013,3012, 3044;  

4 этаж: лифтовой холл № 3, 4, 6, 7, 8; коридор у помещений № 4128, 4116, 4123,  4107, 4101, 4088, 4073, 4079, 4045, 4037, 4033, 4008, 4030, 4102, 4058; помещения №  4038, 4026, 4037, 4035, 4036, 4033, 4034, 4020, 4047, 4046, 4044, 4043, 4055, 4056, 4057,  4134, 4080, 4081, 4079, 4067, 4070, 4068, 4091, 4092, 4075,4124,4116;  

5 этаж: лифтовой холл № 7, 8; коридор у помещений № 5011, 5029А, 5039, 5030,  5046, 5083, 5085, 5093, 5073, 5054; помещения № 5058, 5027, 5031, 5020, 5030Б, 5029А,  5029Б, 5030А, 5065, 5070, 5071, 5036Б, 5035Б, 5073, 5072;  

6 этаж: лифтовой холл № 7, 8; коридор у помещений № 6113, 6106, 6113, 6089А,  6098, 6053, 6054, 6021, 6023, 6062, 6067, 6071, 6092; помещения № 6068, 6074, 6076,  6053, 6069, 6071, 6090А, 6030, 6091, 6103, 6104, 6093, 6094, 6097, 6099, 6100, 6079,  6007, 6002, 6006, 6008, 6009, 6013, 6015, 6016, 6018, 6020, 6023А, 6024, 6025, 6026,  6027, 6029, 6030А, 6040, 6042, 6051, 6049, 6055, 6053, 6050;  

7 этаж: лифтовой холл № 5, 7, 8; коридор у помещений № 7041, 7004, 7043, 7046;  помещения № 7009, 7008, 7010, 7021, 7022, 7023, 7024, 7024, 7026, 7029, 7028, 7030,  7036, 7043;  

Лестницы: в осях 9-10, по оси 13, по оси 22, по оси 1; 

- устранить нарушения температурного режима в помещениях № 1018, 1108,  1109, 1106, 1127, 1095, 1047, 3133, на лестничной клетке 1-2 этаж (в осях Д-Г, 10-11), в  лифтовом холле 2 этажа (в осях Д-Г, 11-13), в переходе из перинатального центра в  акушерско-гинекологический корпус, произведя утепление наружных стен, оконных  откосов и устранение трещин наружных стен;  

- смонтировать защитные угловые накладки по наружным углам стен в  помещениях № 2008, 2015, 2037, 2060, 2064, 2041, 2044, 1037, 1047, 1048, 1105А, 1105,  1072, 2053А, 2054, 2060, 6110, 6037, 6085, в переходе в здание главного корпуса;  

- установить поручни и отбойники на высоте 30 см от пола согласно проектной  документации в помещениях 2082, 2118, 2107, 2109, 2072, 2092, 2108, 3031, 3095, 3093,  4024, 4048, 4053, 4054, 4052, 4106, 4109, 1426, 4096, 4087, 4086, 5003, 5002, 5023, 5028,  5063, 5055, 5057, 5082, 5091, 5090;  

- в вентиляционных камерах: 

Помещение 7043: заделать монтажные отверстия в перекрытии - 4,29 кв. м,  выполнить финишное покрытие плиткой - 10,46 кв. м, привести в соответствие с  проектной документацией деформационный шов - 14,4 пог. м, смонтировать стены  вентиляционных шахт со звукоизоляцией - 28 кв. м, выполнить герметизацию проходов  коммуникаций через стены и перекрытия - 11,3 кв. м, устранить непрокрасы  трубопроводов - 23,96 кв. м;  

Помещение 7041: заделать монтажные отверстия в перекрытии - 1,62 кв. м,  выполнить финишное покрытие плиткой - 19,55 кв. м, привести в соответствие с  проектной документацией деформационный шов, забитый доской - 12 пог. м,  смонтировать стены вентиляционных шахт со звукоизоляцией - 12 кв. м, установить  опоры трубопроводов - 21 шт., устранить непрокрасы трубопроводов - 27,94 кв. м;  

- устранить вздутие, отслоение стеновой плитки, выкрашивание затирки из  межплиточных швов в помещениях № 0013, 1120, 1095, 2071, 2022А, 2040, 2105, 2110,  2113А, 2103, 2075Б, 2080, 2079, 2081, 3135, 3123, 3051, 3062, 3082, 3088, 3090, 3115А,  3113А, 3071, 3070, 3012, 3073, 3035, 3021, 3001А, 3004А, 4028, 4025, 4032, 4037А, 4031,  4035А, 4033А, 4046, 4042, 4056, 4129, 4079А, 4078,4068,4111,4112В, 4124А, 4116А,  4121, 5021, 5018, 5029А, 5030А, 5030Г, 6107, 6113, 6083, 6095А, 6088, 6086, 6075,  6001А, 6011А, 6014А, 6021, 6029А, 6035, 6034, 6052, в коридоре у помещения № 6098;  

- устранить вздутие, отслоение напольного покрытия (плитка, линолеум) в  помещении № 6113, в коридоре у помещений № 0046, 0086, 0094, 7043, в лифтовом  холле у лифта № 1 (цоколь);  

- установить плинтус в помещении № 2003; 

- смонтировать перекрытие в месте прохождения коммуникаций в помещении   № 1027;  

- заменить потолочную плитку, отремонтировать (шпатлевка и окраска) потолка  из ГКЛ в помещениях № 2086,3015, 3013, 5020, 5021, холле лифта № 2 (2 этаж);  

- устранить вспучивание (отслоение) стяжки пола в коридоре у помещения №  4092;  

- устранить вспучивание полов в коридоре подвала и повреждение напольного  покрытия у помещения № 0048 - 3,6 кв. м; у помещения № 0070 - 5,6 кв. м; помещения   № 0020 - 3,96 кв. м; у лифтового холла лифта 21 (2 участка) - 1,76 кв. м и 2,1 кв. м; у  помещения № 0051 - 1,1 кв. м; у помещения № 0055 - 1,87 кв. м; у помещения № 0061А  - 1,76 кв. м.; у помещения № 0081А - 2,2 кв. м; у помещения № 0086 - 6,0 кв. м; между  помещениями № 0096 и № 0065 - 0,25 кв. м; у помещения № 0095 - 0,25 кв. м.;  

5). Устранить дефекты коммунальных систем: 

- привести системы горячего и холодного водоснабжения и противопожарного  водопровода в соответствие с требованиями СП 73.13330.2016. Свод правил.  Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85, включая  устранение протечек трубопроводов системы горячего водоснабжения в коридорах  подвального помещения у помещений № 0101, 0086, 0096, 0071, 0049;  

6). Устранить дефекты отдельных конструкций, элементов и систем: 

- устранить недостатки установки дождеприемных колодцев ДЗ и Д10;  

- привести ливневый колодец у перехода из перинатального центра в здание  главного корпуса в соответствие с проектной документацией;  

- в целях соблюдения температурного режима в подвале (коридоры №№ 0049,  0049А) установить воздушные электрические завесы У5, У6;  

- восстановить вертикальный уровень положения световой опоры № 11, устранив  ее заваливание (крен);  

- произвести капитальный ремонт лифтов с заводскими номерами № 1011ВМ028  (1), № 1011ВМ029 (2), № 1611ВМ022 (3), № 1611ВМ024 (4), № 1611ВМ021 (5), №  1611ВМ023 (6), № 0631ВМ024 (7), № 1011ВМ030 (8);  

- привести в соответствие с проектной документацией, заменив на чугунные, 11  канализационных трубопроводов с номерами 1-12, 1-24, 1-49, 1-43, 1-50, 1-48, 1-33, 134, 1-38, 1-35, 1-46, которые размещены в подвале перинатального центра в отделении  ЦСО.  

Взыскать с ООО "РТ-СОЦСТРОЙ" (121151, МОСКВА ГОРОД, ФИО2, ДОМ 23А, ЭТАЖ 17 ПОМ I, ОГРН: 

<

***>,  Дата присвоения ОГРН: 20.06.2013, ИНН: 

<

***>, КПП: 773001001) в пользу  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ  БОЛЬНИЦА" (163045, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРХАНГЕЛЬСК ГОРОД,  ФИО1 ПРОСПЕКТ, 292, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  13.12.2002, ИНН: 

<

***>, КПП: 290101001) расходы по уплате государственной  пошлины в размере 6 000 руб.   

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца с даты его принятия.  

Судья: В.И. Крикунова