1176/2018-25173(1) 

Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

 резолютивная часть

Дело № А04-1377/2018

г. Благовещенск

15 мая 2018 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Швец О.В.,  

при осуществлении протоколирования с использованием средств аудиозаписи секретарем  судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление администрации города Тынды  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Время» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании устранить недостатки и  взыскании штрафа в размере 738 709,65 руб.  

установил:

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 и 180 АПК РФ, суд  

решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Время» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда в  законную силу, безвозмездно устранить недостатки, выявленные при выполнении условий  муниципального контракта на выполнение инженерно-геологических, инженерно- экологических и проектных работ по разработке проектно-сметной документации на  строительство «Музыкальная школа на 250 мест г. Тында» № 01233000056130000950065353-03 от 03.09.2013, а именно:  

По результатам инженерных изысканий: 

1. В технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям добавить (п.5.13  СНиП 11-02-96):  

- выписку из каталога координат и высот исходных геодезических пунктов,  заверенную организацией, выдавшей данные;  

- согласование подземных коммуникаций на топографическом плане.  

1.1. В техническом отчете по инженерно-геодезическим изысканиям исключить из  описания планово-высотного съемочного обоснования описание спутниковых  геодезических измерений, как не выполняемых на объекте.  

1.2. В технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям представить  инженерно-геодезические изыскания для проекта электроснабжения от участка  строительства до ТП-33.  

1.3. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям: 

1.3.1. Пройти дополнительную скважину в юго-восточном углу проектируемого  здания (п.5.10 СП 24.13330.2011).  

1.3.2. Дополнить изысканиями под проектируемый центральный тепловой пункт.  1.3.3. Уточнить сейсмичность района проектируемого строительств.  

1.3.4. Дополнить расчётом нормативной глубины сезонного промерзания грунтов,  выполненным по формулам 10, 11 п.4 прилож.3 СНиП 2.02.04-88.  

1.3.5. Выполнять оценку коррозионной агрессивности для грунтов, отобранных  непосредственно на площадке изысканий (или обосновать возможность использования  архивных данных), и дополнить определением средней плотности катодного тока (табл. 1  ГОСТ 9.602-2005).  

1.3.6. Привести категорию сложности инженерно-геокриологических условий  площадки (прилож.Б СП 11-105-97, ч.4).  

1.3.7. Привести физические свойства заполнителя щебенистого грунта ИГЭ № 5  (число пластичности, показатель текучести), участвующие в расчёте механических  характеристик по методике «ДальНИИС Госстроя СССР».  

1.3.8. В ведомости результатов статистической обработки определений физических  свойств необходимо:  

- привести расчётные значения плотности грунтов при доверительной вероятности  0,85 и 0,95 (п.2.14 СНиП 2.02.01-83*);  

- выполнить статистическую обработку частных значений физических свойств  суглинка ИГЭ № 3 (плотность, влажность, удельный вес, коэффициент пористости и  водонасыщения).  

1.3.9. Дополнить определением коэффициента выветрелости скальных грунтов ИГЭ   №№ 6 и 7 (табл.Б.4 ГОСТ 25100-2011).  

1.3.10. Откорректировать категорию скальных грунтов ИГЭ №№ 6 и 7 по  сейсмическим свойствам (1 категория, лист11-ПЗ) на основании лабораторного  определения коэффициента выветрелости (табл. 1 СНиП П-7-81*).  

1.4.11. Привести номер климатического района по карте климатического  районирования для строительства (рис.1 СНиП 23-01-99*), расчётную температуру для  проектирования (температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью  0,92) и температуру воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 по  ближайшему пункту (Тында) (п. 1.2 табл.1 СНиП 23-01-99*).  

1.3.12. Уточнить возраст скальных грунтов ИГЭ №№ 6 и 7 в соответствии с  Государственной геологической картой СССР, N-51-ХУШ М1:200000).  

1.3.13. Устранить разночтения и опечатки: 

- несоответствие нумерации и наименования ИГЭ в тексте (листы 6, 7) и в таблице  нормативных и расчётных показателей физико-механических характеристик грунтов (лист  8):  

- в тексте система высот «Тихоокеанская» (лист 2-Г13), а в каталоге координат и  высот (прилож.5, лист 15) - «Балтийская»;  

- в тексте (лист 10) многолетнемёрзлые грунты не встречены, фактически -  многолетнемёрзлые грунты вскрыты с глубины 9,5-10,0м (лист 7-ПЗ).  

1.4. В техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям предусмотреть  мероприятия по безопасному использованию почвы в связи с тем, что почва по  содержанию бензапирена относится к категории «чрезвычайно опасная» (п 8.5.1 СП  47.13330.2012).  

В технической части проектной документации: 1. В общих данных: - привести технико-экономические показатели объекта; 

- привести перечень технических регламентов и нормативных документов  (стандартов, сводов правил и т.п.), в соответствии с требованиями которых разработана  проектная документация;  

- принять карту В ОСР-97, по которой сейсмичность района строительства составляет  8 баллов;  

- привести в соответствие указание температуры наиболее холодной пятидневки  (расчетная температура) по СНиП 23-01-99*;  

- привести в соответствие климатический подрайон строительства IA (листы 5-ПЗ, 2- 

КР.ПЗ), по карте районирования и по табл. А1 СНиП 23-01-99* - IД; 

- привести сведения о принятом уровне ответственности здания (ст.4 ч.7 384ФЗ).  2. В схеме планировочной организации земельного участка:  

- привести материалы изысканий, проектной документации и градостроительного  

плана в единую систему координат; 

- привести в соответствие координаты границ земельного участка системе координат  

топографического плана и схемы планировочной организации земельного участка; 

- привести ситуационный план размещения объекта капитального строительства;  - привести ведомость работ по озеленению;  

- уточнить баланс территории по генплану: сумма составляющих (площадь застройки,  

покрытия, озеленения=2470 м2) не соответствует площади территории (2500 м2) (по  

градплану 2494м2); 

- привести пандусы-съезды для МГН в местах сопряжения тротуаров с проезжей  

частью; 

- привести месторасположение площадки для сбора ТБО;  

- предусмотреть решение по отводу ливневой канализации от здания музыкальной  

школы в лоток по ул.Спортивная. 

3. В объемно-планировочные и конструктивные решения:  

3.1. Для обоснования принятых объемно-планировочных решений в проекте  

дополнительно привести: 

- специализацию классов (фортепиано, скрипка, духовые инструменты и т.п.) (п.4.13  

Рекомендации по проектированию детских школ искусств). При этом ширина и высота  

проемов должна быть достаточной для вноса в помещения громоздких музыкальных  

инструментов (п.3.9 Рекомендации по проектированию детских школ искусств); 

- сведения о принятой звукоизоляции стен (перегородок) и перекрытий между  

кабинетами от воздушных и ударных шумов (п.5.4.3 СанПиН 2.4.4.1251-03); 

- ведомость отделки помещений (п.13г Положение ... № 87);  

- привести в соответствие площадь зрительного зала (до передней границы сцены)  

(принята 147,26м2, что менее 178,5M2 (п.4.20 СНиП 31-06-2009);  

- заданием на проектирование определить строительный объем зрительного зала  

(п.4.25 СНиП 31-06-2009); 

- привести в соответствие площадь фойе при зрительном зале (принята 95,47м2, что  

менее 102,0м2 (п.4.23 СНиП 31-06-2009); 

- привести в соответствие общую площадь библиотеки (принята 28,70м2, что менее  

36,0м2 (п.3.23 Рекомендации по проектированию детских школ искусств). 

3.2. Конструктивные решения по фундаментам дополнить:  

- сведениями результатов расчетов значений нагрузок на фундаменты (объёмный вес  

кирпичной кладки, коэффициент по ответственности и по вертикальной сейсмической  

нагрузке, отметку приложения нагрузки и т.п.); 

- сведениями о давление под подошвой фундамента и значения расчетного  

сопротивления грунта основания (щебенистый грунт ИГЭ № 5) (п. 14ж Положения № 87);  

- представить сведения о проведении проверочных расчетов на относительную  

разность осадок и крен здания; 

- обосновать необходимость устройства уступа ленточного фундамента в осях Г-Д;  

- привести конструктивные решения стен подвала и спецификации (ГОСТ, марка  

бетонных блоков, армирование и т.д.). 

3.3. Для обеспечения необходимой сейсмостойкости проектируемого здания  

выполнить конструктивные мероприятия: 

- предусмотреть антисейсмические швы, отделяющие двух и трехэтажные части  

здания; 

- опирайте перемычек марки ЗПБ13-37-Н и 2ПБ13-1-П над проемом подвала ПР-2;  

- предусмотреть крепление мауэрлата к антисейсмическому поясу, узлы стропильной  

кровли разработать с учетом сейсмичности площадки; 

- для создания жесткого диска перекрытия предусмотреть анкеровку каждой из плит  

перекрытия в антисейсмический пояс. 

3.4. В проекте привести ТУ на применяемую систему утепления наружных стен  

подтверждающие возможность ее применения в районах с сейсмичностью 7 баллов. 3.5. Обеспечить несущую способность перемычек: 

- 5ПБ21-27-П над проемом подвала ПР4 от действия нагрузки от плит перекрытия  

пролетом 6,4 м; 

- 5ПБ31-27-П над проемом первого этажа ПР13 от действия нагрузки от плит  

перекрытия пролетом 6,4м; 

- ЗПБ18-27-П над проемом второго этажа ПР10 от действия нагрузки от плит  

перекрытия пролетом 6,4м. 

3.6. Предусмотреть анкеровка участков стен длиной более 6,0м по осям А, Г, Ж к  

плитам перекрытия. 

3.7. Привести конструктивные решения фермы Фм-1 (геометрические размеры,  

расчетная схема с указанием нагрузок, в элементах фермы, сечения элементов фермы и  

т.д.). 

3.8. Дополнительно привести сведения о сечении площадочных балок БЗ и Б4 и их  

расчетные схемы. 3.9. Привести сведения об антикоррозийной защите металлических конструкций. 3.10. Устранить неточности и разночтения: 

- в спецификации элементов перекрытия количество плит П1, П4 не соответствует  

схеме раскладке плит, на схеме раскладки плит не замаркерованы плиты в осях Б-В/1-2; - на схеме расположения перемычек подвала предусмотреть проем по оси 4/Б; 

- на кладочных планах привести размеры (ширину) дверных и оконных проемов (в  

подвале по оси 1/В-Г, 1 -2/Б, 2/А-БЗ/А-Б, 5/Б, 5/В-Г и 3-4/Б-В, первого и второго этажей2/А-Б, 3/А-Б, Б/2-3, Б-В/3-4, Д/3-4).  Центральный тепловой пункт.  

3.11. На плане организации рельефа привести абсолютную отметку,  

соответствующую отметке 0,000м. 3.12. Конструктивные решения фундаментов дополнить: 

- принятую глубину заделки концов свай в ростверк подтвердить расчетом с учетом  

сейсмических нагрузок; 

- для оценки конструктивной прочности привести армирование монолитного  

железобетонного ростверка. 

3.13. Для обеспечения сейсмостойкости здания необходимо увеличить глубину  

опирания перемычек над оконными и дверными проемами ПР1 ПР2. 

3.14. Для создания жесткого диска перекрытия необходимо предусмотреть анкеровку  

каждой из плит перекрытия в антисейсмический пояс. 3.15. Привести диаметр и класс арматуры связевых сеток. 3.16. Устранить разночтения: - уточнить толщину наружных стен на листах 1-АР.ЦТП и 4-КР.ЦТП; 

- привести в соответствие план кровли с внутренним водостоком, разработанный в  

архитектурных решениях проекта с конструктивным решением с наружным  

неорганизованным водостоком; - привести в соответствие с ГОСТ 24698-81. Элементы благоустройства территории. 

3.17. Представить конструктивные решения подпорных стен, предусмотренных  

схемой планировочной организации рельефа, и пандуса, дублирующего наружную  

лестницу. 

4. Электротехнические решения.  

4.1. Общие данные. 

4.1.1. В исходных данных привести технические условия № 59 на электроснабжение.  4.1.2. Привести проектные решения:  

- по наружным сетям электроснабжения, наружному электроосвещению; - по электрооборудованию, электроосвещению ЦТП; 

- по автоматизации учета и урегулирования тепла в тепловых пунктах  

(индивидуальном и центральном). 

4.1.3. В комплекте ЭС привести спецификацию оборудования и материалов,  

являющуюся обоснованием для составления сметной документации. 4.2. Электрооборудование, электроосвещение. 

4.2.1. Экспликации, планировку помещений и отметки этажей в комплекте ЭС  

привести в соответствие с данными комплекта АР. 

4.2.2. Привести в соответствие с нормируемой минимальную высоту шрифта  

текстовых надписей на планах. 

4.2.3. В текстовой части комплекта ЭС привести сведения о количестве  

электроприемников, их установленной и расчетной мощности.  

4.2.4. Привести показатели расчетной мощности Рр, расчетного тока Iр на вводе ВРУ.  

Выполнить расчет нагрузки на вводе ВРУ в соответствии с требованиями СП 31 - 110- 

2003. 

4.2.5. Токи номинальные расцепителей (Iн.р.) дифференциальных выключателей  

щитков распределительных, установленных на группах для подключения сушек для рук,  

тепловых завес привести в соответствие не требованиям защиты от перегрузки. 

4.2.6. Проверить расчет мощности на вводе щитка ГЩ 1-3 с учетом замечаний по  

постановочному освещению зала. 

4.2.7. Токи номинальные расцепителей автоматических выключателей на вводах  

щитков распределительных и на отходящих линиях ВРУ откорректировать с учетом  

показателей Iр и селективности. 4.2.8. Предусмотреть подключение: 

- переносных дренажных насосов Wilo-TWW-32/11 HD мощностью 0,75кВт,  

устанавливаемых в приямках подвала; - для вытяжной системы вентиляции В1 - воздушной заслонки с электроприводом; - клапана огнезадерживающего КЛОП-2; - клапана дымоудаления КЛАД-2; 

- электроконвекторов (2шт) Atlantic F117 750 W мощностью по 0,75кВт,  

устанавливаемых в помещениях венткамер на чердаке. 4.2.9. Предусмотреть подключение электрооборудования теплового пункта: 

- насос циркуляционный системы отопления мощностью 0,3кВт;  - насос циркуляционный системы ГВС мощностью 0,1 кВт;  

- насос дренажный мощностью 0,48кВт; - электрооборудование по автоматизации учета тепла. 

Выполнить рекомендации по установлению щитка распределительного в помещении  

теплового пункта для подключения данного электрооборудования. 4.2.10. Привести подключение: 

- на плане третьего этажа (отм.+7.600) - кондиционеров К-1, К-2;  - на плане чердака (отм.+11.400) - вентилятора В-1.  

4.2.11. Привести схемы управления и подключения систем вентиляции  

(общеобменных, дымоудаления). 

4.2.12. Предусмотреть при пожаре: отключение общеобменной вентиляции,  

включение вентиляции дымоудаления, срабатывание клапанов.  

4.2.13. Предусмотреть дистанционное управление вентиляторами систем  

общеобменной вентиляции по месту обслуживания или из помещения охраны (если  система предусмотрена для нескольких помещений).  

4.2.14. Обосновать назначение и мощность подключения греющего кабеля (щиток  ГЩ 1-2 группа 1219).  

4.2.15. Предусмотреть подключение штепсельных розеток для охранной  сигнализации и видеонаблюдения от щитка ЩСППЗ-1 (щиток средств противопожарной  защиты) (п.4.9 СП 6.13130), исполнение изоляции кабеля для подключения не отвечает  требованиям ГОСТ 315652012.  

4.2.16. Привести в соответствие с требованиями ГОСТ 31565-2012 исполнение  изоляции электрических кабелей для потребителей первой и второй категории надежности  электроснабжения.  

4.2.17. Система уравнивания потенциалов: 

- на планах этажей привести сети системы уравнивания потенциалов, на плане  кровли - система молниезащиты;  

- привести в соответствие с требованиями ПУЭ и ГОСТ Р 50571.5.54-2011 схему  системы уравнивания потенциалов.  

4.2.18. По молниезащите здания определить класс объекта по опасности ударов  молнии для самого объекта и его окружения (обычный, специальный), выбрать уровень  защиты, установить надёжность защиты от ПУМ.  

4.2.19. Привести: 

а) тип исполнения распределительных щитков, устанавливаемых на лестничных  клетках на высоте 1,8м от уровня пола, если щитки открытого исполнения, то они должны  размещаться на высоте не менее 2,2м от уровня пола (п. 13.6 СП 31-110-2003). В местах  пребывания детей распределительные щитки рекомендуется установить в нишах стен в  запирающихся шкафах (п.13.5 СП 31-110-2003);  

б) способ прокладки проводов и кабелей в лестничных клетках; 

в) степень защиты светильников от внешних воздействий, предусмотреть установку  штепсельных розеток в защищенном исполнении в помещениях с тяжелыми условиями  среды (подвал, технические помещения, чердак).  

4.2.20. Исключить прокладку транзитной электропроводки через помещения  сан.узлов.  

4.2.21. В лестничной клетке первого этажа в осях 4-5/А-Б место установки  распределительных щитков ГЩ-1-2, ШСППЗ-1 совпадает с расположением радиаторов  отопления.  

4.2.22. Предусмотреть установка технических средств для обслуживания  светильников, установленных на высоте более 5м от пола (зрительный зал).  

4.2.23. Предусмотреть: - помещение для хранения и ремонта светильников и электрооборудования; б) рабочее и ремонтное электроосвещение чердака; в) аварийное освещение в помещении охраны; 

г) ремонтное освещение в венткамере, тепловом пункте, водомерном узле,  электрощитовой;  

д) рабочее освещение промежуточных лестничных площадок, аварийное освещение  основных лестничных площадок.  

4.2.24. Предусмотреть прокладку сети электроосвещения в стальных трубах в  зрительном зале.  

4.2.25. Предусмотреть установку штепсельных розеток для подключения уборочных  механизмов.  

4.2.26. Привести в соответствие с нормируемой площадь помещения охраны. 

4.2.27. Привести в соответствие нормируемым показатели освещенности в  помещениях подвала и в классах.  

4.2.28. Привести в соответствие с ГОСТ 21.608-84 условное обозначение  выключателей однополюсных для скрытой установки.  

4.2.29. Для подключения компьютерного оборудования в административных  помещениях третьего этажа (директор, приемная, учительская) предусмотреть одну  распределительную группу с подключением от автоматического выключателя щитка ГЩ  3-1 (мощность подключения компьютера - 0,5кВт).  

4.2.30. На принципиальных схемах распределительной сети электрооборудования и  электроосвещения не требуется приводить каждую штепсельную розетку и каждый  светильник. По группе распределительной электроосвещения рекомендуется приводить:  тип и 1н.р. автоматического или дифференциального автомата, мощность группы, марку и  сечение провода (кабеля), способ прокладки, длина, наименование (рабочее освещение,  аварийное освещение, штепсельные розетки и их количество). Привести в соответствие.  

4.2.31. Выполнить рекомендации по аварийному освещению: светильники 

аварийного освещения и СУВы подвала, первого этажа подключить от одного  щитка, установленного на первом этаже: светильники аварийного освещения и СУВы  второго и третьего этажей подключить от щитков ЩАО-2, ЩАО-3.  

4.2.32. Выполнить рекомендации по маркам комплектов электрооборудования и  электроосвещения по ГОСТ Р 21.1101-2009.  

4.2.33. Привести пояснение: для чего на схемах щитков ЩАО-1-ЩАО-3 к световым  указателям «Выход» предусмотрена двойная электропроводка: трехпроводная и  двухпроводная.  

4.3. Постановочное освещение сцены. 

4.3.1. Привести в соответствие нормируемым коэффициенты спроса Кс для  постановочного освещения.  

4.3.2. Привести пояснение по несоответствию показателей установленной мощности  (Ру) в светотехнической таблице (листы 1, 2-СТЧ-12) и таблице расчета нагрузок лист 1- ТХ2-17).  

4.3.3. Привести данные по установленной мощности рабочего освещения зрительного  зала в таблице расчета нагрузок (лист 1-ТХ2-17).  

4.4. Устранить замечания по установке необоснованного электрооборудования и  материалов:  

- обосновать установку щитков противопожарной защиты ЩСППЗ-ТЗ и ЩСППЗ- 2  (от них ничего не подключается); установку штепсельных розеток гр.П101 - к сети 220В  подключается только прибор пожарной сигнализации (гр.П102).  

- обосновать установку АВР на вводе в здание, так как потребители первой категории  - только вентиляция дымоудаления, прибор пожарной сигнализации и  электрооборудование антитеррористической защиты; остальные электроприемники  относятся ко второй категории надежности электроснабжения. АВР рекомендуется  установить на вводе щитка распределительного для потребителей первой категории  надежности.  

- по помещениям подвала обосновать установку: штепсельных розеток в венткамере,  кладовой, технических помещениях, световых указателей и щитка ЩАО-ТЗ, светильников  аварийного освещения с автономными источниками питания в технических помещениях,  кладовой, скрытой прокладки электропроводки.  

5. Санитарно-технические решения. 

5.1. Устранить общее замечание - По всем подразделам проектной документации  включить спецификации материалов (в том числе на демонтаж существующих наружных  сетей), предоставить опросные листы и прайсы на оборудование, включить перечень  разделов проектной документации.  

5.2. Наружные сети тепло- водоснабжения. 

5.2.1. Представленные проектные решения по теплоснабжению бюджетного объекта  

«Музыкальная школа на 250 мест г.Тынды» выполнены с отступлениями от технических  условий, выданных филиалом ОАО «РЖД» «Дальневосточная дирекция по тепло-  водоснабжению» г.Хабаровск. Привести в соответствие.  

5.2.2. Здание проектируемого ЦТП расположено на расстоянии по горизонтали (в  плане) от трассы существующей канализации - 0,5м (требуется 3,0м - табл.9 СНиП 11-89- 80*). Привести в соответствие.  

5.2.3. Расстояние в плане от проектируемого здания ЦТП до существующего жилого  дома - 6,5м (требуется не менее 25м, в особо стесненных условиях допускается до 15.0м.  при условии принятия дополнительных мер по снижению шума до допустимого по  санитарным нормам уровня - п. 14.22 СНиП 41-02-2003). Привести в соответствие.  

5.2.4. В разделе «Наружные тепловые сети» (том 5.4) привести: 

- на схеме проектируемой сети теплоснабжения (от ЦТП до точек присоединения к  существующим участкам теплосети) - длины участков между элементами сетей и  расчетные тепловые нагрузки по потребителям;  

- текстовую часть и проектные решения дополнить сведениями по переключению  тепловых сетей к «горвоенкомату», на ситуационном плане размещения проектируемого  объекта тепловые сети к «горвоенкомату» не обозначены (пп.6, 9 технических условий,  выданных филиалом ОАО «РЖД» «Дальневосточная дирекция по тепло-водоснабжению»  г.Хабаровск на № 3247 от 26.06.2013);  

- в текстовой части (лист 1- ИОС4-ТС.ПЗ) - сведения о толщине тепловой изоляции  скорлупами из пенополиуретана (п.З6э Положение... № °87).  

5.2.5. Привести описание, обоснование и конструктивные решения тепловых сечей  при прокладке в подвале существующего жилого дома; сведения о переключении системы  отопления жилого дома (магистральные теплопроводы в пределах здания не должны иметь  ответвлений).  

5.2.6. План сетей тепло- водоснабжения привести в соответствие со схемой  планировочной организации земельного участка (не обозначены подпорные стенки,  лестницы, наружные ограждения участка).  

5.2.7. Дополнить проектные решения сведениями о принятых мероприятиях при  проектировании тепловых сетей (наружной прокладки и внутри зданий) в особых  природных и климатических условиях строительства (в районах с сейсмичностью 8  баллов, с учетом мерзлотно-грунтовых условий).  

5.2.8. На плане сетей наружного водоснабжения обозначить места установки  пожарных гидрантов.  

5.3. Наружные сети водоотведения. 5.3.1. Привести описание и обоснование: 

- участка прокладки напорного трубопровода от канализационной насосной станции  (КНС) до колодца СК9, условия его прокладки, сведения о материалах смотровых  колодцев;  

- сведения о технических параметрах и оборудовании КНС (опросной лист, схема),  привести категорию насосной станции, предусмотреть запорное устройство с приводом на  подводящем коллекторе КНС, управляемым с поверхности земли;  

- представить конструктивные решения установки КНС в грунте (с учетом  сейсмичности площадки строительства 8 баллов), с приведением отметок заглубления  трубопроводов и КНС.  

5.3.2. Устранить несоответствие: - в показателях (разд.1) объемов хозяйственно-бытовых сточных вод; 

- план сетей наружной канализации необходимо привести в соответствие со схемой  планировочной организации земельного участка (не обозначены подпорные стенки,  лестницы, сети дождевой, дренажной канализации со сборным колодцем и т.д).  

5.3.3. Привести конструкции утеплителя на участке канализационного выпуска в  

колодец СК11 (лист 1-ИОСЗ-СВС.НК).  

5.3.4. Привести сведения о расчетных объемах дождевых стоков с территории  проектируемой музыкальной школы, включая расходы с гостевой автостоянки,  расположенной в пределах отведенного участка.  

Центральный тепловой пункт ЦТП 

5.4. В текстовой части (раздел 1) подразделов ЦТП и ОВ привести сведения:  - о параметрах теплоносителя 2-го контура теплосети, после ЦТП (лист 24-ПЗ);  

- проектные решения по принятым системам отопления и вентиляции ЦТП.  

5.5. В таблице основных показателей (лист 2-ИОС4-ЦТП) приведен "отпуск тепла"  ЦТП — 1000 тыс. ккал/ч (1,0Гкал/ч), привести сведения о расходе тепла на собственные  нужды ЦТП, нормируемой температуре внутреннего воздуха в ЦТП и учете расхода  тепловой энергии во 2-ом контуре на выходе из ЦТП (п.7 технических условий). Приборы  контроля параметров теплоносителя и учета расхода теплоты следует предусматривать во  всех тепловых пунктах.  

5.6. Устранить несоответствия и разночтения и обосновать: 

- диаметр трубопроводов второго контура на выходе из ЦТП в тепловую сеть: в  проекте ЦТП - 20133x6,0мм (лист 2-ИОС4-ЦТП), в разделе «Тепловая сеть» - 20159х5,0мм  (лист 2- ИОС4-ТС);  

- на плане ЦТП грязевики обозначены ТП7, на схеме и в спецификации -ТП5; 

- в спецификации (лист 1-ИОС4-ЦТП) принят теплообменник XGC-Х026-Н-5-Р-99  D, прайс выдан на теплообменник XGC-X026-H-5-PR-55 D.  

5.7. Проектную документацию по ЦТП (раздел ИОС4-ЦТП) дополнить прайсами на  насосное оборудование.  

Индивидуальный тепловой пункт ИТП 

5.8. На плане ИТП (на отметке минус 3.20) неверно показан ввод теплосети (листы 1- ИОС4-ИТП, 1-ИОС4-ТС).  

5.9. Предусмотреть мероприятия по учету холодной воды для систем горячего  водоснабжения.  

5.10. Обосновать дублирование кранов шаровых (поз.2) на трубопроводах системы  отопления после подогревателя, принято в спецификации - 7шт, достаточно - 5шт (листы  2, 3- ИОС4-ИТП).  

5.11. Проектную документацию по ИТП дополнить опросными листами на  теплообменники и прайсами на насосное оборудование.  

Внутренние системы водоснабжения и водоотведения 

5.12. Выполнить п.10 технических условий от 11.02.2013 № 472, выданных филиалом  ОАО «Коммунальные системы БАМа» по устройству раздельных узлов учета расходов  воды на пожаротушение и хозяйственно-питьевое водоснабжение (запроектирован  объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод).  

5.13. Исключить прокладку стояка канализации К1-9 через воздухоприемную камеру  и устройство поливочного крана Пл.к-2 в воздухозаборной шахте (листы 2-ИОС2-СВС и  КЗ-ИОСЗ-СВО).  

5.14. Обосновать и устранить несоответствия (листы 1, 2, 5-ИОСЗ-СВО): 

- устройство приямка (разм.600х400х500(й)мм) в полу 1-го этажа (ст.К1 и ст.К2-1)  при наличии аналогичного приямка в техническом подвале;  

- горизонтальную прокладку трубопроводов дождевой канализации  запроектированную под потолком вестибюля, рекомендуется выполнить под потолком  подвала;  

- на схемах канализации привести номера стояков, отметки канализационных  выпусков, планировочные отметки земли и лотка трубопроводов в проектируемых  колодцах на существующей сети (схемы систем водоснабжения и канализации и узлы схем  выполняют в аксонометрической косоугольной фронтальной изометрической проекции,  

раздельно для каждой системы, пп.6.2.1, 6.2.5 ГОСТ 21.601-2011).  

5.15. Предусмотреть: 

- трапы в местах установки поливочных кранов Пл.к-8, 16, 31, 62 и 82 (листы 2М- СВО (п.8.4.3 СИЗО.13330.2012);  

- мероприятия (трап в полу) по отводу случайных стоков из отдельно выгороженного  помещения теплового пункта (пп.6.6, 6.7 СП41-101-95).  

Системы отопления, вентиляции и пылеудаления 

5.16. На плане отопления (на отметке минус 3,200м, лист 1-ОВ) обозначить  проектируемый ввод наружной теплосети в здание музыкальной школы и трассировка до  помещения теплового пункта.  

5.17. Устранить несоответствия и разночтения: 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха: лист 5-ПЗ (раздел 1) принята  минус 37°С, требуется - минус 42°С (табл.1 СНиП 23-01-99*);  

- в текстовой части в разделах теплоснабжения (лист 35-ПЗ раздел 1 и лист 1-ТС  подраздел 4) приведены показатели расходов тепла: общий расход - 0,244МВт, в том числе  на горячее водоснабжение - 0,003МВт; в разделах по отоплению: общий расход - 0,451  МВт. в том числе на отопление - 0,099МВт, на вентиляцию - 0,344МВт, горячее  водоснабжение - 0,018МВт (листы 25-ПЗ раздел 1 и 4-ОВ подраздел 4).  

5.18. К установке под лестничными маршами (1 этаж в осях 4-5/А-Б и 4-5/Е-Ж)  принято по три нагревательных прибора с общим количеством секций 42 и 37шт, с учетом  подводок разместить такое количество секций практически невозможно (ограничения по  высоте и длине помещения) (лист 2-ОВ). Привести в соответствие.  

5.19. Обосновать возможность применения полипропиленовых армированных  стекловолокном труб VALTEC с рабочей температурой транспортируемой жидкости не  выше 70°С в системе отопления.  

5.20. По конструктивному исполнению воздухоприемной камеры выявлено  несоответствие проектного решения по вентиляции (лист 1-ОВ) архитектурным и  конструктивным решениям (листы 2-АР, 6-КР) Привести в соответствие.  

5.21. На плане 1-го этажа (в осях 2-3/Д-Е) необоснованно приведено размещение  помещения уборочного инвентаря (листы 2, 7-ОВ, 3-АР, 2-ТХ). Обосновать.  

5.22. Предусмотреть вентиляцию технического помещения 7а без естественного  освещения, расположенного в подвале, где размещается установка оборудования системы  пылеудаления (листы 6-ОВ, 3-СПУ).  

6. Сети связи. 

6.1. В комплектах сетей связи и видеонаблюдения привести спецификацию  оборудования и материалов, являющихся обоснованием для составления сметной  документации (п.7 Положение... № 87; пп.4.13, 4.14 технического задания на  проектирование).  

7. Технологические решения 

7.1. В разделе ТХ привести спецификацию оборудования и материалов, являющихся  обоснованием для составления сметной документации (п.7 Положение... № 87: пп. 4.13,  4.14 технического задания на проектирование).  

8. Проект организации строительства 

8.1. На листе СГП-ПОС привести месторасположение резервуара накопителя емк.Зм3  для сбора поверхностных вод на период строительства, предусмотренного в разделе ООС  (лист 40-ООС).  

8.2. Мероприятиями по охране труда необоснованно предусмотрено устройство  заградительных огней (лист 37-ПОС.ПЗ). Обосновать.  

9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

9.1. Устранить несоответствие: произведен расчет норматива образования ТБО на  период эксплуатации для спортивного комплекса с буфетом на 250 мест, однако  

представлен проект музыкальной школы на 250 мест без буфета (лист 207-ООС). При  расчете учесть штат преподавателей школы (35чел).  

9.2. В перечне отходов строительного производства не учтены трудноустранимые  потери материальных ресурсов, строительных и др. расходных материалов в соответствии  с РЛС 82202-96. Расчет компенсационных платежей на период строительства  недостоверен (п.25в Положения... № 87). Привести в соответствие.  

10. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

10.1. Для учебных классов первого и второго этажей привести их назначение и  количество занимающихся.  

10.2. Недостаточны площади помещений для театрального класс (драмкружок); 

кладовой при изостудии; в костюмерной. Устранить замечания. 

10.3. Предусмотреть: 

- помещения для индивидуальных занятий на фортепиано и других инструментах  площадью не менее 12,0м2;  

- подсобные помещения (для хранения костюмов, декораций).  

10.4. Устранить разночтение: отметка пола 3-го этажа на листах ТХ -7,600, на листах  АР - 7,550. При отметке 7,550 высота помещений будет 3,950 (менее 4,0м).  

10.5. Привести уровень естественной освещенности в кабинете изостудии. 

10.6. Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность в кабинете  изостудии должна быть левосторонней, по проекту -правосторонняя (п.6.5 СанПиН  2.4.4.1251 - 03). Устранить замечание.  

10.7. Привести проектные решения по наружному электроосвещению. 

10.8. В разделе ОВ привести расчетные температуры воздуха в основных  помещениях в соответствии с табл.7.1, п.7.3 СанПиН 2.4.4.1251-03.  

11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

11.1. Предусмотреть подъезд со всех сторон для пожарной техники к проектируемом  зданию по проездам шириной не менее 3,5м с расположением проезда от внутреннего края  стены здания 5-8м с обеспечением доступа пожарных подразделений с автолестниц иди  автоподъёмников в каждое помещение, имеющие оконные проёмы.  

11.2. Отсутствует противопожарный разрыв от проектируемого здания до границ  проектируемых автостоянок, менее 10м (п.6.11.2 СП 4.13130.2013). Устранить замечание.  

11.3. Высота проектируемого здания принята более 11м (п.6.7.15 СП 2.13130.2012).  Привести в соответствие.  

11.4. Привести класс функциональной пожарной опасности помещения зрительного  зала.  

11.5. Привести численность занимающихся людей в помещениях проектируемого  здания с распределением по этажам.  

11.6. Привести технологическое назначение и категория - по взрывопожарной и  пожарной опасности технических помещений, расположенных в подвальном этаже.  

11.7. Привести время эвакуации людей со сцены и зрительного зала. 

11.8. Предусмотреть отделение помещений зрительного зала от общего объёма  здания противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости.  

11.9. Лестничная клетка в осях 1-2 не имеет непосредственного выхода на  прилегающую к зданию территорию. Устранить замечание.  

11.10. Ширина маршей лестничных клеток проектируемого здания принята менее  1.35м (п.5.2.10 СП 59.13330.2012). Устранить замечание.  

11.11. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в  вестибюль принята менее 1,35м (ширину дверного проёма принять с учётом установки  дверной коробки) (п.4.1.7; 4.2.5 СП 1.13130.2009). Устранить замечание.  

11.12. Предусмотреть выполнение лестничных клеток в проектируемом здании с  ограждающими конструкциями, возвышающимися над кровлей.  

11.13. Предусмотреть устройство в наружных стенах лестничной клетки в осях 1-2 на  каждом этаже открывающиеся окна с площадью остекления не менее 1,2м. Устройства для  открывания окон должны быть расположены не выше 1,7м от уровня площадки  лестничной клетки (п.5.4.16 СП 2.13130.2012).  

11.14. Проектными решениями не предусмотрена эвакуация из проектируемого  здания в случае возникновения пожара инвалидов и других групп населения с  ограниченными возможностями передвижения в безопасную зону до нанесения вреда их  жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара (ч.4 ст.8; ст. 12 ФЗ   № 384). Устранить замечание.  

11.15. Предел огнестойкости несущих металлических конструкций (фермы, прогоны)  покрытия над зрительным залом, а также междуэтажных плит перекрытия принят менее R  90 (ч.2 ст.87 № 123-Ф3; п. 5.4.2 СП 2.13130.2012). Устранить замечание.  

11.16. Привести значение предела огнестойкости бесчердачного покрытия над  зрительным залом (ч.1 ст.78 ФЗ № 123).  

11.17. Предусмотреть установку противопожарных дверей с пределом огнестойкости  не менее EI 30 в помещениях электрощитовой, венткамер, кладовых (п.5.6.4 СП  4.13130.2013).  

11.18. Предусмотреть установку противопожарного люка с пределом огнестойкости  не менее EI 30 при выходе на чердак из лестничной клетки (п.7.7 СП 4.13130.2013).  

11.19. Предусмотреть выполнение карниза здания из материалов с группой  горючести не более НГ и Г1 (п.5.4.5 СП 2.13130.2012).  

11.20. Привести класс огнезащитной эффективности, до которого необходимо  обрабатывать сгораемые конструкции чердачного помещения (п.5.4.5 СП 2.13130.2012).  

11.21. Привести архитектурно-строительные решения по планшету сцены и  надстройкам, образующим уклон пола в зрительном зале (п.5.4.10; 5.4.11 СП  4.13130.2013).  

11.22. Привести классы пожарной опасности отделочных материалов, применяемых  для отделки путей эвакуации из проектируемого здания, а также помещения зрительного  зала (ч.б ст. 134 № 123-Ф3).  

11.23. Предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре из помещений  поэтажных общих коридоров, а также фойе и вестибюлей на первом и втором этажах  здания (пп.7.2в, ж СП 7.13130.2013).  

11.24. Предусмотреть установку дымоприёмного устройства на системе вытяжной  противодымной вентиляции (ДУ1) выше уровня дверного проёма, расположенного в  уровне второго этажа зрительного зала (пп.7.8, 7.9 СП 7.13130.2013).  

11.25. Предусмотреть установку вентилятора системы вытяжной противодымной  вентиляции (ДУ1) в отдельном помещении, выделенном противопожарными перегородкам  и перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI 45 (п.7.12 СП 7.13130.2013»).  

11.26. Предусмотреть установку пожарных кранов на сети внутреннего  противопожарного водопровода в помещениях подвала и чердака (п.4.1.12 СП  7.13130.2013».  

11.27. Не допускается размещение в общих коридорах навесных пожарных шкафов,  выступающих из плоскости стен (п.4.3.3 СП 1,13130.2009). Устранить замечание.  

11.28. Предусмотреть выделение специализированного канала для автоматической  передачи информации на пульт единой диспетчерской службы противопожарного  мониторинга (п.4.18 СП 118.13330.2012).  

11.29. Доработать раздел проектной документации: «Перечень мероприятий но  обеспечению пожарной безопасности», а именно (п.26 Положение..-. № 87):  

- описание расположения, габариты и протяжённость путей эвакуации для инвалидов  и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;  

- перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной  охраны при ликвидации пожара;  

- сведения о категории производственных помещений по признаку взрывопожарной  и пожарной опасности;  

- описание и обоснование противопожарной защиты (автоматической пожарной  сигнализации, противодымной защиты);  

- описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной  безопасности объекта капитального строительства;  

- по выявленным отступлениям от требований противопожарных норм и правил. 11.30. К графической части раздела приложить: 

- ситуационный план организации земельного участка с указанием въезда (выезда) на  территорию и путей подъезда к объекту пожарной техники, схемы прокладки наружного  противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов;  

- структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты  (внутренний противопожарный водопровод, противодымная защита, пожарная  сигнализация).  

12. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической  эффективности.  

12.1. В представленном разделе «Энергоэффективность» (том 10.1) привести  энергетический паспорт, установить класс энергетической эффективности проектируемого  здания (пп. 12.2, 12.4, прилож.Д СНиП 23-02-2003).  

12.2. В графической части проекта привести схему расположения приборов учета используемых энергетических ресурсов (п.27_1 г Положение... № 87). 13. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

13.1. Предусмотреть доступ маломобильных групп населения на второй и третий  этажи здания.  

13.2. Предусмотреть пандус для маломобильных групп населения на входе в здание  по оси 1 при перепаде отметок 0,16м.  

13.3. Ширина проступей наружной лестницы принята 0,3м, менее 0,4м; высота  ступеней 0,15м, более 0,12м. Лестница не продублирована пандусом с нормативным  уклоном. Устранить замечание.  

13.4. Уклон пандуса на главном входе в здание принят 1:6, более чем 1:12. Устранить  замечание.  

13.5. Ширина пандуса принята 0,9м (листы 7-КР, 1-ОДИ.ПЗ), менее 1.0м: глубина  разворотной площадки пандуса принята 1,4м, менее 1,5м (п. 3.29 СНиП 35-01-2001).  Устранить замечание.  

13.6. В зрительном зале предусмотрена возможность устройства 6 зрительных мест  маломобильных групп населения, что менее 5% общей вместимости зала. Зрительные  места должны быть размещены в непосредственной близости от эвакуационных выходов,  но в одном месте не более трех (п.4.17 СНиП 35-01-2001). Устранить замечание.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Время» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу администрации города Тынды (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) штраф в сумме 738 709,65 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Время» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 23  774 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, может  быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный  апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.  

Судья О.В. Швец