23/2024-3234(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020  

http://novgorod.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

Великий Новгород Дело № А44-3850/2022  22 января 2024 года  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Ресервер» (ИНН 9102183906,  ОГРН 1159102092786) не позднее трех месяцев со дня вступления решения Арбитражного  суда Новгородской области по настоящему спору в законную силу устранить выявленные  в пределах гарантийного срока недостатки по муниципальному контракту № 17ЭА.2021  от 31.05.2021, а именно в отношении нижеперечисленных объектов выполнить  следующие работы:  

1. Горизонтальная гимнастическая скамья двойная разноуровневая, для выполнения  испытаний «Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастическую скамью» и «Сгибание  и разгибание рук в упоре о сиденье стула»:  

- зачистить, зашлифовать и отполировать все металлические части, в том числе и  швы - сварные соединения. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона). Все  металлические элементы покрыть порошковой краской, образующей антивандальный  слой толщиной 80 мкм - 150 мкм;  

2. Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией ступней для выполнения  испытания «Поднимание туловища из положения лежа на спине»:  

- зачистить, зашлифовать и отполировать все металлические части, в том числе и  швы - сварные соединения. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона);  

3. Горизонтальная гимнастическая скамья, к которой прикреплены две раздвижные  антивандальные измерительные линейки с диапазоном измерения от «+35» до «-10» см,  для выполнения испытания «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической  скамье»:  

- произвести зенковку шляпок шурупов для исключения травм; 

- все металлические части, в том числе и швы - сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона);  

4. Информационная стойка с описанием нормативов испытаний (тестов)  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:  

- произвести антикоррозионную обработку металла до покраски;  

- все металлические части, в том числе и швы - сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона).  

5. Комплекс для выполнения испытания «Прыжок в длину с места толчком двумя  ногами» с нанесенной разметкой не менее чем на 320 см:  

- все металлические части, в том числе и швы - сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона);  

6. Комплекс для выполнения испытания «Рывок гири 16 кг» с организованной зоной  безопасности 2х2 м и гирей, весом 16 кг:  

- все металлические части, в том числе и швы - сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона);  

7. Мишень на стойках квадратная для тестирования инвалидов и лиц с  ограниченными возможностями здоровья, габариты отверстия 1,5 х 1,5 м:  

- произвести нарезку резьбы в крепежных отверстиях (по 2 отверстия на каждом из  2х столбов) для фиксации крючков с целью крепления сетки и установить крючки;  

- все металлические части, в том числе и швы - сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона);  

8. Мишень на стойках круглая для выполнения испытания «Метание теннисного  мяча в цель дистанция 6 м», диаметр отверстия 90 см:  

- произвести антикоррозийную обработку мишени до покраски в связи с наличием  коррозии;  

- произвести нарезку резьбы в крепежных отверстиях (по 2 отверстия на каждом из  2х столбов) для фиксации крючков для крепления сетки и установить крючки;  

- все металлические части, в том числе и швы - сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона);  

9. Перекладины стационарные разноуровневые для выполнения испытания  «Подтягивание из виса на высокой перекладине»:  

- все металлические части, в том числе и швы - сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона);  

10. Перекладины стационарные разноуровневые с упором для ног для выполнения  испытания «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине»:  

- все металлические части, в том числе и швы - сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона);  

11. Помост для выполнения испытания «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на  полу» с платформой для фиксации результатов выполнения испытания:  

- произвести антикоррозийную обработку верхней части помоста до покраски, в  связи с коррозией;  

- все металлические части, в том числе и швы - сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона);  

12. Турник-перекладина с регулируемой высотой от 90 см до 260 см для  выполнения испытания «Подтягивание из виса на высокой перекладине» и «Подтягивание  из виса лежа на низкой перекладине» с упором для ног для тестирования инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями здоровья:  

- заменить заклепки, в связи с коррозией; 

- зафиксировать турник антивандальным способом в соответствии с техническим  заданием;  

- все металлические части, в том числе и швы – сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона);  

13. Брусья разноуровневые с возможностью занятий для инвалидов и лиц с  ограниченными возможностями здоровья:  

- все металлические части, в том числе и швы – сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона);  

14. Комплекс для тренировки мышц верхнего плечевого пояса и мышц брюшного  пресса:  

- установить дополнительный крепеж элементов боковой и задней панелей изделия,  в связи с деформацией, связанной с недостаточным креплением к каркасу изделия;  

- восстановить резиновую накладку; 

- закрепить антивандальным способом планку для фиксации руки, в соответствии с  техническим заданием;  

- все металлические части, в том числе и швы - сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона);  

15. Разнохватовый турник (три хвата): 

- требуется восстановить заглушки (4 шт.) и/или резиновые накладки (4 шт.);  

- все металлические части, в том числе и швы - сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона);  

16.  Рукоход с изменением высоты и возможностью использования дополнительных  аксессуаров (подвижные кольца) длиной 6 м, с вспомогательными рукоятками для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

- все металлические части, в том числе и швы - сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона);  

17. Уличный силовой тренажер для развития плечевого пояса с изменяемой  нагрузкой из положения лежа (МВ 7.64):  

- исключить отслоение, отклеивание пластиковых (или резиновых) накладок  скамейки тренажера (12 шт.);  

- установить направляющие с возможностью закрепления антивандальным  способом, предусмотренным техническим заданием, исключающим хищение блинов для  изменения нагрузки;  

- все металлические части, в том числе и швы - сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона);  

18. Уличный кардиотренажер на все группы мышц с безынерционным нагрузочным  механизмом (МВ 7.81):  

- произвести антикоррозионную обработку по покраски крепежа барабана в  соответствии с техническим заданием;  

- все металлические части, в том числе и швы - сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона);  

19. Уличный силовой тренажер для развития мускулатуры спины, бицепса, пресса с  изменяемой нагрузкой из положения сидя (МВ 7.70):  

-  установить направляющие с возможностью закрепления антивандальным  способом, предусмотренным техническим заданием, исключающим хищение блинов для  изменения нагрузки;  

- восстановить накладку сидения тренажера; 

- все металлические части, в том числе и швы - сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона);  

20. Уличный силовой тренажер для комбинированного жима на верхнюю и  нижнюю часть тела, мышцы кора с изменяемой нагрузкой (МВ 7.66):  

- установить направляющие с возможностью закрепления антивандальным  способом, предусмотренным техническим заданием, исключающим хищение блинов для  изменения нагрузки;  

- произвести антикоррозийную обработку изделия до покраски в соответствии с  техническим заданием;  

- все металлические части, в том числе и швы - сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона);  

21. Уличный силовой тренажер для подтягивания и отжимания на брусьях с  противовесом, с изменяемой нагрузкой (МВ 7.73):  

- установить антивандальные фиксаторы в соответствии с техническим заданием 

- произвести антикоррозийную обработку фиксаторов в соответствии с техническим  заданием;  

- восстановить заглушки (1 шт.) и резиновые накладки на турнике (2 шт.),  утраченные в связи с некачественным закреплением при монтаже;  

- восстановить накладки на спинке тренажера (всего 6 шт.), в связи с  некачественным закреплением при монтаже;  

- все металлические части, в том числе и швы - сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона);  

22. Уличный силовой тренажер для развития мышц ягодиц, голеней и бедер с  безынерционным нагрузочным механизмом (МВ 7.82).  

- восстановить накладки на сидении тренажера и на спинке (всего отсутствует 4 шт.,  общее количество накладок – 16 шт.), утраченные в связи с некачественным закреплением  при монтаже;  

- заменить механизм уличного кардиотренажера; 

- все металлические части, в том числе и швы - сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона);  

23. Уличный тренажер сдвоенный для разгибания мышц спины и больших  ягодичных мышц (МВ 7.62):  

- восстановить накладки на сидении (3 шт) и спинке (2 шт) тренажера в связи с  некачественным закреплением при монтаже;  

- все металлические части, в том числе и швы - сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона);  

24. Гимнастический снаряд «Шведская стенка»: - восстановить накладки для упора локтей; 

- закрепить серые элементы части тренажера, предназначенного для тренировки  пресса;  

- все металлические части, в том числе и швы - сварные соединения зачистить,  зашлифовать и отполировать. Металлические элементы конструкции перед окрашиванием  покрыть цинком по всей поверхности (внутренняя и наружная сторона).  

В случае неисполнения обществом с ограниченной ответственностью «Ресервер»  решения суда в установленный срок, взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Ресервер» (ИНН 9102183906, ОГРН 1159102092786) в пользу  муниципального казенного учреждения Великого Новгорода «Городское хозяйство»  (ИНН 5321058474, ОГРН 1025300788281) судебную неустойку в размере 500,00 руб. за  каждый день просрочки исполнения решения суда, начиная со следующего дня после  истечения установленного решением трехмесячного срока с даты вступления решения в  законную силу и по день фактического исполнения судебного акта.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ресервер» (ИНН  9102183906, ОГРН 1159102092786) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 6 000,00 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя. Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины  выдать по истечении 10 дней со дня вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный  суд в месячный срок со дня его принятия.  

Судья С.В. Давыдова