Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-103878/19

13 февраля 2020 года

г.Москва

Резолютивная часть решения объявлена 12 февраля 2020 года

Полный текст решения изготовлен 13 февраля 2020 года

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.Ю. Бондарева, при ведении протокола судебного заседания В.А. Рыбченко, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  ООО "ПЛАЗА АКТИВ" к ООО "ПЕРЕСВЕТ ПЛАЗА" о признании права общей долевой собственности, третье лицо ООО КБ «СОЮЗНЫЙ», 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, доверенность от 29.01.2020;

от ответчика: ФИО2, доверенность от 01.01.2020; ФИО3, доверенность от 29.04.2019;

от третьего лица: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

ООО "ПЛАЗА АКТИВ"  (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО "ПЕРЕСВЕТ ПЛАЗА" (далее – ответчик), уточненным в соответствии с ч.1 ст.49 АПК РФ, с требованием о признании права общей совместной  собственности на сложную неделимую вещь: нежилые помещения по адресу: 

<

...> промзона, Завод композитных материалов, д. 1, по. 1, 2, 9, кадастровый номер 50-50-05/105/2010-008, общей площадью 6773,2 кв.м., этаж 1, 2, помещение 1: 1 эт, ком. 1-8, 10-24, 41, 44-47, 69, 71, 82-85, 2 эт, ком. 1-17, 40-45, пом. 2 1 эт. Ком. 1,2, пом 9 1 эт, и вмонтированное в нежилые помещения оборудование: 

1.1. Технологическую линию «Bretonstone» для производства искусственных каменных плиток с инвентарным номером 00000257, 2004 года выпуска, производственной мощностью - 517 кв.м. плитки размером 140x308 см в смену, страна производства Италия, производитель Breton SpA в составе следующих комплектующих элементов:

№ п.п.

Номер модели

Описание комплектующего элемента

Кол-во

1

TN/06/30/LTS

лента для подачи в систему смешивания

(укомплектована поддерживающей конструкцией и

оснащена двигателем с переменными скоростями с

механизмом перемены хода. Длина: 300 см, ширина:

60 см, мощность: 1,5 кВТ

1

2

CPP/05/DC

устройства для взвешивания наполнителя, каждый

состоящий из емкости объемом 0,5 м 3, установленной

на грузовых ячейках, заранее подготовленных для

пневматической погрузки и оснащенных пневматически контролируемым клапаном, фильтром и винтом для засыпания порошка внутрь миксера

1

3

ТР/08/150

лента для взвешивания песка, состоящая из

транспортировочной ленты, установленной на

грузовых ячейках и оснащенных поддерживающей

конструкцией. Длина: 1,500 см, ширина 80 см.,

мощность 3 кВт

1

4

CSUPR

насос для подачи полиэфирной смолы из резервуаров для хранения на обслуживающие контейнеры (насос

снабжен релейными клапанами включения-отключения и фитингами для труб), мощность 1,5кВт

1

5

3500/R2

набор из двух сервисных резервуаров, используемых

для подготовки и хранения смолы с добавками.

Каждый резервуар объемом 3,500 литров оборудован

поддерживающей рамой, клапанами подачи, видимым

индикатором уровня, устройством безопасности и 1.1

кВт электрическими мешалками. Каждый резервуар

оборудован нагревающим элементом и термостатом ля

предварительного нагрева смолы и добавок до

температуры 20-25С

2

6

PRF/150

устройства для взвешивания смешивающейся

жидкости, установленные на миксерах. Каждое

устройство оборудовано нержавеющим стальным

резервуаром емкостью 150 литров. Система

взвешивания является автоматической, проходит через

механизм грузовых ячеек с предварительным

взвешиванием и дисплеем. Каждое устройство

оборудовано пневматическим клапаном подачи 0,37

кВт электрической мешалкой,

1

7

SDC/80/2-CC/4

устройство для хранения, подачи и распределения катализатора состоящее из: а) устройство для хранения

катализатора, состоящее из резервуара из

нержавеющей стали емкостью 80 л. и поставляемого с

поддерживающей рамой, покрытием и двумя насосами

мощностью 0,37 кВт с положительным остатком и

клапанами поставки; б) резервуары из нержавеющей

стали для катализатора емкостью 4 л., оборудованные

поддерживающей рамой, покрытием и индикаторами

максимального уровня.

1

8

IMPBLRR

электрические компоненты управления состоящие из:

панели кнопок для ручного управления,

электрического оборудования для контроля,

установленное в электрическом кабинете,

электрических проводов, соединяющих оборудование

с электрическим кабинетом.

1

9

LTS/1000/S/LT S/1200/S

устройства распределения для передачи инертных

материалов и порошкообразных материалов с

взвешивающих устройств на смешивающие

устройства. Каждое устройство состоит из 2

секционного бункера с пневматически открываемыми

дверями для подачи и управляемым преобразователем

с двойной намоткой, установленная мощность: 7кВТ

каждый

1

10

AZ/1000/S/

миксер с вертикальными осями состоящий из: а)

стального резервуара диаметром 220 см. Стенки

изготовлены из сменных элементов для облегчения

очистки. Резервуар оборудован гидравлически управляемой дверью при подаче и укомплектован

желобом листовой стали; б) смешивающего

устройства с планетарными механизмами быстрого

сцепления, оснащенные 37 кВт моторным

преобразователем, мощность смешивающего

устройства: 1.000 литров

1

11

CAZ/1700/S

кольцевой миксер для сбора, смешивания и получения однородной смеси, состоящий из: а) стального резервуара в форме кольца диаметром 268 см, с

внутренними механизированными стенками: б)

устройства подачи с вращающимися лезвиями,

оснащенными 2,9 кВт двигателем с переменной

скоростью, в) смешивающее устройство, оснащенное

двумя 1,5 кВт двигателями с переменной скоростью.

Мощность миксера 1.700 литров.

1

12

ТАМРОМ

шкаф, расположенный около устройства взвешивания

и машин рапределения и области подачи кольцевого

миксера на ленту

1

13

AZ/B/S

станция масляного давления, обслуживающая миксеры (№№. 10,11), мощность 2кВт

1

14

TNR/12/220/P

лента смешивающего конвейера. Длина 2.200 см., ширина 120 см., мощность 9кВт.

1

15

DTR/12/4/A00

устройство для обработки смеси, состоящее из: а) двух

пар шахт, вращающихся в противоположных

направлениях с четырьмя моторными

преобразователями 9 кВт каждый; б) устройство для

автоматической чистки роликов; в) поддерживающая

конструкция; г) кабинет со створкой доступа

1

16

TAMPFRA

шкаф, расположенный около устройства для обработки смеси (№ 15)

1

17

TNR/08/70/P

лента конвейера для подачи на устройство распределения, состоящая из устройства подачи для

оправочного цикла карниза, оборудованного

вращающимся распылителем. Длина 700 см., ширина

80 см., мощность 5 кВт

1

18

IMPBLMESC

электрический шкаф, состоящий из электрического

оборудования, основного разъединяющего

выключателя, трансформатора для контроля при

низком напряжении

1

19

NTF/20/35

челнок передачи кожуха. Используется для ручной

передачи с оправочных кожухов с линии подачи на

оправочную линию, состоящий из поддерживающей

конструкции, сделанной из сваренной в виде дуг

окрашенной стали, установленной на свободно

вращающихся колесиках, на которые установлен

свободно двигающийся роликовый конвейер

1

20

TRANS/300

устройство непрерывной автоматической подачи.

Используется для последовательной подачи плиты в

различные области, состоящая из модульных стальных

элементов. Передача оборудована лентой конвейера,

шириной 175 см и оснащена двумя моторными

преобразователями 15 кВт каждый.

1

21

TRANS/300/F

устройство взвешивания, распределения,

выравнивания смеси, состоящее из: а)

распределительного цилиндра; б) вертикально

подвижное шасси, в) устройство, используемое для

подъема и продвижения плиты

1

22

шкаф, расположенный около устройства взвешивания и распределения, используемых для удержания паров

стирола и состоящих из внешней структуры,

оборудованной панелями в виде шторок, створками

доступа, соединениями с системой потребления и

верхней крышкой. Створки шкафа оборудованы

выключателем предела безопасности

1

23

GEV/BL/300

устройство для получения прожилок, состоящее из

устройства для получения прожилок, управляемых

PLC, соединенных с основным заводом.

1

24

GPSF1535

устройство, поднимающее кожух, состоящее из: а)

поддерживающей рамки, изготовленной в виде

сваренной из дуг стали, на которую устанавливаются

рельсы для скольжения устройства, обрабатывающей

обшивку; б) набор соединяющих труб для вакуумного

устройства, оборудованный соленоидальными

1

клапанами и контролирующим вакуумометром; в) электрическая станция контроля.

25

VACUUMVIB

ROPRESS

BL/300

устройство производства плит главным образом

состоящее из вакуумного вибропресса в составе

которого: а) стальная основная пластина; б)

высококачественное чугунное устройство уплотнения;

в) устройство виброуплотнения: г) камера

декомпрессии 750 мм/гг; д) станция обслуживания

давления топлива. Установленная мощность: 210 кВт.

VACUUMVIBROPRESS BL/300

1

26

AG/MC/550

воздушный компрессор, оборудованный резервуаром

емкостью 3.000 литра. Мощность 31 кВт, воздушные

выбросы 5.500л/мин.

1

27

IMPBLFORM3 0A01

электрический шкаф

1

28

FCPD/300/15/7/ A01

печь обжига для горячей закалки плит, состоящая из:

а)подъемник для подъема, понижения и расположения нагревающихся уровней и противоположных уровней;

б)семь ячеек катализа, каждая из которых состоит из 2 алюминиевых нагревающих уровня, помещенных один над другим; 

в) поддерживающая конструкция, покрытая изоляционным материалом; г) устройство

для подачи теплопроводного масла к нагревающимся

уровням.

1

29

FCGS30

единый вертикальный резервуар для расширения

масла емкостью 950 литров и хранения масла

емкостью 3.000 литров. Высота 7.300 мм., диаметр

резервуара 900 мм., установленная тепловая

мощность: 400.000 ккал.

1

30

FC/CS/300/S/A 01

устройство подачи печи катализа, состоящая из

устройства загрузки и разгрузки, представляющего

собой моторизированную сваренную в виде дуг

стальную тележку.

31

NTF2035BL5

челнок для подачи кожухов и плит, состоящий из

поддерживающей конструкции, сваренной в виде дуг

окрашенной стали, установленной на свободно

вращающихся колесиках, на которые установлен

свободно двигающийся роликовый конвейер.

1

32

MTL/500/VAP 0

разгрузочное устройство для кожухов и плит,

состоящее из: а) поддерживающей конструкции,

изготовленной из сваренной с виде дуг стали, на

которую устанавливаются рельсы для скольжения

устройства, обрабатывающего обшивки; б)

вертикально двигающегося устройства по обработке,

в) группа пневматических плоскогубцев для обработки

верхних обшивок, г) платформа с форсунками для

всасывания и обработки нижних обшивок. Мощность

подачи: 500 кг, установленная мощность: 2.1 кВт.

Модель MTL/500/VAPO

1

33

TPRBL300/500

конвейер со стальной лентой, передающий верхние и

нижние кожухи, состоящий из: а) шасси; б) лента со

стальной петлей для передачи элементов отправки; в)

буксирующее устройство с лентой со стальной петлей,

оборудованная моторным преобразователем; г) сжимающее устройство с лентой со стальной петлей.

Ширина ленты со стальной петлей 150 см, длина конвейера: 3.400 см, установленная мощность 3 кВт.

1

34

SSD/BL300/A0 1

Станция для применения «выпускающего агента»

состоящая из: а) устройство из нержавеющей стали

для растворения "выпускающего агента" емкостью 800

литров, оснащенное внешней теплообменной

катушкой, электрическим миксером, минимальным и

максимальным уровнями наполнения; б) сервисное устройство из нержавеющей стали для хранения

"выпускающего агента" емкостью 800 литров,

оснащенное термостатичным устройством,

электрическим миксером, минимальным и

максимальным уровнями наполнения; в) насос для

передачи "выпускающего агента" с устройства для

растворения в устройство для хранения,

укомплектованное фильтрами; г) насос для

передачи "выпускающего агента' с сервисного

устройства к форсункам распределения,

укомплектованное фильтрами; д) масло -

водообменный нагреватель; е) воздушно -

водообменный нагреватель ё) система форсунок

распыления оборудованная измерительным насосом

для восстановления пленки и передачи к сервисному

устройству через фильтры и сверхзвуковой деаэратор. Ж) PLC блок управления.

1

35

IE1585C

Устройство для сушки «выпускающего агента»,

состоящее из: а) моторизованной поддерживающей

конструкции на колесиках, изготовленной из

сваренной в виде дуг и окрашенной стали; б) ряд

инфракрасных панелей, прикрепленных к

конструкции, снабженно             й эмитентами,

которые могут модулироваться. Полезная ширина

нагревания: 150 см, полезная длина нагревания:  10.00

см; установленная мощность 140 кВт.

1

36

CAVSVIE

Приемное устройство, состоящее из системы

поглощения паров, поступающих из туннеля

устройства для сушки и от станции применения

«выпускающего агента», оборудованное

электрическим вентилятором для поглощения воздуха

и трубами для сбора паров за пределами здания.

1

37

1RMF/14/L/35/ 1

Конвейер на роликах управляемых трением с

двигателем переменной скорости. Длина: 350 см,

мощность 0,37 кВт.

1

38

LR300P

Туннель для охлаждения плит, состоящий из

изолированного туннеля, двух центробежных

вентиляторов и устройства всасывания, оснащенного

винтовым вентилятором. Длина 1.600 см, мощность 10

кВт.

1

39

AG/CAL/S/140 0/30

Автоматический разгрузчик плит, главным образом

состоит из наклонной тележки, которая перемещается

поперек, с присосками. Установленная мощность 4,5

кВт.

1

40

AG/CAL/RG

Моторизованное кольцо вращения в двух положениях,

обслуживающее автоматический разгрузчик плит,

имеющий максимальную мощность 40.000 кг.

1

41

IMPBLFPLR30

Электрический шкаф

1

42

AG/CAL/RG

Моторизованное кольцо вращения с двумя

положениями, обслуживает автоматический погрузчик

плит, имеющий максимальную мощность 40.000 кг.

1

43

AG/CAL/S/140 0/30

Автоматический погрузчик плит, главным образом

состоящий из наклонной тележки, которая

перемещается поперек, оборудованной присосками.

Установленная мощность: 4,5 кВт.

1

44

1RMF/14/L/30/ 1/RF

Конвейер на роликах, управляемых трением, оснащен

двигателем переменной скорости. Длина: 300см,

мощность 0,37 кВт

1

45

AG/X2DA/140/ 30N

Оборудование для обрезки плит, чтобы одновременно отрезать передний и задний край плит Bretonstone,

состоящее из: а) мостовой структуры, изготовленной в виде дуг сваренной стали, установленной верхом на стол конвейера на роликах, где установлены боковые

направляющие на держащие шпиндель рельсы моста; б) крепкий стальной мост, на который     установлены шпиндели, оборудован моторным преобразователем

управляемым инвертором; в)2 электро-шпинделя,

ограниченные по высоте пневматическими поршнями

для быстрого возвращения моста, разработанные для

оснащения алмазными лезвиями. Электро-шпиндели

оснащены шумопоглощающими покрытиями для

лезвий; г) станция содержащая электрическое и

электронное оборудование, соединенная с панелью, на

которой размещены кнопки управления

оборудованием. Мощность резки шпинделей 15 кВт,

длина роликового конвейера 400 см.

46

1RMF/14/L/40/ 1/SL/RL

Конвейер на роликах, управляемых трением, оснащен

моторным преобразователем, управляемым

инвертором. Роликовый конвейер оснащен

пневматическим боковым толкающим устройством и

роликовыми направляющими. Длина: 400 см,

мощность 0,37 кВт.

1

47

AG/XCB 140/300/A01

Оборудование для отделки сторон плит Bretonstone,

состоящее из: а) подставки из сваренной в виде дуг

стали, на которую установлены отделочные шпиндели,

и над которыми находятся два боковых

поддерживающих плиту рельса конвейеров; б) 2 пар

роликов, оборудованных моторным преобразователем

с инвентором для буксирования двух

поддерживающих плиту конвейеров; в) 2

высокочастотных отделочных шпинделя (по одному с

каждой стороны). Каждый шпиндель установлен к

основе посредством ручного колесика для

расположения по ширине. Каждый ппиндель

разработан для установки алмазных инструментов;

г)станция, размещающая электрическое и электронное

оборудование, соединенная с панелью кнопок ,

расположенных на оборудовании. Мощность

шпинделей: 4,4 кВт.

1

48

AG/1RMF/14/L/ 10/1

Конвейер на роликах, управляемых трением оснащен

моторным преобразователем, управляемым

инвертором. Роликовый конвейер ролика оснащен

пневматическим боковым толкающим устройством и

роликовыми направляющими. Длина 100 см,

мощность 0,37 кВт.

1

49

Модель AG/KCP/41/S

Оборудование для непрерывной калибровки

поверхности плиты, состоящее из: а) рабочего

стального стола; б) конвейера с переменной скоростью с нерастягивающейся, калиброванной по толщине лентой конвейера; в)калибрование держащегося шпинделя моста, перемещающего в разных направлениях к  столу с головками, установленными на роликах, скользящих вдоль поддерживающей конструкции в масляной ванне; г) 4 калибровочных шпиндельных устройства, каждое из которых разработано для установки с радиальными алмазными роликами. Каждый шпиндель имеет оснащенный мотором вертикальное регулирование и

оснащен 30+3 кВт двигателем; д) устройство по затачиванию шпинделей, каждое со специальной головкой компании «Бретон», имеющих 6 вибрирующих образивных блоков модели SG-6.

Каждое шпиндельное устройство имеет пневматическое вертикальное регулирование и снабжено универсальным уровнем и емкостью для

масла. Каждый шпиндель приводится в действие

15кВт двигателем; е) направляющие для бокового

сдерживания; ё) устройство для контроля толщины; ж)

устройство для мойки материала; з) электронный блок

управления модели Т05 для контроля переднего/заднего края плиты; и) электрическая

станция контроля. Общая установленная мощность:

155 кВт.

1

50

Звуконепроницаемый, ослабляющий звук шкаф, состоящий из шасси, изготовленных из окрашенных алюминиевых трубчатых элементов, которые могут быть полностью демонтированы через L-бруски, на которые установлены ослабляющие звук модульные панели. Шкаф оборудован створками доступа

1

51

1RMF/14/L/30/

Конвейер, на роликах, управляемых трением, оснащен моторным преобразователем, управляемым

инвертором. Роликовый конвейер оснащен пневматическим боковым толкающим устройством и

роликовыми направляющими. Длина: 300 см, мощность 0,37 кВт.

1

52

AG/RAL/14/30

Устройство для переворачивания плит, состоящее из: а) шасси, составленное из двух управляемых трением столов на роликах, помещенных один поверх другого, оборудованные вертикальным движением для захвата

плиты на месте; б) группа для вращения стола,

оборудованного моторным преобразователем данных с двойной полярностью. Установленная мощность:

1кВт.

1

53

AG/1RMF/14/L /40/1

Конвейер на роликах, управляемых трением, оснащен

моторным преобразователем, управляемым

инвентором. Роликовый конвейер оснащен

пневматическим боковым толкающим устройством и

роликовыми направляющими Длина 400 см, мощность: 0,37 кВт.

2

54

AG/1RMF/14/L /30/1

Конвейер на роликах, управляемых трением, оснащен

моторным преобразователем, управляемым

инвентором. Роликовый конвейер оснащен

пневматическим боковым толкающим устройством и

роликовыми направляющими Длина 300 см, мощность: 0,37 кВт.

3

55

AG/KCP/515

Оборудование для непрерывной

шлифовки/обточки/полировки поверхности плиты для шлифовки и обточки внешней поверхности плиты,

состоящее из: а) рабочего стального стола; б)

конвейера с переменной скоростью с

нерастягивающейся, калиброванной по толщине

лентой конвейера; в) шлифовальный       держащий

шпиндель мост, перемещающегося в разных

направлениях к столу с головками, установленными

на роликах, скользящих вдоль поддерживающей

конструкции в масляной ванне; г) 5

быстроснимающихся шлифовальных шпиндельных

устройства,        каждое из которых разработано для

установки с алмазными роликами, имеющих внешний

диаметр 570 мм. Каждый шпиндельимеет

оснащенный мотором вертикальное регулирование и

оснащен 30+3 кВт двигателем; д) 15 выравнивающих

шпиндельных устройств, одно из которых с быстро

снимающейся специальной головками компании

«Бретон», имеющих в наличие 6 быстро насаживаемых

ролика и 14 с головками компании «Бретон» с 6

вибрирующими блоками. Все головки с постоянной

смазкой в масляной ванне; е) направляющие для

бокового сдерживания; ё) устройство для контроля

толщины; ж) устройство для мойки материала; з)

устройство для автоматической централизованной

смазки; и) электронный блок управления модели Т05

для контроля переднего/заднего края плиты; й)

электрическая станция контроля. Мощность шпинделей с головками SP-6:18,5 кВт. Мощность

шпинделей с головками SG-6:15 кВт. Общая

установленная мощность:396 кВт.

1

56

Звуконепроницаемый, ослабляющий звук шкаф, состоящий из шасси, изготовленных из окрашенных алюминиевых трубчатых элементов, которые могут быть полностью демонтированы через L-бруски, на которые установлены ослабляющие звук модульные панели. Шкаф оборудован створками доступа

2

57

AG/1RMF/14/L /30/1

Конвейер на роликах, управляемых трением, оснащен

моторным преобразователем, управляемым

инвентором. Роликовый конвейер оснащен

пневматическим боковым толкающим устройством и

роликовыми направляющими Длина 300 см,

мощность: 0,37 кВт.

1

58

AG/FLN/140/S-I

Устройства сушки, два расположены над, и два под

роликовым конвейером. Каждое устройство состоит из

центробежного вентилятора, оснащенного 3 кВт, и

дующие выходы регулируются по высоте в

соответствии с толщиной плиты.

4

59

IS/140

Очищающее устройство для плит Bretonstone,

состоящее из: а) поддерживающей конструкции,

изготовленной из сваренной в виде дуг стальной

портальной портальной рамы, к которой прикреплена

ручная система для шпиндельного вертикального

расположения; б) шпиндель, удерживающий щетку с

горизонтальной осью, снабженной щеткой,

оснащенной электрическим двигателем, мощность

шпиндельного мотора: 4 кВт.

1

60

AG/1RMF/14/L /30/1

Конвейер нароликах, управляемых трением, оснащен моторным преобразователем, управляемым инвентором. Роликовый конвейер оснащен

пневматическим боковым толкающим устройством и

роликовыми направляющими Длина 300 см,

мощность: 0,37 кВт.

1

61

AG/1RBM/14/L /30/1

Наклонный роликовый конвейер, оснащенный

двигателем с переменной скоростью Длина конвейера:

300мм, мощность станции масляного давления: 2,2

кВт, мощность двигателя с переменной скоростью:

0,37 кВт.

1

62

3P/105/PLS

Подъемный кран для разгрузки плит с наклонного

роликового конвейера, снабженный подъемными

щипцами.

1

63

.AG/MC/1000

Воздушный компрессор, оснащенный резервуаром

емкостью 500 литров. Выбросы воздуха: 1.000

литров/минута, мощность: 7,5 кВт

1

64

Вакуумный вибропресс/BL

/32

Вакуумный вибропресс для измерения плит 32x32 см, с насадками и оснащенный вакуумным насосом.

1

65

Электромагнитное просеивающее устройство,

оснащенное решеткой 300 мм. Диаметр решета от

0,045 до 8 мм

1

66

Micron HP-1000/0,005

Электронные весы с показателями делений 1.000 г и 0,005 г.

1

67

Micron EM-30K

Электронные весы с показателями делений 31.000 г и 0,005 г.

1

68

Гидрометр «ACQUA BOY», указывающий количество влаги в инертных материалах

1

69

Электронный термометр для твердых материалов и жидкостей

1

70

HAAKE Viscotester Vt-d

Измеритель вязкости типа «Brookfield»

1

71

Миксер, установленный на поддерживающей конструкции, оснащенный мобильным резервуаром, изготовленным из стальной пластины емкостью 10

литров и устройство для смешивания, оснащенное 1,5

кВт моторным преобразователем

1

1.2. Автоматическую линию для распиливания плит «Bretonstone» с инвентарным ном 00000228 в составе следующих комплектующих элементов:

№ п.п.

Номер модели

Описание

Кол-во

1

3P/55/PSL

ручной кран

1

2

AG/1RBM/14/L /30/1

роликовый конвейер для плиток

1

3

AG/1RMF/14/L /30/1/SL/RL

механичекий роликовый конвейер с приводом от трения,

1

4

AG/140/TC/6

непрерывная продольная пила для резки плит

1

5

AG/1RMF/14/L /30/1/RF/E

механический роликовый конвейер с приводом от трения

1

6

AG/140/TD/11

поперечная плита;

1

7

1RMFC/14/S/30

/1/G

механический роликовый конвейер с приводом от трения,

1

8

AG/DV/90/S/12 /06

отклонитель,

1

9

AG/RMC/90/06

/12

изогнутый конвейер

1

10

AG/1RMF/06/S /30/1/G

механический роликовый конвейер с приводом от трения,

1

11

AG/1RMF/06/S /40/1/G

механический роликовый конвейер с приводом от трения

1

12

AG/BC/60008

машина для снятия фасок Модель AG/BC/60008

1

13

RTM/09/35

автоматический поворотник плитки

1

14

XLAPS/06/04

чистящий/сушильный/уборочный модуль для плиток

1

 1.3. фильтрующую систему для очистки сточных вод, произведенную компанией «FILTEF SYSTEM», инвентарный номер 00000261 в составе следующих комплектующих элементов:

№ п/п

Описание согласно договорам купли-продажи Оборудования, отчетам об оценке Оборудования и разделительному балансу

Кол-во

1

Оцинкованный статический отстойник

Характеристики:

-диаметр - 2400мм

-высота цилиндра - 6 300 мм

-высота конуса - 3000 мм

-общая высота около - 11 060 мм

-производительность - 2500 л/мин в том числе:

2

Ручной кран Ду 100

2

Автоматический пневмоклапан

2

Труба для слива чистой воды

2

Труба для загрузки грязной воды

2

2

Погружной насос Характеристики: -мощность - 8.8 кВт -производительность - 1300+1300л/мин. -напор - 15м.

2

3

Станция   для   приготовления   и   автоматического   дозирования флокулянта в том числе:

3

Бак для приготовления флокулянта емкостью 500л с 075 кВт со смесителем

3

Автоматический дозирующий насос

3

4

Оцинкованная емкость для сброса шлама объемом 1500 литров, в

1

том числе:

электромеханический смеситель мощностью 0,75 кВт

1

Зонд для автоматического слива грязи из силоса

2

Зонд для автоматического цикла старт-стоп фильтропресса

2

5

Насос центрифуга для фильтропресса Характеристики: -давление 0-6 бар -производительность 0-4 мЗ/час

1

6

Фильтропресс автоматический с 8 плитами 500x500 в том числе:

1

Оцинкованная несущая рама

1

Плита 500x500 из полипропилена вместимостью 7 литров

8

Полотно для фильтрации

8

Манометр для контроля давления

1

Встряхиватель плит с мотором 0,75 кВт

1

Канал из нержавеющей стали для сбора воды

1

Зонд контроля конца цикла

1

Гидравлический      поршень      для      открытия      и      закрытия фильтрующего блока

1

Гидравлическая подстанция для работ поршня

1

Панель электрическая, изготовленная в соответствии с номерами СЕ и PLC и индикатором для сообщения об аварийных ситуациях и модем для технического обслуживания и контроля

1

1.4    шнековый  конвейер  для  обслуживания  заводов  для  производства  плит  «Bretonstone» инвентарный номер 00000262 в составе следующих комплектующих элементов:

№ п/п

Описание согласно договорам купли-продажи Оборудования и отчетам об оценке Оборудования

Кол-во

1

Шнеки для дозирования песка и порошка от цилидрических силосов {шнеки установлены на отверстии для подачи материала из силосов. Каждый   из   шнеков   оснащен   электродвигателем   и   контролируется инвертором. Каждый из шнеков имеет ручной клапан для соединения с силосом

20

2

Ленточный конвейер для дозирования песка из бункеров (Каждая лента имеет ручной клапан для соединения с силосом)

4

3

Электрический шкаф состоящий из:

-электрооборудования,       общего     разъединительного      выключателя,

трансформатора для контроля при слабом напряжении и инструментов

для контроля и работы вышеуказанного оборудования

-кабели и провода для подсоединения машин к электрическому шкафу

1

           1.5. емкость для насыпных материалов, инвентарный номер 00000260; 

           1.6. систему пылеудаления Бретон, инвентарный номер 00000258. (далее – оборудование) (с учетом уточнения).

В качестве третьего лица к участию в деле привлечено ООО КБ «СОЮЗНЫЙ».

Истец в судебном заседании поддержал заявленное требование, а ответчик возражал в отношении заявленного требования. 

Дело рассмотрено в отсутствии третьего лица, извещенного о дате и времени судебного разбирательства надлежащим образом, в соответствии со ст.121, 123, 156 АПК РФ.

Заслушав позиции участвующих лиц, арбитражный суд установил следующее.

Решением Арбитражного суда Московской области от 21.12.2018 по делу № А41-73031/18 удовлетворены исковые требования ООО "ПЕРЕСВЕТ ПЛАЗА" к ООО "ПЛАЗА АКТИВ" об обязании возвратить движимое имущество: 

Технологическую линию «Bretonstone» для производства искусственных каменных плиток с инвентарным номером 00000257, 2004 года выпуска, производственной мощностью - 517 кв.м. плитки размером 140x308 см в смену, страна производства Италия, фильтрующую систему для очистки сточных вод, произведенную компанией «FILTEF SYSTEM», инвентарный номер 00000261, шнековый  конвейер  для  обслуживания  заводов  для  производства  плит  «Bretonstone» инвентарный номер 00000262,  емкость для насыпных материалов, инвентарный номер 00000260;     систему пылеудаления Бретон, инвентарный номер 00000258(обрудование). 

Истец ООО "ПЛАЗА АКТИВ" указал, что указанное имущество вмонтировано в помещения, принадлежащие на праве собственности истцу (кадастровый номер 50:05:0110101:4020). Помещения были спроектированы с учетом расположения в них вышеупомянутого оборудования, и возможность эксплуатации оборудования в отдельности от помещения отсутствует.

По мнению истца, принадлежащее ответчику недвижимое имущество, и принадлежащее истцу движимое имущество, являются неделимой вещью применительно к ст.133 ГК РФ.

Возражая в отношении удовлетворения иска ответчик указал на отсутствие оснований считать указанные объекты сложной вещью, в том числе ввиду наличия обстоятельств, установленных судебным актом по делу № А41-73031/18, а также поведения истца в спорных правоотношениях.

Разрешая данный спор, арбитражный суд руководствуется следующим.

В силу ч.1, 2 ст.209 ГК РФ, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Часть 2 ст.218 ГК РФ предусматривает, что право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.

В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

В случае реорганизации юридического лица право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам - правопреемникам реорганизованного юридического лица.

В соответствии с ч. 1 ст.133 ГК РФ вещь, раздел которой в натуре невозможен без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения и которая выступает в обороте как единый объект вещных прав, является неделимой вещью и в том случае, если она имеет составные части.

Часть 4 ст.133 ГК РФ гласит, что отношения по поводу долей в праве собственности на неделимую вещь регулируются правилами главы 16, статьи 1168 настоящего Кодекса.

В свою очередь, в силу ч.1, 2 ст.244 ГК РФ, имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности. Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность).

Статья 301 ГК РФ предусматривает, что собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

При рассмотрении дела № А41-73031/18 в рамках спора между теми же лицами, судом было установлено, что движимое имущество является собственностью ООО "ПЛАЗА АКТИВ", однако ввиду заключения правопредшественником сделки с иным лицом (арендатором) данное имущество выбыло из владения и находилось во владении ООО "ПЕРЕСВЕТ ПЛАЗА".

В ходе рассмотрения указанного дела был произведен осмотр имущества специалистом фирмы-производится, по результатам которого было установлено, что оборудование находится в помещениях в полном объеме.

Указанным судебным актом по делу № А41-73031/18 разрешен виндикационный иск собственника ООО "ПЕРЕСВЕТ ПЛАЗА" к ООО "ПЛАЗА АКТИВ". Доводов о том, что истребуемое движимое имущество является составной частью сложной вещи, в совокупности с принадлежащим ответчику недвижимым имуществом, при рассмотрении упомянутого дела не заявлялось.

Согласно ст.132 ГК РФ, предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав.

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии со ст.133.1 ГК РФ, недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект, может являться единый недвижимый комплекс - совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных на одном земельном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь.

В рассматриваемом случае, принадлежащее истцу помещение и принадлежащее ответчику оборудование не являются ни предприятием, ни единым недвижимым комплексом.

Из представленного суду договора аренды № 1-03/2017А от 01.03.2017 следует, что ранее в аренду были предоставлены помещения без оборудования, и при заключении договора не указывалось на наличие в составе помещений какого-либо оборудования.

Кроме того суд отмечает, что в силу ст.4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов…

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, арбитражный суд или третейский суд (далее - суд) в соответствии с их компетенцией.

Таким образом, обращаясь в суд с иском истец должен указать на нарушение заявленным ответчиком его прав и интересов.

 В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты гражданских прав является признание права. 

Иск о признании права собственности - это требование, направленное на формализацию отношений по поводу конкретного объекта собственности, юридический статус которого не определен.

То есть признание права собственности как способ судебной защиты, направленный на создание стабильности и определенности в гражданских правоотношениях, представляет собой отражение в судебном акте возникшего на законных основаниях права, наличие которого оспаривается кем-либо из субъектов гражданских правоотношений.

Таким образом, иск о признании права направлен на то, чтобы суд подтвердил и констатировал уже существующее правоотношение. Значение такого судебного решения определяется тем, что оно подтверждает то право, которое существовало как на момент возникновения спора, так и на момент предъявления иска, а также разрешения возникшего спора.

В предмет доказывания по иску о признании права собственности по данному основанию входят обстоятельства наличия у истца установленных указанной нормой оснований приобретения права на спорное имущество.

В соответствии со ст.ст. 65,66 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

В рассматриваемом случае имеет место  определенность каждого объекта и его принадлежность(истцу принадлежит объект недвижимого имущества, ответчику движимое имущество).

Основания приобретения права собственности установлены ст. 218 ГК РФ.

Доказательств создания сложной вещи, которая перешла в совместную собственность истца и ответчика,  суду не представлено, а учитывая отсутствие воли ответчика на создание вещи, которая бы стала совместной собственностью с истцом, в заявленном иске надлежит отказать.    

Судебные расходы распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано.

СудьяМ.Ю. Бондарев