14/2022-78476(1) 

 

Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-6374/2022

г. Благовещенск

29 сентября 2022 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Сутыриной М.В., 

при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление  

Федерального казенного учреждения «Восточное управление дорожного хозяйства»  Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  к обществу с ограниченной ответственностью «Корсар» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) об обязании устранить дефекты выполненных работ,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Корсар» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по  государственному контракту № 0323100004019000014-0323100004019000014-16510-5 от  03.12.2019 в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу устранить  недостатки асфальтобетонного дорожного покрытия автомобильной дороги необщего  пользования МО РФ «Автомобильная дорога от 2.5 км автомобильной дороги «Князе- Волконское- 1 - Знаменка» до КПП № 1 в/ч 16802. Хабаровский край. Хабаровский район,  с. Анастасьевка», идентификационный 

<

***> НП ЧС 08 255-0097, протяженность  1,337 км», в соответствии с актом от 06.04.2022:  

место  измерения  

ПК+м  

 

Местоположение 

 

Площадь 

 

Вид дефектов  

 

Мероприятия по  

 

дефекта относительно 

 

участков 

 

устранению 

 

оси 

 

с дефектами, 

 

кв.м. 

 

начало участка конец участка 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

ПК0+71 

 

справа 

 

0,004 

 

поперечная 

 

заделка мастикой с  

 

трещина 

 

расшивкой шва  

 

ПК0+81 

 

слева 

 

0.001 

 

поперечная 

 

заделка мастикой с  

 

трещина 

 

расшивкой шва  

 

ПК0+85  ПК0+92  

 

продольная 

 

заделка мастикой с  

 

справа 

 

0,02 

 

трещина 

 

расшивкой шва  

 

ПК0+99 

 

слева 

 

0,09 

 

вырубка 

 

ямочный ремонт  

 

(частично 

 

а/бетонной смесью  

 

заделана) 

 

ПК1+14  ПК1+21  

 

ямочный ремонт  

 

по середине 

 

2,80 

 

выкрошен асфальт  

 

а/бетонной 

 

смесью 

 

ПК1+85 

 

слева 

 

0,01 

 

выбоина 

 

ямочный ремонт  

 

а/бетонной 

 

смесью 

 

ПK1+85 ПК 1+92 

 

слева 

 

0.04 

 

трещина 

 

заделка мастикой с  

 

расшивкой шва  

 

ПК2+01  ПК2+02  

 

по середине 

 

0.00 

 

продольная 

 

заделка мастикой с  

 

трещина 

 

расшивкой шва  

 

ПК2+12 

 

слева 

 

0.01 

 

поперечная 

 

заделка мастикой с  

 

трещина 

 

расшивкой шва  

 

ПК2+14  ПК2+15  

 

слева 

 

0,004 

 

поперечная 

 

заделка мастикой с  

 

трещина. 

 

расшивкой шва  

 

ПК2+18 

 

справа 

 

0.09 

 

вырубка (не 

 

ямочный ремонт  

 

заделана) 

 

а/бетонной 

 

смесью 

 

ПК2+18  ПК2+22  

 

0.01 

 

продольная 

 

заделка мастикой  

 

слева 

 

трещина 

 

с расшивкой шва  

 

ПК2+24 

 

по середине 

 

0.00 

 

поперечная 

 

заделка мастикой  

 

трещина. 

 

с расшивкой шва  

 

ПК2+24 ПК2 + 28 

 

1,60 

 

выкрошен асфальт  

 

ямочный ремонт  

 

слева 

 

а/бетонной 

 

смесью 

 

ПK2+31  ПК2+35  

 

слева 

 

1,20 

 

сетка мелких  

 

ямочный ремонт  

 

трещин 

 

а/бетонной 

 

смесью 

 

ПK2+38  ПК2+44  

 

слева 

 

2.40 

 

сетка мелких  

 

ямочный ремонт  

 

трещин 

 

а/бетонной смесью  

 

ПК2+46  ПК2+50  

 

слева 

 

0,01 

 

продольная 

 

заделка мастикой с  

 

трещина 

 

расшивкой шва  

 

ПК2+55  ПК2+56  

 

слева 

 

0.003 

 

продольная 

заделка мастикой с  

 

трещина 

расшивкой шва  

 

ПК2+65  ПК2+78  

 

слева 

 

2.60 

 

выкрошен асфальт  

ямочный ремонт  

 

а/бетонной 

 

смесью 

 

ПК2+80  ПК2+82  

 

справа 

 

3,00 

 

сетка мелких  

ямочный ремонт  

 

трещин 

а/бетонной смесью  

 

ПК2+85 

 

справа 

 

0,03 

 

выкрошен асфальт  

ямочный ремонт  

 

а/бетонной смесью  

 

ПК2+91  ПК2+94  

 

слева 

 

1,20 

 

сетка мелких  

ямочный ремонт  

 

трещин 

а/бетонной смесью  

 

ПК2+95 

 

слева 

 

0,03 

 

выкрошен асфальт 

 ямочный ремонт  

 

а/бетонной 

 

смесью 

 

ПК3+05  ПК3+39  

 

слева 

 

0,07 

 

продольная 

заделка мастикой с  

 

трещина 

расшивкой шва  

 

ПК3+24  ПК3+42  

 

ямочный ремонт  

 

справа 

 

18.00 

 

выкрошен асфальт 

 а/бетонной 

 

смесью 

 

ПК3+46  ПК3+54  

 

слева 

 

0,02 

 

продольная 

заделка мастикой с  

 

трещина 

расшивкой шва  

 

ПК3+54 

 

поперечн. 

 

0,14 

 

поперечная 

заделка мастикой с  

 

трещина. 

расшивкой шва  

 

ПК3+65  ПК3+75  

 

мелкие трещины  

ямочный ремонт  

 

слева 

 

10.00 

 

с 

а/бетонной 

 

выкрашиванием  

смесью 

 

ПК3+80  ПК3+85  

 

слева 

 

7.50 

 

сетка мелких  

ямочный ремонт  

 

трещин 

а/бетонной смесью  

 

ПК3+91  ПК3+94  

 

слева 

 

0,01 

 

продольная 

заделка мастикой  

 

трещина 

с расшивкой шва  

 

ПК3+91  ПК3+96  

 

справа 

 

7,50 

 

сетка мелких  

ямочный ремонт  

 

трещин 

а/бетонной 

 

смесью 

 

ПК3+99 

 

слева 

 

0,90 

 

вырубка, плохо  

ямочный ремонт  

 

заделана 

а/бетонной смесью  

 

ПК3+99  ПК4+03  

 

по середине 

 

4,00 

 

выкрошен асфальт 

 ямочный ремонт  

 

а/бетонной 

 

смесью 

 

ПK4+01  ПК4+02  

 

справа 

 

0.50 

 

выкрошен 

ямочный ремонт  

 

асфальт 

а/бетонной 

 

смесью 

 

ПК4+08  ПК4+31  

 

по середине 

 

11,50 

 

выкрошен асфальт 

 ямочный ремонт  

 

а/бетонной смесью  

 

ПК4+13  ПК4+18  

 

слева 

 

0,05 

 

продольная 

заделка мастикой с  

 

трещина 

расшивкой шва  

 

ПК4+31  ПК4+40  

 

ямочный ремонт  

 

справа 

 

13,50 

 

выкрошен асфальт 

 а/бетонной 

 

смесью 

 

ПК4+40 

 

справа 

 

0.00 

 

поперечная 

заделка мастикой с  

 

трещина 

расшивкой шва  

 

ПК4+38  ПK4+55  

по середине 

0,05 

продольная 

заделка мастикой  

 

трещина по 

с расшивкой шва  

 

середине 

 

ПК4+57  ПК4+62  

 

ямочный ремонт  

 

по середине 

5,00 

выкрошен асфальт 

 а/бетонной 

 

смесью 

 

ПК4+58  ПК4+61  

слева 

0,02 

продольная 

заделка мастикой с  

 

трещина вдоль 

расшивкой шва  

 

края 

 

ПК4+75 

поперечи. 

0,14 

поперечная 

заделка мастикой с  

 

трещина 

расшивкой шва  

 

ПК4+88 

поперечн. 

0,14 

поперечная 

заделка мастикой с  

 

трещина 

расшивкой шва  

 

ПК4+86  ПК4+88  

справа 

0.01 

продольная 

заделка мастикой  

 

трещина 

с расшивкой шва  

 

ПК5+11 

слева 

0.09 

вырубка, не 

ямочный ремонт а- 

 

заделана 

бетонной смесью  

 

ПK5+15 ПК5-19 

справа 

0,02 

продольная 

заделка мастикой  

 

трещина 

с расшивкой шва  

 

ПК5+21  ПK5+33  

справа 

0,05 

продольная 

заделка мастикой  

 

трещина 

с расшивкой шва  

 

ПК5+25 

по середине 

0,03 

поперечная 

заделка мастикой с  

 

трещина 

расшивкой шва  

 

ПК5+31 

поперечн. 

0,11 

поперечная 

заделка мастикой с  

 

трещина . 

расшивкой шва  

 

ПК5+26 |ПК5+32 

слева, край проезжей  

0,02 

продольная 

заделка мастикой с  

 

части 

 

трещина 

расшивкой шва  

 

ПК5+38  ПК5+46  

справа 

0.03 

продольная 

заделка мастикой с  

 

трещина 

расшивкой шва  

 

ПК5+43  ПК5+48  

слева, край проезжей  

0.03 

продольная 

заделка мастикой с  

 

части 

 

трещина 

расшивкой шва  

 

ПК5+47  ПК5+50  

справа 

0,01 

продольная 

заделка мастикой с  

 

трещина 

расшивкой шва  

 

ПК5+54  ПK5+59  

справа 

7.50 

выкрошен асфальт  

ямочный ремонт  

 

а/бетонной 

 

смесью 

 

ПК5+62  ПК5+70  

слева 

0,02 

продольная 

заделка мастикой с  

 

трещина 

расшивкой шва  

 

ПК5+72  ПК5+79  

 

ямочный ремонт  

 

по середине 

3.50 

выкрошен асфальт  

а/бетонной 

 

смесью 

 

ПК5+93  ПК6+00  

слева 

7.00  

выкрошен асфальт, 

 ямочный ремонт  

 

выбоины 

а/бетонной 

 

смесью 

 

ПК6+20  ПК6+23  

справа 

0,01 

продольная 

заделка мастикой с  

 

трещина 

расшивкой шва  

 

ПК6+66  ПК6+74  

слева 

0,02 

продольная 

заделка мастикой с  

 

трещина 

расшивкой шва  

 

ПK6+75  ПК6+80  

справа 

0,01 

продольная 

заделка мастикой с  

 

трещина 

расшивкой шва  

 

ПК6+75  ПК6+79  

слева 

0,01 

продольная 

заделка мастикой с  

 

трещина 

расшивкой шва  

 

ПK6+76  ПК6+85  

 

сетка мелких 

ямочный ремонт  

 

слева 

3,60 

трещин 

а/бетонной 

 

смесью 

 

ПК7+01  ПК7+05  

 

слева 

0.01 

продольная 

з р 

аделка мастикой с  

 

трещина 

 

асшивкой шва  

 

ПК7+15  ПК7+18  

 

справа 

0.01 

продольная 

з р 

аделка мастикой с  

 

трещина 

 

асшивкой шва  

 

ПК 7+29 ПК7+30 

 

справа 

0,00 

продольная 

з р 

аделка мастикой с  

 

трещина 

 

асшивкой шва  

 

ПК7+40  ПК7+41  

 

справа 

0,40 

сетка мелких 

я а с 

мочный ремонт  

 

трещин 

 

/бетонной 

 

месью 

 

ПК7+47  ПК7+52  

 

справа 

0,015 

продольная 

з р 

аделка мастикой с  

 

трещина 

 

асшивкой шва  

 

ПK7+74 

 

слева 

0,06 

выкрошен асфальт  

я а 

мочный ремонт  

 

/бетонной смесью  

 

ПК7+99 

 

справа 

0,09 

вырубка заделана  

з р 

аделка мастикой с  

 

асшивкой шва  

 

ПК8+05  ПК8+07  

 

справа 

4,00 

выкрошен асфальт  

я а 

мочный ремонт  

 

/бетонной смесью  

 

ПК8+08 

 

справа 

0.04 

выбоина 

 

ямочный ремонт  

 

а/бетонной смесью  

 

ПК8-14 

 

справа 

0,09 

вырубка (не 

 

ямочный ремонт  

 

заделана) 

 

а/бетонной смесью 

 

ПК8+45 ПК8+56  

 

справа 

0,03 

продольная 

з с 

аделка мастикой  

 

трещина 

 

расшивкой шва  

 

ПК8+64  ПК8+69  

 

слева 

0.02 

продольная 

з с 

аделка мастикой  

 

трещина 

 

расшивкой шва  

 

ПК8+89 

 

справа 

0.00 

поперечная 

 

заделка мастикой  

 

трещина  

 

с расшивкой шва  

 

ПК9+26  ПК9+30  

 

; ■ ■

8,00 

выкрошен асфальт  

 

ямочный ремонт  

 

слева 

 

а/бетонной смесью  

 

ПК9+17  ПК9+27  

 

справа 

20,00 

выкрошен 

ямочный ремонт  

 

асфальт 

а/бетонной смесью  

 

ПК 10+20  ПК 10+30  

 

по середине 

10.00 

выкрошен 

 

ямочный ремонт  

 

асфальт 

 

а/бетонной смесью  

 

ПК10+99 

 

справа 

0,09 

вырубка 

 

ямочный ремонт  

 

(частично 

 

а/бетонной смесью  

 

заделана) 

 

ПК11+01  ПК11+10  

 

справа 

0,04 

продольная 

заделка мастикой  

 

трещина 

с расшивкой шва  

 

ПК 12+11 

 

слева 

0.09 

вырубка 

 

ямочный ремонт  

 

не заделана 

 

а/бетонной смесью  

 

ПК 12+24  ПК 12+26  

 

справа 

2,00 

выкрошен 

 

ямочный ремонт  

 

асфальт 

 

а/бетонной смесью  

 

ПК12+50 ПК 12+52 

 

слева 

0 01 

продольная 

заделка мастикой с  

 

трещина 

расшивкой шва  

 

ПК 12+91 

слева 

 

0.09 

 

вырубка (не 

 

ямочный 

 

заделана) 

 

ремонта/бетонной  

 

смесью 

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Корсар» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6 000 руб.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход  бюджета ходатайство взыскателя не требуется.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья М.В. Сутырина  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 07.11.2021 22:11:40

Кому выдана Сутырина Марина Владимировна