АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (в порядке ст.176 АПК РФ)

Дело № А40-139365/23-149-1134

г. Москва

25 марта 2024 года

Арбитражный суд в составе судьи Кузина М.М. при ведении протокола секретарем судебного заседания Кичайкиной М.М. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО  «Городской супермаркет» (115054, город Москва, улица Валовая, 8/18, ОГРН:  1027705012312, Дата присвоения ОГРН: 19.09.2002, ИНН: 7705466989, КПП:  770501001)  

к ООО «Мосальский Молокозавод» (249930, Калужская область, Мосальский район,  город Мосальск, Калужская улица, дом 35, ОГРН: 1184027012443, Дата присвоения  ОГРН: 04.09.2018, ИНН: 4027137803, КПП: 401401001)  

об обращении взыскания на предмет залога, о взыскании неустойки  с участием:  

от истца: Коновалов М.И. (дов. от 15.06.2023 № 01/2023-1) от ответчика: не явился, извещен 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «Мосальский Молокозавод» в пользу ООО «Городской  супермаркет» задолженность по Договору купли-продажи оборудования от 15.10.2019   № ДКП/ДИ-2019 в размере 15 151 488 руб. (пятнадцать миллионов сто пятьдесят одна  тысяча четыреста восемьдесят восемь рублей ноль копеек), а также пени за период по  27.12.2023 в размере 1 650 173,14 руб. (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч сто  семьдесят три рубля четырнадцать копеек), а также расходы по уплате государственной  пошлины в размере в размере 123 380 руб. (сто двадцать три тысячи триста  восемьдесят рублей).  

Обратить взыскание на следующие движимое имущество, принадлежащее на  праве собственности ООО «Мосальский Молокозавод» и находящееся в залоге у ООО  «Городской супермаркет» на основании Договора залога движимого имущества от  15.09.2019:  

1. 

Оборудование линии по производству полутвердых сыров "SFOGGIA": 

1.1. 

Центробежный электронасос, kw 1,5, стерилизуемый, крыльчатка из нержавстали,  разъемы din 11851 dn 40 F, с тележкой, трубчатая опорная структура, кабелем и  вилкой,  

напряжение 3/400/50 Производительность 6000 л/ч при 3,5 бар -Для полами молока в зону приемки молока из цистерны. 

1.2.  

Центробежный самовсасывающий электронасос, kw 1,5, стерилизуемый,  крыльчатка из нержавстали, разъемы din 11851 dn 40 F, с тележкой, кабелем и  вилкой, напряжение 3/400/50  

Производительность 6000 л/ч при 1,3 бар Для сбора сыворотки из ванны сбора творога. 

1.3.  

фильтр в линии для подсоединения после насоса для очистки молока 

1.4.  

Изотермическая емкость для хранения и выдержки молока, из нержавстали аиси  

304 на 5 м3, общая вместимость 5 м3 с регулируемыми опорами, комплектация: 

- передний люк  - клапан полного слива  

- рубашка для ледяной воды 

- моющая сфера  - изоляция толщиной 100 mm -уровень со стеклянной трубкой  

- наружная оболочка из нержавстали аиси 304 с матовой отделкой 

1.5.  

Нагреватель пластинчатый, производительность 2000 л/ч для нагрева молока от  4°С до 45°С для подачи на центрифужный сепаратор для производства  обезжиренного сыра.  

Щит управления из нержавстали в комплекте с регулятором/регистратором и визуализатором температуры с пневматическим управлением. 

Центробежный насос для подачи молока с ручным клапаном регулировки потока.  Поплавковый индикатор потока.  

Ванночка постоянного уровня из нержавстали 304 для подачи молока на  теплообменник для выполнения мойки емкости сырого молока и линии подачи  молока в сыроизготовители.  

Каркас для установки вышеуказанного оборудования из нержавстали 304 с  регулируемыми опорами.  

1.6.  

Сепаратор центрифуга самоочищающаяся  

Технические характеристики: - продукт: молоко коровье 

- производительность по обезжириванию молока: 1200 л/ч  - производительность по обезжириванию молока: 1800 л/ч  

- основание из чугуна облицованного нержавсталыо, для максимальной защиты  оборудования от коррозии.  

- все части барабана сделаны из особой нержавстали, выдерживающей высокую  механическую и коррозийную нагрузку  

- части в контакте с продуктом сделаны из нержавстали и зеркально  отполированы для гарантии наилучшей эффективности обезжиривания и удобной  очистки после каждой фазы обработки.  

- давление на подаче продукта: 1 бар - давление на выходе обезжиренного молока: 4 бара - давление на выходе сливок: 2,5 бара 

1.7.  

Заквасочная емкость на 300 л для производства сыра, из нержавстали Аизи 304,  

состоящий из:  

Многоцелевой емкости на 300 л, моющаяся за счет CIP мойки, с плоским  наклонным дном, с неизолированной крышкой и люком на 400 мм диам., к  которой прикреплена мешалка фиксированной скорости 30 RPM, дисковой затвор  DIN 11851 DN 50 с отводом на 90° для слива продукта; сыроизготовитель имеет  теплообменник на дне и в стенках для прохождения жидкости нагревания и  охлаждения; изоляция на дне и стенках с внешней оболочкой из нержавстали Аизи  304 сварного типа; Щит управления для управления и контроля, с коробом из  ПВХ.  

Т 1-220-50 Мощность 1 кВт 

1.8.  

Сыроизготовитель 2000 л, закрытого тина, наружная оболочка из нержавстали  аиси 304. Моется СИП мойкой посредством 3-х моющих головок на 5 бар.  

Нагревается горячей водой на дне и стенках, изолирована минватой и облицована  нержавсталыо 304  

Комплектация: - дверь 400 мм на верхней части крыши - свет для внутреннего освещения 

- планетарная группа, из нержавстали, с изменением скорости инвертером  - лиры с заточенными лезвиями для разламывания сырной массы  

- лопасти для перемешивания продукта - датчик рт100 с визуализацией на электрощите - клапан для выгрузки сырной массы с разъемом для шланга 100 мм. - подставка для емкости на 4 опорах 

- рабочий помост из нержавстали, нескользящий, с лестницей с защитными  перилами и бор гиками у ступеней  

- 1шт. электрических пультов управления ip65, корпус из нержавстали, согласно  нормам СЕ.  

1.9.  

Сыроизготовитель 700 л из нержавстали аиси 304 с плоским дном, однослойной  крышкой со смонтированной на ней планетарной резкой сырной массы с  изменяемой скоростью и возможностью смены направления вращения для резки и  перемешивания. Крышка снабжена автоматической системой открывания с  гидравлическим поршнем и гидравлической подстанцией, она же наклоняет  емкость для полного слива. В комплект входит дроссельный клапан полного слива  DIN 11851 DN 100 F, теплообменники на дне и стенках для жидкости нагревания и  охлаждения, изоляция на дне и стенках с внешней сварной оболочкой из  нержавстали аиси 304. Не имеет моющих головок. Каркас с регулируемыми  опорами.  

Т 3-380-50 мощность 1100 w 

1.10.  

Ванна для сырных форм на колесах из нержавстали, сделана из нержавстали  АИСИ 304. Размеры: 2000 х 1000 мм, высота бортика 400 мм, общая высота 880  мм. Дно плоское наклонное. Клапан для слива DIN 11851 DN 50 с резьбой.  

1.11.  

Крышка из двух частей для ванны размером 2000 х 1000 мм. 

1.12.  

Вкладыш из нержавстали для распределения сырной массы из двух частей с  отверстиями о140 мм для форм макс. 0 200 мм, всего 40 отверстия на лист.  

1.13.  

Пластиковая емкость на 3000л для хранения сыворотки с коническим дном, ножки  трубчатой формы из оцинкованной стали, моющая головка для CIP мойки,  закрепленная на крышке, и клапан полного слива DIN.  

1.14.  

Центробежный самовсасывающий насос 1,5 Кв для сбора моющего раствора, 

стерилизуемый, крыльчатка из нержавеющей стали 316, разъемы DIN 11851 DN 40  F, на тележке.  

Электропитание 1/380/50 Производительность 10.000 л/ч. 

1.15.  

Моечная установка сии  

полуавтоматическая, для мытья емкостей и труб комплектация:  - емкость для щелочного раствора 800 л  

- емкость для кислотного раствора 800 л - емкость для воды 800 л 

- трубопровод для горячей воды для нагрева моющего раствора, состоящим из:  фильтра и манометра, модулирующего клапана для горячей воды,  

- пластинчатый теплообменник sfoggia vt 10, состоящий из:  - структуры из нержавстали аиси 304,  

- центробежный насос для подачи растворов, с закрытой крыльчаткой из  нержавстали аиси 304  

-пневматические клапана для управления и контроля цикла в автоматическом  режиме.  

- насосы дозирования щелочного и кислотного раствора, которые всасывают  растворы из емкостей клиента на 30л.  

-датчик контроля концентрации моющего раствора, расположенный на  всасывании раствора.  

- пульт управления герметичный, корпус из нержавстали по нормам cei, для  управления насосом подачи растворов, регулировки температуры, с таймером для  установки времени мытья со звуковым сигналом окончания.  

Переключатель выбора цикла мойки на 4 варианта: • Цикл промывки 

• Мойки щелочью; начальная мойка водой, мойка горячим щелочным раствором и  последующая промывка  

• Мойки щелочью и кислотой: 

Предварительная мойка водой, мойка горячим щелочным раствором,  ополаскивание, мойка кислотой и последующая промывка  

• Мойка кислотой: Предварительная мойка водой, мойка кислотой и последующая промывка Циклы мойки управляются через pic на основе запрограммированного времени. 

1.16.  

Термогруппа на платформе, состоящая из котла на 178.000 ккал/ч, в комплекте с  горелкой на солярке. Платформа с регулируемыми опорами, насос для горячей  воды, расширительный резервуар из нержавстали, предохранительный клапан,  манометр, трубы из нержавстали, клапан заливки воды, электрощит с разъемами  для насоса и горелки. Разъемы на входе и выходе воды 1" G М.  

1.17.  

Автоматический стабилизатор модель Sterostab Y311 AN 44. Вход: трифазы 400v  ±20%, 50-60hz Выход: трифазы 400v ±1% rms Мощность: 44 Kva  

Этот стабилизатор рассчитан также на питание холодильных агрегатов  

холодильных камер хранения продуктов. Мощность линии без учета холодильных  камер составляет 20 20Kw.  

Кроме того, мощность стабилизатора была увеличена на 20% для будущего  расширения линии.  

1.18.  

Группа трубопроводов из нержавстали 304, выполненная согласно схеме  расстановки оборудования.  

В комплекте с дисковыми затворами, хомутами, опорами для труб, переходами  DIN  

11851. Трубопроводы включают: • Подача молока на нагревание и в сыроизготовители, нержавсталь 304 

• Линия возврата мойки для линии молока, нержавсталь 304  • Линия возврата сыворотки, нержавсталь 304.  

• Подача и возврат горячей технологической воды для теплообменника, СИП  мойки и сыроизготовителей, в комплекте с изоляцией из нержавстали 304.  

• Распределение инструментального воздуха, труба rilsan. 

• Трубопроводы подачи и возврата моющего раствора, из нержавстали 304,  предусмотрено для емкости хранения молока, сыроизготовителя на 2000л, емкости  для сыворотки.  

Трубопроводы включают дисковые затворы, где необходимо, обратные клапана,  стойки.  

2. 

Оборудование линии по переработке молока для производства кефира и ряженки,  разливаемых в стеклянную и пластиковую тару "SFOGGIA"  

2.1.  

Винтовой насос на колесах, для перемещения кефира к упаковке. 

2.2.  

Две трубы из резины профессиональной, диаметр 30 мм. (5+5 м) с разъемами на  каждой секции DIN 11851 DIN 40 конус и гайкой / DN 50 конус и гайкой, с  ключом для разъемов DIN  

2.3.  

Емкость для производства кефира, ряженки на 1 000 л. из нержавстали аиси 304 с  коническим дном, с коническим верхним дном, верхний люк для инспекции,  мешалка с постоянной скоростью, дроссельный клапан DIN 11851 DN 50 F  

2.4.  

Щит управления в пластиковом коробе. Встроен электронный цифровой  терморегулятор, сделан по нормам СЕ.  

2.5.  

Упаковочная машинка для запаивания пластиковых стаканчиков с творогом  крышкой.  

2.6.  

Полуавтоматический ополаскиватель мод. TP-10 для ополаскивания стеклянных  баночек  

2.7.  

Розлив для упаковки ряженки и кефира в стеклянные баночки. 

2.8.  

Группа трубопроводов изнержавстали 304 для монтажа линии, выполненная  согласно схеме расстановки оборудования. В комплекте с дисковыми затворами,  хомутами, опорами для труб.  

2.9.  

Мойка (2 чаши) нержавеющая 

2.10.  

Столы фасовочные нержавеющие (5шт) 

2.11.  

Розлив молока 

Определить способ продажи заложенного имущества - путем проведения  

публичных торгов. 

Определить начальную продажную цену в размере 17 773 006 руб. (семнадцать  

миллионов семьсот семьдесят три тысячи шесть рублей). В остальной части иска – отказать. 

Возвратить ООО «Городской супермаркет» из федерального бюджета  

государственную пошлину в размере 69 810 руб. (шестьдесят девять тысяч восемьсот  

десять рублей ноль копеек). 

Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты принятия в Девятый  

арбитражный апелляционный суд. 

Судья: М.М. Кузин