Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А12-61461/16

город Волгоград

13 марта 2017 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Репниковой В.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Белогорло- вым А.И.,   

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «Технология-Лизинг Финанс» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Сочинская продоволь- ственная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), с привлечением в качестве  третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, общества с ограниченной ответственностью «ВолгоПромСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общества  с ограниченной ответственностью «ПЛОДОВОЩПАК» (ОГРН 

<

***>,ИНН  

<

***>), общества с ограниченной ответственностью «Интермет» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), общества с ограниченной ответственностью «Фудмар- кет» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Управления Федеральной службы госу- дарственной регистрации кадастра и картографии по Волгоградской области,  

об истребовании имущества из чужого незаконного владения,  

при участии в судебном заседании:  от истца – ФИО1, доверенность от 13.10.2016, ФИО2, доверенность от  

13.10.2016, 

от ответчика – не явился, извещен,  от третьих лиц – не явился, извещен  

 Руководствуясь статьями 167-170, 229 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление удовлетворить. 

 Истребовать из чужого незаконного владения общества с ограниченной ответственностью «Сочинская продовольственная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, 354068, 

<

...>) в пользу  

общества с ограниченной ответственностью «Технология-Лизинг Финанс» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, 121357, 

<

...>),  

имущество, расположенное по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ул.  

Заволжская, 24, а именно: 

1. Здание закрытого типа – овощехранилище, кадастровый номер:  

34:28:040005:284 

Длина - 30 м., ширина - 24 м., минимальная высота - 9 м.;  Полы - монолитное бетонное покрытие с топингом;  

Кровля - двускатная, симметричная; Система вентиляции чердачного помещения; Система пожаротушения; Система пожарной сигнализации и аварийного освещения; Каркас здания - стальные профильные стандартные элементы, соединение - болты; 

Стеновое ограждение - сэндвич панели, согласно проекта.  В том числе: контейнер овощной деревянный - 1550 шт.  

2. Комплект вентиляционно-холодильного оборудования GUAGELE для  

хранения моркови в камере 30x12м. Комплектация: 1) Вентиляционно-холодильный агрегат GAUGELE, мод. LKM 1000 КNЕ (2 шт.) Технические параметры: размеры установки (длина х ширина х высота), мм: 5100 х 2190 х 2320 хладопроизводительность: 65,6 кВт хладоноситель: R410A расход воздуха: 76 000 мЗ/час количество вентиляторов: 4 мощность вентиляторов: 4x3 кВт площадь поверхности охлаждения: 613,7 м2 

температура воздуха вход/выход °С: 1,0/-0,6 температура испарения: -8°C температура конденсации: +35°С переохлаждение: 8,0 К оттайка: электрическая 

Воздух направляется/распределяется в хранилище при помощи 4-х воздухово- 

дов с поворотом выпускной части (колено). Воздуховоды и колена входят в комплект поставки. Холодильные элементы встроены в агрегат. Покрытие корпуса - порошковое RAL  

9010, базовая рама выполнена с облицовкой и теплоизоляцией. 

Корпус установки монтируется в стену помещения.  В комплект поставки входят:  

клапан для подачи наружного воздуха с электроприводом жалюзи на впускном отверстии для наружного воздуха 

силовой шкаф со всеми необходимыми элементами  главный выключатель, переключатели, контрольные лампы  

1 датчик температуры помещения РТ100 

1 датчик от шайки РТ100 1 датчик морозозащиты 1 датчик канала 4 датчика продукта (L=500мм) 

1 электрический подогрев выпускной трубки для слива конденсат в процессе  

оттайки (включая элемент управления задержки по времени) 

1 обогрев впускного клапана компактной установки (ленточный нагреватель  

для рамы клапанов) 2) Клапан выпускной (2 шт.) 

Предназначен для выпуска отработанного воздуха. Корпус клапана изготовлен  

из полиэфирного материала со стекловолокнистым наполнителем. Рама клапана изготов- 

лена из алюминия. Для предотвращения примерзания клапана, в комплект поставки входят ленточный нагреватель рамы клапанов и элемент управления ленточных нагревателей  

клапанов (монтируется в шкаф управления). 

Размер клапана (ширина х высота), мм: 3000 х 1200  3) Электропривод выпускного клапана (2 шт.)  

В комплект входит винтовой двигатель и рама крепления из нержавеющей ста- 

ли марки V2A. Технические параметры: тип электродвигателя-редуктора: 2-х ступенча- 

тый; номинальная мощность, кВт: 0,12; номинальная частота вращения, об/мин: 2 400;  

номинальное напряжение, В: 230; номинальная сила тока, А: 1,3. 4) Центробежный увлажнитель HUMIDISK 65 (4шт.) 

Предназначен для образования мелких капель воды диаметром 6-8 микрон.  

Монтаж производится на стену или потолок. В комплект поставки входит: подогреватель 

крышка увлажнителя с водовыпускным отверстием из пластмассы 

резервуар воды из нержавеющей стали фильтр для грубой пыли 

температура эксплуатации: -2 до +35°С с подогревателем регулируемая производительность (15-100% максимального значения) 

система автоматической очистки шланг для подключения к водопроводу и канализационному трубопроводу 

Технические характеристики увлажнителя: размеры (длина х ширина х высота), мм: 505 х 610 х 565 

вес, кг: 17,6 

номинальная производительность, кг/час: 0,85 -6,5 

потребляемая мощность, Вт: 290 электропитание, В / Гц / Ф: 230/50/1 

подключение к водопроводу: 3/4" наружное 

диаметр спускового патрубка, мм: 10 класс защиты увлажнителя IP: 14 Параметры питательной воды: 

давление питательной воды, кРа: 100-1000 максимальная жесткость: 30°FH (300 ppm СаСОЗ) электропроводность, мкСименс/см: 100-/200 

Для оптимальной работы увлажнителя рекомендуется использование деминера- 

лизованной воды. Рекомендуется следовать требованиям стандарта UNI 8S84 «Параметры  

и обработка воды в системах охлаждения и увлажнения» - электропроводность во- 

ды

<

100мкСименс/см, общая жесткость - 

<

5°FH (50ррт СаСОЗ). 5) Автоматизированная система управления (1 шт.) В комплект поставки входят: 

микропроцессорный регулятор тип МС32 (модуль-контроллер) - 1 шт. Предназначен для управления 6-ю местами хранения. Терминал управления с дисплеем - 4 х 40  

знаков. Возможность выбора языка обслуживания. Информация выдается на дисплей на  

русском языке (кириллица). Исполнение с графическим дисплеем аналог-модуль для МС32 - 2 шт. 

реле-модуль для МС32 (монтируются в шкафу управления) - 2 шт.  датчик углекислого газа С02 - 2 шт.  

комбинированный датчик наружной температуры (типа РТ /00) и наружной  

влажности (4-жильное исполнение - 2 х 0-2ОмА) в пластмассовом корпусе с защитным  

колпачком (метеорологическое исполнение) - 1 шт. аналог-модуль для МС32 - для 4-х датчиков влажности помещения – 1 шт. датчик влажности помещения с системой корректировки погрешности - 2 шт. 

система управления увлажнителями - 1 шт. 

специальное программное обеспечение (СПО) - 1 шт. Предназначено для пере- 

дачи данных между микропроцессорным регулятором и персональным компьютером, с  

возможностью сохранения и распечатки данных, дистанционного управления режимом  

хранения и модуль-контроллером, графического изображения и анализа данных. Много- 

язычный пользовательский интерфейс, включая русский язык (СПО для работы с ОС  

Windows ХР). 

интерфейс типа RS 232/4S3 для модуль-контроллера - 1 шт. интерфейс шипа RS 4S3/232 для ПК - 1 шт. 

специальное программное обеспечение удаленного доступа – 1шт.  преобразователь интерфейсов USB/RS232 – 1 шт.  

6) Комплект кабеля (1 шт.) (измерительный, силовой и соединительный кабеля для соединения поз. 1-5). 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сочинская продоволь- ственная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Технология- Лизинг Финанс» расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей,  расходы на проведение судебной экспертизы в размере 20 000 рублей.  

 Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Технология-Лизинг Финанс» с депозитного счета арбитражного суда Волгоградской области излишне уплачен- ные денежные средства на проведение судебной экспертизы в размере 30 000 рублей.  

 Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в апел- ляционном порядке в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с  даты его принятия.  

 В соответствии с ч. 2 ст. 257 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации апелляционная жалоба подается через арбитражный суд Волгоградской области.  

Судья В.В. Репникова