12/2018-114943(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-4492/2016

г. Тюмень

20 ноября 2018 года

Судья арбитражного суда Тюменской области Лоскутов В. В., рассмотрев в  открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда Тюменской области по  адресу: 

<

...> кабинет 409, дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью «Жилищный фонд» К акционерному обществу «СМП-280» Об обязании устранить недостатки выполненных работ 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 181-182 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать акционерное общество «СМП-280» безвозмездно устранить строительные  недостатки - выполнить комплекс ремонтных работ по переустройству кровли  разноэтажного многоквартирного жилого дома № 5Б по ул. Малиновского в городе  Тюмени, указанных в дефектной ведомости экспертного заключения от 01 октября 2018  года, а именно:  

1) В блок-секции № 1 3-секционного разноэтажного многоквартирного жилого  дома № 5Б по ул. Малиновского в городе Тюмени произвести следующие виды работ:  

А) В котельной: произвести демонтаж стальной двери входа в котельную 2100 x  1435 мм.; выполнить устройство кирпичной кладки в нижнем поясе на высоту 250 мм  толщиной 120 мм; выполнить устройство примыкания кровельного ковра; установить  новый дверной блок;  

Б) По результатам обследования кровли над лестничной клеткой: демонтировать  облицовку из оцинкованной стали 2 шахт дымоудаления; выполнить оштукатуривание  кирпичной кладки гильз 2 шахт дымоудаления и шахты притока; выполнить примыкание  кровельного ковра из двух слоев рулонного битумно-полимерного материала «Бикрост»;  установить хомуты в соответствии с узлом, показанным на рисунках № 2 экспертного  заключения от 01 октября 2018 года; установить облицовку шахт; установить зонт из  оцинкованной стали на шахту притока;  

2) В блок-секции № 2 3-секционного разноэтажного многоквартирного жилого  дома № 5Б по ул. Малиновского в городе Тюмени произвести следующие виды работ:  

А) По результатам обследований примыканий кровельного ковра: демонтировать  гидроизоляционный слой кровельного пирога, а также примыкания с фартуком из  оцинкованной стали; демонтировать цементно-песчаную стяжку; выполнить  

оштукатуривание парапетов и вентиляционных шахт; выполнить цементно-песчаную  стяжку с разуклонкой согласно проектной документации, с армированием сеткой 4Вр1 150  x 150 мм; выполнить переустройство сливных воронок; выполнить устройство  гидроизоляционного ковра: два слоя битумно-полимерного материала «Бикрост» (верхний  слой марки СКП с крупнозернистой посыпкой) по обработанной праймером поверхности,  а также примыкания с оцинкованным фартуком в соответствии с рабочим проектом;  

Б) По результатам обследования кровли над лестничной клеткой: демонтировать  облицовку из оцинкованной стали шахты дымоудаления; выполнить оштукатуривание  кирпичной кладки гильзы шахты дымоудаления; выполнить примыкание кровельного  ковра из двух слоев рулонного битумно-полимерного материала «Бикрост»; установить  хомут в соответствии с узлом, показанным на рисунках № 5 экспертного заключения от 01  октября 2018 года; установить облицовку шахт;  

В) В связи с зафиксированным разрушением кирпичной кладки вентиляционного  канала по оси «Зс» в осях «Гс-Ес»: выполнить демонтаж зонта вентиляционного канала  4000 x 800 мм; выполнить переустройство кирпичной кладки; установить зонт  вентиляционного канала 4000 x 800 мм;  

3) В блок-секции № 3 3-секционного разноэтажного многоквартирного жилого дома   № 5Б по ул. Малиновского в городе Тюмени произвести следующие виды работ:  

А) По результатам обследований примыканий кровельного ковра: демонтировать  гидроизоляционный слой кровельного пирога, а также примыкания с фартуком из  оцинкованной стали; демонтировать цементно-песчаную стяжку; выполнить  оштукатуривание парапетов и вентиляционных шахт; выполнить цементно-песчаную  стяжку с разуклонкой согласно проектной документации, с армированием сеткой 4Вр1 150  x 150 мм; выполнить переустройство сливных воронок; выполнить устройство  гидроизоляционного ковра: два слоя битумно-полимерного материала «Бикрост» (верхний  слой марки СКП с крупнозернистой посыпкой) по обработанной праймером поверхности,  а также примыкания с оцинкованным фартуком в соответствии с рабочим проектом;  

Б) По результатам обследования кровли над лестничной клеткой: демонтировать  облицовку из оцинкованной стали шахты дымоудаления; выполнить оштукатуривание  кирпичной кладки гильзы шахты дымоудаления; выполнить примыкание кровельного  ковра из двух слоев рулонного битумно-полимерного материала «Бикрост»; установить  хомут в соответствии с узлом, показанным на рисунках № 5 экспертного заключения от 01  октября 2018 года; установить облицовку шахт.  

Взыскать с акционерного общества «СМП-280» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Жилищный фонд» 252 000 рублей, в том числе расходы на проведение  экспертизы в размере 180 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере  60 000 рублей и государственную пошлину в размере 12 000 рублей.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный  апелляционный суд путем подачи жалобы через арбитражный суд Тюменской области.  

 Судья Лоскутов В.В.