14/2022-78477(1) 

 

Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-6383/2022

г. Благовещенск

29 сентября 2022 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Сутыриной М.В., 

при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,,  рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление  

Федерального казенного учреждения «Восточное управление дорожного хозяйства»  Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  к обществу с ограниченной ответственностью «Корсар» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) об обязании устранить дефекты выполненных работ,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Корсар» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по  государственному контракту № 0323100004019000015-0323100004019000015-16510-4 от  03.12.2019 в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу устранить  недостатки асфальтобетонного дорожного покрытия автомобильной дороги необщего  пользования МО РФ «Автомобильная дорога от 34 км автомобильной дороги Р 454  «Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре» до КПП № 2 в/ч 16802 Хабаровский край,  Хабаровский район. с. Князе-Волконское-1», идентификационный № 

<

***> НП ЧС  255-0098, протяженность 1.048 км», в соответствии с актом от 11.04.2022:  

место  измерения  

ПК+м  начало  

участка 

конец  участка  

Местоположен 

 

Площадь 

 

Вид дефектов 

 

Мероприятия по устранению 

 

ие 

 

участков с  

 

дефекта 

 

дефектами,  

 

относительно  

 

кв.м. 

 

оси 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

ПК0+00 

поперечная  

 

0,03 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК0+12  ПК0+14  

продольная  

 

0,006 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК0+20  ПК0+22  

продольная  

 

0,006 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК0+25  ПК0+26  

продольная  

 

0,003 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК0+27  ПК0+36  

 

продольная  

 

0,045 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК0+36 

 

поперечная  

 

0,08 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК0+39 

 

поперечная  

 

0,004 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК0+46 

 

поперечная  

 

0,0006 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва | 

 

ПК0+49  ПК0+50  

 

продольная  

 

0,002 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК0+51  ПК0+52  

 

продольная  

 

0,002 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК0+59 

 

поперечная  

 

0,0012 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК0+64 

 

поперечная  

 

0,06 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК0+71 

 

поперечная  

 

0,001 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК0+72 

 

поперечная  

 

0,006 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК0+72  ПК0+74  

 

продольная  

 

0 ,006 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой | 

 

справа 

■

шва 

 

ПК0+73 

 

поперечная  

 

0,006 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК0+75 

 

поперечная  

 

0,0006 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК0+86 

 

поперечная  

 

0,03 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК0+93 

 

поперечная  

 

0,003 

 

тр ещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

— ,.,--,, ■..... .....

 

шва 

 

ПК0+96 

 

поперечная  

 

0,003 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК 1+00   

 

поперечная  

 

0,002  

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК1+04   

 

поперечная  

 

0,002 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК1 + 10 

 

поперечная  

 

0,06 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК1+55 

 

поперечная  

 

0,06 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК1+97 

 

поперечная  

 

0,03 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК2+10  ПК2+11  

 

продольная по  

 

0,01 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

середине 

 

шва 

 

ПК2+19  ПК2+25  

 

продольная  

 

0,012 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК2+30 

 

поперечная  

 

0,06 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК2+32  ПК2+35  

 

продольная  

 

0,006 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК2+44  

 

поперечная  

 

0,003 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК2+45  

 

поперечная  

 

0,00012 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК2+46  

 

поперечная  

 

0,00006 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПK2+89  

 

поперечная  

 

0,09 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК3+23  

 

выкрашивание  

 

0,05 

выкрашива 

 

ямочный ремонт а/б смесью 

 

справа 

 

ние 

 

ПК3+42  ПК3+44  

 

продольная  

 

0,006 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК3+46  ПК3+49  

 

продольная  

 

0,009 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

с лева 

 

шва 

 

■ ;

 

ПК3+50  

 

поперечная  

 

0,003 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК3+52 

 

поперечные  

 

0,0009: 

трещины 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

0,0012; 

 

шва 

 

0,0009 

 

ПК3+54 

 

поперечная  

 

0,0012 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК3+55 

 

поперечная  

 

0,0016 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК3+60 

 

поперечная  

 

0,09 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК3+63 

 

поперечная  

 

0,003 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК3+67 

 

поперечная  

 

0,0006 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК3+68 

 

поперечная  

 

0,0009 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

ПК3+69 

 

поперечная  

 

0,0006 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК3+70 

 

поперечная  

 

0,0045 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК3+71 

 

поперечная  

 

0,0045 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК3 + 72 

 

поперечная  

 

0,003 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК3+74 

 

поперечная  

 

0,0075 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК3+75 

 

поперечная  

 

0,006 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

трещина 

 

шва 

 

ПК3+86 

 

поперечная  

 

0,06 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК3+93  ПК3+96  

 

продольная  

 

0,015 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК3+97  ПК3+98  

 

выкрашивание 

 

0,2 

 

выкрашива 

 

ямочный ремонт а/б смесью 

 

ние 

 

ПК4+16 

 

поперечная  

 

0,09 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК4+18 

 

поперечная  

 

0,06 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК4+51  ПК4+58  

 

продольная  

 

0,021 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК4+54 

 

поперечная  

 

0,015 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК4-56 

 

поперечная  

 

0,003 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК4+58 

 

поперечная  

 

0,0075 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК4+59 

 

поперечная  

 

0,0015 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК4+60 

 

поперечная  

 

0,0006 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

ПК4+61 

 

поперечная  

 

0,003 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК4+62 

 

поперечная  

 

0,0045 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК4+63 

 

поперечная  

 

0,003 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК4+64 

 

поперечная  

 

0,025 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК4+66 

 

поперечная  

 

0,01 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК4+67 

 

поперечная  

 

0,0045 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК4+67 

 

поперечная  

 

0,0012 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК4+70 

 

поперечная  

 

0,01 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК4+73  

 

поперечная  

 

0,003   

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева  

 

шва 

 

ПК4+74  

 

поперечная  

 

0,015   

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК4+78  

 

поперечная  

 

0,0012 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК4+86  

 

п  оперечная  

 

0,06 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК4+91  

 

поперечная  

 

0,0045 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

трещина 

 

шва 

 

ПК4+92 |   

 

поперечная  

 

0,0006 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК4+96  

 

поперечная  

 

0,002  

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК5+03  ПК5+04  

 

продольная  

 

0,005   

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК5+26 

 

поперечная  

 

0,06 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК5+47  

 

выбоина 

 

0,15 

 

выбоина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК5+48 

 

поперечная  

 

0,009 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК5+59 

 

поперечная  

 

0,09 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК5+75 

 

поперечная  

 

0,0012 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК5+77 

 

поперечная  

 

0,0015 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК5+79  

 

поперечная  

 

0,0225 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК5+83 

 

поперечная  

 

0,0012 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПK5+85 

 

поперечная  

 

0,0025 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК5+86  

 

поперечная  

 

0.0009 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК5+87 

 

поперечная  

 

0,01  

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК5+87 

 

поперечная  

 

0,0125  

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК5+89  

 

поперечная  

 

0,012  

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой ' 

 

справа 

 

шва 

 

ПК5+90 

 

поперечная  

 

0,0125 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК5+91 

 

поперечная  

 

0,003 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК5+94  

 

поперечная  

 

0,0125 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК5+98  

 

поперечная  

 

0,013 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК5+99  

 

поперечная  

 

0,01 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК6+04 

 

поперечная  

 

0,12 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК6+17  ПК6+20  

 

продольная  

 

0,009 

 

трещина 

 

заделка мастикой е расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК6+22 

 

поперечная  

 

0,0075 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК6+26  ПК6+27  

 

продольная  

 

0,003 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК6+37 

 

поперечная  

 

0,006 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК6+37  ПК6+38  

 

продольная  

 

0,002 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК6+39 

 

поперечная  

 

0,002 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК6+40 

 

поперечная  

 

0,001 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК6+41 

 

справа 

 

0,002 

 

вырубка (не  

 

ямочный ремонт а/б смесью  

 

заделанная)  

 

ПK6+42 

 

поперечная  

 

0,09 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК6+43  ПК6+45  

 

продольная  

 

0,006 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК6+50  ПК6+52  

 

продольная  

 

0,004 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК6+53 

 

поперечная  

 

0,12 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК6+60 

 

по оси 

 

0,5 

 

выкрашива  

 

ямочный ремонт а/б смесью 

 

ние 

 

ПК6+76 

поперечная  

 

0,0006 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК6+77 

справа 

 

1 

 

выкрашива 

 

ямочный ремонт а/б смесью 

 

ние 

 

ПК6+77  ПК6+78  

продольная  

 

0,006 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК6+84 

поперечная  

 

0,048 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК6+88 

поперечная  

 

0,0006 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК6+96 

поперечная  

 

0,001 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК6+97  ПК7+00  

продольная  

 

0,009 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК6+98 

поперечная  

 

0,0045 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК7+00 

поперечная  

 

0,003 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК7+03 

поперечная  

 

0,06 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК7+10  ПК7+12  

продольная  

 

0,006 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК7-10 ПК7+11 

продольная  

 

0,003 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК7+15  ПК7+16  

продольная  

 

0,002 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК7+20 ПК7+30  

продольная  

 

0,04 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа  

 

шва 

 

ПК7+35  ПK7+39  

ПК7+42  ПК7+43  

продольная  

 

0,09 

 

трещина 

 

заделка мастикой е расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

продольная  

 

0,008 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПK7+47  ПК7+48  

продольная  

 

0,002 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПK7+59 ПК7+60 

продольная  

 

0,002 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК7+61 

поперечная  

 

0,003 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК7+66 

поперечная  

 

0,003 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК7+69  

поперечная  

 

0,006  

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК7+71 

поперечная  

 

0,03 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК.7+72 ПК7+74 

продольная  

 

0,004 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК8+00  

поперечная  

 

0,0045 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК8+07  

поперечная  

 

0,002 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК8+11  

поперечная  

 

0,12 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой :  

 

шва 

 

ПК8+29  ПК8+31  

продольная  

 

0,004   

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК8+34  

 п о о  си 

 

1 

 

выкрашиван 

 

ямочный ремонт а/б смесью 

 

ие 

 

ПК8+46  ПК8+48  

продольная  

 

0,002 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК8+50   

поперечная  

 

0,006 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК8+51  ПК8+54  

продольная  

 

0,032 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК8+62  ПК8+63  

продольная  

 

0,04 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой :  

 

слева 

 

шва 

 

ПК8+66  

поперечная  

 

0,003 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК8+70  

поперечная  

 

0,002 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК8+71  

поперечная  

 

0,003 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК8+95  

поперечная  

 

0,015 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК8+92  ПК8+93  

продольная  

 

0,002 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК8+96  ПК8+97  

продольная  

 

0,002 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК8+97   

поперечная  

 

0,001 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК9+02  

поперечная  

 

0,006 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК9+07  ПК9+08  

продольная  

 

0,002 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК9+11  ПК9+16  

сплошная 

 

10   

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК9+13  ПК9+19   

продольная  

 

0,03 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК9+15   

поперечная  

 

0,003   

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК9+15   

поперечная  

 

0,18  

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой   

 

слева 

 

ПК9+17   

поперечная  

 

0,025   

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК9+23   

поперечная  

 

0,02 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева  

 

шва 

 

ПК9+28   

поперечная  

 

0,003 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК9+30   

поперечная  

 

0,001 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПK9+36   

 

поперечная  

 

0,0075 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК9+39   

 

поперечная по  

 

0,003 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

оси 

 

шва 

 

ПК9+44   

 

поперечная по  

 

0,0016  

трещина   

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

оси 

 

шва 

 

ПК9+51   

 

поперечная  

 

0,0008   

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК9+55   

 

поперечная  

 

0.0015   

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК9+56   

 

поперечная  

 

0,006  

трещина   

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва  

 

ПК9+57   

 

поперечная  

 

0,014  

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК9+59   

 

поперечная  

 

0,009   

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК9+60   

 

поперечная  

 

0,006 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПK9+61  

 

поперечная  

 

0,006   

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК9+63  

 

поперечная по  

 

0,0045   

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

оси  

 

шва 

 

ПК9+60  ПК9+63   

 

продольная  

 

0,009 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК9+64  

 

поперечная  

 

0,004 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК9+66  

 

поперечная  

 

0,003 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК9+68  

 

поперечная по  

 

0,003 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

оси 

 

шва 

 

ПК9+74  

 

поперечная по  

 

0,002 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

оси 

 

шва 

 

ПК9+76  

 

поперечная по  

 

0,003 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

оси 

 

шва 

 

ПК9+78  

 

поперечная  

 

0,02 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК9+79  ПК9+89  

 

продольная  

 

0,012 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК9+83  

 

поперечная  

 

0,05 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК9+85  

 

поперечная  

 

0,001 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК9+87 

 

поперечная  

 

0,03 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК9+92 

 

поперечная  

 

0,03 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК9+92 ПК 10+00 

 

продольная  

 

0,12 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК9+95 

 

поперечная  

 

0,002 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК9+99 ПК 10+06 

 

продольная  

 

0,021 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

слева 

 

шва 

 

ПК9+99 

 

поперечная  

 

0,002 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

справа 

 

шва 

 

ПК10+19 

 

поперечная  

 

0,018 

 

трещина 

 

заделка мастикой с расшивкой  

 

шва 

 

ПК 10+21  ПК 10+23  

 

справа 

 

2 

 

пучина 

 

ямочный ремонт а/б смесью 

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Корсар» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6 000 руб.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход  бюджета ходатайство взыскателя не требуется.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья М.В. Сутырина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 07.11.2021 22:11:40

Кому выдана Сутырина Марина Владимировна