АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-10800/2024

г. Оренбург

22 октября 2024 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи  Калашниковой А.В., при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания Крысовой Я.И., рассмотрев в открытом  судебном заседании исковое заявление  

 государственного учреждения «Главное управление дорожного  хозяйства Оренбургской области», г. Оренбург (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

 к товариществу на вере «Южный Урал», Оренбургская область,  Сакмарский район, с. Верхние Чебеньки (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

 об исключении из данных ЕГРН сведений о местоположении  границ земельного участка,  

 об установлении границ земельного участка. 

 Руководствуясь статьями 110, 167, 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

1.Исковые требования государственного учреждения «Главное  управление дорожного хозяйства Оренбургской области»  удовлетворить.  

 2.Исключить из данных ЕГРН сведения о местоположении границ  (координат характерных точек) земельного участка с кадастровым  номером 56:33:1219011:3:  

Система координат МСК - субъект 56 Зона № 2  

Обознач 

ение  характе 

Координаты, м 

Метод определения координат 

Формулы,  примененны е для расчета  

средней  

Описа 

ние  

закреп 

рных  точек  

границ  

квадратическ 

ой 

погрешности  определения  

координат  

характерных  точек границ  

(М.), с  

подставленн ым и в такие  

формулы  

значениями  

и 

итоговые  

(вычисленны е) значения  

Mt, м  

ления  точки  

содержатся в Едином государственном 

реестре недвижимости  

определены в результате 

выполнения  кадастровых  работ  

X 

Y 

X 

Y 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

12 

51 1283,13  

2362585,77  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

13 

511333,82  

2362683,09  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

14 

511425,48  

2362859,27  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

15 

511472,17  

2362950,04  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

16 

511517,17  

2363037,41  

— 

— 

— 

 Mt = 2,5  

— 

17 

511565,28  

2363130,68  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

18 

511617,15  

2363232,28  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

19 

511523,38  

2363315,67  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

20 

511417,56  

2363434,82  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

21 

511361,32  

2363504,16  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

22 

511275,50  

2363572,16  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

23 

511110,54  

2363657,69  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

24 

510992,07  

2363739,13  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

25 

510824,29  

2363835,60  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

1 

510744,60  

2363874,27  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

2 

510265,75  

2363483,10  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

3 

510089,03  

2363323,78  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

4 

510496,06  

2362866,59  

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

5 

510828,81  

2362465,82  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

6 

511055,17  

2362217,91  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

7 

511063,03  

2362213,76  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

8 

511075,92  

2362206,95  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

9 

511085,24  

2362205,33  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

10 

511121,72  

2362275,17  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

11 

511168,45  

2362366,99  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

12 

511283,13  

2362585,77  

— 

— 

— 

Mt = 2,5  

— 

Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности  определения площади (Р ± АР), м2: 1314000  

3. Установить границы вновь образуемого земельного участка под  полосой отвода автомобильной дороги с кадастровым номером  56:33:0000000:2311 в соответствии со следующими координатами  поворотных точек:  

Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков :ЗУ 1 

 обозначение земельного участка  Система координат МСК - субъект 56 Зона № 2  

Обозначение  

характер 

ных точек 

границ  

Координаты, м 

Метод  определения  

координат  

Формулы, 

примененные для  

расчета средней  квадратической  

погрешности  определения координат  

характерной точки 

границ (M), с  

t

подставленными в  

такие формулы  

значениями и  итоговые(вычисленные 

) значения Mt, м  

Описание  закреплени 

я точки  

X 

Y 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

н1 

511085,24  

2362205,33  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = 

SQRT(M1^2+M2^2) =  SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н2 

511121,72  

2362275,17  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M 

1^2+М2^2) =  SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н3 

511168,45  

2362366,99  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M 

1^2+М2^2) =  SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н4 

511283,13  

2362585,77  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M 

1^2+М2^2) =  SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н5 

51 1333,82  

2362683,09  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M 

1^2+М2^2) =  SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н6 

511425,48  

2362859,27  

Метод  спутниковых  

Mt = SQRT(M 

1^2+М2^2) =  

— 

геодезических  

измерений  

(определений)  

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

н7 

511472,17  

2362950,04  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M 

1^2+М2^2) =  SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н8 

511517,17  

2363037,41  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M 

1^2+М2^2) =  SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н9 

511565,28  

2363130,68  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M 

1^2+М2^2) =  SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н10 

511617,15  

2363232,28  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M 

1^2+М2^2) =  SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

нll 

511616,86  

2363232,54  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M 

1^2+М2^2) =  SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н12 

511406,13  

2362823;59  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M 

1^2+М2^2) =  SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н13 

511168,37  

2362366,84  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M 

1^2+М2^2) =  SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н14 

511092,10  

2362220,30  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M 

1^2+М2^2) =  SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н15  

511089,03  

2362214,28  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M 

1Л2+М2Л2) =  SQRT(0,35A2+0,35A2) =  

0,5 

— 

н16  

511079,98  

2362219,03  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M 

1^2+М2^2) =  SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н17  

511071,05  

2362224,95  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M 

1^2+М2^2) =  SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

— 

н18  

511067,25  

2362227,10  

Метод  спутниковых  

Mt = SQRT(M 

1^2+М2^2) =  

— 

геодезических  

измерений  

(определений)  

SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

н19  

511055,17  

2362217,91  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M 

1^2+М2^2) =  SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

—

н20  

511063,03  

2362213,76  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M 

1^2+М2^2) =  SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

—

н21  

511075,92  

2362206,95  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M 

1^2+М2^2) =  SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

—

н1 

51 1085,24  

2362205,33  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt = SQRT(M 

1^2+М2^2) =  SQRT(0,35^2+0,35^2) =  

0,5 

—

 Сведения о местоположении земельного участка в  структурированном в соответствии с федеральной информационной  адресной системой виде (при отсутствии адреса земельного участка):  Российская Федерация, Оренбургская обл., Тюльганский р-н, с/с  Тугустемирский;  

 Дополнительные сведения о местоположении земельного участка:  земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового  квартала 56:33:0000000, на земельном участке расположена  автомобильная дорога Тугустемир - Разномойка - граница Республики  Башкортостан.  

 Категория земель: Земли промышленности, энергетики,  транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли  для обеспечения космической деятельности, земли обороны,  безопасности и земли иного специального назначения.  

 Вид (виды) разрешенного использования земельного участка: для  размещения автомобильной дороги (код 7.2).  

 Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности  определения (вычисления) площади (Р ±ДР), м2: 1100±58  

 Кадастровый или иной государственный учетный номер  (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом  земельном участке: 56:33:0000000:2311.  

 4. Установить границы земельного участка с кадастровым номером  56:33:1219011:3 со вновь образуемым земельным участком под полосой  отвода автомобильной дороги с кадастровым номером  56:33:0000000:2311 согласно ведомости координат характерных точек:  

Система координат МСК – субъект 56 Зона № 2 

Обоз нач  ение  харак тер  ных  точек  

грани 

ц 

Координаты, м 

Метод  определения  

координат  

Формулы,  примененны 

е для 

расчета  средней  

квадратичес 

кой 

погрешност 

и 

определения  

координат  характерных  

точек 

границ (М,),  

с 

подставленн ым и в такие  

формулы  

значениями  

и 

итоговые  

(вычисленн ые) значения  

Mt, м 

Описани 

е 

закрепле 

ния точки 

содержатся в  

Едином  

государствен 

ном реестре  недвижимост 

и 

определены в  результате выполнения  

кадастровых работ 

X 

Y 

X 

Y 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

н1  

— 

— 

511406,13  

2362823,59  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt =  

SQRT(M1^2 +M2  

^2) = 

SQRT(0,35^2 

+0,3 5^2) =  

0,5 

— 

н2 

— 

— 

511616,86  

2363232,54  

Метод  спутниковых  

геодезических  

Mt =  

SQRT(M1^2 

+M2  

— 

измерений  (определений)  

^2) = 

SQRT(0,35^2

+0,3 5^2) =  

0,5 

19 

— 

— 

511523,38  

2363315,67  

— 

Mt = 2,5  

— 

20 

— 

— 

511417,56  

2363434,82  

— 

Mt = 2,5  

— 

21 

— 

— 

511361,32  

2363504,16  

— 

Mt = 2,5  

— 

22 

— 

— 

511275,50  

2363572,16  

— 

Mt = 2,5  

— 

23 

— 

— 

511110,54  

2363657,69  

— 

Mt = 2,5  

— 

24 

— 

— . 

510992,07  

2363739,13  

— 

Mt = 2,5  

— 

25 

— 

— 

•510824,29  

2363835,60  

— 

Mt = 2,5  

— 

1 

— 

— 

510744,60  

2363874,27  

— 

Mt = 2,5  

— 

2 

— 

— 

510265,75  

2363483,10  

— 

Mt = 2,5  

— 

3 

— 

— 

510089,03  

2363323,78  

— 

Mt = 2,5  

— 

н3 

— 

— 

510119,85  

2363285,23  

Аналитически

й метод  

Mt = 2,5  

— 

н4 

— 

— 

510132,21  

2363271,14  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt =  

SQRT(M1^2 

+M2  ^2) =  

SQRT(1,77^2

+1,77^2) =  

2,5 

— 

н5 

— 

— 

510173,62  

2363224,63  

Аналитически

й метод  

Mt = 2,5  

— 

н6 

— 

— 

510240,32  

2363149,63  

Аналитически

й метод  

Mt = 2,5  

— 

4 

 —  

— 

510496,06  

2362866,59  

— 

Mt = 2,5  

— 

5 

— 

— 

510828,81  

2362465,82  

— 

Mt = 2,5  

— 

6 

— 

— 

511055,17  

2362217,91  

— 

Mt = 0,5  

— 

н7 

— 

— 

511067,25  

2362227,10  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt =  

SQRT(M1^2 

+M2  ^2) =  

SQRT(0,35^2

+0,35^2) =  

0,5 

— 

н8 

— 

— 

511071,05  

2362224,95  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt =  

SQRT(M1^2 

+M2  ^2) =  

SQRT(0,35^2

+0,35^2) =  

0,5 

— 

н9 

— 

— 

511079,98  

2362219,03  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt =  

SQRT(M1^2 

+M2  ^2) =  

SQRT(0,35^2 

— 

+0,35^2) =  

0,5 

н10  

— 

— 

511089,03  

2362214,28  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt =  

SQRT(M1^2 

+M2  ^2) =  

SQRT(0,35^2

+0,35^2) =  

0,5 

— 

н11  

— 

— 

511092,10  

2362220,30  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt =  

SQRT(M1^2 

+M2  ^2) =  

SQRT(0,35^2

+0,35^2) =  

0,5 

— 

н12  

— 

— 

511168,37  

2362366,84  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt =  

SQRT(M1^2 

+M2  ^2) =  

SQRT(0,35^2

+0,35^2) =  

0,5 

— 

н1  

— 

— 

511406,13  

2362823,59  

Метод  спутниковых  

геодезических  

измерений  

(определений)  

Mt =  

SQRT(M1^2 

+M2  ^2) =  

SQRT(0,35^2

+0,35^2) =  

0,5 

— 

 Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности  определения площади (Р ± АР), м2: 1314000.  

 Взыскать с товарищества на вере «Южный Урал»в доход  федерального бюджета сумму госпошлины в размере 6 000 руб.  

 Исполнительный лист выдать налоговому органу по месту учета  ответчика.  

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме)  через Арбитражный суд Оренбургской области.  

 Судья А.В. Калашникова