74/2020-63387(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А79-7073/2019

г. Чебоксары

06 июля 2020 года

Арбитражный суд в составе: судьи Кисаповой Н.В.,  при ведении протокола судебного заседания  

секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в заседании суда дело по иску акционерного общества "Чувашская энергосбытовая компания" 

(428020, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального ремонта  многоквартирных домов"  

(428003, 

<

...> ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки, 

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора ООО «СтройЭксперт», ООО «СК  «Ремстрой», некоммерческого партнерства Содействие по повышению качества  строительных работ «Национальный Альянс Строителей».  

при участии: от истца: ФИО2 по доверенности от 27.12.2019 

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 31.12.2019,  от 3-го лица: ФИО4 по доверенности от 17.06.2019  

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Обязать Некоммерческую организацию «Республиканский фонд  капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) устранить недостатки, допущенные при проведении капитального  ремонта кровли многоквартирного дома № 21 по ул. Молодежная г.  Новочебоксарск, в срок не позднее шести месяцев с момента вступления решения  суда в законную силу, и провести следующие работы:  

1) в целях устранения неровностей, прогибов, перекосов поверхности ската,  выровнять стропильную систему в соответствии с требованиями СП 118.13330 и  СП 70.13330, а именно привести ее в состояние, обеспечивающее совокупность  опорных элементов, поддерживающих геометрию крыши, каркас кровельной  конструкции.  

2) обеспечить вентиляцию чердака через коньки, карнизы во избежание  конденсата со стороны холодного чердака.  

3) выполнить работы по изоляции и обогреве приемных патрубков  водосточных воронок и охлаждаемых участков водостоков, защите водостоков от  засорения, а также по установке на кровле кабельной системы противообледенения  в соответствии с требованиями СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная  редакция СНиП II-26-76.  

4) выполнить работы по изоляции мест опирания стропильной системы на  кирпичную кладку в соответствии с проектно-сметной документацией,  требованиями СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная  редакция СНиП II-25-80.  

5) произвести укладку пароизоляционного слоя из Наноизола D с  проклейкой мест стыков, обеспечив герметичность, в соответствии с инструкцией  согласно его типу.  

6) укладку контробрешетки привести в соответствие со СНиП 3.04.01-87, а  именно выполнить перпендикулярное крепление гвоздями контробрешетки к  стропильной системе, чтобы не допустить дальнейшего повреждения  пароизоляционного слоя.  

7) кровельное покрытие из профлиста закрепить, обеспечив плотное  прилегание к обрешетке и герметичность покрытия, в соответствии с требованиями  СНиП 3.03.01-87 и рекомендациями по монтажу строительных конструкций МДС  53-1-2001, МДС 12-33.2007, а именно:  

заменить все профилированные листы, которые были закреплены с боковой  части гребня самонарезающими шурупами с уплотнительной шайбой, чтобы  избежать неплотного прилегания листов;  

выполнить герметизацию стыков профилированного листа по всей площади  кровли;  

крепление листов выполнить с учетом шага крепежных изделий – 500 мм.; 

устранить неплотное прилегание, изогнутые края коньковых элементов,  привести в соответствие шаг крепежа так, чтобы он не превышал 30 см.  

8) узел прилегания конька к покрытию кровли из профилированного листа,  выполнить согласно проекту (лист 9, узел 14).  

9) выполнить герметизацию стыков в местах соприкосновения основной  кровли с оконной конструкцией согласно проекту (лист 9, узел 30).  

10) работы по ремонту вентканалов выполнить по проекту (лист 5, разрезы  2-2, 3-3), а именно обшить профлистом узлы примыкания кровли и труб прохода  вентиляционных и дымовых каналов через кровлю, обеспечить герметизацию  соединений.  

11) работы по ремонту проходов канализационных стояков через кровлю  выполнить по проекту (лист 4, разрез 4-4), а именно обеспечить наличие фартука  из оцинкованной стали в узле примыкания кровли и труб канализационных  стояков, обеспечить герметизацию соединений.  

12) работы по монтажу водосточных желобов, воронок, труб, колен, отливов  

выполнить в соответствии с проектом (лист 9. Устройство стальной кровли по  карнизным свесам с настенными желобами и воронкой под водосток) и  строительными нормами и правилами, а именно:  

выполнить нахлест листов желоба из оцинкованной стали не менее 150 мм,  обеспечить герметизацию стыков;  

оцинкованные листы с полимерным покрытием застыковать двойным  лежачим фальцем;  

выполнить работы по герметизации примыкания кровельного покрытия к  водосточным желобам;  

выполнить герметизацию в стыках фальцевого соединения; 

выполнить монтаж крюков крепления желоба в соответствии с СП  17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76, а именно  установить их с шагом 700 мм.  

13) устройство ограждения кровли выполнить в соответствии с проектной  документацией (лист 6. Ограждение кровли), а именно опорную конструкцию  ограждения закрепить 8-ю болтовыми соединениями с шайбой из пористой резины,  арматурные стержни стыковать муфтой L=100 мм.  

Обязать Некоммерческую организацию «Республиканский фонд  капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) устранить недостатки, допущенные при проведении капитального  ремонта кровли многоквартирного дома № 24 по ул. Молодежная г.  Новочебоксарск, в срок не позднее шести месяцев с момента вступления решения  суда в законную силу, и провести следующие работы:  

1) в целях устранения неровностей, прогибов, перекосов поверхности ската,  выровнять стропильную систему в соответствии с требованиями СП 118.13330 и  СП 70.13330, а именно привести ее в состояние, обеспечивающее совокупность  опорных элементов, поддерживающих геометрию крыши, каркас кровельной  конструкции.  

2) обеспечить вентиляцию чердака через коньки, карнизы во избежание  конденсата со стороны холодного чердака.  

3) выполнить работы по изоляции и обогреве приемных патрубков  водосточных воронок и охлаждаемых участков водостоков, защите водостоков от  засорения, а также по установке на кровле кабельной системы противообледенения  в соответствии с требованиями СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная  редакция СНиП II-26-76.  

4) выполнить работы по изоляции мест опирания стропильной системы на  кирпичную кладку в соответствии с проектно-сметной документацией,  требованиями СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная  редакция СНиП II-25-80.  

5) произвести укладку пароизоляционного слоя из Наноизола D с  проклейкой мест стыков, обеспечив герметичность, в соответствии с инструкцией  согласно его типу. Довести пароизоляционный слой до края карниза в целях  избежания попадания влаги на чердачное помещение.  

6) укладку контробрешетки привести в соответствие со СНиП 3.04.01-87, а  именно выполнить перпендикулярное крепление гвоздями контробрешетки к  стропильной системе, чтобы не допустить дальнейшего повреждения  пароизоляционного слоя.  

7) кровельное покрытие из профлиста закрепить, обеспечив плотное  

прилегание к обрешетке и герметичность покрытия, в соответствии с требованиями  СНиП 3.03.01-87 и рекомендациями по монтажу строительных конструкций МДС  53-1-2001, МДС 12-33.2007, а именно:  

заменить все профилированные листы, которые были закреплены с боковой  части гребня самонарезающими шурупами с уплотнительной шайбой, чтобы  избежать неплотного прилегания листов;  

выполнить герметизацию стыков профилированного листа по всей площади  кровли;  

крепление листов выполнить с учетом шага крепежных изделий – 500 мм.; 

устранить неплотное прилегание, изогнутые края коньковых элементов,  привести в соответствие шаг крепежа так, чтобы он не превышал 30 см.  

8) узел прилегания конька к покрытию кровли из профилированного листа,  выполнить согласно проекту (лист 9, узел 14).  

9) выполнить герметизацию стыков в местах соприкосновения основной  кровли с оконной конструкцией согласно проекту (лист 9, узел 30).  

10) работы по ремонту вентканалов выполнить по проекту (лист 5, разрезы  2-2, 3-3), а именно обшить профлистом узлы примыкания кровли и труб прохода  вентиляционных и дымовых каналов через кровлю, обеспечить герметизацию  соединений.  

11) работы по ремонту проходов канализационных стояков через кровлю  выполнить по проекту (лист 4, разрез 4-4), а именно обеспечить наличие фартука  из оцинкованной стали в узле примыкания кровли и труб канализационных  стояков, обеспечить герметизацию соединений.  

12) работы по монтажу водосточных желобов, воронок, труб, колен, отливов  выполнить в соответствии с проектом (лист 9. Устройство стальной кровли по  карнизным свесам с настенными желобами и воронкой под водосток) и  строительными нормами и правилами, а именно:  

выполнить нахлест листов желоба из оцинкованной стали не менее 150 мм,  обеспечить герметизацию стыков;  

оцинкованные листы с полимерным покрытием застыковать двойным  лежачим фальцем;  

выполнить работы по герметизации примыкания кровельного покрытия к  водосточным желобам;  

выполнить герметизацию в стыках фальцевого соединения; 

выполнить монтаж крюков крепления желоба в соответствии с СП  17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76, а именно  установить их с шагом 700 мм.  

13) устройство ограждения кровли выполнить в соответствии с проектной  документацией (лист 6. Ограждение кровли), а именно опорную конструкцию  ограждения закрепить 8-ю болтовыми соединениями с шайбой из пористой резины,  арматурные стержни стыковать муфтой L=100 мм.  

Взыскать с некоммерческой организации «Республиканский фонд  капитального ремонта многоквартирных домов» в пользу акционерного общества  "Чувашская энергосбытовая компания" 99 000 (Девяносто девять тысяч) руб.00  коп руб. в возмещение расходов по оплате производства экспертизы ООО «Юта»,  6 000 (Шесть тысяч) руб.00 коп. расходов по госпошлине.  

Взыскать с некоммерческой организации «Республиканский фонд  капитального ремонта многоквартирных домов» в пользу обществу с ограниченной  

ответственностью «Стройэкспо» 80 000 (Восемьдесят тысяч) руб.00 коп. за  проведение судебной экспертизы.  

Возвратить акционерному обществу «Чувашская энергосбытовая компания»  из федерального бюджета госпошлину в сумме 3 960 (Три тысячи девятьсот  шестьдесят) руб.00 коп., уплаченную платежным поручением № 8102 от 11.06.2019  года.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья Н.В. Кисапова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 15.05.2019 7:18:40

 Кому выдана Кисапова Наталия Васильевна