АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-27119/2022  

12.10.2023 г. 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Кириченко С.И., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению КОМИТЕТА ПО  УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЖЕЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664532, ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН, ЗОРИНО-БЫКОВО ДЕРЕВНЯ, ЗАРЕЧНАЯ УЛИЦА,  ДОМ 15)  

к ИРКУТСКОМУ ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ ЭНЕРГЕТИКИ  И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664011,  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, СУХЭ-БАТОРА УЛИЦА, ДОМ 3)  

об обязании завершить работы по контракту, 

руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ завершить исполнение условий Контракта, путем выполнения  действий по подготовке системы теплоснабжения к подключению проектируемого объекта  и осуществления подключения такого объекта к сетям теплоснабжения, путем выдачи  условий подключения к тепловым сетям в измененной редакции:  

Заявитель: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  И ЖЕЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

Объект капитального строительства: Наружные сети теплоснабжения пос.  

Молодежный (Иркутский район). Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск. Кадастровый номер земельного участка: 38:06:143519:10606. 

1. Точка подключения: трубопроводы тепловой сети на границе земельного  

участка Заявителя. 2. Вид теплоносителя: горячая вода. 3. Максимальные тепловые нагрузки 

Объект 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Год ввода 

Отопление  

Вентиляция  

ГВС  

Технологичес

кие нужды  

ИТОГО 

Наружные сети теплоснабжения пос. Молодежный  

(Иркутский район)  

8,018 

2,748 

1,334  

нет 

12,1 

2024 

4. Технологические нужды: 

Максимальный расчетный расход теплоносителя на технологические нужды нет т/ч.  Среднечасовой расчетный расход теплоносителя на технологические нужды нет т/ч.  Расчет возвращаемого конденсата нет т/ч.  

Температура возвращаемого конденсата нет °С. 5. Минимальные часовые и среднечасовые за отопительный период нагрузки 

Объект 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Отопление 

Вентиляция  

ГВС 

Технологичес

кие нужды  

ИТОГО 

 еы

-и н н ь и л М ам 

-е ы нд во ерС сач 

 е

ы

-и н н ь и л М ам 

-е еы нд во ерС сач 

 еы

-и н н ь и л М ам 

-е еы нд во ерС сач 

 е

ы

-и н н ь и л М ам 

-е еы нд во ерС сач 

 е

ы

-и н н ь и л М ам 

-е еы нд во ерС сач 

Наружные  сети  

теплоснабж ения пос. Молодежн 

ый 

(Иркутский  район)  

1,93 

4,24954 

0,794 

1,45644  

0 

0,70702  

нет  

нет 

2,724 

6,413  

6. Параметры в точке подключения: 

давление в подающем трубопроводе 0,45 Мпа ± 0,05 МПа  давление в обратном трубопроводе 0,42 Мпа ± 0,05 МПа  

отметка линии статического давления 520 м ± 5% 

температура в подающей магистрали тепловой сети при t]JB= -33°С 138 °С±3%  

температура обратной воды на выходе из ЦТП 70 0С+5%.  

7. Выбор схемы присоединения системы отопления и вентиляции, их  гидравлическое сопротивление должно быть увязано с заданными статическим и рабочим  напорами в тепловой сети.  

8. На обратном трубопроводе системы вентиляции предусмотреть установку  регулятора температуры «до себя» для обеспечения работы системы вентиляции по  температурному графику в периоды отключения калориферных установок.  

9. Подключение системы ГВС выполнить по закрытой схеме, согласно  требованиям Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ (статья 29, часть 8).  

10. Подключение системы теплопотребления каждого отдельного здания к  тепловым сетям выполнить через автоматизированные индивидуальные тепловые пункты,  установленные в каждом здании. В АИТП установить предохранительные клапаны от  повышения давления, грязевики на вводе на подающем и обратном трубопроводе,  ограничители максимального расхода сетевой воды и предусмотреть средства  автоматического поддержания заданного давления. В точке подключения предусмотреть  запорно-регулирующую арматуру.  

11. Проект тепловой сети, присоединения тепловых пунктов, акт выбора трассы,  проект внутренней системы отопления, величины тепловых потерь через ограждающие  конструкции здания должны быть разработаны в соответствии с действующими  строительными нормами и правилами.  

12. Представить в ПТО УТС Н-И ТЭЦ раздел утверждённой в установленном  порядке проектной документации (1 экз.), в котором содержатся сведения об инженерном  оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, а так же перечень  инженерно-технических мероприятий и содержания технологических решений.  

13. Установить приборы учета, технические условия получить в ООО  «Иркутская Энергосбытовая компания».  

14. Прокладку и изоляцию трубопроводов выполнить в соответствии с СП  124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-022003».  

15. По завершению строительно-монтажных работ передать в ПТО УТС Н-И ТЭЦ  копию исполнительной документации на тепловые сети с предоставлением гарантии  качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее  чем десять лет (ст.14, п. 17 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016)  "О теплоснабжении"), получить справку о выполнении технических условий для  подключения.  

16. Получить разрешение на эксплуатацию тепловой установки и тепловых сетей в  Федеральном органе исполнительной власти в области промышленной безопасности или  его территориальном органе.  

17. Оформить акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной  ответственности, необходимые для заключения договора теплоснабжения.  

Границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации и  заявителя: граница земельного участка Заявителя  

18. Диспетчерская связь с теплоснабжающей организацией определяется  положением о взаимоотношениях оперативного персонала сторон при заключении  договора теплоснабжения.  

19. Осуществление подключения завершается составлением и подписанием  обеими сторонами акта о подключении и акта разграничения балансовой принадлежности,  в котором указываются границы раздела тепловых сетей, теплопотребляющих установок и  источников тепловой энергии по признаку владения на праве собственности или ином  законном основании.  

Технические требования 

Предусмотреть устройство гидроизоляции ввода теплосети в здание (п.6.1.6. Правил  технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 2003).  

Техническая приемка тепловой сети от точки подключения, теплового пункта и  системы теплопотребления заявителя должна осуществляться УТС Н-И ТЭЦ.  

Оборудование ЦТП и тепловых сетей должно быть рассчитано на температуру в  подающем трубопроводе до 150 °С.  

Дополнительная информация 

Технологическое присоединение к тепловым сетям в точке подключения должно  осуществляться в межотопительный период».  

Взыскать с ИРКУТСКОГО ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ в доход федерального бюджета РФ  государственную пошлину в размере 1 800 руб.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия, и по истечении этого срока вступает в законную силу. 

Судья С.И. Кириченко