1692/2019-260469(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-36548/2017

г. Казань

12 ноября 2019 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи  

19 ноября 2019 года

Прокофьева В.В., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного  заседания до перерыва помощником судьи Филипповой К.Ф., после перерыва секретарем  судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  иску Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования "Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к 1) Обществу с ограниченной ответственностью  "Производственно – строительное объединение Казань" (ОГРН 

<

***>,  ИНН

<

***>), 2) Государственному унитарному предприятию Республики Татарстан  "Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма  "Татинвестгражданпроект" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании устранить  недостатки строительно-монтажных работ,   

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно  предмета спора, министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального  хозяйства РТ, гор. Казань, главного инвестиционно - строительного управления  Республики Татарстан, гор. Казань, территориального управления Федерального агентства  по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан, министерства  земельных и имущественных отношений РТ, акционерного общества "Казанский  Гипронииавиапром", ГУ МЧС России по РТ - отдел надзорной деятельности и  профилактической работы по г.Казани, инспекции государственного строительного надзора  РТ, ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и  архитектуре",  

с участием: 

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 22.10.2018г.,  ФИО3, представитель по доверенности от 28.12.2019г.,  

от первого ответчика – ФИО4, представитель по доверенности от 01.02.2019г.,  от второго ответчика – не явился,  

от третьих лиц – не явились, извещены, 

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования к ответчику – 1 удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Производственно – строительное  объединение Казань", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) устранить  выявленные федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением  высшего образования "Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пределах гарантийного срока  

следующие недостатки строительно -монтажных работ на объекте Дворец водных  

видов спора, расположенного по адресу: гор. Казань, ул. С Хакима, д.70: 

I. Обязать Ответчика - 1 устранить недостатки строительно-монтажных работ:  

1. Выполнить демонтаж двух стеклопакетов в осях 6-7 ряд 2, 8-9 ряд 1 с  

последующим монтажом новых стеклопакетов. 

2. Устранить недостатки полового покрытия, включая гидроизоляцию пола и  

перегородок из гипсокартона в душевых раздевалках № 1 (помещение 220), № 2  

(помещение 169), № 3 (помещение 141), № 4 (помещение 106), № 5 (помещение 64), № 6  

(помещение 63), № 7 (помещение 53) на 1 этаже: 

1) Демонтировать облицовочный слой из гипсокартона с керамической  

плиткой. 

2) Выполнить изоляцию труб водоснабжения, расположенных за  

облицовочным слоем из гипсокартона для ликвидации конденсата на трубах.  

3) Смонтировать облицовочный слой из водостойкого гипсокартона по  

существующим направляющим. 

4) Демонтировать линейные трапы, керамическую плитку на полу в душевых кабинах  

от стены на ширину 1000 мм, демонтировать стяжку до слоя гидроизоляции.  

5) Выполнить непрерывную гидроизоляцию по полу из 2-х слоев  

гидростеклоизола с переходом на стены (на облицовочный слой из водостойкого  

гипсокартона) на высоту 1500 мм. 

6) В местах установки линейного трапа (лотка) выполнить выравнивающую стяжку с  

армированной сеткой с водоотталкивающей добавкой из латекса 3642. Далее выполнить  

гидроизоляцию из гидроизоляционной мембраны - Laticrete 9235 и завести мембрану на  

бортики до соединения с гидроизоляционным слоем пола. Установить новые пластмассовые  

лотки. 

7) Выполнить стяжку по гидроизоляционному слою из цементно-песчаного раствора  

М 150-25 мм с армированной сеткой с водоотталкивающей добавкой из латекса3642.  

8) Восстановить керамическую водоотталкивающую плитку на полу и на стенах с  

промазкой межплиточных швов водостойкой затиркой Laticrete SpectraLOCK. 

Полы в душевых с трапами: 

9) Демонтировать верхние элементы трапов, керамическую плитку вокруг  

трапов радиусом 250 мм. 

10) Выполнить выравнивающую стяжку с армированной сеткой с  

водоотталкивающей добавкой из латекса3642. 

11) Нанести LATICRETE 9235 вокруг водосточной воронки. В эту жидкость  

уложить кусочками 150 мм армирующую ткань. Крепко прижать с помощью  

кисти или валика до полного просачивания жидкости через ткань. Вторично  

покрыть ткань жидкостью. После высыхания второго слоя 

нанестиводонепроницаемый эластичный герметик LATICRETE Latasil Tile and Stone Sealant.  12) Расшить все межплиточные швы на все площади пола и заново заполнить их  

водостойкой затиркой Laticrete SpectraLOCK (стр. 42-43 заключения эксперта). 

3. Устранить недостатки наружных входных лестниц оси П-Р, Р-П, 1-12: 

1) Демонтаж гранитных плит площадью 556,9 м. 

2) Поверхность лестничных маршей очистить от старого раствора.  3) Продуть сжатым воздухом.  

4) Обработка поверхности ж/бетонных ступеней бетонконтактом за 2 раза. 5) Восстановление облицовки ступеней на цементном растворе 556,9 м2. 

4. Устранить недостатки в герметизации стен и пола технического  

этажа: помещение 1 в осях 24-26/Н-Р, помещение 1 в осях 14-20/Н-Р вдоль  

деформационных швов в осях 8/А-Н и 17/А-Р (цокольный пол): 1) Демонтаж бетонного пола по всей поверхности помещения. 

- Площадь пола помещения в осях 14-20/Н-Р составляет 429,1 кв.м.  - Площадь пола помещения в осях 24-26/Н-Р составляет 126,8 кв.м.  - Толщина слоя бетонного пола составляет в среднем 100 мм.  

2) Очистить от штукатурки поверхности стен по всему периметру  

помещений, окрасочные слой колон на высоту от уровня пола - 300 мм. 

- Общая площадь поверхности стен и колонн в помещениях в осях 14-20/Н-Р  составляет 118,2x0,3=35,46 кв.м.  

- Общая площадь поверхности стен и колонн в помещениях в осях 24-26/Н-Р составляет  50,6x0,3=15,18 кв.м.  

3) Раскрытие трещин в монолитной железобетонной плите.  

- Общая длина усадочных трещин в помещении в осях 14-20/Н-Р составляет в среднем  12 п.м.  

- Общая длина усадочных трещин в помещении в осях 24-26/Н-Р составляет в среднем  5,3 п.м.  

4) Трещины расшить размерами 25x25 мм. Промыть полость трещины водой  с помощью насоса высокого давления для устранения загрязнений.  

5) Для устранения капиллярного надсоса и герметизации трещин  необходимо пробурить шурфы для нагнетания материала «ПенеСплитСил» под  углом 45 град. К поверхности, расстояние между шпурами составляет 1А толщины  плиты. Остальные работы выполняются по технологии «Пенетрон».  

6) Гидроизоляция швов сопряжения элементов ж/б конструкций плита-  колонна, плита-стена.  

Водопроницаемость стыка обеспечивают шовным материалом Пенекрит. С помощью  штрабореза выполнить вдоль примыкания штрабу сечением не менее 25x25 мм. После  очистки штрабы и ее увлажнения подготовленную штрабу плотно заполнить растворной  смесью «Пенекрит». Расход сухой смеси «Пенекрит» при штрабе 25x25 мм составляет 1,5  кг/п.м.  

7) Гидроизоляция деформационных швов.Неровные участки бетонной поверхности,  препятствующие плотному прилеганию к ним гидроизоляционной ленты, должны быть  восстановлены «Скрепа М500 Ремонтная». Кромки шва должны быть окружены. Ширина  ленты должна быть не менее 250 мм. Клей «ПенеПокси 2К нанести на подготовленную  поверхность. Толщина слоя 0,5-1,5 мм, его ширина с каждой стороны должна быть не менее 80  мм. Уложить гидроизоляционную ленту ПенеБанд С на клей, сформировав ее петлей в зоне  шва, и плотно прокатать края ленты. Расход клея -0,5-0,7 кг/п.м. Расход ленты - 22 м.  

8) Поверхность монолитной плиты в помещениях в осях 14-20/Н-Р, 24-26/Н-Р  обработать составом «Пенетрон, что позволит придать гидроизоляционные свойства с  эффектом самозалечивания трещин. Расход сухой смеси «Пенетрон» составляет 0,8-1,1 кг/м  поверхности бетона.  

9) Устройство бетонного пола по уклону 50-150мм. 

10) Устройство наливного пола эпоксидного самовыравнивающегося 1,5-2  мм.  

5. Выполнить утепление углов здания по осям А/1 и А/26:  

- Выполнить дополнительное утепление зазора между несущими деревянными  конструкциями и торцевым фахверком толщиной 140 мм на высоту Н=2,5 м из  минераловатных плит «ТЕХНОФАС» и в зоне угла на высоту Н=2,5 м.  

- Демонтаж облицовки из металлического перфорированного листа внутри здания  между деревоклееными арками на высоту Н=2,5 м.  

- Утепление угла стены по оси А/1 и А/26 утеплителем «ТЕХНОФАС» фирмы  «Технониколь» - толщиной 180 мм. Размеры участка утепления -S=2,5*(3+2)=12,5 м;  V=12,5*0,18=2,25 м3.  

- Установка утеплителя в зазор 6=140 мм между деревоклееной аркой и стойками  торцевого фахверка. V=1*2,5*0,14=0,35M .  

- Утеплитель минераловатные плиты «ТЕХНОФАС» V=2,25+0,35=2,6M  *2=5,2 м3.  

6. выполнить работы по замене и переустановке оборудования:  аккумуляторных баков в помещении хладоцентра; теплообменников  системы утилизации тепла; гликолевый контор, циркулярных насосов  (помещение 135 (оси 9-14/Ж-И в цокольном этаже):  

1) Демонтировать мембранные баки, далее выполнить, монтаж  аккумуляторных баков, подключить к системе, выполнить пуско-наладочные  работы.  

2) Демонстрировать насосы типа ТР 32-320/2 A-F-A-BAQE, смонтировать насосы,  

предусмотренные проектом.  

3) Перемонтировать систему утилизации тепла в соответствии с проектом, выполнить  обвязку и пуско-наладочные работы.  

II. Выполнить строительно-монтажные работы в течение 1 месяца. 

В иске к Государственному унитарному предприятию Республики Татарстан "Головная  территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма  "Татинвестгражданпроект", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) отказать.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Производственно –  строительное объединение Казань", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования "Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 190 000 руб. расходов по  судебной экспертизе, 6 000 руб. расходов по госпошлине.  

Выплатить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан Обществу с  ограниченной ответственностью «Центральная аналитическая лаборатория по  энергосбережении в строительном комплексе» на основании счета № 64 от 09.04.2019г.  

денежную сумму в размере 190 000 руб., перечисленную на депозитный счет Арбитражного  суда Республики Татарстан Федеральным государственным бюджетным образовательным  учреждением высшего образования "Поволжская государственная академия физической  культуры, спорта и туризма", г.Казань по платежному поручению 19.12.2018 г. № 378986, по  платежному поручению № 334309 от 01.02.2018г.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Судья В.В. Прокофьев 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 11.04.2019 8:52:57Кому выдана Прокофьев Владимир Владимирович