АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел.: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-18092/2024

06 февраля 2025 года

город Саратов

 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области в течение пяти месяцев устранить недостатки, допущенные в ходе проведения капитального ремонта крыши жилого многоквартирного дома по адресу: 

<

...> Победы, д. 47, выполнив следующие работы:  

 № п/п  

Наименование работ 

Ед. изм. 

Кол-во 

1 

2 

3 

4 

Вентшахты 

1 

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков  

100 м2 

0,76 

кирпичных 

2 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  

100 м2 

0,84 

3 

Раствор готовый кладочный, цементный, М200  

м3 

2,604 

4 

Сетка тканая оцинкованная, диаметр проволоки 0,4 мм, размер  

м2 

90,72 

ячейки 2x2 мм 

5 

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами  

100 м2 

0,84 

улучшенная: по штукатурке стен 

6 

Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111  

т 

0,0252 

7 

Грунтовка акриловая ВД-АК-133 

т 

0,0168 

8 

Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и  

100 м2 

0,02 

т.д) из листовой оцинкованной стали (прим)  

9 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы  

100 м2 

0,02 

и т.п.) из листовой оцинкованной стали (с добавлением нового  

материала 

10 

Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,6 мм (прим)  

т 

0,0114 

Пилоны лоджий 

11 

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных  

100 м2 

0,057 

толщиной 15 мм 

12 

Раствор готовый кладочный, цементный, М150  

м3 

0,08721 

13 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы  

100 м2 

0,057 

и т.д.) из листовой оцинкованной стали (с добавлением нового  

материала) 

14 

Сталь полосовая, размеры 40x4 мм (прим) 

т 

0,0262 

15 

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,6 мм (прим)  

т 

0,0411 

Парапеты: покрытие 

16 

Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и  

100 м2 

0,3875 

т.п.) листовой оцинкованной стали (прим)  

17 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы  

100 м2 

0,3875 

и т.п.) из листовой оцинкованной стали (с добавлением нового  

материала) 

18 

Сталь полосовая, размеры 40x4 мм (прим)  

т 

0,1346 

19 

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,6 мм (с частичным  

т 

0,148 

сохранением материала, прим) 

Кровля, в том числе примыкания  

20 

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов  

100 м2 

2,782 

21 

Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных  

100 м2 

2,782 

толщиной 15 мм 

22 

Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения  

100 м2 

2,782 

толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01  

(прим) 

23 

Демонтаж стальных конструкций, остающихся в теле бетона  

т 

0,059 

(прим) 

24 

Утепление покрытий: керамзитом (с добавлением нового  

м3 

4,1 

материала + подсыпка до проектной отметки)  

25 

Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм  

м3 

4,223 

26 

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных  

100 м2 

2,782 

толщиной 15 мм (проливка цементным молоком)  

27 

Раствор готовый кладочный, цементный,М100  

м3 

4,25646 

28 

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных  

100 м2 

1,04 

толщиной 15 мм 

29 

Техноэласт ЭПП (прим) 

м2 

4,576 

30 

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм  

100 м2 

2,782 

изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01- 

017-01 

31 

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм  

100 м2 

1,04 

изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01- 

017-01 

32 

Раствор готовый кладочный, цементный, M150  

м3 

8,49966 

33 

Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона  

т 

0,059 

34 

Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без  

м2 

29 

покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 200x200 мм  

35 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под  

100 м2 

2,782 

водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией  

битумной 

36 

Праймер битумный (прим) 

кг 

97 

37 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в  

100м2 

2,782 

два слоя 

38 

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и  

м2 

317,148 

гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от  

солнца, наплавляемый, основа полиэстер 

39 

Материал рулонный, битумно-полимерный 

м2 

322,712 

гидроизоляционный самоклеящийся ЭПС, основа  

полиэстер/полиэфир, с полимерной пленкой на верхней  

стороне полотна 

40 

Разборка покрытий примыканий: из рулонных материалов  

100 м2 

0,775 

(прим) 

41 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под  

100м2 

0,775 

водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией  

битумной 

42 

Праймер битумный (прим) 

кг 

26 

43 

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов  

100 м 

0,775 

к стенам и парапетам 

44 

Раствор готовый кладочный, цементный, M150 

м3 

0,39525 

45 

Техноэласт ЭПП (прим) 

м2 

114,3 

46 

Техноэласт ЭКП (прим) 

м2 

117,3 

47 

Планка крепежная прижимная (прим., частичное добавление 

шт 

78 

нового материала) 

Будка 

48 

Снятие дверных полотен 

100 м2 

0,0108 

49 

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой  

100 шт 

0,01 

штукатурки в откосах 

50 

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и 

т 

0,0357 

пароварочных камер 

51 

Конструкции стальные индивидуального изготовления  

т 

0,0357 

52 

Комплект скобяных изделий для отдельных полотен  

Компл 

1 

однопольных входных дверей при заполнении отдельными  

элементами в помещение 

53 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:  

100 м2 

0,023 

грунтовкой ГФ-021 

54 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью  

100 м2 

0,023 

ПФ-115 

55 

Смена дверных приборов: замка (прим) 

100 м2 

0,01 

56 

Замок 

Компл 

1 

Ограждение 

57 

Демонтаж: ограждение кровель перилами (прим. в виду  

100 м2 

1,3176 

производства ремонтных работ основания и покрытия)  

58 

Ограждение кровель перилами (без замены материала)  

100м2 

1,3176 

59 

Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых  

м2 

97,8 

покрасок 

60 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:  

100 м2 

0,978 

грунтовкой ГФ-021 

61 

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, 

100м2 

0,978 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество  

окрасок 2 

62 

Эмаль ПФ-115, цветная, белый 

т 

0,0240588 

Прочие работы 

63 

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с  

т 

3,613744  

погрузкой вручную 

64 

Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми  

т 

3,613744  

грузоподъемностью до 20 т по дорогам с 

усовершенствованным (асфальтобетонным, 

цементнобетонным, железобетонным, обработанным  

органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние  

10 км 

65 

Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с  

т 

3,613744  

погрузкой вручную 

Взыскать с Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Саратов, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Жилищник», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 руб., расходы на проведение экспертизы в размере 75 000 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.  

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской области.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1