АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Железнодорожная, д. 14, г. Ульяновск, 432970 

Тел.(8422)33-46-08 Факс (8422)32-54-54 E-mail:info@ulyanovsk.arbitr.ru Интернет:www.ulyanovsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Ульяновск Дело N А72-13695/2017 15.03.2019 

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Чернышовой И.В.,  руководствуясь статьями 49, 110, 156, 167-171, 176, 180-182 Арбитражного  процессуального кодекса РФ, суд  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично. 

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Атриум» в течение месяца с  момента вступления решения суда в законную силу в порядке привлечения субподрядной  организации, имеющей лицензию СРО на выполнение работ по разработке проекта  реконструкции здания и адаптации объекта социальной инфраструктуры для  маломобильных групп населения,ё устранить недостатки в проектной документации и  исправленный проект передать государственному учреждению здравоохранения «Детская  специализированная психоневрологическая больница № 1» в четырех экземплярах (с  приложением одной версии на электронном носителе):  

1 Раздел: 

- принять правильные данные по «Климатическому району строительства» в  пояснительной записке.  

- разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

- определить и описать как вести монтаж трубопроводов Ду=40 мм и других диаметров.  

2 Раздел: 

- указать площади: теневых навесов, мусоросборника, овощехранилища,  гаража.  

3 Раздел: 

- верно определить основной технико-экономический показатель здания. Указать  показатели количества этажей, полезной и расчетной площади здания.  

4 Раздел: 

- внести в проектную документацию описание и обоснование принятых объемно- планировочных решений  зданий и сооружений объекта капитального строительства.  

- обосновать конструктивные решения зданий и  сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при  выполнении расчетов строительных конструкций; технические решения, обеспечивающие  необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость  зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также  их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе  изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта  капитального строительства; проектные решения и мероприятия, обеспечивающие:  соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;  снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение  

загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного  

уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических  условий; пожарную безопасность  

- указать в разделе Конструктивные и объемно-планировочные решения  характеристики и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков,  перегородок, а также отделки помещений.  

- обосновать расчеты по СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия Актуализированная  редакция СНиП 2.01.07-85 (скоростной напор ветра, расчетная снеговая нагрузка,  нормативная глубина промерзания, расчетная температура наружного воздуха).  

5 Раздел:  - разработать информацию по выбору оборудования. 

 - на планах обозначить категории помещений по классификации ПУЭ, от которых  зависит выбор оборудования и способ прокладки электрических сетей.  

- предусмотреть для дежурного (ночного) освещения палат специальные светильники,  устанавливаемые в нишах около входов, как правило, на высоте 0,3 м от пола и  присоединенные к сети эвакуационного освещения. В палатах психиатрических и детских  отделений, спальных помещениях и палатах-изоляторах для детей указанные светильники  предусмотреть на высоте не менее 2,2 м от пола (над дверным проемом). В помещениях для  детей предусмотреть установку светильников дежурного освещения, как правило, на  высоте 0,3 м от пола, при этом напряжение сети дежурного освещения должно быть не  более 50 В с использованием безопасных разделительных трансформаторов.  

- в случае использования бактерицидных облучателей выключатели неэкранированных  нижних ламп предусмотреть перед входом в облучаемое помещение с блокированием  световым сигналом "не входить". Выключатели верхних ламп предусмотреть в помещении.  

- определить границы и классы взрыво и пожароопасных зон, категории и группы  взрывоопасных смесей по классификации Правил устройства электроустановок.  

- разработать текстовую часть проектной документации по наружному освещению  и спецификацию.  

- указать во всех помещениях бактерицидные облучатели, - запитать бактерицидные облучатели. 

- искусственное освещение помещений и мест обслуживания, которые предназначены  для обслуживания инвалидов, а также путей эвакуации из этих мест предусмотреть на  ступень выше. Высоту установки выключателей в этих помещениях (0,8-1,3 м от уровня  пола) необходимо указать в проекте.  

-  в тепловом пункте и водомерном узле предусмотреть рабочее и аварийное освещение.  Рабочее искусственное освещение для VI разряда зрительной работы.  

- в проекте предусмотреть решения по управлению рабочим и аварийным освещением  проектируемого здания.  

- в палатах предусмотреть светильники ночного освещения, присоединенные к сети  аварийного освещения.  

- предусмотреть подключение освещения номерного знака и указателя пожарного  гидранта.  

- указать в текстовой части раздела установка УЗИП во ВРУ, контур повторного  заземления.  

 6 раздел: 

 - применить действующий ГОСТ для систем холодного и горячего водоснабжения, для  водоснабжения применить трубы по ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные.  Технические условия.  

- предусмотреть поливочные краны. 

- температуру горячей воды в точках разбора детских психиатрических палат, душевых,  санузлов для пациентов не выше 37 °C.  

- указать основных водопотребителей и нормы расхода воды, расчетные расходы воды и стоков (секундные и часовые). 

- в подразделе 5.2.5. уточнить напор в сети наружного водоснабжения;  

указать оптимальный подбор диаметров трубопроводов, предусмотреть повышение  

давления при подключении нескольких пожарных шкафов, предусмотреть систему  

повышения давления, в плане системы водоснабжения подвала указать место и диаметр  

вводной трубы, устранить участок трубопровода ф 100 мм, который по концам переходит  

на ф 32 и ф 50; в описательной части указать подбор трубопроводов. - указать располагаемый напор воды на вводе в здание. 7 Раздел:  - предусмотреть системы противодымной вентиляции.  

- уточнить подключение системы ГВС путем отбора теплоносителя из  

централизованной системы теплоснабжения. - предусмотреть кондиционирование помещений. 

- предусмотреть защитные ограждения для отопительных приборов и тепловую  

изоляцию трубопроводов системы отопления. 

- верно организовать воздухообмен в кабинетах врачей, а именно предусмотреть  

приток в количестве 60куб.м/чел. с вытяжкой через коридор. 

- в графической части проекта указать места покрытия огнезащитой транзитных  

участков воздуховодов и их предел огнестойкости. 

- представить принципиальные схемы и описание системы теплоснабжения  

калориферов приточных установок. 

- применить действующие на момент 15.09.2014 года СанПиН, ГОСТ, СНиП.  

- в текстовой части проекта принять верную продолжительность отопительного  

периода и указать расчетную температуру наружного воздуха для теплого периода года. 8 Раздел: - указать разводку кабелей и проводов. - согласовать с администрацией больницы места установок видеокамер 

-  предусмотреть часофикацию (СП 158.13330.2014, п. 7.6.5). Данный пункт  

предусматривает единую электрочасофикацию. 9 Раздел: - на листе 18, указать запись ГИПа, вместо Главного инженера института. 

- устранить полное несовпадение раздела 4 «Режим работы, состав и численность  

работающих» с данными раздела 8.3. «режим работы, состав и численность работающих»  

с данными «Пояснительная записка»; - разработать подраздел 7.16 полностью. 

- применить требования СанПиН 2.1.3.2630-10 вместо СанПиН 2.1.2.2564-09.  11 Раздел:  

 - в части «Общих данных» уточнить установку охранных поверхностных  

извещателей потолочных объемных и звуковых, устранить расхождения наименований  

установок. 12 Раздел: 

- на листе 3.1. проекта на угловом штампе исправить ошибку (вместо второго  

этажа приложен план первого этажа); 13 Раздел: 

- описать проектные решения и мероприятия по охране объекта в период  

строительства 14 Раздел: 

 - обязать ответчика полностью разработать раздел согласно требованиям  

технического задания на разработку проектной документации. 15 Раздел: - учесть вместимость палат не более четырех коек. 

- в физиотерапевтическом отделении не допустить размещение одного аппарата,  

не занижать площадь кабинета приема врача, не размещать санузел для персонала в  

кабинете гидротерапии, кабинет электротерапии выполнить не проходным, в кабинете  

лазеротерапии предусмотреть естественное освещение; 

- в стационаре круглосуточного пребывания «мать и дитя» - увеличить площади палат, на каждую палату предусмотреть санузел с душем; 

- в отделении функциональной диагностики - увеличить площадь в кабинете УЗИ,  для каждой ультразвуковой диагностической установки предусмотреть отдельное  помещение.  

 16 Раздел: - определить назначение подсобных помещений. 

- предусмотреть для лестничных клеток в осях «5-6,М-Н», «11-12, Д-Е», «11-12, М- Н» выходы непосредственно наружу.  

- отделку стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных  занятиях выполнить из материала класса KM0 и (или) КМ1.  

- предусмотреть выделение пищеблока на первом этаже в осях «4-6, Н-С» от  примыкающих помещений противопожарными перегородками 1 типа с  противопожарными дверями 2 типа.  

- предусмотреть в пищеблоке и на прачечной на 1 этаже в осях «10-14, Н-Г»  противопожарные перегородки 1 типа и противопожарные двери 2 типа.  

- предусмотреть лифты с режимом работы «Перевозка пожарных подразделений».   - указать пожарно-технические характеристики линолеума в палатных помещениях,  физкультурных залах и зале музыкальных занятий.  

- разработать способ прокладки кабельных линий по подвалу здания до  электрощитовой на первом этаже.  

- разработать противопожарные мероприятия по противодымной защите здания.  

 - указать в графической части применение противодымной вентиляции. 

- указать в разделах проекта - том 7 «Мероприятия по обеспечению пожарной  безопасности», том 1 «Пояснительная записка», том 1 «Архитектурно-строительное  решение» верные площади.  

- при выходе из подвала в общую лестничную клетку предусмотреть тамбур-шлюз с  подпором воздуха.  

- в помещениях «3-4, А-В», «13-14, А-В», «1-3, В-Е», «14-16, В-Е» предусмотреть  эвакуационные выходы.  

- предусмотреть в административно-хозяйственном блоке на 2 этаже в осях «1-6, Е- М» противопожарные стены 2 типа с заполнением проемов противопожарными дверями 2  типа.  

 17 Раздел:  - на полотнах наружных дверей предусмотреть контрастную маркировку, 

- по осям «16-, Д-М» указать длину пандуса с уклоном 1:20, размер  горизонтальных площадок пандуса.  

 - разработать высоту одного подъема (марша) пандуса по оси 16 не выше 0,8 м,  указать размеры маршей и горизонтальных площадок, сведения об устройстве ограждений  с поручнями и бортиками (колесоотбойниками)  

18 Раздел: 

 - произвести расчет теплотехнических показателей с учетом ГОСТ 30494-64, ГОСТ  30494-96, ГОСТ 3044-2011, СП-101-2001, СНиП 23-01-99, СП 131.13330.2012, ТСН 23- 355-2002 Ульяновской области и т.д.  

20 Раздел: 

- обязать ответчика исключить несуществующие ГОСТ 9467-82, ГОСТ 24045- 

2019. 

- обязать ответчика применить действующую в 2013-2014 годах нормативную  документацию (вместо СНиП 2.01.07-85 - СП 20.13330.1014, вместо СНиП П-23-81 - СП  16.13330.2011; вместо ГОСТ 5681-57 - ГОСТ 19903-74).  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Атриум» в пользу  государственного учреждения здравоохранения «Детская специализированная  

психоневрологическая больница № 1» 6000руб.00коп. – в возмещение госпошлины, 105 000руб. – судебных издержек. Решение вступает в законную силу по истечении месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца. 

Судья И.В. Чернышова