АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;  

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-21641/2023

город Саратов

26 июля 2024 года

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Квартал» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), город Пенза в течение тридцати календарных дней с момента вступления в  законную силу решения суда устранить в рамках гарантийных обязательств выявленные  строительные недостатки (дефекты) выполненных по муниципальному контракту № 9-ЭА от  26.11.2021 работ, а именно:  

 №

п / п  

Обоснование  

Наименование работ и затрат  

Един 

ица  изме рения  

Количество 

Сметная стоимость в  текущем уровне цен, руб.  

на  еди ниц 

у 

коэффициенты 

всего с  учетом  коэфф 

ициент 

ов 

на  

едини

цу  

коэфф ициент 

ы 

всего  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Раздел 1. Ремонтные работы 

1 ГЭСНр66- Замена металлических шт 10 1 10 

01-023-02 ходовых (упорных) скоб 

Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15;  30.01.2024 ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  

 № 55/пр  

прил.5  табл.1 п.5  

1 ОТ(ЗТ) чел.- 7,245 1 856,16  

ч 

2-100-02 Рабочий 2 разряда чел.- 0,21 1,15 2,415 231,4 558,90  

ч 3 

2-100-03 Рабочий 3 разряда чел.- 0,21 1,15 2,415 252,6 610,17  

ч 6 

2-100-04 Рабочий 4 разряда чел.- 0,21 1,15 2,415 284,5 687,09  

ч 1  

 2 ЭМ 100,74  

91.06.03-049 Лебедки ручные и рычажные маш. 0,2 1,15 2,3 1,54 3,54  

тяговым усилием до 9,81 кН (1 час 

т) 

91.21.22-071 Вентиляторы радиальные маш. 0,2 1,15 2,3 42,26 97,20 

общего назначения, час 

производительность до 15000  

м3/час 

 4 М 6,36  

01.7.03.04- Электроэнергия кВт-ч 0,10 1,02 6,24 6,36  

0001 2 

 Итого прямые затраты 1 963,26  

 ФОТ 1 856,16  

 Пр/812- НР Наружные инженерные % 104 104 1 930,41 

100.2-1 сети: замена участков 

трубопроводов,  восстановление и замена  

изделий и другое (ремонтно-

строительные)  

 Пр/774-100.2 СП Наружные инженерные % 60 60 1 113,70 

сети: замена участков 

трубопроводов,  восстановление и замена  

изделий и другое (ремонтно-

строительные)  

 Всего по позиции 500,7 5 007,37  

4 

2 ФСБЦ- Бур с наконечником из шт 1 1 1 403,7 403,72 

01.7.17.09- твердого сплава, с 2  1016 хвостовиком SDS-max для  

ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 

мм, диаметр 16 мм  

 Всего по позиции 403,72  

3 ФСБЦ- Скобы стальные ходовые, кг 6 1 6 118,4 710,40  

01.7.15.10- тип СК-1 0  0066  

 Объем=0,6*10 

 Всего по позиции 710,40  

4 ГЭСН27-07- Демонтаж водоотводных 100 м 1,06 1 1,06 

009-01 лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания  Объем=106 / 100 Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; 30.01.2024 ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

 № 55/пр  

прил.5  

табл.1 п.5  

Приказ от Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; 14.07.2022 ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 

 № 571/пр п.83 табл.2 

1 ОТ(ЗТ) чел.- 18,948 5 149,53  

ч 136  

1-100-36 Средний разряд работы 3,6 чел.- 38,8 0,46 18,948 271,7 5 149,53  

 ч 6 (1,15* 136 7  

0,4) 

 2 ЭМ 89,90  

 ОТм(ЗТм) чел.- 0,1657 0,00  

ч 84 

91.14.02-001 Автомобили бортовые, маш. 0,34 0,46 0,1657 542,2 89,90   грузоподъемность до 5 т час (1,15* 84 6  

0,4) 

 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 0,34 0,46 0,1657 0,00  

машинистов 4 ч (1,15* 84  

0,4) 

 Итого прямые затраты 5 239,43   ФОТ 5 149,53  

 Пр/812- НР Устройство покрытий % 113 113 5 818,97  

021.1-1 дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 

 Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий % 77 77 3 965,14  дорожек, тротуаров, мостовых  

и площадок и прочее 

 Всего по позиции 14 15 023,54  

173,1

5 

5 ГЭСН27-07- Демонтаж водоотводных 100 м 0,2 1 0,2  

009-02 лотков из композиционных  полимерных материалов:  

весом свыше 10 кг/м до 30 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на 

подготовленные основания  

 Объем=20 / 100 

Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15;  

30.01.2024 ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

 № 55/пр  

прил.5  табл.1 п.5  Приказ от Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.;  

14.07.2022 ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 

 № 571/пр п.83 табл.2 

1 ОТ(ЗТ) чел.- 4,2964 1 140,26  

ч  

1-100-34 Средний разряд работы 3,4 чел.- 46,7 0,46 4,2964 265,4 1 140,26  

 ч (1,15* 0  

0,4) 

 2 ЭМ 50,39  

 ОТм(ЗТм) чел.- 0,0929 0,00  

ч 2 

91.14.02-001 Автомобили бортовые, маш. 1,01 0,46 0,0929 542,2 50,39   грузоподъемность до 5 т час (1,15* 2 6  

0,4) 

 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 1,01 0,46 0,0929 0,00  

машинистов 4 ч (1,15* 2  

0,4) 

 Итого прямые затраты 1 190,65   ФОТ 1 140,26  

 Пр/812- НР Устройство покрытий % 113 113 1 288,49  

021.1-1 дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 

 Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий % 77 77 878,00  дорожек, тротуаров, мостовых  

и площадок и прочее 

 Всего по позиции 16 3 357,14  

785,7

0 

6 ГЭСН46-04- Разборка: бетонных м3 15,7 1 15,77 

001-02 фундаментов 7 

Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15;  30.01.2024 ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  

 № 55/пр  

прил.5  табл.1 п.5  

1 ОТ(ЗТ) чел.- 149,98 39 327,91  

ч 0585 

1-100-33 Средний разряд работы 3,3 чел.- 8,27 1,15 149,98 262,2 39 327,91  

ч 0585 2  

 2 ЭМ 6 131,13  

91.18.01-508 Компрессоры винтовые маш. 2,84 1,15 51,504 114,3 5 890,09  

передвижные с час 82 6  электродвигателем, давление  

до 1 МПа (10 атм),  

производительность до 5 м3/мин 

91.21.10-002 Молотки отбойные маш. 5,68 1,15 103,00 2,34 241,04  

 пневматические при работе от час 964 

передвижных компрессоров 

 Итого прямые затраты 45 459,04  

 ФОТ 39 327,91  

 Пр/812- НР Работы по реконструкции % 91 91 35 788,40  

040.2-1 зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом 

 Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции % 52 52 20 450,51  зданий и сооружений: разборка  

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом 

 Всего по позиции 6 101  

448,8 697,95 

2 

7 ГЭСНр68- Разборка покрытий и 100 0,01 1 0,0103 

02-004-04 оснований: м3 0394 94 

асфальтобетонных с помощью молотков отбойных  Объем=1,0394 / 100 

Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15;  30.01.2024 ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  

 № 55/пр  

прил.5  

табл.1 п.5  

1 ОТ(ЗТ) чел.- 1,8527 456,31  

ч 305 

1-100-27 Средний разряд работы 2,7 чел.- 155 1,15 1,8527 246,2 456,31  

ч 305 9  

 2 ЭМ 183,40  

 ОТм(ЗТм) чел.- 0,4667 0,00  

ч 686 

91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, маш. 1,55 1,15 0,0185 1 28,41   мощность 99 кВт (135 л.с.) час 273 533,5 

8 

 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 1,55 1,15 0,0185 0,00 

машинистов 6 ч 273  

91.12.06-012 Рыхлители прицепные (без маш. 1,29 1,15 0,0154 76,64 1,18  

трактора) час 195  

91.18.01-007 Компрессоры винтовые маш. 37,5 1,15 0,4482 338,4 151,71 

передвижные с двигателем час 413 6  внутреннего сгорания,  

давление до 0,7 МПа (7 атм),  

производительность до 5,4 м3/мин 

 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 37,5 1,15 0,4482 0,00  машинистов 4 ч 413  

91.21.10-002 Молотки отбойные маш. 75 1,15 0,8964 2,34 2,10  

 пневматические при работе от час 825 

передвижных компрессоров 

 Итого прямые затраты 639,71  

 ФОТ 456,31  

 Пр/812- НР Благоустройство % 102 102 465,44  

102.0-1 (ремонтно-строительные) 

 Пр/774-102.0 СП Благоустройство % 54 54 246,41  (ремонтно-строительные)  

 Всего по позиции 130 1 351,56  

032,7

1 

8 ГЭСН01-02- Разработка грунта вручную в 100 0,15 1 0,1576 

057-02 траншеях глубиной до 2 м без м3 765 5 креплений с откосами, 

группа грунтов: 2  

 Объем=15,765 / 100  

Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15;  

30.01.2024 ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

 № 55/пр  

прил.5  табл.1 п.5  

1 ОТ(ЗТ) чел.- 27,919 6 461,48  

ч 815 

1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.- 154 1,15 27,919 231,4 6 461,48  

ч 815 3  

 Итого прямые затраты 6 461,48  

 ФОТ 6 461,48  

 Пр/812- НР Земляные работы, % 89 89 5 750,72  

001.2-1 выполняемые ручным  способом  

 Пр/774-001.2 СП Земляные работы, % 40 40 2 584,59  

выполняемые ручным  способом  

 Всего по позиции 93 14 796,79  

858,4

8 

9 ГЭСН08-01- Устройство основания под м3 4,07 1 4,075 

002-02 фундаменты: щебеночного 5 

Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15;  30.01.2024 ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  

 № 55/пр  

прил.5  табл.1 п.5  

1 ОТ(ЗТ) чел.- 3,9833 938,79  

ч 125 

1-100-22 Средний разряд работы 2,2 чел.- 0,85 1,15 3,9833 235,6 938,79  

ч 125 8  

 2 ЭМ 414,25  

 ОТм(ЗТм) чел.- 0,3280 0,00  

ч 375 

91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые маш. 0,07 1,15 0,3280 1 391,66  универсальные фронтальные час 375 193,9 

 пневмоколесные, номинальная 4 

вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т 

 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 0,07 1,15 0,3280 0,00  машинистов 5 ч 375  

91.08.09-024 Трамбовки пневматические маш. 0,4 1,15 1,8745 12,05 22,59  

 при работе от стационарного час компрессора 

 4 М 15,72  

01.7.03.01- Вода м3 0,15 0,6112 25,71 15,72  

0001 5  

 Итого прямые затраты 1 368,76   ФОТ 938,79   Пр/812- НР Конструкции из кирпича и % 110 110 1 032,67  

008.0-1 блоков 

 Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и % 69 69 647,77  

блоков 

 Всего по позиции 748,2 3 049,20  

7 

1 ФСБЦ- Щебень из плотных горных м3 4,68 1 4,6862 1 5 688,97  0 02.2.05.04- пород для строительных 625 5 213,9 

2056 работ М 600, фракция 10-20 7 

мм 

 Всего по позиции 5 688,97  

1 ГЭСН06-01- Устройство ленточных 100 0,15 1 0,1577  

1 003-03 фундаментов с помощью м3 77 автобетононасоса: бетонных  Объем=15,77 / 100 Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; 30.01.2024 ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

 № 55/пр  

прил.5  

табл.1 п.5  

1 ОТ(ЗТ) чел.- 27,682 6 935,46  

ч 0272 

1-100-29 Средний разряд работы 2,9 чел.- 152, 1,15 27,682 250,5 6 935,46  

ч 64 0272 4  

 2 ЭМ 3 000,24  

 ОТм(ЗТм) чел.- 1,0591 0,00  

ч 132 

91.05.01-017 Краны башенные, маш. 0,14 1,15 0,0253 778,2 19,76  

грузоподъемность 8 т час 897 8  

 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 0,14 1,15 0,0253 0,00  

машинистов 6 ч 897  

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, маш. 0,06 1,15 0,0108 1 15,95  

 грузоподъемность 16 т час 813 466,2 

6 

 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 0,06 1,15 0,0108 0,00  

машинистов 6 ч 813  

91.07.02-011 Автобетононасосы, маш. 5,4 1,15 0,9793 2 2 878,99  

 производительность 65 м3/ч час 17 939,7 

9 

 4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 5,4 1,15 0,9793 0,00  

машинистов 7 ч 17  

91.07.04-001 Вибраторы глубинные маш. 27 1,15 4,8965 12,65 61,94  

час 85 

91.14.02-001 Автомобили бортовые, маш. 0,24 1,15 0,0435 542,2 23,60  

грузоподъемность до 5 т час 252 6   4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 0,24 1,15 0,0435 0,00  

машинистов 4 ч 252  

 4 М 34,33 

01.7.03.01- Вода м3 0,24 0,0378 25,71 0,97  

0001 48  

01.7.12.05- Геополотно нетканое м2 6,54 1,0313 32,35 33,36  

0053 полиэфирное, иглопробивное, 58  

поверхностная плотность 200  

г/м2 

 Итого прямые затраты 9 970,03  

 ФОТ 6 935,46  

 Пр/812- НР Бетонные и % 102 102 7 074,17 

006.0-1 железобетонные монолитные конструкции и работы в 

строительстве  

 Пр/774-006.0 СП Бетонные и % 58 58 4 022,57 

железобетонные монолитные конструкции и работы в 

строительстве  

 Всего по позиции 133 21 066,77  

587,6

3 

1 ФСБЦ- Смеси бетонные тяжелого м3 16,0 1 16,085 6 103  2 04.1.02.05- бетона (БСТ), класс В25 854 4 441,0 607,19  

0009 (М350) 7  

 Всего по позиции 103  

607,19 

1 ФСБЦ- Доска обрезная хвойных м3 1,53 1 1,5394 16 25 112,00  

3 11.1.03.06- пород, естественной 94 312,8

0069 влажности, длина 2-6,5 м, 5 

ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I 

 Всего по позиции 25 112,00  

1 ГЭСН27-07- Устройство водоотводных 100 м 1,06 1 1,06  

4 009-01 лотков из композиционных  полимерных материалов:  

весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на 

подготовленные основания  

 Объем=106 / 100 

Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15;  

30.01.2024 ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

 № 55/пр  

прил.5  табл.1 п.5  

1 ОТ(ЗТ) чел.- 47,370 12 873,84  

ч 34 

1-100-36 Средний разряд работы 3,6 чел.- 38,8 1,15 47,370 271,7 12 873,84  

ч 6 34 7  

 2 ЭМ 224,75  

 ОТм(ЗТм) чел.- 0,4144 0,00  

ч 6 

91.14.02-001 Автомобили бортовые, маш. 0,34 1,15 0,4144 542,2 224,75  

грузоподъемность до 5 т час 6 6  

 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 0,34 1,15 0,4144 0,00  

машинистов 4 ч 6  

 Итого прямые затраты 13 098,59   ФОТ 12 873,84  

 Пр/812- НР Устройство покрытий % 113 113 14 547,44 

021.1-1 дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 

 Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий % 77 77 9 912,86  дорожек, тротуаров, мостовых  

и площадок и прочее 

 Всего по позиции 35 37 558,89  

432,9

2 

1 ТЦ_11.3.04. ЛОТОКЛВП NORMA DN200 шт 69 1 69 926,5 63 928,50  

5 05_58_58350 H185 C250 0 

99479_26.04.2024_01_1 КА п.1.2 

 Всего по позиции 63 928,50  

1 ТЦ_11.3.04. Пластиковый водоотводной шт 37 1 37 1 39 941,50  

6 05_61_61501 лоток, Norma DN200 H280 079,5

01190_26.04. 0  2024_01_2  

КА п.2.1 

 Всего по позиции 39 941,50  

1 ТЦ_11.3.04. Чугунная ячеистая решетка шт 10 1 10 1 19 125,00  

7 05_61_61501 к лоткам, Norma DN200 C250 912,5

01190_26.04. 0  2024_01_3  

КА п.3.1 

 Всего по позиции 19 125,00  

1 ТЦ_11.3.04. ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ шт 5 1 5 756,5 3 782,50  

8 05_58_58350 DN200 ЛВП (Н280) С250 0 

99479_26.04. (9230/280) 2024_01_5 КА п.5.1 

 Всего по позиции 3 782,50  

1 ТЦ_11.3.04. Пластиковый фиксатор шт 10 1 10 144,5 1 445,00  

9 05_61_61501 решетки, DN200 (тип Ферма) 0 

01190_26.04.2024_01_4 КА п.4.1 

 Всего по позиции 1 445,00  

2 ГЭСН27-07- Устройство водоотводных 100 м 0,28 1 0,28  0 009-02 лотков из композиционных  

полимерных материалов: весом свыше 10 кг/м до 30 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания  Объем=28 / 100 Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; 30.01.2024 ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

 № 55/пр  

прил.5  

табл.1 п.5  

1 ОТ(ЗТ) чел.- 15,037 3 990,93  

ч 4 

1-100-34 Средний разряд работы 3,4 чел.- 46,7 1,15 15,037 265,4 3 990,93  

ч 4 0  

 2 ЭМ 176,35  

 ОТм(ЗТм) чел.- 0,3252 0,00  

ч 2 

91.14.02-001 Автомобили бортовые, маш. 1,01 1,15 0,3252 542,2 176,35  

грузоподъемность до 5 т час 2 6   4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 1,01 1,15 0,3252 0,00  

машинистов 4 ч 2  

 Итого прямые затраты 4 167,28   ФОТ 3 990,93   Пр/812- НР Устройство покрытий % 113 113 4 509,75  

021.1-1 дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 

 Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий % 77 77 3 073,02  

дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 

 Всего по позиции 41 11 750,05  

964,4

6 

2 ТЦ_11.3.04. Лоток водоотводный шт 6 1 6 5 35 598,00  

1 05_50_77167 пластиковый ЛВП 933,0

75315_26.04. ProfiPlastik DN200 H117 Е600 0  2024_01_6 комп.  

КА п.6.3 

 Всего по позиции 35 598,00  

2 ТЦ_11.3.04. Лоток водоотводный шт 19 1 19 6 117  

2 05_50_77167 пластиковый ЛВП 188,0 572,00  75315_26.04. ProfiPlastik DN200 H202 Е600 0  

2024_01_7 комп. КА п.7.3 

 Всего по позиции 117  

572,00 

2 ТЦ_11.3.04. Лоток водоотводный шт 3 1 3 6 18 666,00  

3 05_50_77167 пластиковый ЛВП 222,0

75315_26.04. ProfiPlastik DN200 H297 Е600 0  2024_01_8 комп.  

КА п.8.3 

 Всего по позиции 18 666,00  

2 ГЭСН22-04- Установка круглых сборных шт 1 1 1  4 005-01 колодцев из полимерных  

материалов на фланцевом соединении: высотой 1,5 м, диаметром 1000 мм Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; 30.01.2024 ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

 № 55/пр  

прил.5  

табл.1 п.5  

1 ОТ(ЗТ) чел.- 1,357 360,15  

ч 

1-100-34 Средний разряд работы 3,4 чел.- 1,18 1,15 1,357 265,4 360,15  

ч 0  

 2 ЭМ 447,86  

 ОТм(ЗТм) чел.- 0,6095 0,00  

ч 

91.05.13-001 Автомобили бортовые, маш. 0,07 1,15 0,0805 930,3 74,89 

грузоподъемность до 6 т, с час 2  

краном-манипулятором,  

грузоподъемность 4 т 

 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 0,07 1,15 0,0805 0,00  машинистов 4 ч  

91.07.11-570 Бетононасосы-миксеры маш. 0,23 1,15 0,2645 424,8 112,38  прицепные с двигателем час 9  

внутреннего сгорания,  

производительность 12 м3/ч 

 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 0,23 1,15 0,2645 0,00  машинистов 4 ч  

91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем маш. 0,23 1,15 0,2645 985,2 260,59  

барабана 6 м3 час 1  

 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 0,23 1,15 0,2645 0,00  

машинистов 5 ч 

 4 М 2,18  

01.7.20.08- Ветошь хлопчатобумажная кг 0,02 0,024 90,90 2,18  

0051 цветная 4 

 Итого прямые затраты 810,19   ФОТ 360,15   Пр/812- НР Наружные сети % 117 117 421,38  

018.0-1 водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 

 Пр/774-018.0 СП Наружные сети % 74 74 266,51  

водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 

 Всего по позиции 1 1 498,08  

498,0

8 

2 ТЦ_11.3.04. Пескоуловитель шт 1 1 1 5 5 839,50  

5 05_50_77167 пластиковый ПП Profi DN200 839,5

75315_26.04. E600 комплект 0  2024_01_9  

КА п.9.2 

 Всего по позиции 5 839,50  

2 ФСБЦ- Труба НПВХ для систем шт 1 1 1 890,3 890,34  6 24.3.01.04- наружного водоотведения, с 4  

0033 раструбом и резиновым 

уплотнительным кольцом,  кольцевая жесткость SN4,  номинальный диаметр 200  мм, толщина стенки 4,9 мм,  длина 1000 мм  

 Всего по позиции 890,34  

2 ГЭСН46-08- Гидроизоляция 100 м 5,4 1 5,4  7 022-01 полиуретановым герметиком  

без уплотнения  пенополиэтиленовым  

прокладочным шнуром: горизонтальных швов 

 Объем=540 / 100  

Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; 30.01.2024 ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  № 55/пр прил.5 табл.1 п.5 

1 ОТ(ЗТ) чел.- 44,649 12 703,34  

ч 9 

1-100-40 Средний разряд работы 4,0 чел.- 7,19 1,15 44,649 284,5 12 703,34  

ч 9 1  

 2 ЭМ 33,67  

 ОТм(ЗТм) чел.- 0,0621 0,00  

ч 

91.14.02-001 Автомобили бортовые, маш. 0,01 1,15 0,0621 542,2 33,67  

грузоподъемность до 5 т час 6  

 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 0,01 1,15 0,0621 0,00  

машинистов 4 ч 

 4 М 162,55  

01.7.03.04- Электроэнергия кВт-ч 4,82 26,049 6,24 162,55  

0001 4 6  

 Итого прямые затраты 12 899,56  

 ФОТ 12 703,34  

 Пр/812- НР Работы по реконструкции % 103 103 13 084,44  

040.1-1 зданий и сооружений:  усиление и замена  

существующих конструкций, 

возведение отдельных  конструктивных элементов  

 Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции % 59 59 7 494,97  

зданий и сооружений:  усиление и замена  

существующих конструкций, 

возведение отдельных  конструктивных элементов  

 Всего по позиции 6 33 478,97  

199,8

1 

2 ФСБЦ- Герметик полиуретановый л 6,6 1 6,6 1 8 991,25  

8 14.5.01.06- однокомпонентный 362,3

0003 быстросохнущий 1 

высокоэластичный для уплотнения и герметизации внутренних и наружных швов, стыков 

 Всего по позиции 8 991,25  

2 ГЭСН46-08- Гидроизоляция набухающей 100 м 5,4 1 5,4  9 022-05 самоклеящейся лентой:  

горизонтальных швов  Объем=540 / 100 

Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15;  

30.01.2024 ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

 № 55/пр  

прил.5  табл.1 п.5  

1 ОТ(ЗТ) чел.- 20,368 5 795,13  

ч 8 

1-100-40 Средний разряд работы 4,0 чел.- 3,28 1,15 20,368 284,5 5 795,13  

ч 8 1  

 2 ЭМ 2 746,96  

 ОТм(ЗТм) чел.- 2,1735 0,00  

ч 

91.14.02-001 Автомобили бортовые, маш. 0,35 1,15 2,1735 542,2 1 178,60  

грузоподъемность до 5 т час 6  

 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 0,35 1,15 2,1735 0,00  

машинистов 4 ч  

91.18.01-012 Компрессоры поршневые маш. 2,35 1,15 14,593 107,4 1 568,36 

передвижные с час 5 7  электродвигателем, давление  

до 0,6 МПа (6 атм),  

производительность до 3,5 м3/мин 

 Итого прямые затраты 8 542,09  

 ФОТ 5 795,13  

 Пр/812- НР Работы по реконструкции % 103 103 5 968,98  

040.1-1 зданий и сооружений:  усиление и замена  

существующих конструкций, 

возведение отдельных  конструктивных элементов  

 Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции % 59 59 3 419,13  

зданий и сооружений:  усиление и замена  

существующих конструкций, 

возведение отдельных  

конструктивных элементов 

 Всего по позиции 3 17 930,20  

320,4

1 

3 ФСБЦ- Ленты стыковочные м 549, 1 549,72 34,07 18 728,96  

0 01.7.06.09- битумно-полимерные для 72 0007 дорожных покрытий из асфальтобетонных смесей, размеры 50х5 мм 

 Всего по позиции 18 728,96  

3 ГЭСН08-01- Устройство прокладочной 100 1,35 1 1,35  1 007-01 гидроизоляции фундаментов м2  

рулонными материалами в один слой насухо  Объем=135 / 100 

Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15;  

30.01.2024 ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

 № 55/пр  

прил.5  табл.1 п.5  

1 ОТ(ЗТ) чел.- 4,9524 1 198,70  

ч 75 

1-100-25 Средний разряд работы 2,5 чел.- 3,19 1,15 4,9524 242,0 1 198,70  

ч 75 4 

 2 ЭМ 0,84  

 ОТм(ЗТм) чел.- 0,0015 0,00  

ч 525 

91.14.02-001 Автомобили бортовые, маш. 0,00 1,15 0,0015 542,2 0,84  

грузоподъемность до 5 т час 1 525 6  

 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 0,00 1,15 0,0015 0,00  

машинистов 4 ч 1 525  

 Итого прямые затраты 1 199,54   ФОТ 1 198,70  

 Пр/812- НР Конструкции из кирпича и % 110 110 1 318,57  

008.0-1 блоков 

 Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и % 69 69 827,10  

блоков 

 Всего по позиции 2 3 345,21  

477,9

3 

3 ФСБЦ- Пергамин кровельный, м2 148, 1 148,5 14,51 2 154,74  

2 12.1.02.12- группа горючести Г4, 5 0002 разрывная сила в продольном направлении 215 Н/50 мм, теплостойкость +80 °C, масса 0,19 кг/м2 

 Всего по позиции 2 154,74  

  Итоги по разделу 1 Ремонтные работы :   Итого прямые затраты (справочно) 585  

 195,18  

 в том числе:  

 Оплата труда рабочих 99 187,99  

 Эксплуатация машин 13 600,48   Материалы 472  

 406,71  

 Строительные работы 743  

097,29 

 в том числе:  

 оплата труда 99 187,99  

 эксплуатация машин и механизмов 13 600,48   материалы 472  

 406,71  

 накладные расходы 98 999,83  

 сметная прибыль 58 902,28  

 Итого ФОТ (справочно) 99 187,99  

 Итого накладные расходы (справочно) 98 999,83  

 Итого сметная прибыль (справочно) 58 902,28   Итого по разделу 1 Ремонтные работы 743  

 097,29  

 в том числе:   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 305  

 898,00  

Раздел 2. Восстановление а/б покрытия 

3 ГЭСН27-04- Устройство оснований 1000 0,01 1 0,0129  3 007-01 толщиной 15 см из щебня м2 2992 92  

фракции 40-70 мм при укатке 

каменных материалов с  пределом прочности на  сжатие до 68,6 МПа (700  кгс/см2): однослойных  

 Объем=12,992 / 1000 

Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15;  

30.01.2024 ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

 № 55/пр  

прил.5  табл.1 п.5  

1 ОТ(ЗТ) чел.- 0,4930 119,34  

ч 464 

1-100-25 Средний разряд работы 2,5 чел.- 33 1,15 0,4930 242,0 119,34  

ч 464 4 

 2 ЭМ 724,60  

 ОТм(ЗТм) чел.- 0,4834 0,00  

ч 844 

91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт маш. 2,35 1,15 0,0351 1 39,25   (80 л.с.) час 109 118,0 

2 

 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 2,35 1,15 0,0351 0,00 

машинистов 5 ч 109  91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, маш. 0,36 1,15 0,0053 1 8,25  

 мощность 99 кВт (135 л.с.) час 787 533,5 

8 

 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 0,36 1,15 0,0053 0,00 

машинистов 6 ч 787  91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые маш. 3,98 1,15 0,0594 1 96,23  

универсальные фронтальные час 644 618,2  пневмоколесные, номинальная 0  

вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 

 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 3,98 1,15 0,0594 0,00 

машинистов 5 ч 644  91.08.03-013 Катки самоходные гладкие маш. 15,6 1,15 0,2330 1 347,45  

 вибрационные, масса 9 т час 765 490,7 

3 

 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 15,6 1,15 0,2330 0,00 

машинистов 5 ч 765  

91.08.03-016 Катки самоходные гладкие маш. 6,9 1,15 0,1030 1 169,28  

 вибрационные, масса 8 т час 915 642,0 

1 

 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 6,9 1,15 0,1030 0,00  

машинистов 5 ч 915  

91.08.07-015 Распределители щебня и маш. 0,57 1,15 0,0085 2 17,54  

гравия навесные на базе час 163 059,0 

самосвала, ширина 9  

распределения 3000 мм 

 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 0,57 1,15 0,0085 0,00  машинистов 5 ч 163  

91.13.01-038 Машины поливомоечные, маш. 2,6 1,15 0,0388 1 46,60  

 вместимость цистерны 6 м3 час 461 199,6 

1 

 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 2,6 1,15 0,0388 0,00  машинистов 4 ч 461  

 4 М 3 227,49  

01.7.03.01- Вода м3 30 0,3897 25,71 10,02  

0001 6  

02.2.05.04- Щебень из плотных горных м3 15 0,1948 1 236,58   2056 пород для строительных работ 8 213,9 

М 600, фракция 10-20 мм 7  

02.2.05.04- Щебень из плотных горных м3 189 2,4554 1 2 980,89   2104 пород для строительных работ 88 213,9 

М 600, фракция 40-80(70) мм 7  

 Итого прямые затраты 4 071,43   ФОТ 119,34  

 Пр/812- НР Автомобильные дороги % 147 147 175,43  

021.0-1 

 Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 159,92  

 Всего по позиции 339 4 406,78  

191,8

1 

3 ГЭСН27-04- На каждый 1 см изменения 1000 0,01 1 0,0129  4 007-04 толщины слоя добавлять или м2 2992 92  

исключать к нормам 27-04007-01, 27-04-007-02, 27-04007-03  Объем=12,992 / 1000 Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; 30.01.2024 ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  № 55/пр прил.5 табл.1 п.5 

 2 ЭМ 59,43  

 ОТм(ЗТм) чел.- 0,0375 0,00  

ч 015 

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые маш. 0,83 1,15 0,0124 1 20,07 

универсальные фронтальные час 009 618,2  пневмоколесные, номинальная 0  

вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 

 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 0,83 1,15 0,0124 0,00 

машинистов 5 ч 009  91.08.03-013 Катки самоходные гладкие маш. 0,82 1,15 0,0122 1 18,26  

 вибрационные, масса 9 т час 515 490,7 

3 

 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 0,82 1,15 0,0122 0,00 

машинистов 5 ч 515  

1 

 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 0,86 1,15 0,0128 0,00  

машинистов 5 ч 491  

 4 М 198,73  

02.2.05.04- Щебень из плотных горных м3 12,6 0,1636 1 198,73   2104 пород для строительных работ 992 213,9 

М 600, фракция 40-80(70) мм 7  

 Итого прямые затраты 258,16   ФОТ  

 Пр/812- НР Автомобильные дороги % 147 147  

021.0-1 

 Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134  

 Всего по позиции 19 258,16  

870,6

9 

3 ГЭСН27-06- Розлив вяжущих материалов т 0,00 1 0,0090  5 026-01 9094 94  

Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15;  30.01.2024 ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  

 № 55/пр прил.5 табл.1 п.5 

 2 ЭМ 3,09  

 ОТм(ЗТм) чел.- 0,0069 0,00  

ч 023 

91.08.02-001 Автогудронаторы, емкость маш. 0,33 1,15 0,0034 896,1 3,09  

цистерны 3500 л час 512 7  

 4-100-045 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 0,66 1,15 0,0069 0,00  

машинистов 4,5 ч 023  

 Итого прямые затраты 3,09  

 ФОТ  

 Пр/812- НР Автомобильные дороги % 147 147  

021.0-1 

 Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134  

 Всего по позиции 339,7 3,09  

8 

3 ФСБЦ- Битум нефтяной дорожный т 0,00 1 0,0093 30 289,25  6 01.2.01.01- МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 9367 67 879,5 

0001 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, 7 

СГ 130/200 

 Всего по позиции 289,25  

3 ГЭСН27-06- Устройство покрытий из 100 0,12 1 0,1299  

7 068-01 асфальтобетонных смесей м2 992 2 

вручную, толщина 4 см  Объем=12,992 / 100 

Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15;  30.01.2024 ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  

 № 55/пр  

прил.5  

табл.1 п.5  

1 ОТ(ЗТ) чел.- 1,0548 264,27  

ч 205 

1-100-29 Средний разряд работы 2,9 чел.- 7,06 1,15 1,0548 250,5 264,27  

ч 205 4  

 2 ЭМ 363,56  

 ОТм(ЗТм) чел.- 0,2614 0,00  

ч 64 

4 

 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 0,63 1,15 0,0941 0,00  

машинистов 4 ч 27  

91.08.03-017 Катки самоходные гладкие маш. 1 1,15 0,1494 1 250,68  

 вибрационные, масса 10 т час 08 677,8 

4 

 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 1 1,15 0,1494 0,00  

машинистов 5 ч 08  

91.14.02-001 Автомобили бортовые, маш. 0,12 1,15 0,0179 542,2 9,72  

грузоподъемность до 5 т час 29 6  

 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд чел.- 0,12 1,15 0,0179 0,00  

машинистов 4 ч 29  

 4 М 197,25  

01.2.03.07- Эмульсия битумно-дорожная т 0,03 0,0049 19 94,72  

 0023 79 24 236,8 

9 

01.7.15.06- Гвозди строительные т 0,00 0,0001 80 9,45  

 0111 09 169 840,6 

3 

11.1.03.01- Бруски обрезные хвойных м3 0,04 0,0055 16 93,08  

0063 пород (ель, сосна), 3 866 660,9  естественной влажности, длина 9  

2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III 

 Итого прямые затраты 825,08 

 ФОТ 264,27  

 Пр/812- НР Автомобильные дороги % 147 147 388,48  

021.0-1 

 Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 354,12  

 Всего по позиции 12 1 567,68  

066,5

0 

3 ФСБЦ- Смеси асфальтобетонные т 2,78 1 2,7828 5 15 178,44  8 04.2.01.01- плотные мелкозернистые, 2886 86 454,2 

0051 тип В, марка II 1  

 Всего по позиции 15 178,44  

  Итоги по разделу 2 Восстановление а/б покрытия :  

 Итого прямые затраты (справочно) 20 625,45  

 в том числе:  

 Оплата труда рабочих 383,61  

 Эксплуатация машин 1 150,68  

 Материалы 19 091,16  

 Строительные работы 21 703,40  

 в том числе:  

 оплата труда 383,61  

 эксплуатация машин и механизмов 1 150,68  

 материалы 19 091,16  

 накладные расходы 563,91  

 сметная прибыль 514,04  

 Итого ФОТ (справочно) 383,61  

 Итого накладные расходы (справочно) 563,91  

 Итого сметная прибыль (справочно) 514,04  

  Итого по разделу 2 Восстановление а/б покрытия 21 703,40  

  Итоги по смете:   Итого прямые затраты (справочно) 605  

 820,63  

 в том числе:  

 Оплата труда рабочих 99 571,60  

 Эксплуатация машин 14 751,16   Материалы 491  

 497,87   Строительные работы 764  

 800,69  

 в том числе:  

 оплата труда 99 571,60  

 эксплуатация машин и механизмов 14 751,16   материалы 491  

 497,87  

 накладные расходы 99 563,74  

 сметная прибыль 59 416,32  

 Итого ФОТ (справочно) 99 571,60  

 Итого накладные расходы (справочно) 99 563,74  

 Итого сметная прибыль (справочно) 59 416,32  

 Производство работ в зимнее время 2,86% 21 873,30   Итого 786  

 673,99  

 Непредвиденные затраты 2% 15 733,48   Итого с непредвиденными 802  

 407,47   НДС 20% 160  

 481,49   ВСЕГО по смете 962  

 888,96  

 в том числе:   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 305  

 898,00  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Квартал» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), город Пенза в пользу комитета по строительству и  инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), город Саратов штраф в размере 149 305 руб. 32 коп.,  судебные расходы за проведение экспертизы в размере 36 000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Квартал» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), город Пенза в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 11 479 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35  раздела VI Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Направить копии судебного акта лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Судья арбитражного суда Саратовской области ФИО1