АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-24317/2023

город Саратов

26 июня 2024 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Жилищник»  удовлетворить.  

Обязать Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  в Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течении месяца со дня  вступления решения в законную силу устранить недостатки, допущенные в ходе  проведения капитального ремонта общего имущества (крыши) жилого многоквартирного  дома по адресу: 

<

...>,  выполнив следующие работы:  

Обязать Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  в Саратовской области в течении месяца устранить недостатки, допущенные в ходе  проведения капитального ремонта крыши жилого многоквартирного дома по адресу:  

<

...>, выполнив  следующие работы:  

1. Вентшахты: 

- ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:  цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 и толщиной слоя до  20 мм - 100м2 (ед. изм.), 0,64 (кол.);  

- отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных - 100м2 (ед.  изм.), 1,12 (кол.);  

- сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное  оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен - 100 м2 (ед.  изм.), 1,12 (кол.);  

- сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное  оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм. изменения толщины слоя  добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 - 100 м2 (ед. изм.), 1,12 (кол.);  

2. Парапеты: покрытие: 

- демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой  оцинкованной стали - 100 м2 (ед. изм.), 0,714 (кол.);  

- устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой  оцинкованной стали (с добавлением нового материала) - 100 м2 (ед. изм.), 0,714 (кол.);  

3. Кровля, в том числе примыкания, ограждения: 

- разборка покрытий кровель: из рулонных материалов - 100 м2 (ед. изм.),  2,782 (кол.);  

- демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм - 100 м2  (ед. изм.), 2,782 (кол.);  

- демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять  или исключать к норме 12-01-017-01 - 100 м2 (ед. изм.), 2,102 (кол.);  

- демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять  или исключать к норме 12-01-017-01 - 100 м2 (ед. изм.), 0,68 (кол.);  

- демонтаж стальных конструкций, остающихся в теле бетона - т, 0,059 (кол.);  

- утепление покрытий: керамзитом (с добавлением нового материала + плюс  подсыпка до проектной отметки) – м3, 4,9 (кол.);  

- устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  (проливка цементным молоком) - 100 м2 (ед. изм.), 2,782 (кол.);  

- устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм - 100 м2  (ед. изм.), 2,782 (кол.);  

- устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1мм изменения толщины  добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 - 100 м2 (ед. изм.), 2,102 (кол.);  

- устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1мм изменения толщины  добавлять или изменять к норме 12-01-017-01 - 100 м2 (ед. изм.), 0,68 (кол.);  

- установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (армирование) - т,  0,059 (кол.);  

- огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный  ковер: готовой эмульсией битумной - 100 м2 (ед. изм.), 2,782 (кол.);  

- устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя - 100 м2 (ед.  изм.), 2,782 (кол.);  

- смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных  материалов: в два слоя - 100 м2 (ед. изм.), 0,09 (кол.);  

- разборка покрытий примыканий: из рулонных материалов - 100 м2 (ед. изм.), 2,12  (кол.);  

- огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный  ковер: готовой эмульсией битумной - 100 м2 (ед. изм.), 2,12 (кол.);  

- устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и  парапетам высотой до 600 мм без фартуков- 100 м (ед. изм), 2,12 (кол.);  

- гидроизоляция полиуретановым герметикой без уплотнения пенополиуретановым  прокладочным шнуром: горизонтальных швов - 100 м (ед. изм), 1,59 (кол.);  

- демонтаж: ограждение кровель перилами (в виду производства ремонтных работ  основания и покрытия) - 100 м (ед. изм.), 2,9022 (кол.);  

- ограждение кровель перилами (без замены материала) - 100 м (ед. изм.), 2,9022  (кол.);  

- установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой  кровли - 8 шт. (кол.). (Согласно таблице № 1).  

Взыскать с Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  домах в Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества  с ограниченной ответственностью «Жилищник» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 руб.; расходы по оплате  экспертизы в размере 63 000 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по  истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд  Саратовской области.  

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области ФИО1