Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А50-21133/2024

22 августа 2025 года

город Пермь

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Окуловой И.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем Костицыной Е.Г.  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску 

акционерного общества «Центральный универсальный магазин» (618400, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к публичному акционерному обществу «Т Плюс» (юридический адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км Бизнес-Центр Рига- Ленд, д. 3, оф. 506; адрес для корреспонденции: 614990, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

третье лицо: Администрация города Березники (618417, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора теплоснабжения, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

РЕШИЛ:

Урегулировать разногласия, возникшие между акционерным обществом «Центральный универсальный магазин» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и публичным акционерным обществом «Т Плюс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) при заключении договора теплоснабжения № 2066-ФПЦЗ (снабжение тепловой энергией в горячей воде и теплоносителем) от 22.01.2024, на следующих условиях:  

пункт 3.1.1. договора читать в редакции: 

«Температура теплоносителя в подающем трубопроводе. Значение температуры теплоносителя определяется в точке поставки как среднесуточное значение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе по температурному графику в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Договору».  

пункт 3.4.2. договора читать в редакции: 

«Допустимая продолжительность отклонения значений параметров качества теплоснабжения за пределами диапазона значений параметров качества теплоснабжения:  

с 1-го по 4-й год, следующий за годом окончания переходного периода, - от 4 до 24 часов включительно (единовременно);  

с 5-го по 6-й год, следующий за годом окончания переходного периода, - от 4 до 18 часов включительно (единовременно);  

с 7-го по 8-й год, следующий за годом окончания переходного периода, - от 4 до 12 часов включительно (единовременно);  

с 9-го по 10-й год, следующий за годом окончания переходного периода, - от 4 до 8 часов включительно (единовременно);  

с 11-го года, следующего за годом окончания переходного периода, - 4 часа (единовременно)».  

пункт 3.5. договора читать в редакции: 

«Пределы разрешенных отклонений значений параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении.  

Допустимая сторонами указанного договора продолжительность прекращения в точке поставки подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя в подающем трубопроводе определяется в соответствии с условиями документов о подключении, а также в соответствии с требованиями технических регламентов и иных обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации».  

пункт 3.9. договора читать в редакции: 

«Температура теплоносителя в обратном трубопроводе. Значение температуры теплоносителя определяется в точке поставки как среднесуточное значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе по температурному графику в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Договору. Допускается отклонение от величины значения температуры теплоносителя по температуре воды, в обратном трубопроводе не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется. Указанная величина дополнительно увеличивается на величину погрешности измерений температуры, установленной Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Величина максимального расхода теплоносителя в подающем трубопроводе на теплоснабжение указана в Приложении № 4 к настоящему договору».  

пункт 4.1.4. Приложения № 1 к договору читать в редакции: 

«Теплоснабжающая организация вправе потребовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке компенсации Потребителем затрат, понесенных ею в связи с введением ограничения режима потребления и в связи с восстановлением режима потребления.  

Затраты, понесенные Теплоснабжающей организацией в связи с введением ограничения режима потребления и в связи с восстановлением режима потребления оплачиваются Потребителем по отдельным счетам в соответствии с расчетом Теплоснабжающей организации и калькуляцией».  

Приложение № 2 к договору читать в редакции: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Тепловая нагрузка Потребителя 2,85220 Гкал/час, в том числе по видам теплового потребления на:  

1.1. отопление 0,3900 Гкал/час (Т н.р. = -37°С для ФИО1); 1.2. вентиляцию 2,3260 Гкал/час (Т н.р. = -37°С для ФИО1); 

1.3. горячее водоснабжение (далее - ГВС) 0,1362 Гкал/час. 1.4. Дросселирующие устройства с диаметром отверстия: - подача на вентиляцию П-1, П-2 (существующие), П-10 (проектная) диаметром 16 мм;  

- подача на вентиляцию П1-П9, П11 - П12 диаметром 26 мм; 

- подача на воздушно-тепловые завесы диаметром 24 мм; - подача на моноблок I+II ступень ГВС диаметром 13 мм. 1.5. ТУ на присоединение к тепловым сетям № 26 от 23.08.2006г. с расчетным температурным графиком  

тепловой сети -150о-70о точка излома при t=72°, t н. в t= +3оС П.2. Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Потребителя согласно Приложению 6 настоящего Договора: - среднегодовое 0,017237 Гкал/час. П.3. Вид теплоносителя по видам Потребителей: сетевая вода. П.4. Плановый расход теплоносителя 36,045385м3/час. 

П.5. Ориентировочное плановое количество тепловой энергии, предоставляемой Потребителю на год, в разбивке по месяцам и кварталам:  

Период 

Количество тепловой энергии, Гкал:  

Плановая  

общая  

стоимость тепловой  

энергии, руб. 

с НДС  

Отопление 

Вентиляция 

Горячее  

водоснабжение 

Потери  

тепловой энергии в  

тепловых сетях 

Всего  

1 квартал, в том числе: 

387,77  

1059,99  

134,83  

37,22 

1619,81  

3 584 396,56  

январь 

152,70  

417,42  

46,44  

12,82 

629,38  

1 392 723,53  

февраль 

128,68  

351,74  

41,95  

11,58 

533,95  

1 181 551,26  

март 

106,39  

290,83  

46,44  

12,82 

456,48  

1 010 121,77  

2 квартал, в том  

числе: 

75,65  

173,68  

94,39  

37,64 

381,36  

843 892,47  

апрель 

63,54  

173,68  

44,95  

12,41 

294,58  

651 861,35  

май 

12,11  

0,00 

34,46  

12,82 

59,39  

131 421,16  

июнь 

0,00 

0,00 

14,98  

12,41 

27,39  

60 609,96  

3 квартал, в том  

числе: 

15,91  

0,00 

96,88  

38,05 

150,84  

333 786,28  

июль 

0,00 

0,00 

30,96  

12,82 

43,78  

96 878,57  

август 

0,00 

0,00 

30,96  

12,82 

43,78  

96 878,57  

сентябрь 

15,91  

0,00 

34,96  

12,41 

63,28  

140 029,14  

4 квартал, в том  

числе: 

322,98  

882,88  

137,83  

38,05 

1 381,74  

3 057 583,36  

октябрь 

65,88  

180,10  

46,44  

12,82 

305,24  

675 450,33  

ноябрь 

111,22  

304,02  

44,95  

12,41 

472,6  

1 045 792,91  

декабрь 

145,88  

398,76  

46,44  

12,82 

603,9  

1 336 340,12  

ИТОГО: 

802,31  

2116,55  

463,93  

150,96  

3 533,75  

7 819 658,67  

Показатели качества теплоснабжения в точке поставки (температура и диапазон давления в подающем трубопроводе) согласно температурному графику регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии, предусмотренному «Схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Березники» Пермского края до 2040г.».  

П.6. Режим потребления тепловой энергии: величина максимального расхода теплоносителя 36,048385 м3/час 

П.7. Размеры ограничиваемых нагрузок (включенные в графики ограничения потребителей): 2,85220 Гкал/ч  

ПОДПИСИ СТОРОН 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ 

 ____________ / / ______________/ / 

МП МП  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 № п/п 

 и и г р ен э й о в ол п е т а к ин ч о т си е и н а во н е м и аН 

 ) П Т Ц .К Т № ( яи н е ч ю л к до п а к ч о Т 

ат к е ъ бо е и н а во н е м и аН 

ат к е ъ бо 

се р дА 

 ) тн е н об а б ус и л и ь л е ти б е р то п ( а тк е ъ бо 

ка н з и рП 

ак и ф а р г ог о н р ут а р еп м е т № 

 в 

 я

л а етП иМ с 

он ,е од ло пво етр еп ио нбу ер лвт а 

Д

2м ,м е ъ бо 

йы нж ур а Н 

Площадь, м2 обща я 

 и и  

цк у р т сн о к ер 

/ и к й о р тс о п д о Г 

 ь т со н ж а т Э 

Договорные тепловые нагрузки на, Гкал/ч  

 ч /л а к Г , С В Г я л д а к зу р г ) 

ано нчяаоввоалрппест(

 я а в ос а ч я а 

 нь л а м и ск а м 

 ч / 3м 

,е и не ж б а н со л п ет 

 ан я л е т ис 

 о 

н ол п е т д ох с а р й ы н ьл а м и с ка М 

3м ,й 

 е т ес х ы в о л п ет м е ъ б О 

3м ,к о в о на т с у хи ш ю я лб е р то п о 

 л    

пе т м е т си с х и н н ер т у нв м еъ б О 

Нормативная утечка теплоносителя, 

расходуемого на пусковое 

заполнение систем, м3/ч  

 яа щ б о 

в т.ч. 

 я а в ол п е т я ан ь л а м  

и ск )ч 

ам/л( акеиГн ,еалкпзуотрога н

яа в о л пе т я а н ьл а м 

 и с ка )ч 

м/(л яакиГц ,ялаиктзунревга н

 ,

 иеи кн те улб с е ар з ето оп  

во)ч ос адо в/ла 

ч к енеоГ 

дн еь рс(лам Си Вс Гк 

ам

 ы д ж у н е и к се ч и го л о н хе Т 

 е и н ав о р и 

 н ои ц и д н оК 

 О Г Е С 

 В 

Отопительный  

период 

Межотопительный  

период 

 е до в о р по б у рт м ещ ю ад о п в 

ед о в ор п о б ур т м о н т ар б о в 

 я

и

 инел ив ниа лд аог ко тк емсеч тои 

т

ат

с

отапливаемая 

в 

теплопотребляющ

их установках  

в 

теплопотребляющ

их установках  

не отапливаемая 

в тепловых сетях  

в тепловых сетях  

1 

2 № Ц Э Т Б К Т П Э 

 К 

Т ар е.Км ак.л у

яа о впа о 3ск лп-р е»Га Т«М 

 е он в и т ар т с ини еи 

мндаАдз

й и .14 кс л м у .д р ,и ,и е кк П ит , тее 71 ,рли 4йет 8арБя 16к .гП 

 ь л е ти б е р то п 

 йо 

ки а м фкс ех аруп с 

гт а ,и й йо кииы я ыяингрннин нрнчоенее уавтэртжб таоси йоа рри совмснс епл аоуо муглплпделп еТерететрпет 

0,5 

0,25 

0,22  

71566  

14896,1  

14896.1 

1971 / 2011  

3 этажа + цокольны 

й этаж  

0.390000 

2,326 

0,1362  

- 

- 

2,852 

0,327 

Сетевая горячая  

вода 

36,045385 

10,50  

10,92  

0,0306 

0,0306 

0,0263 

0,0263 

Итого по ЭПТК БТЭЦ № 2 

0,39000 

2,326 

0,1362  

2,852 

36,045385 

0,0306 

0,0306 

0,0263 

0,0263 

Размер ограничиваемых нагрузок, включенных в графики ограничения потребителей  

0,39000 

2,326 

0,1362  

2,852 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ  

________________/ / _______________/ /  

РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ ПОТРЕБИТЕЛЯ  

Расчетные часовые потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов и с нормативной утечкой в тепловых сетях Потребителя. Наименование источника тепловой энергии: ЭПТК БТЭЦ № 2 

 а к т са ч у № 

 а к тс а ч у еи н а в о не м и а Н 

 и 

к

чо я ти ен ие нчю ав 

олк нд ео мп иа 

Н

 а т ке ъ б о с ер д А 

 а т ке ъ б о е ин а в о не м и а Н 

3м ,й е т ес х ы в о л п ет м е ъ б О 

 и кд а л к ор п б о с оп С 

 и к да л к о рп 

до Г 

н ь л е ти с о а 

нттоеч иут аерс оеибинреп

ж о ло п с аР 

 й 

ын

н оил цаи яр ле от зиам о 

лпеТ

 р 

тема

и ) дад йо ыв нор вп оло сб уур ( т м 

м ,yD

 ) а кт с а чу 

ан и л д ( м ,I 

)т н еи ц и ф ф эо к й ы н ч о в а рп о п ( В 

 ч м /л а кк 

,.з д о п н ,q 

 ч м / ла к к , 1. зд а н н ,q 

 ч м / ла к к , 2. зд о п н ,q 

чм /л ак к ,1 .м о п н ,q 

чм /л ак к ,2 .м о п н ,q 

 ч / ла к Г , .з д оп . г. рс Q 

 ,. зд о п д о  

ичре/лпа .кГ

ти п о т о Q 

 ,. зд о п д ои ре ч 

п/л .таикГ

п о то ж е м Q 

 ч /л а к Г ,1 .м оп 

.г .р с Q 

 ч /л а к Г ,2 .м оп 

.г .р с Q 

ч/ л ак Г 

,и к че т у .г .р с Q 

ч/ л ак Г 

,.щ бо .г . рс Q 

1 

От ЭПТК БТЭЦ № 2 до здания  

АО «ЦУМ» 

ТК «Г»-3  

по ул.  

К. Маркса  

618417, Пермский 

край  

г. Бсрезники, 

ул.  

Пятилетки, 

д. 41  

Администр 

ативное здание  

10,50 

подземный 

1971 / 2002  

прибор учета в здании  

минвата  

150 

297 

45,58 

0,015567  

0,001670 

0,017237 

 о 

где: qнподз, qнподз 1, qнподз 2, qнпом 1, qнпом 2 - удельные (на 1 м длины) часовые тепловые потери, определенные по нормам тепловых потерь для каждого диаметра трубопровода, в зависимости от времени ввода в эксплуатацию тепловых сетей, при среднегодовых условиях работы тепловой сети, для подземной прокладки, суммарно по подающему и обратному трубопроводам и раздельно для надземной и подвальной прокладок, ккал/(м*ч),  

Qср.г.подз, Qcp.г.нaдз.1, Qcp.г.нaдз.2, Qcp.г.пом.1, Qcp.г.пом.2, Qcp.г.утечки, Qcp.г.общ., - часовые тепловые потери при среднегодовых условиях работы участков тепловой сети при, соответственно, подземной прокладке (суммарно по подающему и обратному трубопроводам), надземной и подвальной прокладке по подающим и обратным трубопроводам, Гкл/час  

ПОДПИСИ СТОРОН 

 ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ  

________________ / / ________________ / / 

ПАРМЕТРЫ КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Принадлежность точки поставки к номеру температурного графика указывается в Приложении № 4 к Договору. Температурный график 150/70 со срезкой на 117 ТЭЦ-2 на отопительный сезон 2024-2025гг. в соответствии со Схемой  

теплоснабжения муниципального образования «Город Березники» Пермского края до 2040г Значение температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе 

Температура наружного воздуха °С 

Температура теплоносителя в подающем 

трубопроводе °С 

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе °С 

летний 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37  

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 75 77 80 82 84 86 89 91 93 95 97 99 102 104 106 108 110 112 114 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117  

50 59 58 56 55 53 52 51 49 48 46 45 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 52 53 54 55 55 56 57 58 58 59 59 58 58 57 57 56 56 55 55 54 54 53 53 52 52 51  

Значение давления теплоносителя (Р) в подающем трубопроводе в точке поставки принимается равным значению, указанному в Приложении № 4 к настоящему Договору. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ  

________________ / / ________________ / / 

#Проект 

Взыскать с публичного акционерного общества «Т Плюс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Центральный универсальный магазин» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 6 000 (шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.  

Судья И.А. Окулова