Арбитражный суд Московской области   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-59586/22

18 января 2024 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.А. Михайловым, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

МБУК "Дворец культуры" городского поселения Ступино Ступинского муниципального  района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ООО "АРС"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить недостатки работ при участии в заседании: согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

 Обязать ООО "АРС"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) безвозмездно  устранить следующие недостатки (дефекты) в выполненных работах в выполненных  работах по капитальному ремонту здания МБУК «Дворец культуры» городского округа  Ступино Московской области, которые отрицательно влияют на эксплуатационные  характеристики и архитектурный облик здания МБУК «Дворец культуры»:  

1. Работы по ремонту фасада здания МБУК «Дворец культуры» Фасад здания в осях 1-34 

1. Устранить дефекты окраски фасада (разнотонность, пятна и подтеки на фасаде) в полном  

объем. Выполнить окраску фасада в соответствии с требования проектной и нормативной  

документации. 

2. Удалить с декоративных элементов остатки состава, на который монтировались элементы  

для защиты от птиц. 

3. Устранить отслоение штукатурного слоя на декоративных элементах в полном объеме с  

соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и  

окраски поверхности. 

4. Устранить негерметичную установку водоотводящих и защитных элементов. Установить  

водоотводные и защитные элементы (планки, уголки) на фронтоне в соответствии с  

требованиями проекта, СП 17.13330, технологического регламента на устройство  

фальцевой кровли. 

5. Устранить отслоение штукатурного слоя, облезание краски на колоннах и балках  

балюстрад в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке  

основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. 

6. Устранить недостаточный относ капельника защитных колпаков на колонах балюстрады.  Выполнить установку капельника защитных колпаков на колоннах балюстрад в  соответствии с требованиями проектной и нормативной документации, с соблюдением  требований СП 17.13330.  

7. Устранить негерметичное примыкание металлических элементов кровли к колонам  балюстрады. Выполнить установку металлических элементов кровли к колонам  балюстрады в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации, с  соблюдением требований СП 17.13330.  

8. Удалить остатки краски и штукатурки с металлических горизонтальных (водоотводящих)  частей фронтона в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.  

9. Убрать с фасада провода, открытые кабель-каналы проводки, распаянные коробки с  фронтона. Разместить кабель-каналы проводки, распаянные коробки в соответствии с  требованиями проектной и нормативной документации.  

10. Устранить трещины в штукатурном слое на стенах фасада в полном объеме с  соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и  окраски поверхности. Трещины в основании отремонтировать перед отделкой фасада.  

11. Устранить трещины в штукатурном слое элементов фронтона в полном объеме с  соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и  окраски поверхности. Трещины в основании отремонтировать перед отделкой фасада.  

12. Удалить деревянные рейки внутри фронтона здания. Выполнить отделку мест их  установки.  

13. Устранить негерметичное примыкание металлического отлива к стене. Выполнить  установку металлического отлива с герметичным примыканием с обеспечением уклона от  фасада в соответствии с проектом и нормативно-технической документацией.  

14. Устранить отслоение штукатурного слоя и краски на многочисленных участках по  всему цоколю в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке  основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в  основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить  полностью.  

15. Устранить отслоение шпаклевочного выравнивающего слоя и краски по всему  бортику, разделяющему цоколь и фасад. Ремонт разделительного декоративного бортика  полностью выполнить заново с удалением новой и старой отделки в соответствии с  требованием СП 71.13330.  

16. Уклон на разделяющем бортике сделать с надлежащим уклоном, обеспечивающим  отвод воды от фасада. Выполнить работы с соблюдением требований проекта и  нормативно-технической документации.  

17. Восстановить разрушенную отмостку здания в соответствии с требованиями проекта.  

18. Демонтировать элементы крепления лесов к фасаду, деревянные дюбеля,  металлические метизы и выполнить отделку фасада.  

19. Устранить отслоение штукатурного слоя и краски на основаниях колонн и на  колоннах в полном объеме по всей площади оснований колонн и на колоннах с  соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и  окраски поверхности. Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с  «бухтением» при простукивании удалить полностью.  

20. Заменить полностью металлические ограждения входных групп со следами коррозии.  

21. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя на стенах в полном объеме по  всей площади стен с соблюдением требований СГ1 71.13330 по подготовке основания,  нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в основании  отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить полностью.  

22. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя оконных откосов в полном  объеме по всей площади откосов с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке  основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в  

основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить  полностью.  

23. Устранить негерметичное примыкание отливов к штукатурному слою фасада.  Выполнить примыкание отливов герметично с обеспечением уклона от фасада в  соответствии с требованиями проекта и нормативно-технической документации.  

24. Устранить трещины, разрушение штукатурного и окрасочного слоя элементов фасада  в полном объеме по всей площади элементов фасада с соблюдением требований СП  71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки, шпаклевки и окраски  поверхности. Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с  «бухтением» при простукивании удалить полностью.  

25. Выполнить демонтаж каменных плит входных групп, заменить поврежденные,  произвести подготовку основания и монтаж плит в соответствии с требованиями проекта  и нормативнотехнической документации.  

Фасад здания в осях А-Е/6 

26. Устранить дефекты окраски фасада (разнотонность, пятна и подтеки на фасаде) в  полном объем. Выполнить окраску фасада в соответствии с требования проектной и  нормативной документации.  

27. Устранить негерметичное примыкание металлического покрытия козырька входной  группы к фасаду. Выполнить примыкание герметично с обеспечением уклона от фасада в  соответствии с требованиями проекта и нормативной документации.  

28. Устранить негерметичного примыкание наружного водоотвода. Установить наружный  водоотвод герметично в соответствии с требованиями проекта и нормативной  документации. Устранить последствия намокания карниза входной группы. Выполнить  ремонт карниза.  

29. Устранить трещины в элементах отделки карниза входной группы, отслоение и  шелушение краски на карнизе. Выполнить ремонт карниза входной группы в  соответствии с требованиями СП 71.13330.  

30. Устранить недостаточный вынос капельника на карнизе. Выполнить вынос  капельника и ремонт карниза в соответствии с требованиями проекта и нормативнотехнической документации, с соблюдением требований СП 17.13330.  

31. Устранить отслоение штукатурного слоя, облезание краски на колоннах и балках  балюстрад в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке  основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности.  

32. Устранить недостаточный относ капельника защитных колпаков на колонах  балюстрады. Выполнить установку капельника защитных колпаков на колоннах  балюстрад в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации, с  соблюдением требований СГ1 17.13330.  

33. Устранить негерметичное примыкание металлических элементов кровли к колонам  балюстрады. Выполнить установку металлических элементов кровли к колонам  балюстрады в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации, с  соблюдением требований СП 17.13330.  

34. Устранить трещины и отслоения в штукатурном слое элементов карниза здания в  полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания,  нанесению штукатурки и окраски поверхности. Трещины в основании отремонтировать  перед отделкой фасада. Штукатурку, шпаклевку с «бухтением» удалить полностью и  восстановить отделку элементов фасада.  

35. Устранить отслоение штукатурного слоя и краски на многочисленных участках по  всему цоколю в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке  основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в  основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить  полностью.  

36. Устранить отслоение шпаклевочного выравнивающего слоя и краски по всему  

бортику, разделяющему цоколь и фасад. Ремонт разделительного декоративного бортика  полностью выполнить заново с удалением новой и старой отделки в соответствии с  требованием СП 71.13330.  

37. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя на стенах здания в полном  объеме по всей площади стен с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке  основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в  основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удали ть  полностью.  

38. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя оконных откосов в полном  объеме по всей площади откосов с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке  основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в  основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить  полностью.  

39. Выполнить демонтаж каменных плит входных групп, заменить поврежденные,  подготовить основания и монтаж плит в соответствии с требованиями проекта и  нормативно-технической документации.  

40. Выполнить демонтаж каменных плит крыльца, заменить поврежденные, произвести  подготовку основания и монтаж плит в соответствии с требованиями проекта и  нормативнотехнической документации.  

Фасад здания в осях Е-А/26 

41. Устранить негерметичное примыкание металлического покрытия козырька входной  группы к фасаду. Выполнить примыкание герметично с обеспечением уклона от фасада в  соответствии с требованиями проекта и нормативной документации.  

42. Устранить отслоение штукатурного слоя и краски на многочисленных участках по  всему цоколю в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке  основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в  основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить  полностью.  

43. Устранить отслоение шпаклевочного выравнивающего слоя и краски по всему  бортику, разделяющему цоколь и фасад. Ремонт разделительного декоративного бортика  полностью выполнить заново с удалением новой и старой отделки в соответствии с  требованием СП 71.13330.  

44. Заменить полностью металлические ограждения входных групп со следами коррозии.  

45. Выполнить демонтаж каменных плит входных групп, заменить поврежденные,  произвести подготовку основания и монтаж плит в соответствии с требованиями проекта  и нормативнотехнической документации.  

Фасад здания в осях Э-А 

46. Устранить дефекты окраски фасада (разнотонность, пятна и подтеки на фасаде  здания) в полном объем. Выполнить окраску фасада в соответствии с требования  проектной и нормативной документации.  

47. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя на стенах, трещины  штукатурного слоя в полном объеме по всей площади стен с соблюдением требований СП  71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности.  Трещины в основании отремонтированы перед отделкой фасада. Штукатурку с  «бухтением» при простукивании удалить полностью.  

48. Устранить разрушение карниза, отслоение штукатурного слоя и трещины в  штукатурном слое карниза здания. Выполнить ремонт карниза здания в соответствии с  требованиями проекта, СП 71.13330, нормативно-технической документации.  

49. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя оконных откосов, трещины в  полном объеме по всей площади откосов с соблюдением требований СП 71.13330 по  подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные  

трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании  удалить полностью.  

50. Устранить отслоение шпаклевочного и штукатурного слоя, краски на многочисленных  участках по всему цоколю в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по  подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные  трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании  удалить полностью.  

51. Устранить отслоение шпаклевочного выравнивающего слоя и краски по всему  бортику, разделяющему цоколь и фасад. Ремонт разделительного декоративного бортика  полностью выполнить заново с удалением новой и старой отделки в соответствии с  требованием СП 71.13330.  

52. Выполнить демонтаж плит отделки крыльца, выровнять все основание крыльца,  заменить поврежденные плиты, выполнить укладку плит с соблюдением требованиями  проекта и нормативно-технической документации. Очистить от высолов.  

53. Устранить разрушение штукатурного слоя, трещины и отслоения в штукатурном слое  архитектурных элементов здания в полном объеме с соблюдением требований СГ1  71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности.  Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку, шпаклевку с  «бухтением» при простукивании удалить полностью. Восстановить отделку элементов  фасада.  

Фасад в осях 34-1 

54. Устранить дефекты окраски фасада (разнотонность, пятна и подтеки на фасаде  здания) в полном объем. Выполнить окраску фасада в соответствии с требования  проектной и нормативной документации.  

55. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя на стенах, трещины  штукатурного слоя в полном объеме по всей площади стен с соблюдением требований СП  71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности.  Трещины в основании отремонтированы перед отделкой фасада. Штукатурку с  «бухтением» при простукивании удалить полностью.  

56. Устранить разрушение карниза, отслоение штукатурного слоя и трещины в  штукатурном слое карниза здания. Выполнить ремонт карниза здания в соответствии с  требованиями проекта, СП 71.13330, нормативно-технической документации.  

57. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя оконных откосов, трещины в  полном объеме по всей площади откосов с соблюдением требований СП 71.13330 по  подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные  трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании  удалить полностью.  

58. Устранить отслоение шпаклевочного и штукатурного слоя, краски на  многочисленных участках по всему цоколю в полном объеме с соблюдением требований  СГ1 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности.  Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при  простукивании удалить полностью.  

59. Устранить отслоение шпаклевочного выравнивающего слоя и краски по всему  бортику, разделяющему цоколь и фасад. Ремонт разделительного декоративного бортика  полностью выполнить заново с удалением новой и старой отделки в соответствии с  требованием СП 71.13330.  

60. Выполнить демонтаж плит отделки крыльца, выровнять все основание крыльца,  заменить поврежденные плиты, выполнить укладку плит с соблюдением требованиями  проекта и нормативно-технической документации. Очистить от высолов. Заменить и  закрепить противоскользящие накладки.  

61. Заменить полностью металлические ограждения входных групп со следами коррозии.  

62. Удалить коррозию на металлических элементах конструкции козырька,  

противопожарной лестницы. Зачистить от старого покрытия и покрасить в соответствии с  требованиями проекта и нормативно-технической документации.  

63. Закрепить покрытие козырька к конструкции основания согласно требований проекта.  

64. Устранить отслоение каменной плитки отделки фасада. Выполнить крепление плит к  основанию (стене) после подготовки поверхности  

Фасад в осях Э-П 

65. Устранить дефекты окраски фасада (разнотонность, пятна и подтеки на фасаде  здания) в полном объем. Выполнить окраску фасада в соответствии с требования  проектной и нормативной документации.  

66. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя на стенах, трещины  штукатурного слоя в полном объеме но всей площади стен с соблюдением требований СП  71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности.  Трещины в основании отремонтированы перед отделкой фасада. Штукатурку с  «бухтением» при простукивании удалить полностью.  

67. Устранить разрушение карниза, отслоение штукатурного слоя и трещины в  штукатурном слое карниза здания. Выполнить ремонт карниза здания в соответствии с  требованиями проекта, СП 71.13330, нормативно-технической документации.  

68. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя оконных откосов, трещины в  полном объеме по всей площади откосов с соблюдением требований СП 71.13330 по  подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные  трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании  удалить полностью.  

69. Устранить отслоение шпаклевочного и штукатурного слоя, краски на многочисленных  участках по всему цоколю в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по  подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные  трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании  удалит полностью.  

70. Устранить отслоение шпаклевочного выравнивающего слоя и краски по всему  бортику, разделяющему цоколь и фасад. Ремонт разделительного декоративного бортика  полностью выполнить заново с удалением новой и старой отделки в соответствии с  требованием СП 71.13330.  

71. Удалить коррозию на металлических элементах конструкции козырька,  противопожарной лестнице. Зачистить от старого покрытия и покрасить в соответствии с  требованиями проекта и нормативно-технической документации.  

Фасад в осях П-Э 

72. Устранить дефекты окраски фасада (разнотонность, пятна и подтеки на фасаде здания)  в полном объем. Выполнить окраску фасада в соответствии с требования проектной и  нормативной документации.  

73. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя на стенах, трещины  штукатурного слоя в полном объеме по всей площади стен с соблюдением требований СП  71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности.  Трещины в основании отремонтированы перед отделкой фасада. Штукатурку с  «бухтением» при простукивании удалить полностью.  

74. Устранить разрушение карниза, отслоение штукатурного слоя и трещины в  штукатурном слое карниза здания. Выполнить ремонт карниза здания в соответствии с  требованиями проекта, СП 71.13330, нормативно-технической документации.  

75. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя оконных откосов, трещины в  полном объеме по всей площади откосов с соблюдением требований СП 71.13330 по  подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные  трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании  удалить полностью.  

76. Устранить отслоение шпаклевочного и штукатурного слоя, краски на многочисленных  участках по всему цоколю в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по  подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные  трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании  удалить полностью.  

77. Устранить отслоение шпаклевочного выравнивающего слоя и краски по всему  бортику, разделяющему цоколь и фасад. Ремонт разделительного декоративного бортика  полностью выполнить заново с удалением новой и старой отделки в соответствии с  требованием СП 71.13330.  

78. Выполнить демонтаж плит отделки крыльца, выровнять все основание крыльца,  заменить поврежденные плиты, выполнить укладку плит с соблюдением требованиями  проекта и нормативно-технической документации. Очистить от высолов.  

79. Заменить полностью металлические ограждения входных групп со следами коррозии.  

80. Удалить коррозию на металлических элементах конструкции козырька,  противопожарной лестнице, пандусе маломобильных групп населения. Зачистить от  старого покрытия и покрасить в соответствии с требованиями проекта и нормативнотехнической документации.  

81. Устранить отслоение каменной плитки отделки фасада. Выполнить крепление плит к  основанию (стене) после подготовки поверхности  

82. Восстановить разрушенную отмостку и участок основания входной группы в  соответствии с требованиями проекта и нормативно-технической документации.  

83. Демонтировать элементы крепления лесов к фасаду, деревянные дюбеля,  металлические метизы и выполнить отделку фасада.  

84. Устранить негерметичное примыкание металлического отлива к стене. Выполнить  установку металлического отлива с герметичным примыканием с обеспечением уклона от  фасада в соответствии с проектом и нормативно-технической документацией.  

85. Устранить недостаточный относ капельника отлива. Установить капельник с  соблюдением относа и формы капельника в соответствии с требованиями проекта и  нормативной документации.  

86. Исправить дефекты водосточной системы, отремонтировать фасад в соответствии с  требованиями проекта и нормативно-технической документации.  

Фасад в осях Т-Н/24 

87. Устранить отслоение шпаклевочного выравнивающего слоя и краски по всему  бортику, разделяющему цоколь и фасад. Ремонт разделительного декоративного бортика  полностью выполнить заново с удалением новой и старой отделки в соответствии с  требованием СГ1 71.13330.  

88. Выполнить ремонт отмостки в соответствии с требованиями проекта и  нормативнотехнической документации.  

Фасад в осях Н-Т/8 

89. Устранить дефекты окраски фасада (разнотонность, пятна и подтеки на фасаде  здания) в полном объем. Выполнить окраску фасада в соответствии с требования  проектной и нормативной документации.  

90. Устранить разрушение карниза, отслоение штукатурного слоя и трещины в  штукатурном слое карниза здания. Выполнить ремонт карниза здания в соответствии с  требованиями проекта, СП 71.13330, нормативно-технической документации.  

91. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя оконных откосов, трещины в  полном объеме по всей площади откосов с соблюдением требований СП 71.13330 по  подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные  трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании  удалить полностью.  

92. Устранить отслоение шпаклевочного выравнивающего слоя и краски по всему  

бортику, разделяющему цоколь и фасад. Ремонт разделительного декоративного бортика  полностью выполнить заново с удалением новой и старой отделки в соответствии с  требованием СГ1 71.13330.  

 2. Работы по ремонту кровли здания МБУК «Дворец культуры»  

93. Устранить негерметичные примыкания кровли к стенам, шахтам, балюстраде,  парапетам. Выполнить работы в соответствии с требованиями проекта, СП 17.13330,  технологического регламента на устройство фальцевой кровли.  

94. Устранить негерметичные примыкания коньковой планки к элементам кровли.  Выполнить работы в соответствии с требованиями проекта, СП 17.13330,  технологического регламента на устройство фальцевой кровли.  

95. Выполнить крепление коньковой планки надежно (с достаточным количеством точек  крепления) в соответствии с требованиями проекта, СП 17.13330, технологического  регламента на устройство фальцевой кровли.  

96. Восстановить поврежденный колпак колонны балюстрады. Обеспечить устройство  водоотводных и защитных элементов в соответствии с требованиями проекта, СП  71.13330, СП 17.13330, технологического регламента на устройство фальцевой кровли.  

97. Выполнить крепление отливов балюстрады надежно (с достаточным количеством  точек крепления) в соответствии с требованиями проекта, СП 17.13330, технологического  регламента на устройство фальцевой кровли.  

98. Защитные конструкции парапетов выполнить согласно п. 7.7. СП 17.13330: защитные  фартуки из металлических листов вынести за боковые грани парапета на расстояние не  менее 60 мм и выполнять с уклоном 3% в сторону кровли.  

99. Примыкание листов фальцевой кровли к вертикальным конструкциям выполнить в  соответствии с проектом.  

100. Для избежания намокания стропильной системы кровли сделать работы в  соответствии с требованиями проекта, СП 17.13330, технологического регламента на  устройство фальцевой кровли.  

101. Заменить поврежденные коррозией элементы кровли: водосточная система,  ограждение, снегозадержатели. Выполнить антикоррозионную защиту элементов.  

102. Соединение листов кровли выполнить в соответствии с требованием проекта,  нормативнотехнической документации, СП 17.13330.2017.  

 3. Работы по ремонту помещений подвала здания МБУК «Дворец культуры»  

103. Устранить протечки в основании помещений подвала и по технологическому шву  основание-стена. Выполнить гидроизоляция подвальной части здания в соответствии с  требованиями проекта (раздел КР) и нормативно-технической документации, СП  250.1325800.  

104. Устранить намокание стен в помещениях подвала. Выполнить гидроизоляция  подвальной части здания в соответствии с требованиями проекта (раздел КР) и  нормативно-технической документации, СП 250.1325800.  

105. Устранить протечки через вводы коммуникаций. Выполнить гидроизоляция  подвальной части здания в соответствии с требованиями проекта (раздел КР) и  нормативно-технической документации, СП 250.1325800.  

106. Выполнить антикоррозийную обработку конструкций элементов усиления проемов в  соответствии с требованиями проекта и СП 28.13330.  

107. Выполнить работы по усилению проемов. Выполнить защиту конструкций в  соответствии с требованиями проекта и СП 28.13330.  

108. Выполнить заново отделку пола подвала керамической плиткой после выполнения  гидроизоляции подвальной части.  

109. Отделку помещений в подвальной части зданий выполнить в соответствии с  требованиями проекта и СП 71.13330.  

 4. Работы по ремонту помещений большого зрительного зала и сцены 

ПО. Устранить дефекты в покрытии паркета лаком в помещении большого зрительного зала  

и сцены, на авансцене зрительного зала, сцене, партере, ложах, амфитеатре. Удалить  

полностью покрытие, выполнить работы повторно с соблюдением технологии  

выполнения работ, требований проектной, технологической и нормативно-технической  

документации, требований технологического регламента № 240313/002.107. 

111. Устранить все повреждения паркета в помещении большого зрительного зала и сцены,  

на авансцене зрительного зала, сцене, партере, ложах, амфитеатре.  

 5. Работы по устранению дефектов в помещениях здания МБУК «Дворец  культуры»  

112. Выполнить отделочные работы, ремонт внутренней отделки стен и потолка для  

устранения следов протечек (дефекты отделки помещений в виде следов протечек,  

отслоения краски) на лестничных клетках, пом. 341. 

113. Выполнить отделочные работы, ремонт внутренней отделки стен и потолка для  

устранения следов протечек (дефекты отделки помещений в виде следов протечек,  

отслоения краски) в фойе, пом. 245. 

114. Выполнить отделочные работы, ремонт внутренней отделки стен и потолка для  

устранения следов протечек (дефекты отделки помещений в виде следов протечек,  

отслоения краски) в коридор, пом. 213. 

115. Выполнить отделочные работы, ремонт внутренней отделки стен и потолка для  

устранения следов протечек (дефекты отделки помещений в виде следов протечек,  

отслоения краски) в холле, пом. 217. 

116. Выполнить отделочные работы, ремонт внутренней отделки стен и потолка для  

устранения следов протечек (дефекты отделки помещений в виде следов протечек,  

отслоения краски) в холле, пом. 219. 

117. Выполнить отделочные работы, ремонт внутренней отделки стен и потолка для  

устранения следов протечек (дефекты отделки помещений в виде следов протечек,  

отслоения краски) в хореографическом зале, пом. 303. 

118. Выполнить отделочные работы, ремонт внутренней отделки стен и потолка для  

устранения следов протечек (дефекты отделки помещений в виде следы протечек,  

отслоение краски, отслоение обоев, намокание и повреждение потолочных элементов  

(гипсокартон, панели «Армстронг») в Студии духовых инструментов, пом. 304. 

2. После окончания проведения работ по устранению недостатков, подготовить и  направить в адрес истца - МБУК «Дворец культуры»: Акт приемки завершенного  капитального ремонта объекта (КС-11), Акт приемки завершенного капитального ремонта  объекта (по форме, согласованной в приложении № 10 к Контракту), исполнительную  документацию (документы, необходимые для приемки работ по контракту), перечисленные в  приложении № 14 к контракта от 12.08.2019г. № 152 на выполнение работ по капитальному  ремонту здания МБУК «Дворец культуры» городского округа Ступино Московской области.   Взыскать с ООО "АРС"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу МБУК  "Дворец культуры" городского поселения Ступино Ступинского муниципального района  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы за проведение экспертизы в размере  390 000 руб. 00 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. 00  коп.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого  решения.  

Судья Е.А. Морозова