ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

г. Москва

22.07.2024

Дело № А41-59586/2022

 

Резолютивная часть постановления объявлена  16.07.2024

Полный текст постановления изготовлен  22.07.2024

 

Арбитражный суд Московского округа

в составе: председательствующего-судьи Бочаровой Н.Н.,

судей Немтиновой Е.В., Стрельникова А.И., 

при участии в заседании: 

от истца: ФИО1 дов-ть от 13.02.2024 № 1-7/029, 

от ответчика: ФИО2 дов-ть от 12.12.2023,

рассмотрев 16 июля 2024 года в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью  «Алрусстрой» 

на решение Арбитражного суда  Московской области от 31.01.2024

и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2024

по иску муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры» городского округа Ступино Московской области 

к обществу с ограниченной ответственностью «Алрусстрой» 

о понуждении устранить недостатки работ, 

 

УСТАНОВИЛ:

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» городского округа Ступино Московской области (истец) обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Алрусстрой» (ответчику) о понуждении устранить недостатки работ по контракту от 12.08.2019 № 152:

по капитальному ремонту здания МБУК «Дворец культуры» городского округа Ступино Московской области, которые отрицательно влияют на эксплуатационные характеристики и архитектурный облик здания МБУК «Дворец культуры»:

1. Работы по ремонту фасада здания МБУК «Дворец культуры»

Фасад здания в осях 1-34

1. Устранить дефекты окраски фасада (разнотонность, пятна и подтеки на фасаде) в полном объем. Выполнить окраску фасада в соответствии с требования проектной и нормативной документации.

2. Удалить с декоративных элементов остатки состава, на который монтировались элементы для защиты от птиц.

3. Устранить отслоение штукатурного слоя на декоративных элементах в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности.

4. Устранить негерметичную установку водоотводящих и защитных элементов. Установить водоотводные и защитные элементы (планки, уголки) на фронтоне в соответствии с требованиями проекта, СП 17.13330, технологического регламента на устройство фальцевой кровли.

5. Устранить отслоение штукатурного слоя, облезание краски на колоннах и балках балюстрад в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности.

6. Устранить недостаточный относ капельника защитных колпаков на колонах балюстрады. Выполнить установку капельника защитных колпаков на колоннах балюстрад в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации, с соблюдением требований СП 17.13330.

7. Устранить негерметичное примыкание металлических элементов кровли к колонам балюстрады. Выполнить установку металлических элементов кровли к колонам балюстрады в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации, с соблюдением требований СП 17.13330.

8. Удалить остатки краски и штукатурки с металлических горизонтальных (водоотводящих) частей фронтона в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.

9. Убрать с фасада провода, открытые кабель-каналы проводки, распаянные коробки с фронтона. Разместить кабель-каналы проводки, распаянные коробки в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.

10. Устранить трещины в штукатурном слое на стенах фасада в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Трещины в основании отремонтировать перед отделкой фасада.

11. Устранить трещины в штукатурном слое элементов фронтона в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Трещины в основании отремонтировать перед отделкой фасада.

12. Удалить деревянные рейки внутри фронтона здания. Выполнить отделку мест их установки.

13. Устранить негерметичное примыкание металлического отлива к стене. Выполнить установку металлического отлива с герметичным примыканием с обеспечением уклона от фасада в соответствии с проектом и нормативно-технической документацией.

14. Устранить отслоение штукатурного слоя и краски на многочисленных участках по всему цоколю в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить полностью.

15. Устранить отслоение шпаклевочного выравнивающего слоя и краски по всему бортику, разделяющему цоколь и фасад. Ремонт разделительного декоративного бортика полностью выполнить заново с удалением новой и старой отделки в соответствии с требованием СП 71.13330.

16. Уклон на разделяющем бортике сделать с надлежащим уклоном, обеспечивающим отвод воды от фасада. Выполнить работы с соблюдением требований проекта и нормативно-технической документации.

17. Восстановить разрушенную отмостку здания в соответствии с требованиями проекта.

18. Демонтировать элементы крепления лесов к фасаду, деревянные дюбеля, металлические метизы и выполнить отделку фасада.

19. Устранить отслоение штукатурного слоя и краски на основаниях колонн и на колоннах в полном объеме по всей площади оснований колонн и на колоннах с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить полностью.

20. Заменить полностью металлические ограждения входных групп со следами коррозии.

21. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя на стенах в полном объеме по всей площади стен с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить полностью.

22. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя оконных откосов в полном объеме по всей площади откосов с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить полностью.

23. Устранить негерметичное примыкание отливов к штукатурному слою фасада. Выполнить примыкание отливов герметично с обеспечением уклона от фасада в соответствии с требованиями проекта и нормативно-технической документации.

24. Устранить трещины, разрушение штукатурного и окрасочного слоя элементов фасада в полном объеме по всей площади элементов фасада с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки, шпаклевки и окраски поверхности. Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить полностью.

25. Выполнить демонтаж каменных плит входных групп, заменить поврежденные, произвести подготовку основания и монтаж плит в соответствии с требованиями проекта и нормативно-технической документации.

Фасад здания в осях А-Е/6

26. Устранить дефекты окраски фасада (разнотонность, пятна и подтеки на фасаде) в полном объем. Выполнить окраску фасада в соответствии с требования проектной и нормативной документации.

27. Устранить негерметичное примыкание металлического покрытия козырька входной группы к фасаду. Выполнить примыкание герметично с обеспечением уклона от фасада в соответствии с требованиями проекта и нормативной документации.

28. Устранить негерметичного примыкание наружного водоотвода. Установить наружный водоотвод герметично в соответствии с требованиями проекта и нормативной документации. Устранить последствия намокания карниза входной группы. Выполнить ремонт карниза.

29. Устранить трещины в элементах отделки карниза входной группы, отслоение и шелушение краски на карнизе. Выполнить ремонт карниза входной группы в соответствии с требованиями СП 71.13330.

30. Устранить недостаточный вынос капельника на карнизе. Выполнить вынос капельника и ремонт карниза в соответствии с требованиями проекта и нормативно-технической документации, с соблюдением требований СП 17.13330.

31. Устранить отслоение штукатурного слоя, облезание краски на колоннах и балках балюстрад в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности.

32. Устранить недостаточный относ капельника защитных колпаков на колонах балюстрады. Выполнить установку капельника защитных колпаков на колоннах балюстрад в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации, с соблюдением требований СП 17.13330.

33. Устранить негерметичное примыкание металлических элементов кровли к колонам балюстрады. Выполнить установку металлических элементов кровли к колонам балюстрады в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации, с соблюдением требований СП 17.13330.

34. Устранить трещины и отслоения в штукатурном слое элементов карниза здания в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Трещины в основании отремонтировать перед отделкой фасада. Штукатурку, шпаклевку с «бухтением» удалить полностью и восстановить отделку элементов фасада.

35. Устранить отслоение штукатурного слоя и краски на многочисленных участках по всему цоколю в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить полностью.

36. Устранить отслоение шпаклевочного выравнивающего слоя и краски по всему бортику, разделяющему цоколь и фасад. Ремонт разделительного декоративного бортика полностью выполнить заново с удалением новой и старой отделки в соответствии с требованием СП 71.13330.

37. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя на стенах здания в полном объеме по всей площади стен с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удали ть полностью.

38. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя оконных откосов в полном объеме по всей площади откосов с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить полностью.

39. Выполнить демонтаж каменных плит входных групп, заменить поврежденные, подготовить основания и монтаж плит в соответствии с требованиями проекта и нормативно-технической документации.

40. Выполнить демонтаж каменных плит крыльца, заменить поврежденные, произвести подготовку основания и монтаж плит в соответствии с требованиями проекта и нормативно-технической документации.

Фасад здания в осях Е-А/26

41. Устранить негерметичное примыкание металлического покрытия козырька входной группы к фасаду. Выполнить примыкание герметично с обеспечением уклона от фасада в соответствии с требованиями проекта и нормативной документации.

42. Устранить отслоение штукатурного слоя и краски на многочисленных участках по всему цоколю в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить полностью.

43. Устранить отслоение шпаклевочного выравнивающего слоя и краски по всему бортику, разделяющему цоколь и фасад. Ремонт разделительного декоративного бортика полностью выполнить заново с удалением новой и старой отделки в соответствии с требованием СП 71.13330.

44. Заменить полностью металлические ограждения входных групп со следами коррозии.

45. Выполнить демонтаж каменных плит входных групп, заменить поврежденные, произвести подготовку основания и монтаж плит в соответствии с требованиями проекта и нормативно-технической документации.

Фасад здания в осях Э-А

46. Устранить дефекты окраски фасада (разнотонность, пятна и подтеки на фасаде здания) в полном объем. Выполнить окраску фасада в соответствии с требования проектной и нормативной документации.

47. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя на стенах, трещины штукатурного слоя в полном объеме по всей площади стен с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Трещины в основании отремонтированы перед отделкой фасада. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить полностью.

48. Устранить разрушение карниза, отслоение штукатурного слоя и трещины в штукатурном слое карниза здания. Выполнить ремонт карниза здания в соответствии с требованиями проекта, СП 71.13330, нормативно-технической документации.

49. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя оконных откосов, трещины в полном объеме по всей площади откосов с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить полностью.

50. Устранить отслоение шпаклевочного и штукатурного слоя, краски на многочисленных участках по всему цоколю в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить полностью.

51. Устранить отслоение шпаклевочного выравнивающего слоя и краски по всему бортику, разделяющему цоколь и фасад. Ремонт разделительного декоративного бортика полностью выполнить заново с удалением новой и старой отделки в соответствии с требованием СП 71.13330.

52. Выполнить демонтаж плит отделки крыльца, выровнять все основание крыльца, заменить поврежденные плиты, выполнить укладку плит с соблюдением требованиями проекта и нормативно-технической документации. Очистить от высолов.

53. Устранить разрушение штукатурного слоя, трещины и отслоения в штукатурном слое архитектурных элементов здания в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку, шпаклевку с «бухтением» при простукивании удалить полностью. Восстановить отделку элементов фасада.

Фасад в осях 34-1

54. Устранить дефекты окраски фасада (разнотонность, пятна и подтеки на фасаде здания) в полном объем. Выполнить окраску фасада в соответствии с требования проектной и нормативной документации.

55. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя на стенах, трещины штукатурного слоя в полном объеме по всей площади стен с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Трещины в основании отремонтированы перед отделкой фасада. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить полностью.

56. Устранить разрушение карниза, отслоение штукатурного слоя и трещины в штукатурном слое карниза здания. Выполнить ремонт карниза здания в соответствии с требованиями проекта, СП 71.13330, нормативно-технической документации.

57. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя оконных откосов, трещины в полном объеме по всей площади откосов с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить полностью.

58. Устранить отслоение шпаклевочного и штукатурного слоя, краски на многочисленных участках по всему цоколю в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить полностью.

59. Устранить отслоение шпаклевочного выравнивающего слоя и краски по всему бортику, разделяющему цоколь и фасад. Ремонт разделительного декоративного бортика полностью выполнить заново с удалением новой и старой отделки в соответствии с требованием СП 71.13330.

60. Выполнить демонтаж плит отделки крыльца, выровнять все основание крыльца, заменить поврежденные плиты, выполнить укладку плит с соблюдением требованиями проекта и нормативно-технической документации. Очистить от высолов. Заменить и закрепить противоскользящие накладки.

61. Заменить полностью металлические ограждения входных групп со следами коррозии.

62. Удалить коррозию на металлических элементах конструкции козырька, противопожарной лестницы. Зачистить от старого покрытия и покрасить в соответствии с требованиями проекта и нормативно-технической документации.

63. Закрепить покрытие козырька к конструкции основания согласно требований проекта.

64. Устранить отслоение каменной плитки отделки фасада. Выполнить крепление плит к основанию (стене) после подготовки поверхности

Фасад в осях Э-П

65. Устранить дефекты окраски фасада (разнотонность, пятна и подтеки на фасаде здания) в полном объем. Выполнить окраску фасада в соответствии с требования проектной и нормативной документации.

66. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя на стенах, трещины штукатурного слоя в полном объеме но всей площади стен с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Трещины в основании отремонтированы перед отделкой фасада. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить полностью.

67. Устранить разрушение карниза, отслоение штукатурного слоя и трещины в штукатурном слое карниза здания. Выполнить ремонт карниза здания в соответствии с требованиями проекта, СП 71.13330, нормативно-технической документации.

68. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя оконных откосов, трещины в полном объеме по всей площади откосов с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить полностью.

69. Устранить отслоение шпаклевочного и штукатурного слоя, краски на многочисленных участках по всему цоколю в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалит полностью.

70. Устранить отслоение шпаклевочного выравнивающего слоя и краски по всему бортику, разделяющему цоколь и фасад. Ремонт разделительного декоративного бортика полностью выполнить заново с удалением новой и старой отделки в соответствии с требованием СП 71.13330.

71. Удалить коррозию на металлических элементах конструкции козырька, противопожарной лестнице. Зачистить от старого покрытия и покрасить в соответствии с требованиями проекта и нормативно-технической документации.

Фасад в осях П-Э

72. Устранить дефекты окраски фасада (разнотонность, пятна и подтеки на фасаде здания) в полном объем. Выполнить окраску фасада в соответствии с требования проектной и нормативной документации.

73. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя на стенах, трещины штукатурного слоя в полном объеме по всей площади стен с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Трещины в основании отремонтированы перед отделкой фасада. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить полностью.

74. Устранить разрушение карниза, отслоение штукатурного слоя и трещины в штукатурном слое карниза здания. Выполнить ремонт карниза здания в соответствии с требованиями проекта, СП 71.13330, нормативно-технической документации.

75. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя оконных откосов, трещины в полном объеме по всей площади откосов с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить полностью.

76. Устранить отслоение шпаклевочного и штукатурного слоя, краски на многочисленных участках по всему цоколю в полном объеме с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить полностью.

77. Устранить отслоение шпаклевочного выравнивающего слоя и краски по всему бортику, разделяющему цоколь и фасад. Ремонт разделительного декоративного бортика полностью выполнить заново с удалением новой и старой отделки в соответствии с требованием СП 71.13330.

78. Выполнить демонтаж плит отделки крыльца, выровнять все основание крыльца, заменить поврежденные плиты, выполнить укладку плит с соблюдением требованиями проекта и нормативно-технической документации. Очистить от высолов.

79. Заменить полностью металлические ограждения входных групп со следами коррозии.

80. Удалить коррозию на металлических элементах конструкции козырька, противопожарной лестнице, пандусе маломобильных групп населения. Зачистить от старого покрытия и покрасить в соответствии с требованиями проекта и нормативно-технической документации.

81. Устранить отслоение каменной плитки отделки фасада. Выполнить крепление плит к основанию (стене) после подготовки поверхности

82. Восстановить разрушенную отмостку и участок основания входной группы в соответствии с требованиями проекта и нормативно-технической документации.

83. Демонтировать элементы крепления лесов к фасаду, деревянные дюбеля, металлические метизы и выполнить отделку фасада.

84. Устранить негерметичное примыкание металлического отлива к стене. Выполнить установку металлического отлива с герметичным примыканием с обеспечением уклона от фасада в соответствии с проектом и нормативно-технической документацией.

85. Устранить недостаточный относ капельника отлива. Установить капельник с соблюдением относа и формы капельника в соответствии с требованиями проекта и нормативной документации.

86. Исправить дефекты водосточной системы, отремонтировать фасад в соответствии с требованиями проекта и нормативно-технической документации.

Фасад в осях Т-Н/24

87. Устранить отслоение шпаклевочного выравнивающего слоя и краски по всему бортику, разделяющему цоколь и фасад. Ремонт разделительного декоративного бортика полностью выполнить заново с удалением новой и старой отделки в соответствии с требованием СП 71.13330.

88. Выполнить ремонт отмостки в соответствии с требованиями проекта и нормативно-технической документации.

Фасад в осях Н-Т/8

89. Устранить дефекты окраски фасада (разнотонность, пятна и подтеки на фасаде здания) в полном объем. Выполнить окраску фасада в соответствии с требования проектной и нормативной документации.

90. Устранить разрушение карниза, отслоение штукатурного слоя и трещины в штукатурном слое карниза здания. Выполнить ремонт карниза здания в соответствии с требованиями проекта, СП 71.13330, нормативно-технической документации.

91. Устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя оконных откосов, трещины в полном объеме по всей площади откосов с соблюдением требований СП 71.13330 по подготовке основания, нанесению штукатурки и окраски поверхности. Выявленные трещины в основании отремонтировать. Штукатурку с «бухтением» при простукивании удалить полностью.

92. Устранить отслоение шпаклевочного выравнивающего слоя и краски по всему бортику, разделяющему цоколь и фасад. Ремонт разделительного декоративного бортика полностью выполнить заново с удалением новой и старой отделки в соответствии с требованием СП 71.13330.

1. Работы по ремонту кровли здания МБУК «Дворец культуры»

93. Устранить негерметичные примыкания кровли к стенам, шахтам, балюстраде, парапетам. Выполнить работы в соответствии с требованиями проекта, СП 17.13330, технологического регламента на устройство фальцевой кровли.

94. Устранить негерметичные примыкания коньковой планки к элементам кровли. Выполнить работы в соответствии с требованиями проекта, СП 17.13330, технологического регламента на устройство фальцевой кровли.

95. Выполнить крепление коньковой планки надежно (с достаточным количеством точек крепления) в соответствии с требованиями проекта, СП 17.13330, технологического регламента на устройство фальцевой кровли.

96. Восстановить поврежденный колпак колонны балюстрады. Обеспечить устройство водоотводных и защитных элементов в соответствии с требованиями проекта, СП 71.13330, СП 17.13330, технологического регламента на устройство фальцевой кровли.

97. Выполнить крепление отливов балюстрады надежно (с достаточным количеством точек крепления) в соответствии с требованиями проекта, СП 17.13330, технологического регламента на устройство фальцевой кровли.

98. Защитные конструкции парапетов выполнить согласно п. 7.7 СП 17.13330: защитные фартуки из металлических листов вынести за боковые грани парапета на расстояние не менее 60 мм и выполнять с уклоном 3% в сторону кровли.

99. Примыкание листов фальцевой кровли к вертикальным конструкциям выполнить в соответствии с проектом.

100. Для избежания намокания стропильной системы кровли сделать работы в соответствии с требованиями проекта, СП 17.13330, технологического регламента на устройство фальцевой кровли.

101. Заменить поврежденные коррозией элементы кровли: водосточная система, ограждение, снегозадержатели. Выполнить антикоррозионную защиту элементов.

102. Соединение листов кровли выполнить в соответствии с требованием проекта, нормативно-технической документации, СП 17.13330.2017.

2. Работы по ремонту помещений подвала здания МБУК «Дворец культуры»

103. Устранить протечки в основании помещений подвала и по технологическому шву основание-стена. Выполнить гидроизоляция подвальной части здания в соответствии с требованиями проекта (раздел КР) и нормативно-технической документации, СП 250.1325800.

104. Устранить намокание стен в помещениях подвала. Выполнить гидроизоляция подвальной части здания в соответствии с требованиями проекта (раздел КР) и нормативно-технической документации, СП 250.1325800.

105. Устранить протечки через вводы коммуникаций. Выполнить гидроизоляция подвальной части здания в соответствии с требованиями проекта (раздел КР) и нормативно-технической документации, СП 250.1325800.

106. Выполнить антикоррозийную обработку конструкций элементов усиления проемов в соответствии с требованиями проекта и СП 28.13330.

107. Выполнить работы по усилению проемов. Выполнить защиту конструкций в соответствии с требованиями проекта и СП 28.13330.

108. Выполнить заново отделку пола подвала керамической плиткой после выполнения гидроизоляции подвальной части.

109. Отделку помещений в подвальной части зданий выполнить в соответствии с требованиями проекта и СП 71.13330.

3. Работы по ремонту помещений большого зрительного зала и сцены

ПО. Устранить дефекты в покрытии паркета лаком в помещении большого зрительного зала и сцены, на авансцене зрительного зала, сцене, партере, ложах, амфитеатре. Удалить полностью покрытие, выполнить работы повторно с соблюдением технологии выполнения работ, требований проектной, технологической и нормативно-технической документации, требований технологического регламента N 240313/002.107.

111. Устранить все повреждения паркета в помещении большого зрительного зала и сцены, на авансцене зрительного зала, сцене, партере, ложах, амфитеатре.

4. Работы по устранению дефектов в помещениях здания МБУК «Дворец культуры»

112. Выполнить отделочные работы, ремонт внутренней отделки стен и потолка для устранения следов протечек (дефекты отделки помещений в виде следов протечек, отслоения краски) на лестничных клетках, пом. 341.

113. Выполнить отделочные работы, ремонт внутренней отделки стен и потолка для устранения следов протечек (дефекты отделки помещений в виде следов протечек, отслоения краски) в фойе, пом. 245.

114. Выполнить отделочные работы, ремонт внутренней отделки стен и потолка для устранения следов протечек (дефекты отделки помещений в виде следов протечек, отслоения краски) в коридор, пом. 213.

115. Выполнить отделочные работы, ремонт внутренней отделки стен и потолка для устранения следов протечек (дефекты отделки помещений в виде следов протечек, отслоения краски) в холле, пом. 217.

116. Выполнить отделочные работы, ремонт внутренней отделки стен и потолка для устранения следов протечек (дефекты отделки помещений в виде следов протечек, отслоения краски) в холле, пом. 219.

117. Выполнить отделочные работы, ремонт внутренней отделки стен и потолка для устранения следов протечек (дефекты отделки помещений в виде следов протечек, отслоения краски) в хореографическом зале, пом. 303.

118. Выполнить отделочные работы, ремонт внутренней отделки стен и потолка для устранения следов протечек (дефекты отделки помещений в виде следы протечек, отслоение краски, отслоение обоев, намокание и повреждение потолочных элементов (гипсокартон, панели «Армстронг») в Студии духовых инструментов, пом. 304.

После окончания проведения работ по устранению недостатков, подготовить и направить в адрес истца - МБУК «Дворец культуры»: Акт приемки завершенного капитального ремонта объекта (КС-11), Акт приемки завершенного капитального ремонта объекта (по форме, согласованной в приложении N 10 к Контракту), исполнительную документацию (документы, необходимые для приемки работ по контракту), перечисленные в приложении N 14 к контракта от 12.08.2019 № 152 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК «Дворец культуры» городского округа Ступино Московской области (с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Московской области от 31.01.2024, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2024, исковые требования удовлетворены. 

Законность принятых судебных актов проверяется по кассационной жалобе ответчика, который полагает, что выводы судов первой и апелляционной инстанции не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, судами при рассмотрении дела и принятии судебных актов нарушены нормы материального права, в связи с чем просит принятые по делу судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение. В обоснование кассационной жалобы заявить ссылается на неисполнимость обжалуемых судебных актов ввиду частичного устранения ответчиком недостатков до вынесения судебного решения, указывает, что из 118 дефектов на момент вынесения решения осталось 40.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы и требования кассационной жалобы; представитель истца возражал против удовлетворения кассационной жалобы. 

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, проверив в пределах требований, предусмотренных статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения норм материального и процессуального права судами при рассмотрении дела и принятии судебных актов, соответствие выводов судов установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции не находит жалобу подлежащей удовлетворению.

Как следует из материалов дела и установлено судами, между истцом (заказчиком) и ответчиком (подрядчиком) был заключен контракт от 12.08.2019 № 152 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК «Дворец культуры» городского округа Ступино Московской области, расположенного по адресу: 

<

...>, в соответствии с техническим заданием, проектной, сметной документациями  в сроки, установленные в графике выполнения работ, а заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

В соответствии с пунктом 3.1 контракта цена контракта составила                169 301 753 рубля 92 копейки  (в редакции дополнительного соглашения от 25.04.2023 № 16 к контракту).

Пунктом 4.4 контракта предусмотрено, что подрядчик должен был закончить работы в срок до 30.11.2021. Однако работы не были завершены ни в указанный в контракте срок, ни на дату подачи искового заявления. Подрядчиком в адрес заказчика не направлялись документы, необходимые для приемки работ по контракту.

Срок действия контракта - до 31.12.2021. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств (пункт 18.1 контракта). После окончания срока действия контракта ответчик продолжил выполнять работы на объекте.

По условиям контракта (пункт 6.2.3) ответчик обязан был качественно выполнить работы по капитальному ремонту объекта предусмотренные контрактом, графиком выполнения работ, утвержденной проектной, сметной документациями, в пределах цены контракта.

В случае обнаружения заказчиком недостатков работ или некачественно выполненных работ подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены контракта устранить выявленные недостатки работ (пункт 8.4 контракта).

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что  заказчиком (истцом) в ходе исполнения работ неоднократно выявлялись недостатки (дефекты) в выполненных подрядчиком (ответчиком) работах, о чем составлялись акты. В адрес подрядчика (истца) неоднократно направлялись претензионные требования об устранении недостатков (дефектов), однако ответчик в нарушение условий договора недостатки, указанные в претензии истца, не устранил, в связи с чем заказчик был лишен требуемого по контракту результата работ, на который был вправе рассчитывать при проведении закупки и заключении контракта с ответчиком. 

Поскольку досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился с иском в суд.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные сторонами в подтверждение своих доводов и возражений доказательства, руководствуясь положениями статей  309, 310, 330, 702, 711,  721 - 724, 737, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, проанализировав условия контракта, принимая во внимание результаты судебной экспертизы,  суды пришел к выводу о наличии в выполненных работах недостатков, допущенных по вине ответчика (подрядчика) вследствие некачественного выполнения работ и подлежащих устранению по требованию заказчика.

Выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам, отвечают правилам доказывания и оценки доказательств (части 1, 2 статьи 65, части 1 - 5 статьи 71, пункт 2 части 4 статьи 170, пункт 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Нормы материального права к установленным обстоятельствам судами применены верно.

Приведенные доводы относительно экспертного заключения  со ссылкой на рецензию обществу с ограниченной ответственностью «Главэксперт» являлись предметом рассмотрения апелляционного суда и мотивированны отклонены. Суд апелляционной признал заключение эксперта надлежащим и достоверным доказательством, соответствующим требованиям статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не содержащим неясностей и неполноты выводов и пришел к правомерному выводу о том, что несогласие стороны спора с результатами экспертизы само по себе не свидетельствует о недостоверности или недействительности экспертного заключения.

Доводы кассационной жалобы относительно частичного устранения недостатков, направлены на переоценку имеющихся в материалах дела доказательств и обстоятельств, установленных судами, что не входит в круг полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, установленных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем они не могут быть положены в основание отмены судебных актов судом кассационной инстанции.

Исходя из положений части 1 статьи 286, пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации процессуальные полномочия суда кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения норм материального и процессуального права судами нижестоящих инстанций, суд кассационной инстанции не вправе устанавливать новые фактические обстоятельства и повторно оценивать исследованные судами первой и апелляционной инстанций имеющиеся в деле доказательства.

Несогласие заявителя жалобы с выводами судов не свидетельствует о нарушении норм материального и процессуального права.

Оснований, предусмотренных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для отмены либо изменения обжалуемых судебных актов не имеется.

Нормы процессуального права, несоблюдение которых является основанием для отмены судебных актов в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушены. 

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда  Московской области от 31.01.2024 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2024 по делу № А41-59586/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения. 

 

Председательствующий-судья                                         Н.Н. Бочарова

Судьи:                                                                                     Е.В. Немтинова

                                                                                                  А.И. Стрельников