Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-22246/2019

12 февраля 2020 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Касумовой С.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску казенного учреждения "Дирекция единого  заказчика по городскому хозяйству" муниципального образования Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры городской округ город Радужный (ОГРН 

<

***> от  19.11.2002, ИНН 

<

***>, место нахождения: 628462, Ханты-Мансийский автономный  округ – Югра, г. Радужный, мкр. 6, д. 18, корп. 18/5) к обществу с ограниченной  ответственностью "Эко-сервис" (ОГРН 

<

***> от 20.04.2006, ИНН 

<

***>,  место нахождения: 628600, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

<

...>) о понуждении к устранению недостатков, без  участия представителей сторон,  

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Эко-Сервис" в течении  тридцати дней с даты вступления решения суда в законную силу исполнить гарантийные  обязательства по муниципальным контрактам от 20.07.2017 № 0187300007817000088- 0210350-01, от 07.09.2017 № 0187300007817000126-0210350-02, заключенным между  казенным учреждением "Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству"  муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской  

округ город Радужный и обществом с ограниченной ответственностью "Эко-сервис" , а  именно выполнить работы:  

- по муниципальному контракту от 20.07.2017 № 0187300007817000088-0210350-01  

1 

Детский игровой  

комплекс 

2мкр, ж.д. 4,5,9,11-1шт.  

1) установить на альпинистской стенке перекладину с 

канатом. 

2) демонтировать спираль из металлической трубы и 

установить спираль из металлической трубы с  количеством витков в соответствие с эскизом.  

3) установить декоративные элементы согласно эскизу.  

4) установить недостающий брус под ступенями и полами.  

5) демонтировать обшивку моста из фанеры и установить 

брус. 

6) заменить разбухшую и расслоившуюся фанеру на новую  влагостойкую фанеру, окрашенную профессиональными  

двухкомпонентными красками. 

7) участки на металлических частях (элементах) комплекса с 

коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить  полимерно-порошковой краской.  

2 

Качели 

с гибкой подвеской 

1мкр, ж.д. 9 - 1шт  1мкр, ж.д. 14,15 - 1шт  2мкр, ж.д. 4,5,9,11-1шт  

На всех качелях: 

1) установить пластиковые заглушки на концах (торцах)  несущих столбов;  

2) демонтировать элементы из фанеры и установить новые с 

требуемой толщиной 24 мм, окрашенные  

профессиональными двухкомпонентными красками;  

3) участки на металлических балках (перекладин) с 

коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить  

профессиональными двухкомпонентными красками;  

4) выполнить крепления цепей сидушек к балкам 

(перекладинам) заводского изготовления.  

3 

Песочный дворик  

с горкой 

2мкр, ж.д. 4,5,9,11-1шт.  

1 ) установить декоративные элементы согласно эскизу.  2) заменить перила согласно эскизу.  

3) заменить фанеру полов и боковых стенок на доски 

толщиной 40мм. 

4) заменить разбухшую и расслоившуюся фанеру на новую 

влагостойкую фанеру, окрашенную профессиональными  двухкомпонентными красками.  

5) участки на металлических частях (элементах) с коррозией 

зачистить, загрунтовать и покрасить полимерно- порошковой краской.  

4 

Качалка-балансир  1мкр, ж.д.14,15 - 1шт  2мкр, ж.д.4,5,9,11 - 2шт  

На всех качалках-балансирах: 

1) переделать крепление балансира к опорному каркасу и 

спинок к балансиру согласно эскизу; 

2) на балансире заменить фанеру на доску толщиной 40 мм 

и фанеру толщиной 15 мм, склеенных между собой;  3) переделать опорный каркас из требуемой трубы  

диаметром 42 мм; 4) заменить элементы с разбухшей фанерой на влагостойкую фанеру. 

5 

Карусель  2мкр, ж.д.4,5,9,11- 1шт.  

1) заменить разбухшую и деформированную фанеру на  новую влагостойкую фанеру, окрашенную  

профессиональными двухкомпонентными красками;  

2) сварные стыки и швы отшлифовать и закрасить 

порошковой краской; 

3) участки на металлических частях (элементах) с коррозией 

зачистить, загрунтовать и покрасить полимерно- порошковой краской.  

6 

Качалка на пружине  1мкр, ж.д. 14,15 - 1шт.  

1) переделать качалку в соответствие с эскизом требованиями к материалам; 

2) участки на металлических частях пружины-рессоры с 

коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить  полимерно-порошковой краской.  

7 

Качалка 

на двойной пружине  2мкр, ж.д.4,5,9,11- 1шт.  

Заменить сломанную конструкцию из двойных пружин и 

установить качалку обратно. 

8 

Качалка на пружине  2мкр, ж.д.4,5,9,11- 1шт.  

Выполнить качалку согласно эскизу с заменой разбухшей и 

деформированной фанеры на влагостойкую фанеру.  

9 

Игровой комплекс  1мкр, ж.д.14,15 - 1шт.  

1) переделать элементы комплекса в соответствие с эскизам.  2) переделать поручни лестницы верхней горки выполнить  

из трубы диаметром 32 мм. 

3) заменить разбухшую фанеру на влагостойкую.  

4) участки на металлических частях (элементах) с коррозией  

зачистить, загрунтовать и покрасить профессиональной  двухкомпонентной краской.  

10  

Гимнастический  

комплекс  1мкр, ж.д.14,15 - 1шт.  

1) переделать спираль комплекса с требуемым количеством 

витков согласно эскизу. 

2) перевесить треугольные накладки из фанеры согласно 

эскиза (должны закрывать углы на стыках несущих  конструкций комплекса).  

3) участки на металлических частях (элементах) с коррозией 

зачистить, загрунтовать и покрасить полимерной  порошковой краской.  

11  

Песочница  1мкр, ж.д.9 - 1шт.  

1мкр, ж.д.14,15 - 1шт.  

1) заменить установленную песочницу по адресу 1 мкр, ж.д.  14,15 на конструкцию песочницы согласно эскизу и  

требуемым характеристикам. 

2) заменить козырек песочницы, установленной по адресу 1  мкр, ж.д. 9, на козырек из влагостойкой фанеры согласно  эскизу и требуемым характеристикам.  

12  

Лавочка 

1 мкр, ж.д. 14,15 - 2шт.  

На обеих лавочках: 

1) заменить материал сиденья из фанеры на деревянный 

брус сечением 40×90 мм; 

2) участки на металлических частях (элементах) с коррозией 

зачистить, загрунтовать и покрасить полимерной  порошковой краской.  

13  

Лавочка 

1 мкр, ж.д. 14,15 - 2шт.  

На обеих лавочках: 

1)заменить материал сиденья из фанеры на деревянный брус 

сечением 40×90 мм; 

2) заменить проржавевшие метизы на оцинкованные. 

14  

Скамейка 

1 мкр, ж.д. 9 - 1шт.  

1) заменить материал сиденья и спинки из фанеры на 

деревянный брус сечением 40×90 мм в количестве 7 шт.  2) заменить разбухшую фанеру на влагостойкую.  

3) участки на металлических частях (элементах) с коррозией 

зачистить, загрунтовать и покрасить полимерной  порошковой краской.  

15  

Урна уличная 

опрокидывающаяся 

1мкр, ж.д. 9 - 1шт.  1мкр, ж.д. 14,15 - 2шт.  

На всех урнах выполнить усиление верхней внутренней 

кромки бака металлическим ободком, усиливающий  конструкцию урны, согласно требованиям.  

16  

Детский игровой  

комплекс 

1 мкр, ж.д. 9 - 1шт.  

1) изготовить из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм  

декоративные накладки и установить их согласно эскизу.  

2) переделать из фанеры по форме согласно эскизу.  3) заменить разбухшую и деформированную фанеру пола и  

ступеней на влагостойкую фанеру. 

4) участки на металлических частях (элементах) с коррозией  зачистить, загрунтовать и покрасить профессиональной  

двухкомпонентной краской. 

- по муниципальному контракту от 07.09.2017 № 0187300007817000126-0210350-02  

1 

Спортивный комплекс 

7 мкр, ж.д. 27 - 1 шт.  

1) установить перекладину из металлической трубы 

диметром 32 мм с канатом полипропиленовым  армированным диаметром 30 мм.  

2) выполнить разметку на баскетбольном щите. 

3) заменить разбухшую и расслоившуюся фанеру на новую  влагостойкую фанеру, окрашенную профессиональными  двухкомпонентными красками.  

4) участки на металлических частях (элементах) комплекса с 

коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить  полимерно-порошковой краской.  

2 

Спортивный комплекс 

7 мкр, ж.д. 27 – 1 шт.  

На участках конструкции из металлических труб с  коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить  полимерной порошковой краской.  

3 

Качели 

с гибкой подвеской  7 мкр, ж.д. 27 - 1шт.  

1) установить крепление цепей люльки-сидения заводского  исполнения.  

2) заменить разбухшую и расслоившуюся фанеру на новую  влагостойкую фанеру, окрашенную профессиональными  двухкомпонентными красками.  

3) участки на металлических частях (элементах) с коррозией 

зачистить, загрунтовать и покрасить профессиональными  двухкомпонентными красками.  

4 

Песочный дворик  

с горкой 

7 мкр, ж.д. 27 - 1шт.  

1) изготовить и установить декоративные накладки из 

влагостойкой фанеры толщиной 9 мм согласно эскизу и  требованиям.  

2) заменить элементы с разбухшей фанерой на 

влагостойкую фанеру. 

3) участки на металлических частях (элементах) с коррозией  зачистить, загрунтовать и покрасить профессиональными  двухкомпонентными красками.  

4) заменить покрытие полов из фанеры на доски толщиной 

40 мм. 

5 

Качалка-балансир  7 мкр, ж.д. 27 - 1 шт.  

1) переделать крепление балансира к опорному каркасу и 

спинок к балансиру согласно эскизу; 

2) на балансире заменить фанеру на доску толщиной 40 мм 

и фанеру толщиной 15 мм, склеенных между собой;  3) заменить элементы с разбухшей фанерой на  

влагостойкую фанеру; 

4) участки на металлических частях (элементах) с коррозией 

зачистить, загрунтовать и покрасить полимерной  порошковой краской.  

6 

Карусель  7 мкр, ж.д. 27 - 1шт.  

1) заменить разбухшую и расслоившуюся фанеру на новую  влагостойкую фанеру, окрашенную профессиональными  двухкомпонентными красками.  

2) участки на металлических частях (элементов) с коррозией 

зачистить, загрунтовать и покрасить порошковой  краской.  

7 

Качалка на пружине  7 мкр, ж.д. 27 - 1шт.  

1) переделать качалку в соответствие с эскизом и 

требованиями к материалам. 

2) участки на металлических частях пружины-рессоры с 

коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить  полимерной порошковой краской.  

3) заменить метизы с коррозией на требуемые 

оцинкованные метизы. 

8 

Качалка на пружине  7 мкр, ж.д. 27 - 1шт.  

1) выполнить замену разбухшей и деформированной 

фанеры на влагостойкую фанеру. 

2) перекрасить качалку двухкомпонентной краской, стойкой  

к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой  к воздействию ультрафиолета и влаги.  

3) металлические элементы со следами коррозии зачистить,  загрунтовать и покрасить полимерной порошковой  

краской. 

9 

Игровой комплекс  3 мкр, ж.д. 6,7,8 - 1шт.  

1) переделать элементы комплекса в соответствие с эскизом.  

2) выполнить на верхней площадке защитные поручни 

шеста. 

3) установить перекладину с канатом на полукруглом 

пандусе. 

4) переделать ступени согласно требованиям из деревянного  бруса сечением – 40 мм×90 мм, верхняя поверхность  

которых выполнена из ламинированной 

противоскользящей фанеры толщиной – 18 мм.  

5) переделать полукруглый пандус согласно требованиям из  деревянного бруса сечением – 90 мм × 40 мм,  

отшлифованного и покрашенного со всех сторон.  6) переделать шест согласно требованиям из трубы  

диаметром 42 мм. 

7) заменить разбухшую фанеру на влагостойкую 

окрашенную профессиональными двухкомпонентными  красками.  

8) участки на металлических частях (элементах) с коррозией  зачистить, загрунтовать и покрасить полимерной  

порошковой краской. 

10 

Гимнастический 

комплекс  

Выполнить покраску полимерной порошковой краской всех 

металлических элементов, деталей и сварных стыков с  

3 мкр, ж.д. 6,7,8 - 1шт.  

предварительной зачисткой и грунтовкой окрашиваемой  поверхности.  

11  

Качели 

с гибкой подвеской  3 мкр, ж.д. 6,7,8 - 1шт.  

Перекрасить все металлические элементы полимерной 

порошковой краской устойчивой к истиранию и  воздействию атмосферных явлений, а фанеру люльки- 

сидения краской, специально предназначенной для  применения на детских площадках, стойкой к сложным  

погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. 

12  

Двухместные качели с  

гибкой подвеской  

3 мкр, ж.д. 6,7,8 - 1шт.  

Перекрасить все металлические элементы полимерной 

порошковой краской устойчивой к истиранию и  воздействию атмосферных явлений, а фанеру сиденья  

заменить на влагостойкую фанеру окрашенную краской,  специально предназначенной для применения на детских  площадках, стойкой к сложным погодным условиям,  

истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и  влаги.  

13  

Ковровыбивалка  3 мкр, ж.д. 6,7,8 - 1шт.  

Перекрасить все металлические элементы полимерной 

порошковой краской устойчивой к истиранию и  воздействию атмосферных явлений.  

14  

Песочница 

3 мкр, ж.д. 6,7,8 - 1шт.  

1) заменить потертую и расслоившуюся фанеру на 

влагостойкую фанеру окрашенную краской, специально  предназначенную для применения на детских площадках,  стойкой к сложным погодным условиям, истиранию,  

устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги.  2) заменить метизы с коррозией на требуемые  

оцинкованные метизы. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Эко-Сервис" в пользу  казенного учреждения "Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству"  муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской  округ город Радужный расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 000  рублей 00 копеек.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что  в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  

участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного  суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного  доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения, вынесенного в виде отдельного  судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со  дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с  уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Судья С.Г. Касумова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 19.12.2019 6:11:32Кому выдана Касумова Сона Гашам-гызы