АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А10-4951/2019

22 октября 2019 года

г. Улан-Удэ

 

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Мантурова В.С., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «ДАФ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к акционеру ликвидированного юридического лица - закрытого акционерного общества  «Улан-Удэнская макаронная фабрика» ФИО2  

о признании права собственности на имущество, находящееся по адресу 

<

...> силу приобретательской давности,  

по требованию третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительного  предмета спора, индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП  304032634200653, ИНН 

<

***>) о признании права собственности на имущество,  перечисленное в приложении № 1 к заявлению и являющееся составными частями  Мельничной установки для реализации мягкой пшеницы 150 тонн/сутки.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью  

«ДАФ» отказать полностью. 

Удовлетворить требования индивидуального предпринимателя ФИО3  

Николаевича. 

Признать за индивидуальным предпринимателем ФИО3  

(ОГРНИП 304032634200653, ИНН 

<

***>) право собственности на спорное  

имущество, которое входит в состав Мельничной установки для реализации мягкой пшеницы 150 тонн/сутки: 

 №  

п/п  

 Наименование    оборудования   

Модель 

Характеристики 

1 

Индикатор 

минимального уровня  емкостного типа  

Емкость. 

2 

Трубчатый винтовой конвейер  дозатор  

С/150  

Диаметр 150 мм, длина 2,0 м, мотовариоредуктор 1,1 

кВт. 

3 

Трубчатый винтовой конвейер  дозатор  

С/150  

Для загрузки после камнеотборника. 

Диаметр 150 мм, длина 2,0 м, мотовариоредуктор  1,1 кВт.  

4 

Электронные весы контроля  потока  

TSE/75  

Для контроля зерна первой очистки. 

5 

Вибросепаратор зерна  

TCSA 

100/150  

Удаляет примеси путем просеивания, размер которых 

больше или меньше стандартного зерна. 

6 

Вертикальный аспирационный 

канал замкнутого цикла  воздуха  

ТЯС/100  

Предназначен для соединения с сепаратором. Отделяет 

легкие примеси, содержащиеся в зерне, потоком  воздуха с возрастающей регулируемой скоростью.  

7 

Гравиметрический камнеотборник 

ТКТА/100  

Комбайн для разделения зерна от камней и других 

примесей с высоким удельным весом. 

8 

2 шт. Триер 

HEID HSR 

8020 R-L-

RN-LN  

Для легкой и тяжелой фракции зерна. Предназначены 

для селекции зерна по размеру семян. 

9 

Интенсивная горизонтальная 

обоечная машина зерна  

SGI 30/13  

Удаляет пыль, ости, насекомых, засохшие пустые  околоплодники и комья земли, снижает количество  

микроорганизмов интенсивным воздействием трения  

между околоплодниками, кожухом и лопастными  молотками.  

10 

Вертикальный аспирационный 

канал 

ТRC/100  

Предназначен для соединения с сепаратором. Отделяет 

легкие примеси, содержащиеся в зерне, потоком  воздуха с возрастающей регулируемой скоростью.  

11 

Шнек интенсивного увлажнения 

СВ! 350-

5,5 

Способен добавить до 5% влаги в очищенное зерно с  равномерным увлажнением при умеренной скорости  ротора.  

12 

Индикатор 

максимального уровня  

Вращающего типа. Инв. № ::М-1-1-12 

13 

Индикатор 

минимального уровня  

Емкостного типа. Инв. № ::М-1-1-13 

14 

Шнек интенсивного увлажнения 

СВ1 350- 5,5  

Способен добавить до 5% влаги в очищенное зерно с  равномерным увлажнением при умеренной  

скорости ротора. 

15 

Индикатор 

максимального уровня  

Вращающего типа. 

16 

Автоматический контроль увлажнения 

IDM 

17 

Шнек 

С200 

Для загрузки нории первой очистки. 

18 

Индикатор 

минимального уровня  емкостного типа  

Емкость. 

19 

Трубчатый винтовой конвейер дозатор 

С/150 

Для загрузки после камнеотборника. 

Диаметр 150 мм, длина 2,5 м, мотовариоредуктор  1,1 кВт.  

20 

Интенсивная 

горизонтальная обоечная  машина зерна  

SGI 30/13  

Удаляет пыль, ости, насекомых, засохшие пустые  околоплодники и комья земли, снижает количество  

микроорганизмов интенсивным воздействием трения 

между околоплодниками, кожухом и лопастными  молотками.  

21 

Вертикальный 

аспирационный канал  замкнутого цикла воздуха  

ТЯС/ЮО  

Предназначен для соединения с сепаратором.  Отделяет легкие примеси, содержащиеся в зерне,  

потоком воздуха с возрастающей регулируемой  скоростью.  

22 

Электронные весы контроля потока 

TSE/75  

Для контроля зерна поступающего от первой  очистки.  

23 

Винтовой конвейер 

С/200 

Для загрузки вальцового станка. 

24 

Фильтр низкого давления  

KFSA 52/54 

Агрегат отделяет пыль и взвешенные частицы от  воздуха перед выпуском воздуха в атмосферу.  

25 

Вентилятор низкого давления 

ART 631-  № 9  

Обслуживает центральную установку аспирации  очистки мельницы.  

26 

Система аспирации 

Для аспирации первой и второй очистки, из  оцинкованного листа, устанавливается во время  

монтажа. Укомплектована дроссельной заслонкой и  приспособлениями.  

27 

Соединительный трубопровод 

Диаметр 120*30/10 толщина в комплекте со  специальными частями.  

28 

Монтажные приспособления 

Для всего отделения очистки. 

29 

Автоматическое увлажнение 

Для третьего отваживания. 

30 

8 шт. Вальцовочных станков 

DAVM  

С 4 горизонтальными валками для ускоренного  помола.  

31 

Приспособление для 

демонтажа подшипников  и транспортировки валков  

32 

16 шт. Приводов 

С подвижной платформой, ремнями, анкерами болтами, 

шкивами и моторами 11 кВт. 

33 

4 шт. Энтолейтера ударного действия 

DIKA 51- 5,5  

Путем многократных ударов измельчает и  превращает в муку промежуточные продукты с  

отрубями и пластинки из муки перемола, значительно 

улучшая результаты помола. 

34 

Деташера 

DTDA 30/45 

Аккуратно крошат пластины из муки, образующиеся  

под давлением гладких валков при перемоле, для  повышения эффективности просеивания рассева.  

35 

2 Рассева с квадратными  ситами  

DPAK 8/28  

36 

Приспособление для рассева 

37 

Система контроля рассева  

Укомплектована фотоэлементами 8 штук.  

38 

4 шт. Горизонтальные  вымольные машины  

SCO 4010  

Аккуратно отделяет путем центрифугирования  мучнистых эндосперм, оставшиеся на частицах  оболочки, сводя к минимуму содержание крахмала в  

отрубях и повышая выход муки. 

39 

Вибровымольная машина  

SVS 45/100 

Эффективно просеивает влажные и жирные остатки  муки, отделенные фильтрами и вымольными  

машинами. 

40 

Установка  пневмотранспорта  

аспирации  

Для подачи продуктов секции помола. Количество 

подъемов: 36, включая для субпродуктов.  

41 

Фильтр низкого давления  

KFSA 78/24 

Агрегат отделяет пыль и взвешенные частицы от  воздуха перед выпуском воздуха в атмосферу.  

42 

3 шт. Виброситовейки  многоярусных  

DISA46/20 0  

Классифицирует и очищает крупки и полукрупки  различных калибров.  

43 

Фильтр низкого давления  

KFSA 52/54 

Агрегат отделяет пыль и взвешенные частицы от  воздуха перед выпуском воздуха в атмосферу.  

44 

Вентилятор 

ART 631  № 9 

Обслуживает центральную установку аспирации и 

зерноочистки мельницы. 

45 

Контур аспирации 

Для ситовеек и мельницы. Из сборного  оцинкованного листа с ручным клапаном регулировки  

воздуха и вытяжной трубы. 

46 

Тройной винтовой конвейер  

С/150 

Для сбора муки высшего, 1 -го сорта и крупки мягких  пшениц.  

47 

Спиральный винтовой  конвейер  

150 

Для сбора отрубей. 

48 

Индикатор 

максимального уровня  

49 

Необходимый трубопровод 

50 

Монтажные приспособления  

Для всей секции размола 

51 

Вибропитатель 

AV/30 

Для сбора муки, поступающей с фильтра и для запитки  соответствующих пневмолиний.  

52 

Винтовой конвейер 

С/150 

Для сбора отходов очистки. 

53 

5 шт. Индикатор 

максимального уровня  

54 

4 шт. Электронных весов  контроля готовой продукции  

TSE 

Для крупки мягких пшениц, для муки высшего сорта,  для муки первого сорта, для отрубей.  

55 

4 шт. Трубчатых винтовых  конвейера дозатора  

С 150 

56 

Система контроля выхода  

57 

5 шт. Индикаторов 

максимального уровня  

Вращающего типа. 

59 

5 шт. Индикаторов 

минимального уровня  емкостного типа  

Емкость. 

59 

5 шт. Трубчатых винтовых  конвейера дозатора  

Для загрузки бункеров хранения муки.  

60 

Винтовой конвейер 

С/250 

Для сбора от экстракторов. 

61 

Установка аспирации силоса  муки, выбоя муки  

-1 фильтр мод. KFSA 10/1 8 с воронкой и 

взрыворазрядтелем; 

-1 вентилятор мод. ART с мотором 5,5 кВт; -20 м коллектора ср. диаметром 150 мм; -1 труба выброса 

воздуха. 

62 

3 шт. Линии пневмотранспорта  под давлением  

Для муки высшего сорта, производит. 4тонн/час для  загрузки 6 бункеров. Для муки первого сорта,  

производит. 1тонн/час для загрузки 1 бункера. Для  крупки, производит. 1,5тонн/час для загрузки 2  

бункеров. 

63 

3 шт. Виброднища 

EV 150  

64 

2 шт. Виброднища 

EV 180  

65 

Компрессор ATLAS COPCO  

LE 75 

Емкость 250 л. 

66 

Емкость 

500 л. 

67 

Контур воздуха 

Оцинкованный трубопровод. 

68 

Компрессор ROBUSCHILRB  

LRB 30  

Для очистки рукавов фильтра. 

69 

Щит моторов 

Для секции очистки и помола. 

70 

ПЛК 

Для контроля зон оборудования, установленного на  щитах. Оснащена входными схемами,  

приспособленными для контроля моторов и 

оборудования. 

71 

Мнемосхема на русском языке  

Для контроля и наблюдения за работой оборудования. 

72 

Дистанционное управление  

73 

Установочный 

электроматериал 

74 

Самотек 

Д-300 мм. 15 м. 

75 

Транспортер ленточный  

ТЛО-100 

76 

Приемная воронка с самотёком  

Д-300 мм. 

77 

Скребковый транспортер  

ТСЛ-40  

50 тонн/час. 

78 

Площадка металлическая  для обслуживания  

транспортера 

79 

Скребковый транспортер  

ТСЛ-40 

50 тонн/час. 

80 

Задвижка автоматическая 

81 

Площадка металлическая  для обслуживания  

транспортера 

82 

Нория 

50 тонн/час (зерновая). 

83 

Нория 

10 тонн/час (на второй камнеотборник). 

84 

Магнитная колонка № 1  

Первая очистка. 

85 

Нория № 1 

10 тонн/час (первая очистка). 

86 

Магнитная колонка № 2  

Первая очистка. 

87 

Нория № 2 

10 тонн/час (первая очистка). 

88 

Магнитная колонка № 3  

Вторая очистка. 

89 

Приемный бункер для зерна 

90 

Сборная воронка с самотёками 

многочисленных выходов  

91 

Сборная воронка с самотёками 

многочисленных выходов  

92 

Металлоконструкция для  бункеров зерна с  

обслужив, площадками  

93 

Самотёк на норию 

3 м. (зерновая). 

94 

Бункер первого увлажнения 

95 

Сборная воронка с 

многочисленными самотеками.  

96 

Бункер второго  отволаживания  

97 

Сборная воронка с 

многочисленными самотеками.  

98 

Самотёк на нория после камнеотборника 

99 

Контроллеры оборотов норий 

11 штук. 

100  

Самотек с нории отходов до  бункера  

6 метров. 

101  

Металлическая 4-х этажная  конструкция с перекрытиями, с  

опорными фундаментами 

Обслуживающая площадка для зерноочистительного 

оборудования. 

102  

Нория 

50 тонн/час (мука). 

103  

Нория 

50 тонн/час (отруби). 

104  

Магнитная колонка 

У1-БМП  

19 штук. 

105  

Магнитная колонка 

У1-БММ  

5 штук. 

106  

Комплект самотеков 

107  

Глушитель с уп. заслонкой  

3 штуки. 

108  

Бункер 

40 тонн. Высший сорт. 

109  

Бункер 

40 тонн. Первый сорт. 

110  

Бункер 

40 тонн. Макар.кр. 

111  

Бункер 

40 тонн. Отруби. 

112  

Бункер 

40 тонн. Отруби. 

113  

Металлическая опорная  конструкция с  

обслуживающими площадками  для 5-ти бункеров  

114  

Металлическая 4-х этажная  конструкция с перекрытиями (с  

опорными фундаментами)  

Обслуживающая площадка для размолочного 

оборудования. 

115  

Весовыбойный аппарат с  дозирующей головкой  

Мука. 

116  

Весовыбойный аппарат с  дозирующей головкой  

Отруби. 

117  

Бункер накопительный для  муки  

Выбой. 

118  

Бункер для отрубей 

Выбой. 

119  

Опорная станина с электроприводом 

Электропривод с ременной передачей для мешкозашивочной головки. 

120  

Мешкозашивочная головка  

3 шт. 

121  

Транспортер ленточный  

КЛПШГ- 4М  

Для передвижения мешков на выбое. 

122  

Нория 

1 тонна/час. 

123  

Транспортер ленточный  передвижной  

Для приема муки с выбоя на склад. 

124  

Преобразователь частоты  

Danfoss  GMBH  

2 штуки. 

125  

Вентилятор 

ВЦ-4/75  

126  

Вентилятор 

ВЦ-4/75  

127  

Трубопровод в комплекте 

128  

Бункер с опорной конструкцией 

10 тонн. Зерно-отходы. 

129  

Задвижка реечная с 

самотёком 

130  

Бак 

3 м. куб. Для подогрева воды из нерж. стали. 

131  

Разводной клапан 

подачи продукта 

132  

Взрывобезопасные 

6 штук. 

прожекторы 

133  

Взрывобезопасные светильники 

20 штук. 

134  

Валы на вальцовые станки: 

10 шт.- 1250Х250 мм.  10 шт.- 1000Х250 мм.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДАФ» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО3  (ОГРНИП 304032634200653, ИНН 

<

***>) 3 000 рублей – судебные расходы по уплате  государственной пошлины за подачу заявления.  

Взыскать с акционера ликвидированного юридического лица - закрытого акционерного  общества «Улан-Удэнская макаронная фабрика» ФИО2 в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП  304032634200653, ИНН 

<

***>) 3 000 рублей – судебные расходы по уплате  государственной пошлины за подачу заявления.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд  Республики Бурятия.  

Судья В.С. Мантуров.