Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, 

<

...>, тел./факс: 

<

***> / 790-625

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №

А26-3249/2025

г. Петрозаводск

16 декабря 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 декабря 2025 года.

Полный текст решения изготовлен в тот же день.

Судья Арбитражного суда Республики Карелия ФИО2,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ольшевской Т.Э.,

рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения города Петрозаводска» к обществу с ограниченной ответственностью СП «Строймонтаж» об обязании устранить недостатки,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора – бюджетное учреждение Республики Карелия «Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия»

при участии представителя истца, ФИО1, доверенность от 09.01.2025.

установил:

государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения города Петрозаводска» обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к обществу с ограниченной ответственностью СП «Строймонтаж» (далее - ответчик, Общество) об обязании устранить недостатки строительных работ, выполненных по государственному контракту №13-АЭ-2022 на выполнение работ по ремонту здания под размещение Центра занятости населения Республики Карелия по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 25, а именно в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить недоставки: 1. устранить неисправность работы вентиляционной системы на всех пяти этажах здания; 2. устранить неисправность в работе подогрева крыльца и пандуса; 3. устранить неисправность в работе домофона на третьем и пятом этаже.

Исковые требования обоснованы ссылками на статьи 702, 721-724, 737, 755 Гражданского кодекса Российской Федерации и поддержаны представителем истца в предварительном судебном заседании.

Определением от 01.12.2025 суд принял к рассмотрению уточнение иска, в отношении перечня работ по устранению недостатков.

В настоящее время рассматривается требование об обязании выполнить :

1. Мероприятия по приведению в соответствие систем вентиляции и кондиционирования:

1.1.	Приточно-вытяжные установки (ПВ-2 — ПВ-10).

1.1.1.	Обеспечить выход вентиляционных установок со второго по пятый этаж на рабочий режим в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.1.2.	Запитать установку ПВ-7 и обеспечить ее перевод в рабочий режим в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.1.3.	Обеспечить связь ПВ-8 с силовым контактором и системой пожарной сигнализации в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.1.4.	Обеспечить монтаж на установках ПВ-9 и ПВ-10 предусмотренных проектной документацией цепей управления, в том числе подключить через силовые контакторы и установить связь с системой пожарной сигнализации в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.1.5.	Обеспечить переход противопожарных клапанов при отключении установок в положение «закрыто» в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.1.6.	Провести монтаж фасадных решёток и полную сборку воздушных линий в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.2.	Наружные и внутренние блоки кондиционеров:

1.2.1.	Смонтировать питающие трубопроводы хладагента и дренажа, а также кабель наружного блока по схеме К2 в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.2.2.	Устранить обрыв заземляющего провода дверцы.

1.2.3.	Подключить в распределительном щите питающий кабель в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.2.4.	Серверные помещения: Реализовать функцию ротации кондиционеров. Устранить ошибку фиксируемую блоком управления в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.2.5.	3-й этаж (воздуховоды и холодильный контур):

1.2.5.1.	Обеспечить крепление воздуховодов и трубопроводов в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.2.5.2.	Установить на фасаде крепёжные элементы кабельной линии, устранить свисание кабеля в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.2.5.3.	Подключить установку 3 этажа к охлаждающему блоку в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.3. Электрические щиты вентиляции (ЩВ-1 — ЩВ-4).

1.3.1.	Щит вентиляции ЩВ-1:

1.3.1.1.	Смонтировать цепь управления катушкой силового контактора щита вентиляции ЩВ-1 в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.3.1.2.	Представить схему электрических соединений внутри щита.

1.3.1.3.	Закрепить заземляющий проводник на дверце;

1.3.1.4.	Установить крепеж заземляющего проводника в нижней части щита заземляющего проводника.

1.3.1.5.	Обеспечить соответствие требованиям нормативно технической документации (ПУЭ п 1.1.291 по цветовой маркировке проводников.).

1.3.2.	Щит вентиляции ЩВ-2:

1.3.2.1. Обеспечить соответствие схеме управления: цепь управления катушкой силового контактора выполнена без включения в цепи системы пожарной сигнализации, как это предусмотрено проектной документацией (рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5). Заземляющий проводник дверцы отсутствует. Защитный кожух внутренних элементов щита демонтирован.

1.3.3.	Щит вентиляции ЩВ-4 (зона ПВ-7, ПВ-8):

1.3.3.1.	Обеспечить питание вентустановок с использованием силовых контакторов, предусмотренных проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.3.3.2.	Смонтировать цепи взаимодействия с системой пожарной сигнализации (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.3.3.3. Установить крышку щита.

1.4.	Согласователь ротации кондиционеров типа СРК- 2.ЗУ:

1.4.1.	Провести регулировку согласователя ротации кондиционеров типа СРК-2.3У и

обеспечить переключение между агрегатами в серверных помещениях в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5);

1.4.2.	Устранить ошибку и отсутствие фактического режима ротации.

1.5.	Датчики температуры:

Установить датчики температуры, относящиеся к установкам ПВ-5 и ПВ- 6 на трубопроводах в соответствующих точкам установки, предусмотренных проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.6.	Воздуховоды:

1.6.1.	Установить на соединениях отсутствующие хомуты и уплотняющие

элементы, обеспечить их герметичность.

1.6.2.	Устранить несоответствие диаметров сопрягаемых элементов: в помещении

кабинета 313 воздуховод диаметром 250 мм подсоединён к дефлектору диаметром

150 мм, в результате чего соединение разошлось.

1.6.3.	Закрепить и установить оторванные или отсутствующие крепления воздуховодов и трубопроводов холодильного контура на этажах со второго	по четвёртый.

1.6.4.	Обеспечить во всех помещениях подключение воздуховодной трассы к предусмотренному в проекте патрубку в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.7.	Теплоизоляция воздуховодов:

1.7.1. Смонтировать теплоизоляцию на приточных и вытяжных каналах в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5). (нарушения характерны как для внутренних участков трассировки, так и для зон, примыкающих к неотапливаемым конструкциям).

1.8.	Наличие и состояние фасадных решёток типа РОН 210:

Установить на фасаде третьего, четвёртого и пятого этажей предусмотренные проектом фасадные решётки.

1.9.	Система пожарной сигнализации и работа противопожарных клапанов:

1.9.1.	Смонтировать в электрощитах цепи подключения к системе пожарной сигнализации; связать цепи управления исполнительными механизмами вентиляции с сигналами ПС, как предусмотрено проектом (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочаядокументация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.9.2.	Обеспечить автоматическое закрытие противопожарных клапанов при отключении приточно-вытяжных установок (в требуемое проектом положение «закрыто») в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.9.3. Установить в вентиляционной камере третьего этажа пожарные извещатели; смонтировать кабели системе пожарной сигнализации в щитах; разместить в щитах схемы идентификации цепей в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.10.	Коммутационные аппараты и схемы электропитания:

1.10.1.	Смонтировать управляющие цепи катушек в цепях силовых контакторов для обеспечения разрыва питания через контакторы в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.10.2.	Разместить в силовых щитах схемы щитов для сопоставления фактического выполнения цепей с проектом. Закрепить на ряде участков заземляющие проводники; устранить нарушением цветовой маркировки проводников (применён провод белого цвета вместо жёлто-зелёного).

1.10.3.	Обеспечить питание отдельных линий в наружных блоках кондиционирования в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.10.4.	Зафиксировать оторванный заземляющий проводник дверцы.

1.11.	Включение, отключение, расход воздуха, работа клапанов:

1.11.1.	Обеспечить запуск (включение) приточно - вытяжных установок и выход на полный режим работы. Обеспечить в серверных помещениях режима ротации кондиционеров в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ, том 5).

1.11.2.	Обеспечить связь исполнительных механизмов с системой пожарной сигнализации, наличие управляющего сигнала и переход при отключении установок противопожарных клапанов на ряде этажей в положение «закрыто» в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.11.3.	Обеспечить организацию воздушного потока приточного воздуха в ряде помещений, для чего устранить негерметичность соединений воздуховодов, несоответствия диаметров сопрягаемых элементов и отсутствия фасадных решёток.

2. Система электрического подогрева крыльца и пандуса:

2.1.	Щит управления системой подогрева.

Обеспечить переход силового контактора в рабочее положение при подаче управляющего сигнала и автоматический режим управления.

2.2.	Коммутационные аппараты, контакторы, устройства защитного отключения (устройство защитного отключения (У30).

Щит управления электрическим подогревом крыльца на первом этаже у входной группы:

2.2.1.	Обеспечить переход силового контактора в рабочее положение при подаче управляющего сигнала при срабатывании катушки контактора в штатном режиме.

2.2.2.	Устранить дифференциальную утечку тока величиной не менее номинала чувствительности установленного У30 (30 мА).

2.3. Нагревательные секции и соединения (по распределительным коробкам).

2.3.1 Восстановить работу токоведущих линий.

2.3.2. Заменить универсальные клеммники в распределительных коробках на герметичные соединительные комплексы заводского типа. Для систем электрического подогрева наружных площадок и ступеней в руководстве по эксплуатации нагревательных секций предусмотрено применение герметичных соединительных комплектов заводского типа, а использование клеммников универсального исполнения не допускается.

3. Домофоны на третьем и пятом этажах - произвести замену домофонов.

Кроме того, истец просит взыскать в пользу ГКУ ЦЗН РК расходы на оплату технического заключения №1362-11/2025 от 19.11.2025 ООО «Бюро независимых экспертиз» в размере 93600 руб., несение которых подтверждается платежными поручениями № 80089 от 16.07.2025 и № 533134 от 20.11.2025.

Представитель истца пояснил, что при рассмотрении дела им привлечено ООО «Бюро Независимых экспертиз», которое представило техническое заключение от 19.11.2025 № 1362/2025 на предмет установления дефектов в работе вентиляции, крыльца и домофона, вменяемых к устранению ответчику и указаны причины их возникновения. Применительно к указанному заключению истец и уточнил требования к ответчику, детализируя перечень работ, с учётом изложенного истец просит обязать ответчика в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить выявленные недостатки выполненных работ в рамках заключенного Государственного контракта от 18.04.2022 № 13-АЭ-2022 на выполнение работ по ремонту здания под размещение Центра занятости населения по адресу: РК, 

<

...>.

Ответчик и третье лицо явку своего представителя в судебное заседание не обеспечили, ответчик отзыв на иск не представил, третье лицо представило отзыв.

В соответствии с частью 3 и 5 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика и третьего лица.

При рассмотрении дела судом установлены следующие обстоятельства.

18.04.2022 между Государственным казенным учреждением Республики Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия» (далее - ГКУ ЦЗН РК) и обществом с ограниченной ответственностью СП «Строймонтаж» (далее - ответчик) заключен государственный контракт № 13-АЭ-2022 на выполнение работ по ремонту здания под размещение Центра занятости населения Республики Карелия по адресу: РК, 

<

...> (далее - Государственный контракт), в соответствии с которым ответчик обязуется выполнить работы по ремонту здания под размещение Центра занятости населения Республики Карелия по адресу: РК, 

<

...>, в соответствии с техническим заданием, рабочей документацией № 21/ДС-11/08 «Ремонт здания под размещение Центра занятости населения Республики Карелия по адресу: РК, 

<

...>» согласно набору работ, указанному в локальных сметах, являющимися приложением № 1 к техническому заданию, а ГКУ ЦЗН РК обязуется принять результаты работы и оплатить их.

В силу п. 2.1.1 Государственного контракта ответчик обязан выполнить принятые на себя обязательства в объеме и в сроки, установленные контрактом, согласно его условиям, техническому заданию, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов.

Согласно раздела 4 государственного контракта его цена составляет 79 398 007 рублей 05 копеек.

В соответствии с разделом 5 контракта срок гарантии качества работ устанавливается не менее 60 месяцев с даты подписания ГКУ ЦЗН РК структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок и распространяется на весь объем выполненных ответчиком по контракту работ, в том числе на используемые в ходе выполнения работ оборудование, изделия и материалы, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц. Объем предоставления гарантий качества: 100 % от объёма выполненных работ.

Ответчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения работ, будут соответствовать государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством.

Как следует из материалов дела, 23.05.2022 и 06.02.2023 между ГКУ ЦЗН РК и Бюджетным учреждением Республики Карелия «Дирекция по строительству объектов социальной транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия» (БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия») были заключены государственные контракты № 21-ETU2022 и № 21-ЕП-2023 соответственно на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по ремонту здания под размещение центра занятости населения Республики Карелия по адресу: 

<

...>.

23.05.2022 между ГКУ ЦЗН РК и БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия» был заключен государственный контракт № б/н на оказание услуг по осуществлению технического контроля за выполнением работ по устройству инженерных сетей на объекте: «Ремонт здания под размещение центра занятости населения Республики Карелия по адресу: 

<

...>».

23.05.2022 и 06.02.2023 между ГКУ ЦЗН РК и БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия» были заключены государственные контракты № б/н на проведение технического контроля за выполнением общестроительных работ на объекте: «Ремонт здания под размещение центра занятости населения Республики Карелия по адресу: 

<

...>».

Предметом указанных выше государственных контрактов являлось оказание БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия» услуг ГКУ ЦЗН РК по осуществлению технического контроля за выполнением подрядчиком строительных работ на объекте - здании под размещение центра занятости населения Республики Карелия, поскольку ГКУ ЦЗН РК не имеет полномочий по осуществлению технического контроля за ремонтными работами, сотрудники ГКУ ЦЗН РК не обладают специальными познаниями в области строительства и ремонтных работ.

Приемка в единой информационной системе в сфере закупок работ по ремонту задания осуществлялась по этапам выполнения строительных работ.

По окончанию каждого этапа строительных работ ответчиком в адрес БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия» и ГКУ ЦЗН РК направлялись справки по унифицированной форме КС-3 и КС-2 о стоимости выполненных работ и затрат. На основании представленных справок директором ГКУ ЦЗН РК и ответственным сотрудником БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия» услуг ГКУ ЦЗН РК подписывались отчеты о выполнении работ по осуществлению строительного контроля за объектом: «Ремонт здания под размещение центра занятости населения Республики Карелия по адресу: 

<

...>» за определенные периоды времени по определенным видам выполненных работ, содержащие оценку качества работ подрядчика и заключение о том, что выполненные подрядчиком работы за отчетный период соответствуют требованиям проектной документации и СП. Далее приемочной комиссией по приемке выполненной работы по государственному контракту от 18.04.2022 №13-АЭ-2022, состоящей из сотрудников ГКУ ЦЗН РК, составлялось заключение о принятии выполненных работ и направлении заключения для составления акта. На основании указанного заключений составлялись акты о приемке выполненных" работ за определенный отчетный период, который подписывался сторонами ГКУ ЦЗН РК и ООО СП «Строймонтаж» в единой информационной системе в сфере закупок. Последний акт о приемке выполненных работ №2.66 подписан 03.10.2023. Корректировочный Акт о приемке выполненных работ №2.3. от 13.10.2023 (к акту о приемке выполненных работ №2.36 от 26.12.2022) подписан ООО СП «Строймонтаж» 17.10.2023, ГКУ ЦЗН РК 18.10.2023.

П. 5.2 контракта установлено, что в случае обнаружения ГКУ ЦЗН РК в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) выполненных работ ГКУ ЦЗН РК направляет ответчику письменное уведомление о проведении контрольной проверки эксплуатационного состояния Объекта ремонта. Выявленные нарушения состояния объекта и сроки их устранения фиксируются в акте контрольной проверки. Акт контрольной проверки составляется ГКУ ЦЗН РК в 2 (двух) экземплярах, подписывается уполномоченными представителями ГКУ ЦЗН РК и ответчика, проводившими контроль, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения проверки. В случае неявки уполномоченного представителя ответчика, его отказа от подписания акта контрольной проверки, либо отсутствия документа о назначении уполномоченного представителя подрядчика, уполномоченный представитель заказчика составляет акт контрольной проверки в одностороннем порядке, с последующим направлением его ответчику для устранения выявленных нарушений. В акте контрольной проверки фиксируется неявка представителя ответчика или его отказ от подписи. Акт контрольной проверки считается действительным при наличии подписи уполномоченного представителя ГКУ ЦЗН РК, результаты осмотра считаются действительными и не оспариваемыми.

Как установлено судом, в процессе эксплуатации здания были выявлены следующие недостатки: на части площади крыльца и пандуса не работает подогрев, не исправны домофоны на третьем и пятом этажах, вентиляционные установки второго, третьего, четвертого и пятого этажей не функционируют согласно заявленному режиму (отсутствует кондиционирование воздуха, в часть дефлекторов нет подачи воздуха), вследствие чего вентиляционная система не работает надлежащим образом.

28.06.2024	комиссией ГКУ ЦЗН РК проведен осмотр законченного текущим-ремонтом здания по адресу: РК, 

<

...>, на предмет фактического установления недостатков (дефектов) выполненных ответчиком работ (гарантийный срок качества работ – 60 месяцев, установленный разделом 5 договора, к моменту обнаружения недостатков не истек).

Ответчик надлежащим образом был уведомлен о проведении осмотра, своего

представителя для участия в осмотре не направил. По результатам комиссионного осмотра составлен Акт контрольной проверки от 28.06.2024, выявленные недостатки (дефекты) отражены в ведомостях выявленных нарушений, согласно которым:

1)	На части площади крыльца и пандуса не работает подогрев.

2)	Вентиляционные установки второго, третьего, четвертого и пятого этажей не функционируют согласно заявленному режиму (отсутствует кондиционирование воздуха, в часть дефлекторов нет подачи воздуха).

На основании акта контрольной проверки и в связи с выявленными и зафиксированными неисправностями работы вентиляционной системы, подогрева крыльца ГКУ ЦЗН РК 08.07.2024 в адрес ответчика направило претензию об исполнении гарантийных обязательств по Государственному контракту с предложением в срок до 30.08.2024	устранить все замечания.

Данная претензия ответчиком оставлена без ответа.

07.03.2025	ГКУ ЦЗН РК в адрес ответчика направлено уведомление о проведении 17.03.2025	контрольной проверки, вызванной неисправностью селекторной связи (домофона). Уведомление было вручено директору ответчика, что подтверждается его подписью на уведомлении.

Неисправность домофонов на 3-м и 5-м этажах (не открывается дистанционно дверь, не передается звук на панель) подтверждается актом ООО Инженерно-технический центр «Независимость» от 12.03.2025.

На основании акта контрольной проверки от 28.06.2024, Акта ООО Инженерно-технический центр «Независимость» от 12.03.2025 и в связи с выявленными и зафиксированными неисправностями работы вентиляционной системы, подогрева крыльца и домофона ГКУ ЦЗН РК 08.07.2024 в адрес ответчика направило претензию об исполнении гарантийных обязательств по Государственному контракту с предложением в срок до 30.03.2025 устранить выявленные неисправности.

Данная претензия ответчиком также оставлена без ответа.

Неисполнение ответчиком гарантийных обязательств, предусмотренных государственным контрактом, послужило основанием для обращения ГКУ ЦЗН РК в суд.

В силу пункта 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненных подрядчиком работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 722 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 724 ГК РФ определено, что заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В соответствии со статьей 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика, в том числе, безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока, установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В силу п. 5.3 Государственного контракта при отказе ответчика от составления или подписания акта контрольной проверки и недоделок, ГКУ ЦЗН РК имеет право назначить квалифицированную экспертизу, которая подтвердит или опровергнет факт наличия дефектов или недоделок. Это не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд Республики Карелия по данному вопросу. Расходы на экспертизу несет ответчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений ответчиком условий Государственного контракта или причинной связи между действиями ответчика и обнаруженными недостатками.

В соответствии с п. 5.4 Государственного контракта ответчик за свои счет и своими силами устраняет недостатки и дефекты, указанные в акте, в установленный заказчиком срок. В случае получения письменного отказа ответчика от устранения недостатков и дефектов, или в случае, если в течение 5 (пяти) календарных дней со дня установленного актом срока по устранению недостатков и дефектов ответчиком не выполняются работы по устранению соответствующих дефектов и недостатков, ГКУ ЦЗН РК вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков третьих лиц с возмещением своих расходов за счет ответчика.

Частью 1 статьи 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В подтверждение позиции относительно наличия указанных дефектов, причин их возникновения, истцом представлено в материалы дела заключение специалиста ООО «Бюро независимых экспертиз» от 19.11.2025 N 1362-11/2025, согласно которому, отвечая на вопросы истца, специалист пришел к следующим выводам.

Вопрос № 1: Имеются ли дефекты в работе/устройстве системы вентиляции и подогрева крыльца?

Ответ на вопрос № 1: Да, дефекты в работе и устройстве систем вентиляции и системы электрического подогрева крыльце, установлены.

Выявлены несоответствия фактического исполнения систем проектным решениям, нарушения в схемах электропитания и управления, отсутствие отдельных элементов, нарушение монтажа воздуховодов и отсутствие включения части нагревательных линий.

Вопрос № 2: Каковы причины выхода из строя систем вентиляции, подогрева крыльца, а также домофона (на 2 этажах)?

Ответ на вопрос № 2: Основными причинами выхода из строя систем вентиляции, электрического подогрева крыльца и домофона являются выявленные несоответствия фактического исполнения проектным решениям, допущенные при выполнении монтажных работ. Нарушения схем электропитания и управления, отсутствие необходимых цепей и элементов, отклонения размещения и подключения оборудования от проектных требований привели к невозможности перехода отдельных узлов в рабочий режим.

Возможные отказы отдельных электротехнических компонентов и отдельные эксплуатационные факторы могут рассматриваться только как сопутствующие, поскольку их проявление происходит на фоне неправильно реализованных монтажных решений.

Вопрос № 3: Какой характер носят данные причины: производственный, эксплуатационный либо иной?

Ответ на вопрос № 3: Причины выявленных неисправностей носят преимущественно монтажный характер, поскольку связаны с отклонением фактического исполнения систем от проектных решений.

Представитель ответчика участвовал при установлении недостатков на спорном объекте с участием истца и специалиста ООО «Бюро независимых экспертиз».

Заключение специалиста ООО «Бюро независимых экспертиз» от 19.11.2025 N 1362-11/2025, является допустимым доказательством и подтверждает наличие указанных истцом недостатков и послужило основанием для уточнения заявленных требований в части указания конкретного перечня работ, необходимого к устранению недостатков.

При рассмотрении дела ответчик не оспорил обстоятельства, положенные в основание иска, не представил доказательства, свидетельствующие о том, что выявленные недостатки возникли по причинам, не связанным с качеством выполнения строительных работ, при том, что бремя доказывания указанного обстоятельства лежит на ответчике.

Требование истца об устранении дефектов, выявленных в период гарантийного срока, суд признает подлежащим удовлетворению.

Истец просит взыскать с ответчика 93600 руб. в возмещение расходов на оплату услуг специалиста, подготовившего заключение от 19.11.2025 N 1362-11/2025.

Согласно статье 106 АПК РФ судебными издержками признаются расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В положениях статьи 106 АПК РФ указаны критерии отнесения расходов к судебным: лицо понесло расходы непосредственно в связи с рассмотрением дела; расходы являются необходимыми для соблюдения процессуального порядка рассмотрения дела, обеспечения всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела; расходы связаны с осуществлением защиты процессуальных прав лиц, участвующих в деле.

К судебным издержкам относятся только издержки, которые непосредственно связаны с судебным разбирательством и которые были целесообразны (необходимы) для осуществления защиты прав в арбитражном суде.

Как следует из разъяснений, содержащихся в абзаце втором пункта 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", расходы на проведение внесудебной экспертизы могут быть признаны судебными издержками лишь в случае, если указанное доказательство соответствует требованиям относимости и допустимости.

В данном случае истец предъявил ко взысканию с ответчик расходы на проведение внесудебной экспертизы.

При разрешении спора по существу и принятии по настоящему делу итогового судебного акта выводы, содержащиеся в заключении специалиста от 19.11.2025 N 1362-11/2025, использованы в качестве доказательственной базы.

При таком положении заявленные расходы в размере 93 600 руб. на оплату внесудебной экспертизы являются судебными издержками по смыслу статьи 106 АПК РФ, а следовательно, подлежат возмещению за счет проигравшей стороны спора в порядке статьи 110 АПК РФ.

Госпошлина за рассмотрение дела судом первой инстанции в соответствии со статьей 110 АПК РФ относится на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить.

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью СП «Строймонтаж» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в течение месяца с даты вступления решения в законную силу устранить недостатки работ, выполненных по государственному контракту №13-АЭ-2022 на выполнение работ по ремонту здания под размещение Центра занятости населения Республики Карелия по адресу: РК, 

<

...>, а именно:

– в здании Центра занятости населения Республики Карелия по адресу: РК, 

<

...> выполнить:

1. Мероприятия по приведению в соответствие систем вентиляции и кондиционирования:

1.1.	Приточно-вытяжные установки (ПВ-2 — ПВ-10).

1.1.1.	Обеспечить выход вентиляционных установок со второго по пятый этаж на рабочий режим в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.1.2.	Запитать установку ПВ-7 и обеспечить ее перевод в рабочий режим в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.1.3.	Обеспечить связь ПВ-8 с силовым контактором и системой пожарной сигнализации в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.1.4.	Обеспечить монтаж на установках ПВ-9 и ПВ-10 предусмотренных проектной документацией цепей управления, в том числе подключить через силовые контакторы и установить связь с системой пожарной сигнализации в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.1.5.	Обеспечить переход противопожарных клапанов при отключении установок в положение «закрыто» в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.1.6.	Провести монтаж фасадных решёток и полную сборку воздушных линий в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.2.	Наружные и внутренние блоки кондиционеров:

1.2.1.	Смонтировать питающие трубопроводы хладагента и дренажа, а также кабель наружного блока по схеме К2 в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.2.2.	Устранить обрыв заземляющего провода дверцы.

1.2.3.	Подключить в распределительном щите питающий кабель в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.2.4.	Серверные помещения:

Реализовать функцию ротации кондиционеров. Устранить ошибку фиксируемую блоком управления в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.2.5.	3-й этаж (воздуховоды и холодильный контур):

1.2.5.1.Обеспечить крепление воздуховодов и трубопроводов в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.2.5.2.	Установить на фасаде крепёжные элементы кабельной линии, устранить свисание кабеля в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.2.5.3.	Подключить установку 3 этажа к охлаждающему блоку в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.3. Электрические щиты вентиляции (ЩВ-1 — ЩВ-4).

1.3.1.	Щит вентиляции ЩВ-1:

1.3.1.1.	Смонтировать цепь управления катушкой силового контактора щита вентиляции ЩВ-1 в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.3.1.2.	Представить схему электрических соединений внутри щита.

1.3.1.3.	Закрепить заземляющий проводник на дверце;

1.3.1.4.	Установить крепеж заземляющего проводника в нижней части щита заземляющего проводника.

1.3.1.5.	Обеспечить соответствие требованиям нормативно технической документации (ПУЭ п 1.1.291 по цветовой маркировке проводников.).

1.3.2.	Щит вентиляции ЩВ-2:

1.3.2.1. Обеспечить соответствие схеме управления: цепь управления катушкой силового контактора выполнена без включения в цепи системы пожарной сигнализации, как это предусмотрено проектной документацией (рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5). Заземляющий проводник дверцы отсутствует. Защитный кожух внутренних элементов щита демонтирован.

1.3.3.	Щит вентиляции ЩВ-4 (зона ПВ-7, ПВ-8):

1.3.3.1.	Обеспечить питание вентустановок с использованием силовых контакторов, предусмотренных проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.3.3.2.	Смонтировать цепи взаимодействия с системой пожарной сигнализации (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.3.3.3. Установить крышку щита.

1.4.	Согласователь ротации кондиционеров типа СРК- 2.ЗУ:

1.4.1.	Провести регулировку согласователя ротации кондиционеров типа СРК-2.3У и

обеспечить переключение между агрегатами в серверных помещениях в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5);

1.4.2.	Устранить ошибку и отсутствие фактического режима ротации.

1.5.	Датчики температуры:

Установить датчики температуры, относящиеся к установкам ПВ-5 и ПВ- 6 на трубопроводах в соответствующих точкам установки, предусмотренных проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.6.	Воздуховоды:

1.6.1.	Установить на соединениях отсутствующие хомуты и уплотняющие

элементы, обеспечить их герметичность.

1.6.2.	Устранить несоответствие диаметров сопрягаемых элементов: в помещении кабинета 313 воздуховод диаметром 250 мм подсоединён к дефлектору диаметром 150 мм, в результате чего соединение разошлось.

1.6.3.	Закрепить и установить оторванные или отсутствующие крепления воздуховодов и трубопроводов холодильного контура на этажах со второго	по четвёртый.

1.6.4.	Обеспечить во всех помещениях подключение воздуховодной трассы к предусмотренному в проекте патрубку в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.7.	Теплоизоляция воздуховодов:

1.7.1. Смонтировать теплоизоляцию на приточных и вытяжных каналах в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5). (нарушения характерны как для внутренних участков трассировки, так и для зон, примыкающих к неотапливаемым конструкциям).

1.8.	Наличие и состояние фасадных решёток типа РОН 210:

Установить на фасаде третьего, четвёртого и пятого этажей предусмотренные проектом фасадные решётки.

1.9.	Система пожарной сигнализации и работа противопожарных клапанов:

1.9.1.	Смонтировать в электрощитах цепи подключения к системе

пожарной сигнализации; связать цепи управления исполнительными механизмами вентиляции с сигналами ПС, как предусмотрено проектом (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.9.2.	Обеспечить автоматическое закрытие противопожарных клапанов при

отключении приточно-вытяжных установок (в требуемое проектом положение «закрыто») в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.9.3. Установить в вентиляционной камере третьего этажа пожарные извещатели; смонтировать кабели системе пожарной сигнализации в щитах; разместить в щитах схемы идентификации цепей в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.10.	Коммутационные аппараты и схемы электропитания:

1.10.1.	Смонтировать управляющие цепи катушек в цепях силовых контакторов для обеспечения разрыва питания через контакторы в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.10.2.	Разместить в силовых щитах схемы щитов для сопоставления фактического выполнения цепей с проектом. Закрепить на ряде участков заземляющие проводники; устранить нарушением цветовой маркировки проводников (применён провод белого цвета вместо жёлто-зелёного).

1.10.3.	Обеспечить питание отдельных линий в наружных блоках кондиционирования в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.10.4.	Зафиксировать оторванный заземляющий проводник дверцы.

1.11.	Включение, отключение, расход воздуха, работа клапанов:

1.11.1.	Обеспечить запуск (включение) приточно - вытяжных установок и выход на полный режим работы. Обеспечить в серверных помещениях режима ротации кондиционеров в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ, том 5).

1.11.2.	Обеспечить связь исполнительных механизмов с системой пожарной сигнализации, наличие управляющего сигнала и переход при отключении установок противопожарных клапанов на ряде этажей в положение «закрыто» в соответствии с проектной документацией (рабочая документация «Электрооборудование. Электроосвещение» 21/ДС-11/08 - ЭОМ, том 3; рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 21/ДС-11/08-ОВ том 5).

1.11.3.	Обеспечить организацию воздушного потока приточного воздуха в ряде помещений, для чего устранить негерметичность соединений воздуховодов, несоответствия диаметров сопрягаемых элементов и отсутствия фасадных решёток.

2. Система электрического подогрева крыльца и пандуса:

2.1.	Щит управления системой подогрева.

Обеспечить переход силового контактора в рабочее положение при подаче управляющего сигнала и автоматический режим управления.

2.2.	Коммутационные аппараты, контакторы, устройства защитного отключения (устройство защитного отключения (У30).

Щит управления электрическим подогревом крыльца на первом этаже у входной группы:

2.2.1.	Обеспечить переход силового контактора в рабочее положение при подаче управляющего сигнала при срабатывании катушки контактора в штатном режиме.

2.2.2.	Устранить дифференциальную утечку тока величиной не менее номинала чувствительности установленного У30 (30 мА).

2.3. Нагревательные секции и соединения (по распределительным коробкам).

2.3.1 Восстановить работу токоведущих линий.

Заменить универсальные клеммники в распределительных коробках на герметичные соединительные комплексы заводского типа. Для систем электрического подогрева наружных площадок и ступеней в руководстве по эксплуатации нагревательных секций предусмотрено применение герметичных соединительных комплектов заводского типа, а использование клеммников универсального исполнения не допускается.

3. Домофоны на третьем и пятом этажах - произвести замену домофонов.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СП «Строймонтаж» (ОГРН: 1111001004839, ИНН: 1001247242) в пользу Государственного казённого учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия» (ОГРН: 1021000528340, ИНН: 1001042799) 93 600 расходы на проведение внесудебной экспертизы.

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СП «Строймонтаж» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета расходы по государственной пошлине в размере 50 000 руб.

5. Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, 

<

...>);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, 

<

...>) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.

Судья

ФИО2